|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| Przedmiar  |
| 1 | KNR 0-19 0928-12 | Demontaż ścianek z PCV | m2 |  |  |
|  |  | 24 | m2 | 24,000 |  |
|  |  |  |  | razem | 24,000 |
| 2 | KNR 4-04 0105-03 | Rozebranie ścianek pełnych | m2 |  |  |
|  |  | 38,46 | m2 | 38,460 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 38,460 |
| 3 | KNR 19-01 0734-08 | Rozebranie wykładziny | m2 |  |  |
|  |  | 79,15 | m2 | 79,150 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 79,150 |
| 4 | KNR 4-01 0305-06 | Uzupełnienie cegłami klinkierowymi ścian lub ścianek o grubości ponad 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach i ściankach na zaprawie cementowej | m3 |  |  |
|  |  | 8,15\*0,24 | m3 | 1,956 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,956! |
| 5 | KNR 0-19 1023-12 | Montaż drzwi z PCV z obróbką obsadzenia | m2 |  |  |
|  |  | 2\*4 | m2 | 8,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8,000. |
| 6 | KNK 2-06 0803-02 | Wykucie posadzki | m3 |  |  |
|  |  | 79,15\*0,02 | m3 | 1,583 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,583 |
| 7 | KNR AT-4Q 0502-01 | Gruntowanie podłoża ręcznie | m2 |  |  |
|  |  | 79,15 | m2 | 79,150 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 79,150 |
| 8 | KNR-W 2-02 1104-02 1104-03 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm zatarte na gładko | m2 |  |  |
|  |  | 79,15 | m2 | 79,150 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 79,150 |
| 9 | kalk. własna | Przerobienie instalacji elektrycznej | kpl |  |  |
|  |  | 1 | kpl | 1,000 | S |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 10 | ZKNR C-2 0606-04 | Klejenie wykładzin rulonowych PCW jednowarstwowych na przygotowanym podłożu | m2 |  |  |
|  |  | 79,15 | m2 | 79,150 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 79,150 |
| 11 | KNNR-W 2 W1101-02 | Cokół przypodłogowy | m |  |  |
|  |  | 75 | m | 75,000 |  |
|  |  | ' |  | RAZEM | 75,000 |
| 12 | KNR AÏ-4Q 0502-01 | Gruntowanie podłoża ręcznie | m2 |  |  |
|  |  | 79,15 | m2 | 79,150 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 79,150 |
| 13 | ZKNR C-2 0101-08 | Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach | m2 |  |  |
|  |  | 20 | m2 | 20,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20,O00 |
| 14 | KNR AT-40 0502-01 | Gruntowanie podłoża ręcznie | m2 |  |  |
|  |  | 20 | m2 | 20,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20,000 |
| 15 | KNNR30605-05 | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków | m2 |  |  |
|  |  | 79,15 | m2 | 79,150 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 79,150i |
| 16 | KNR-W 2-02 0830-04 | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych | m2 |  |  |
|  |  | 180 | m2 | 180,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 180,0001 |
| 17 | KNR AT-40 0502-01 | Gruntowanie podłoża ręcznie | m2 |  |  |
|  |  | 180 | m2 | 180,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 180,000 |
| 18 | KMNR 3 0605-05 | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków | m2 |  |  |
|  |  | 180 | m2 | 180,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 180,000 |
| 19 | kalk. własna | Wywóz i utylizacja gruzu | m3 |  |  |
|  |  | 14 | m3 | 14,000 |  |
|  |  |   |  | RAZEM | 14,QQ0j |
| 20 | kalk. własna | Dostawa i montaż regałów przejezdnych wraz z torami | kpl.  |  |  |