**Dostawa kamizelek kuloodpornych**

w ilości 4 sztuk o klasie odporności:

**K2**: spełnia normę PN-V-870001 z 2011 roku, odłamkoodporność w klasie **O3** zgodna z polską normą PN- V-87001:2011, oraz nożo i szpikulcoodporności:**I zgodnie z NIJ Standard 0115.00** chroniący użytkownika przed nożem bojowym P1/S1 o energii 24J/36J i szpikulcoodporności  przed szpikulcem S1  o energii 24J/36J.  Kamizelka składać się powinna z poszycia w kolorze czarnym obszytego paskami MOLLE/PALS oraz wyposażone w napisy odblaskowe w srebrnym kolorze „SŁUŻBA WIĘZIENNA” przyczepiane na rzep (z przodu – mały, z tyłu – duży).W zestawie z kamizelką powinien być: Futerał   
na kajdanki, Futerał na gaz, Futerał na magazynek do P-99 Walther, Futerał na radiotelefon, Futerał-Apteczka - wszystkie futerały w systemie molle.

Kamizelka ma umożliwić dopasowanie w zakresie obwodu klatki piersiowej od 105 cm do 130 cm   
lub zbliżone rozmiary oraz wzrostu od 170 do 200 cm. Miękkie panele balistyczne muszą być wyraźnie i trwale oznakowane w języku polskim, w sposób umożliwiający jej identyfikację przez cały okres użytkowania (nazwę lub znak producenta, nr normy i klasę kuloodporności oraz nożo-   
i szpikulcoodporności, datę produkcji, nr kolejny kamizelki (panelu), nr partii produkcji, okres trwałości wkładów balistycznych (gwarancja), znaki konserwacji, oznaczenie stron („strona wewnętrzna”, „strona zewnętrzna”). Kamizelki wraz z panelami balistycznymi fabrycznie nowe – rok produkcji 2024. Kamizelka powinna zawierać 2 letnią gwarancję na jej poszycie oraz 10 lat na wkład balistyczny**.**

**Ukompletowanie:**

- poszycie kamizelki,

- komplet miękkich paneli balistycznych (2 szt. przód i tył),

- wyposażenie dodatkowe,

- napisy rzepowe „Służba Więzienna”

- torba transportowa,

- instrukcja użytkowania

- karta gwarancyjna wraz z datą ważności.