Załącznik nr 3

**Umowa IK.7021.1.18.2023**

**nr ……………….**

zawarta w dniu ……………………. pomiędzy Gminą Komorniki z siedzibą  
 w Komornikach 62-052, ul. Stawna 1, reprezentowaną przez:

**Tomasz Stellmaszyk - Zastępca Wójta Gminy Komorniki**

**kontrasygnata: Magdaleny Surdyk - Skarbnik Gminy Komorniki**

zwaną dalej “Zamawiającym”

a

……………………………………………………………………………………………. z siedzibą ul. …………………, NIP:……………………zwanym dalej Wykonawcą”.

**§ 1**

Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac polegających na posadzeniu drzew na terenie Gminy Komorniki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do umowy.

**§ 2**

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia ustalono wynagrodzenie na kwotę wysokości …………… zł brutto. Płatne ze środków budżetu Gminy Komorniki.
2. Strony postanawiają, że:

- rozliczenie zostanie dokonane fakturą po wykonaniu i odebraniu przedmiotu zamówienia;

- należność płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 14 dni po otrzymaniu faktury przez zamawiającego.

1. W razie niedotrzymania określonego w § 3 ust. 2 terminu wykonania czynności ustalonych w § 1 Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy kary umownej w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.
3. Zastrzeżenie kar umownych nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia od Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych w razie szkody przewyższającej wysokość kary umownej.

**§ 3**

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zlecenie określone w § 1 z zachowaniem należytej staranności oraz oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do prawidłowego wykonania umowy.
2. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zlecenia osobie trzeciej, bez zgody Zamawiającego.
3. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się od dnia podpisania umowy do dnia

30.11.2023 roku.

**§ 4**

1. Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji (licząc od daty odbioru końcowego nasadzeń) na utrzymanie roślin w dobrej kondycji oraz na naprawę uszkodzonych zabezpieczeń (osłon, palików, taśmy, poprzecznych listewek).
2. Wszelkie ubytki nasadzeń powstałe w okresie gwarancyjnym będą wymienione na nowe zdrowe rośliny o tych samych parametrach nieodpłatnie w terminie nie dłuższym niż 14 dni od powiadomienia o ich wystąpieniu.
3. Usterka lub ubytek zabezpieczeń (osłon, palików, taśmy, poprzecznych listewek) powstały w okresie gwarancyjnym będzie usunięta lub uzupełniona nieodpłatnie w terminie nie dłuższym niż 14 dni od powiadomienia o ich wystąpieniu .
4. W razie niedotrzymania określonego w § 4 ust. 2 i 3 terminu wykonania czynności ustalonych w § 4 Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia innemu Wykonawcy ich uzupełnienia oraz naprawy i obciążenia kosztami Wykonawcę.

**§ 5**

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku prowadzenia prac.
2. Po wykonaniu prac Wykonawca uprzątnie teren wokół miejsc wykonywania usługi z gałęzi, biomasy, ziemi oraz innych pozostałości i wywiezie je do miejsca utylizacji przeznaczonego do składowania tego typu odpadów.
3. Wykonawca jest zobowiązany do podania dokładnego terminu rozpoczęcia i zakończenia prac w poszczególnych miejscach, których dotyczy niniejsza umowa.
4. Zamawiający wyznacza Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska Joannę Skrzypczak jako koordynatora prac związanych z realizacją niniejszej umowy.
5. Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia z ramienia Wykonawcy jest: …………………………, tel. ……………….., e-mail: …………………………
6. Strony zgodnie ustalają, iż obowiązującą formą kontaktu stron umowy są forma elektroniczna, telefoniczna oraz pisemna, z zastrzeżeniem, iż najwyższą rangę przypisują formie elektronicznej i pisemnej.

**§ 6**

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Spory wynikające z wykonania niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

**§ 7**

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i dwa dla Wykonawcy.

**Zamawiający: Wykonawca:**

**Załącznik nr 1 do umowy nr WOŚr.7021.1.18.2023**

1. **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiot zamówienia obejmuje posadzenie na wskazanych terenach Gminy Komorniki, po uprzednim przygotowaniu podłoża, dostarczonego przez Wykonawcę materiału szkółkarskiego. Nasadzenia musza zostać wykonane dokładnie w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego.

Dokładne miejsce nasadzeń zostanie wskazane przez pracownika urzędu w terminie ustalonym z Wykonawcą.

1. **Wymagania jakościowe:**

Drzewa i krzewy powinny spełniać następujące wymagania jakościowe:

 wielkość bryły korzeniowej musi być proporcjonalna do wielkości rośliny lub obwodu pnia, dobrze przerośnięta korzeniami, wilgotna, nieuszkodzona;  kształt i charakter gałęzi korony musi być odpowiedni dla deklarowanej odmiany, wieku i wielkości drzewa, korona nie może mieć widlastych rozgałęzień grożących rozłamaniem korony w późniejszym wieku drzewa;  korona nie może mieć Więcej niż jednego pędu głównego; pęd główny nie może być uszkodzony; pęd główny musi być wyraźny do samej góry korony;  materiał roślinny powinien być czysty odmianowo, opatrzony etykietą zawierającą pełną nazwę łacińską oraz obwód pnia, zahartowany, pozbawiony ran  
 i śladów po świeżych cięciach, zdrowy, wolny od patogenów i szkodników, bez uszkodzeń mechanicznych, martwic i pęknięć kory.

Drzewa należy posadzić w doły całkowicie zaprawione ziemią urodzajną, po posadzeniu podlać oraz "ściółkować” warstwą kory na. grubość 8-10cm powierzchnię misek utworzonych wokół posadzonych drzew. Drzewa liściaste należy opalikować trzema palikami połączonymi z pniem sadzonki za pomocą taśmy parcianej do stabilizacji. Paliki należy trwale połączyć poprzecznymi listewkami w górnej części konstrukcji. Pnie drzew liściastych należy zabezpieczyć plastikową osłonką zapobiegającą uszkodzeniom. Roślinę należy ustawić tak, aby po zakopaniu znalazła się na głębokości, na jakiej rosła. Przy użyciu ziemi uzyskanej z wykopu należy uformować misy wokół posadzonych drzew.

1. **Gwarancja**

Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na utrzymanie roślin w dobrej kondycji oraz na naprawę uszkodzonych zabezpieczeń (osłon, palików, taśmy, poprzeczne listewki). Wszelkie ubytki nasadzeń powstałe w okresie gwarancyjnym będą wymienione na nowe zdrowe rośliny o tych samych parametrach oraz naprawa/wymiana zabezpieczeń, nieodpłatnie w terminie nie dłuższym niż 14 dni od powiadomienia o ich wystąpieniu .   
W przypadku nie uzupełnienia nasadzeń w terminie Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia innemu wykonawcy ich uzupełnienia i obciążenia kosztami Wykonawcę tj. wykonanie zastępcze.

**Wykonanie przedmiotu zamówienia musi nastąpić do: 30 listopada 2023 roku.**

**Załącznik nr 1**

Nasadzenia:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr ewidencyjny działki** | **Gatunek** | **Ilość** | **Cena netto** | **Cena brutto** | **Wymiary** | **Decyzja nakazująca** |
| 815/5, obręb Wiry  (przy Orliku) | Lipa drobnolistna | 5 szt. |  |  | a) drzewa na wysokość 100 cm powinny mieć obwód pnia min. 14 cm,  b) wysokość drzewa min. 1,5 m,  c) po posadzeniu drzewa należy zabezpieczyć palikami z  poprzecznymi reglami, pnie drzew należy przywiązać taśmą do palików  d) Miejsce nasadzenia o średnicy ok. 50 cm wokół pnia należy obsypać kamieniami, pozostałą przestrzeń do średnicy korony drzewa wyściółkować korą (warstwa kory o grubości 8-10 cm). | WŚ.613.14.1.2019.XXI  IK.7021.2.48.2020 |
| 119/1, obręb Komorniki  (ul. Nowaka) | Lipa drobnolistna | 12 szt. |  |  | WŚ.613.14.18.2021.III  IK.6131.2.10.2021 |
|  |  | WŚ.613.14.14.2021.III  IK.6131.2.13.2021 |
| 105/17 i 105/10 obręb Rosnówko-Walerianowo  ( Rosnówko, 1-go Maja) | Jarząb szwedzki | 2 szt. |  |  | a) drzewa na wysokość 100 cm powinny mieć obwód pnia min. 10 cm,  b) wysokość drzewa min. 1,5 m,  c) po posadzeniu drzewa należy zabezpieczyć palikami z  poprzecznymi reglami, pnie drzew należy przywiązać taśmą do palików  d) Miejsce nasadzenia o średnicy ok. 50 cm wokół pnia należy obsypać kamieniami, pozostałą przestrzeń do średnicy korony drzewa wyściółkować korą (warstwa kory o grubości 8-10 cm). | WŚ.613.14.26.2021.III  IK.6131.2.22.2021 |
| 692/2, 690, 680 obręb Wiry  (przedszkole Wiry) | Jesion wyniosły | 3 szt. |  |  | WŚ.613.14.53.2020.III  IK.6131.2.50.2020 |
| Dąb bezszypułkowy | 3 szt. |  |  |
| Grab pospolity | 4 szt. |  |  |
| Dąb szypułkowy | 3 szt. |  |  |
| 118/112, obręb Plewiska  (miejsce nasadzeń świerków) | Świerk srebrny | 10 szt. |  |  | a) wysokość drzewa min. 1 m,  b) po posadzeniu drzewa należy zabezpieczyć siatką zabezpieczającą przed zwierzętami  c) miejsce nasadzenia o średnicy ok. 50 cm wokół pnia należy obsypać kamieniami, pozostałą przestrzeń do średnicy korony drzewa wyściółkować korą (warstwa kory o grubości 8-10 cm). | Bez decyzji |
| Świerk zwykły | 5 szt. |  |  |
| 7652, obręb Komorniki  (ul. Polna) | Klon zwyczajny | 3 szt. |  |  | a) drzewa na wysokość 100 cm powinny mieć obwód pnia min. 14 cm,  b) wysokość drzewa min. 2,0 m,  c) po posadzeniu drzewa należy zabezpieczyć palikami z  poprzecznymi reglami, pnie drzew należy przywiązać taśmą do palików  d) Miejsce nasadzenia o średnicy ok. 50 cm wokół pnia należy obsypać kamieniami, pozostałą przestrzeń do średnicy korony drzewa wyściółkować korą (warstwa kory o grubości 8-10 cm). | WŚ.613.14.1.2022.III  IK.6131.2.2.2022 |
| 712/3 obręb Komorniki  (Mieszka I i Dobrawy) | Klon jawor | 2 szt. |  |  | WŚ.613.14.2.2022.III  IK.6131.2.2.2022 |
| 730/11, obręb Komorniki  (przy ul. Szyftera w Wirach ) | Dąb bezszypułkowy | 2 szt. |  |  | WŚ.613.14.3.2022.III  IK.6131.2.4.2022 |
| Klon jawor | 2 szt. |  |  | KZ.4123.14.29.2021.VI  IK.6131.2.6.2022 |
| Buk pospolity Dawcyk Gold | 5 szt. |  |  | WŚ.613.14.8.2021.III  IK.6131.2.34.2021 |
| Buk pospolity Dawcyk Purple | 5 szt. |  |  |
| 1215/3 i 1217, obręb Plewiska ( przy Kolejowej w Plewiskach) | Lipa drobnolistna | 18 szt. |  |  | WŚ.613.14.19.2022.III  IK.6131.2.17.2022 |
| 37, obręb Rosnowo -Szreniawa (przy ul. Nowej w Szreniawie) | Klon jawor | 2 szt. |  |  | WŚ.613.14.2.2023.III  WID.6131.4.2023 |
| 237/10, obręb Rosnówko-Walerianowo (ul. Bukowa) | Klon jawor | 2 szt. |  |  | WŚ.613.14.5.2023.III  WID.6131.7.2023 |
| 687/14, obręb Komorniki (trawnik przy Ośrodku Zdrowia) | Dąb szypułkowy | 1 szt. |  |  | WŚ.613.14.17.2023.III  WID.6131.15.2023 |

Zamawiający po podpisaniu umowy, wskaże Wykonawcy dokładne miejsce posadzenia roślin.