|  |
| --- |
| **nr sprawy: GPI.PZP.12.2023 Załącznik nr 1 do SWZ** |
| **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** |

Przedmiotem zamówienia jest **„Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Sędzice”:**

1. W zakres zamówienia wchodzi wykonanie:

Przebudowy drogi gminnej klasy D w zakresie odcinka długości 75 m, położonego w obrębie działki 83/14 w miejscowości Sędzice oraz włączenia przez zjazd typu C1 do drogi powiatowej nr 1337D, klasy Z.

Przebudowa polega na wymianie konstrukcji jezdni i chodników, zmniejszeniu spadków podłużnych, renowacji rowów i remoncie przepustów, według zakresu jak niżej:

1) roboty rozbiórkowe usunięcie istniejącej konstrukcji drogi z płyt betonowych i betonu – 491 m2 oraz krawężników betonowych – 162 m,

2) roboty ziemne polegające na wykorytowaniu dla poszerzenia istniejącej nawierzchni jezdni w celu wykonania łuków poziomych wyokrąglających krawędzie jezdni o r = 5 m -193 m3,

3) wykonanie wzmocnienia podłoża przez ułożenie warstwy stabilizacji cementowej o Rm = 2,5 MPa, grubości 22 cm – 495 m2,

4) wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 grubości 20 cm – 490 m2,

5) oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2 podbudowy - 490 m2,

6) wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej AC 11S grubości 7 cm i powierzchni 411 m2, uzupełnieniu poboczy mieszanką z kruszywa łamanego grubości 15 cm i szerokości 0,5 m wzdłuż krawędzi jezdni - 41 m2,

7) oczyszczenie rowów – 132,8 m3,

8) umocnieniu dna i skarp rowu prefabrykowanymi elementami betonowymi - 77 m2,

9) oczyszczeniu części przelotowej przepustu – 16 m,

10) Przepusty rurowe pod zjazdami – 12 m,

11) wykonanie ścianek czołowych prefabrykowanych na wylotach przepustu Ø 30 – 4 szt.,

12) wykonanie krawężnika po północnej stronie drogi na ławie betonowej z oporem 15x30 – 103.5 m,

13) wykonanie obrzeży betonowych na ławie betonowej – 66 m,

14) wykonanie warstwy odcinającej pod chodnikiem grubości 25 cm z piasku – 169 m2,

15) wykonanie podbudowy pod chodnik z mieszanki kamiennej 0/31,5 grubości 15 cm – 191 m2,

16) wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej szarej grubości 8 cm i powierzchni 145 m2,

17) wykonanie balustrady po zewnętrznej stronie chodnika U-12a - 22 mb.,

18) oznakowaniu odcinka drogi – znak drogowy 2 szt., lustro drogowe 1 szt.,

19) uporządkowanie terenu.

**UWAGA !!!**

**Odpady należy wywieźć i zagospodarować na koszt Wykonawcy zgodnie z przepisami prawa.**

**Integralną częścią Opisu przedmiotu zamówienia pn.: Przebudowa drogi gminnej, ulicy Swobodnej i Wiosennej w Zawoni wraz z budową kanalizacji sanitarnej, są następujące dokumenty:**

1. Dokumentacja techniczna.
2. Projekt ORD i ORZ
3. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne.