**Załącznik nr 1 do pisma z dnia 29 lipca 2022 roku**

**Załącznik nr 3.1 do Formularza Oferty - Wzór Oświadczenia wykonawcy dotyczącego spełnienia   
wymaganych parametrów - Oświadczenie składane wraz z ofertą stanowiące część merytoryczną oferty - nie podlega uzupełnieniu**

|  |
| --- |
| **Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia wymaganych parametrów oferowanej fabrycznie nowej ładowarki kołowej**  Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej do ZUOK „Orli Staw”** oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagane przez  zamawiającego parametry, tj.:   * Ładowarka fabrycznie nowa z rokiem produkcji **nie niższym niż 2022 r.** z gwarancją jakości, która rozpocznie się od dnia podpisania przez obie strony protokołu zdawczo-odbiorczego; * Ładowarka czołowa z przegubowym układem skrętu; * Silnik zgodny z normą emisji spalin EU minimum Stage IV lub równoważną; * Napęd maszyny na dwie osie 4x4; * Cztery koła równe z oponami przemysłowymi o rozmiarze 25 cali do jazdy po utwardzonym terenie; * Opony w klasie wysokości bieżnika L5; * Błotniki na przednie i tylne koła; * Wzmocnione mosty napędowe z pełną (100%) blokadą mechanizmu różnicowego przedniego mostu; * Wentylator chłodnicy z napędem hydraulicznym z funkcją zmiany kierunku obrotów; * Sterowanie kinematyką osprzętu za pomocą wielofunkcyjnego joysticka; * Amortyzacja łyżki ładowarkowej; * Dodatkowe wyjścia hydrauliczne do obsługi łyżki z wysokim wysypem i złącza hydraulicznego; * Automatyczny układ centralnego smarowania; * Szybkozłącze hydrauliczne do mocowania łyżek; * Kabina spełniająca standardy ROPS/FOPS (ISO EN 13510/ISO EN 3449); * Automatyczna klimatyzacja kabiny; * Wielofunkcyjny kolorowy ekran układu monitorującego parametry maszyny; * Przednia szyba ogrzewana (minimum nawiew ciepłym powietrzem), wyposażona w wycieraczkę i spryskiwacz; * Tylna szyba wyposażona w wycieraczkę i spryskiwacz; * Oświetlenie robocze LED z przodu i z tyłu ładowarki, pomarańczowa lampa ostrzegawcza (błyskowa) na dachu; * Kamera wsteczna; * Światło cofania; * Sygnał dźwiękowy przy biegu wstecznym; * Fotel operatora pneumatyczny, regulowany; * Pełna regulacja kolumny kierownicy; * Min. 2 podgrzewane zewnętrzne lusterka wsteczne; * Min jedno lusterko wsteczne wewnątrz kabiny; * Samozwijalny pas bezpieczeństwa; * Radio; * Instalacja elektryczna przygotowana do podłączenia radia łączności wewnętrznej w zakresie minimum wydzielonego zasilania, aktywnego po załączeniu stacyjki/zapłonu; * Gaśnica; * Instrukcja obsługi w języku polskim; * Katalog części zamiennych; * Certyfikat CE; * Wszelkie inne pozwolenia, atesty i certyfikaty niezbędne do korzystania z Towaru przez Zamawiającego.   **Zamawiający informuje, wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w SWZ, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego.**  Oświadczenie należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie .pdf. |