Znak Sprawy: PCM/ZO 17/NSSU/2022 Braniewo, dnia 02.11.2022 r.

# PARAMETRY I WYMOGI DLA MATERACA RUROWEGO NA ODLEŻYNY VCM 502 VITEA CARE MDH

Fabrycznie nowy nie powystawowy, nie starszy niż 2021 r

**Wytrzymały materac przeciwodleżynowy** o konstrukcji rurowej do używania w leczeniu odleżyn. Przeznaczony dla osób stale leżących, w stanie średnim i ciężkim. Ultra cicha pompa zmiennociśnieniowa realizująca ciągłą, naprzemienną zmianę ciśnienia powietrza w komorach materaca zmieniając nacisk na poszczególne partie ciała, odciążając je. Zastosowanie w profilaktyce oraz leczeniu odleżyn. .

## Materac przeciwodleżynowy - właściwości:

* Pneumatyczny zmiennociśnieniowy materac przeciwodleżynowy konstrukcji „rurowej” o 17 komorach w układzie dwóch rzędów komór na przemian wypełnianych powietrzem, z pokrowcem,
* Wykonany z PCV
* Budowa oparta na niezależnych komorach powietrznych w celu uzyskania równomierne rozłożenie ciężaru ciała pacjenta, prawidłowej wentylacji (natlenienie i odprowadzenie wilgoci) oraz właściwości izolacyjne powietrza – komfort temperaturowy,
* Łącznik pozwalający na wypięcie jednej rury, aby uzyskać wolną przestrzeń pod odleżyną co przyspiesza gojenie się rany
* Ilość komór: 17, cykl pracy 10-12 min,
* Płynna, ręczna regulacja ciśnienia w materacu, dobierana indywidualnie do wagi pacjenta,
* Ultra cicha, energooszczędna pompa z filtrem powietrza
* Wyłogi do mocowania na zwykłych materacach łóżkowych,
* Wytrzymałość materaca do 140 kg
* Produkt nowy, medyczny, atestowany
* Gwarancja 24 miesiące

## Co wyróżnia materac VCM502 VITEACARE od innych materacy:

* Ultracicha pompa - musi pracować przez cały czas, również w nocy
* Pompa wyposażona w filtr powietrza
* Łącznik- pozwalający na wypięcie jednej rury, aby uzyskać wolną przestrzeń pod odleżyną co przyspiesza gojenie się rany
* Pełny cykl pracy 10-12 min - Co 5 minut następuje zmiana wypełnienia powietrzem sekcji komór. Bardzo ważna informacja mianowicie im krótszy cykl pracy tym krótszy czas obciążenia poszczególnych części ciała i lepszy efekt terapeutyczny. Warto przed zakupem materaca sprawdzić długość cyklu pracy.

### W zestawie:

* Energooszczędna ultracicha pompa
* Wytrzymały materac przeciwodleżynowy Vitea Care rurowy
* Pokrowiec nieprzemakalny
* Zapasowa rura
* Łącznik pozwalający na wypięcie jednej rury
* Uchwyt do mocowania popy na łóżku
* instrukcja obsługi

### Dane techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Materiał materaca | PCV |
| Wymiary materaca | 190 x 85 x 11 cm  |
| Ilość komór | 17 |
| Cykl pracy | 10 - 12 min |
| Ilość pompowanego powietrza | 4,5 litr/min |
| Pobór prądu | 7 W |
| Zasilanie elektryczne | 220/230V 50/60Hz |
| Waga pompy | 1,3 kg |
| Waga materaca | 3,4 kg |
| Max. obciążenie | 140 kg |
| Producent | MDH |