**Załącznik nr 1 do ogłoszenia**

Opis przedmiotu zamówienia:

**Specyfikacja techniczna bandoliera:**

Wykonywanego na potrzeby oddziału reprezentacyjnego oraz pocztów sztandarowych.

Bandolier wykonany jest z najwyższego gatunku polskiej skóry o grubości ok. 4 – 4,5 mm.

Sukno koloru czerwonego z polskiej manufaktury jest również grubości ok. 4 – 4,5mm.

Obszycie po obu stronach specjalną taśmą brokatową wysokogatunkową koloru srebrnego o grubości ok.2mm, szerokości ok. 25mm., musi być ono tak wykonane, żeby taśma przylegała gładko bez pofalowań i zagnieceń.

Szerokość bandoliera to 95mm, światło klamry wewnątrz to 100 mm – ułatwia to swobodne ruchy dwóch elementów tj. pasa i klamry w trakcie użytkowania.

Długość bandoliera może być regulowana wg wzrostu i sylwetki.

**Bandolier wykonany w rozmiarze: 180 cm.**

Bandolier musi posiadać regulację długości wraz z otworami znajdującymi się na dłuższym ramieniu   
w ilości 6, 7 lub 8 oczek. Otwory (oczka) te muszą być koniecznie zabezpieczone metalowymi nakładkami, ściśle zespolone ze skórą oraz suknem. Klamra bandoliera o wysokości w najwyższym punkcie 170 mm, szerokości 135 mm jest wykonana z mosiądzu grawerskiego o wysokich parametrach technicznych, pokrywana niklem oraz chromem. Integralną częścią bandoliera są nakładki na dwóch pasach – krótszym przechodzącym przez klamrę oraz dłuższym znajdującym się na zakończeniu bandoliera. Nakładki te są wykonane również z mosiądzu, specjalnie profilowane oraz kształtowane, pełne dwustronnie, mocowane w trzech punktach specjalnymi śrubkami. Zwane są półksiężycami   
i są również niklowane i chromowane. Ich zewnętrzna szerokość to ok. 100 mm a wysokość   
w najwyższym punkcie 50 mm. Klamra oraz tzw. półksiężyce powinny być wykonane z blachy mosiężnej o grubości 2 mm. Pomiędzy klamrą a półksiężycem konieczna jest szlufka o wymiarach zewnętrznych: 15 mm x 100 mm x 12 mm, wykonana z blachy mosiężnej , pokryta niklem i chromem.

Zakup 2 sztuk.