

Załącznik nr 1a do SWZ

Nr postępowania: IRP.272.4.58.2023

**OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**„Zakup wraz z dostawą fabrycznie** **nowego samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózku inwalidzkim na potrzeby PZAZ w Jaszczowie”**

**Specyfikacja techniczna:**

Marka…………………………………………………………………………………………

Model/wersja wyposażenia……………………….………………………………………….

Typ nadwozia ………………………..……………………………..………………………...

o następujących parametrach i wyposażeniu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego** | ***Dane techniczne / wyposażenia oferowanego samochodu***  |
| 1 | Samochód osobowy fabrycznie nowy | *( wpisać tak lub nie )* |
| 2 | Rok produkcji : 2023 lub 2024 | *( wpisać rok )* |
| 3 | Liczba miejsc siedzących : 9 | *( wpisać tak lub nie )* |
| 4 | Przystosowanie do przewozu wózka inwalidzkiego z możliwością przewożenia osoby na wózku inwalidzkim | *( wpisać tak lub nie )* |
| 5 | Wysokość przestrzeni pasażerskiej minimum 160 cm | *(wpisać dokładną wysokość)* |
| 6 | Pojemność silnika : co najmniej 1956 cm3 | *( wpisać tak lub nie )* |
| 7 | Moc silnika: co min 130 KM | *(podać moc silnika oferowanego samochodu)* |
| 8 | Rodzaj paliwa | *( wpisać rodzaj )* |
| 9 | Spełnia normę emisji spalin EURO 6 | *( wpisać tak lub nie )* |
| 10 | Boczne drzwi przesuwne z prawej strony wraz z wysuwanym podestem | *(wpisać tak lub nie)* |
| 11 | Klimatyzacja automatyczna | *(wpisać tak lub nie)* |
| 12 | Centralny zamek z pilotem | *(wpisać tak lub nie)* |
| 13 | Izolacja dźwiękowo – termiczna | *(wpisać tak lub nie)* |
| 14 | Immobiliser/ Autoalarm honorowany przez firmy ubezpieczeniowe | *(wpisać tak lub nie)* |
| 15 | Wspomaganie układu kierowniczego | *(wpisać tak lub nie)* |
| 16 | Napęd na koła przednie | *( wpisać tak lub nie )* |
| 17 | Lusterka boczne elektrycznie regulowane | *( wpisać tak lub nie )* |
| 18 | Skrzynia biegów 6-biegowa | *( wpisać tak lub nie )* |
| 19 | Regulacja kolumny kierownicy | *( wpisać tak lub nie )* |
| 20 | całkowite przeszklenie pojazdu | *( wpisać tak lub nie )* |
| 21 | wycieraczki szyby przedniej z dwustopniową regulacją prędkości i spryskiwaczem | *( wpisać tak lub nie )* |
| 22 | tylne drzwi dwuskrzydłowe z szybami ogrzewanymi wycieraczkami i spryskiwaczem | *( wpisać tak lub nie )* |
| 23 | elektrycznie regulowane przednie szyby boczne | *( wpisać tak lub nie )* |
| 24 | rolety okienne na szybach w przestrzeni pasażerskiej lub szyby przyciemniane | *( wpisać tak lub nie )* |
| 25 | tapicerka w przestrzeni pasażerskiej (opcjonalnie tapicerowany) | *( wpisać tak lub nie )* |
| 26 | fotel kierowcy z regulacją wysokości i podparciem odcinka lędźwiowego | *( wpisać tak lub nie )* |
| 27 | podwójne siedzenie pasażerskie z przodu | *( wpisać tak lub nie )* |
| 28 | wyjmowany i składany drugi rząd siedzeń 2+1 miejscowe lub (kanapa w całości) lub pojedyncze fotele z możliwością demontażu | *( wpisać tak lub nie )* |
| 29 | składany i wyjmowany 3 rząd siedzeń – 3 miejscowy (kanapa w całości) lub pojedyncze fotele z możliwością demontażu lub układ 2+1 | *(wpisać tak lub nie)* |
| 30 | radioodtwarzacz CD lub z wejściami USB | *(wpisać tak lub nie)* |
| 31 | opony zimowe + felgi : 4 szt. | *(wpisać tak lub nie)* |
| 32 | podnośnik | *(wpisać tak lub nie)* |
| 33 | pełnowymiarowe koło zapasowe | *(wpisać tak lub nie)* |
| 34 | wykładzina łatwo zmywalna, antypoślizgowa | *(wpisać tak lub nie)* |
| 35 | fotele wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa | *(wpisać tak lub nie)* |
| 36 | dodatkowe poręcze lub uchwyty umożliwiające bezpieczne wsiadanie i wysiadanie osób z pojazdu | *(wpisać tak lub nie)* |
| 37 | hamulce tarczowe wentylowane z przodu i z tyłu | *(wpisać tak lub nie)* |
| 38 | system kontroli trakcji: układ ASR i ESP | *(wpisać tak lub nie)* |
| 39 | niezależne zawieszenie przednie i tylne ze stabilizatorem | *(wpisać tak lub nie)* |
| 40 | poduszka powietrzna kierowcy i pasażera oraz boczne poduszki | *(wpisać tak lub nie)* |
| 41 | oznaczenie progów kolorami kontrastowymi | *(wpisać tak lub nie)* |
| 42 | stopień wejściowy boczny oświetlony | *(wpisać tak lub nie)* |
| 43 | oświetlenie w podsufitce + gniazdo 12V w kabinie | *(wpisać tak lub nie)* |
| 44 | atestowane mocowanie do jednego wózka inwalidzkiego- 2 listwy montowane w podłodze lub system grzybkowy, górny punkt mocowania pasa bezpieczeństwa, komplet pasów do mocowania wózka do szyn, pasy zabezpieczające osobę niepełnosprawną poruszającą się na wózku inwalidzkim w tym biodrowy pas dla osoby na wózku – zgodne z normą ISO 10542-2 | *(wpisać tak lub nie)* |
| 45 | pół podłogi ze sklejki wodoodpornej pokrytej wykładziną PCV i wzmocnienie pod montaż wózka inwalidzkiego | *(wpisać tak lub nie)* |
| 46 | instalacja najazdu dla wózka inwalidzkiego, najazdy teleskopowe, aluminiowe z powłoką antypoślizgową umożliwiające wprowadzenie wózka do pojazdu | *(wpisać tak lub nie)* |
| 47 | Oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu montowane na magnes (z symbolem: pojazd dla osób niepełnosprawnych), kierunkowskazy dachowe | *(wpisać tak lub nie)* |
| 48 | wymagany okres gwarancji jakości:a) Minimum 60 miesięcy lub 120 000 km na silnik i wszystkie podzespoły samochodu (mechaniczne/elektryczne/elektroniczne) bez wyłączeń – obejmująca funkcjonowanie samochodu, wady materiałowe i fabryczne;b) Minimum 96 miesięcy na perforację nadwozia;c) Minimum 24 miesiące na brak usterek lakierniczych | *(wpisać oferowany okres gwarancji)* |
| 49 | wymagane zapewnienie przez Wykonawcę, obsługi serwisowej pojazdu będącego przedmiotem zamówienia, w stacji serwisowej znajdującej się w odległości nie większej niż 120 km od siedziby Zamawiającego | *(wpisać tak lub nie)* |

Samochód musi spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 poz. 1047 ze zm.)) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, w tym posiadać homologację, o której mowa w art. 70d i 70f ustawy Prawo o ruchu drogowym.