**Artmedik Sp. z o.o. Szpital Specjalistyczny im. W. Biegańskiego w Jędrzejowie**

**Małogoska 25, 28-300 Jędrzejów**

OBMIAR

Wymiana dźwigu windowego osobowo towarowego : Wymiana dźwigu windowego osobowo towarowe- go

Małogoska 25, 28-300 Jędrzejów : Małogoska 25, 28-300 Jędrzejów

Artmedik Sp. z o.o. Szpital Specjalistyczny im. W. Biegańskiego w Jędrzejowie : Artmedik Sp. z o.o. Szpital Specjalistyczny im. W.

Biegańskiego w Jędrzejowie

Małogoska 25, 28-300 Jędrzejów : Małogoska 25, 28-300 Jędrzejów

Bartłomiej Cukrowski : Bartłomiej Cukrowski 29.02.2024 : 20.02.2024

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

Wymiana Dźwigu windy osobowo-towarowej OBMIAR

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podstawa** | **Opis i wyliczenia** | **j.m.** | **Poszcz** | **Razem** |
| **Kosztorys wymiany dźwigu osobowego szpital Jędrzejów** | | | | | |
| **1** |  | **Demontaż dźwigu windowego i prace rozbiórkowe** | | | |
| 1  d.1 | KNR 4-01  0354-08 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2  4\*2.2\*1.2 | m2  m2 | 10.560 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **10.560** |
| 2  d.1 | kalk.ind | Demontaż istniejącego dźwigu  1 | kpl  kpl | 1.000 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **1.000** |
| 3  d.1 | KNR 4-01  0108-14 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km  3 | m3  m3 | 3.000 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **3.000** |
| 4  d.1 | KNR 4-01  0108-16 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km  Krotność = 45  3 | m3  m3 | 3.000 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **3.000** |
| 5  d.1 | Kalkulacja indywidualna | Koszt utylizacji starego dźwigu windowego  poz.1\*0.003\*1.4 | m3  m3 | 0.044 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **0.044** |
| **2** |  | **Montaż dźwigu i roboty naprawcze** | | | |
| 6  d.2 | kalk.ind | Montaż dźwigu kpl  1 | m2  m2 | 1.000 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **1.000** |
| 7  d.2 | KNNR-W 3  0809-03 | Wyrównywanie podłoży betonowych przez szlifowanie  4\*1.5 | m2  m2 | 6.000 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **6.000** |
| 8  d.2 | NNRNKB 202 0836-04 | (z.II) tynki zwykłe kategorii II na ościeżach o szerokości 50 cm o powierzchni ponad 3 m2 wykonywane ręcznie  4\*(2+2+1.2) | m2  m2 | 20.800 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **20.800** |
| 9  d.2 | KNR 2-02  2106-01 | Okładziny ścian wejścia do windy z płyt prostokątnych - stosunek długości ob- wodu do powierzchni do 8 m/m2 i grubości do 2 cm  4\*(2+2+1.2) | m2  m2 | 20.800 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **20.800** |