[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.44
pe=2
op=1
opn=0	1	2	1	0	0	3	8	1	5	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	0
prn=2	2	3	3	4	0	6	0	0
own=1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	1	0	0	1	0	2	0	1
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=263565.88
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		49284.68

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI 	PRZEDMIAR
nfn=ADS Projekt - Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór
afn=ul. Tysiąclecia 10/C2 lok. 103, 97-500 Radomsko
nb=Przebudowa ujęcia wody w miejscowości Klizin
ab=dz. nr ew.396/2, 395/2, obręb 0006 Klizin Pierwszy jedn. ewid. 101207_2 Kodrąb
ni=Gmina Kodrąb
ai=ul. Niepodległości 7, 97-512 Kodrąb
br=elektryczna
nk=mgr inż. Jarosław Zarębski	
dt=maj 2022
cpv=45311000-0	Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
cpv=45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
cpv=45316000-5	Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
cpv=45315300-1	Instalacje zasilania elektrycznego
cpv=45317000-2	Inne instalacje elektryczne

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	1. Podstawa opracowania1310-Umowy z Inwestorem1310-Projekt techniczny1310-ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym131013102. Założenia wyjściowe do kosztorysowania13101. stawka roboczogodziny   31,60 zł13102. koszty pośrednie   69,5 %13103. zysk  11,08 %131013103. Ogólna charakterystyka obiektu13101310Zakres opracowania części elektrycznej obejmuje:13101.09budowę linii zasilających zewnętrznych dla urządzeń technologicznych  13102.09wykonanie instalacji w budynku13102.1.09oświetlenia ogólnego 13102.2.09oświetlenia terenu zainstalowanego na budynku13102.3.09obwody gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia13102.4.09obwody zasilania grzejników elektrycznych13102.5.09obwody zasilania systemu klimatyzacji13102.6.09instalacja połączeń wyrównawczych13102.7.09instalacja odgromowa13103.09wykonanie systemu automatyki SZR13104.09wykonanie systemu AKPiA13105.09wykonanie systemu monitoringu GSM/GPRS13106.09demontaż istniejących latarni oświetlenia terenu1310

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=23	1	0	
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=69.5	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=11.8	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 249]
ty=M
na=uruchomienie systemu AKPiA	0
id=	3
jm=	000
ce=28000	1653602400
cw=28000	PLN
il=1

[RMS ZEST 251]
ty=M
na=układ automatyki SZR	0
id=	3
jm=	000
ce=30000	1653602400
cw=30000	PLN
il=1

[RMS ZEST 267]
ty=M
na=zakup i montaż rozdzielnicy RT wraz z okablowaniem	0
id=	3
jm=	000
ce=0	1653602400
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 269]
ty=M
na=uruchomienie monitoringu GSM/GPRS - wraz z usługą zleconą firmie zewnętrznej - administratorowi systemu monitoringu w gm. Kodrąb	0
id=	3
jm=	000
ce=18000	1653602400
cw=18000	PLN
il=1

[RMS ZEST 261]
ty=M
na=zlącza krzyżowe	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0.1
cw=0.1	PLN
il=1800

[RMS ZEST 254]
ty=M
na=bednarka ocynkowana FeZn 30x4mm	0
id=1121099	2
jm=kg	033
ce=23.92	1653602400
cw=23.92	PLN
il=164.32

[RMS ZEST 262]
ty=M
na=pręty stalowe ocynkowane fi 8mm	0
id=1121399	2
jm=m	040
ce=3.8
cw=3.8	PLN
il=230.88

[RMS ZEST 196]
ty=S
na=koparka przedsiębierna 0,15m3	0
id=13612	0
jm=m-g	148
ce=98.98	1653633103
cw=98.98	PLN
il=12.312
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	11130

[RMS ZEST 260]
ty=M
na=uchwyty	0
id=1551399	2
jm=szt	020
ce=0.68
cw=0.68	PLN
il=42

[RMS ZEST 206]
ty=M
na=folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II	0
id=1560199	2
jm=m2	050
ce=6.8	1647730800
cw=6.8	PLN
il=330.54
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1560199

[RMS ZEST 197]
ty=M
na=piasek	0
id=1601799	2
jm=m3	060
ce=42.3	1647730800
cw=42.3	PLN
il=28.56
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1601799

[RMS ZEST 272]
ty=S
na=żuraw samochodowy	0
id=31100	0
jm=m-g	148
ce=105.07	1653633114
cw=105.07	PLN
il=7.76
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	31114

[RMS ZEST 200]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=74.32
cw=74.32	PLN
il=17.0549
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39000

[RMS ZEST 273]
ty=S
na=przyczepa dłużycowa	0
id=39650	0
jm=m-g	148
ce=12.4	1653633135
cw=12.4	PLN
il=3.2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39651

[RMS ZEST 198]
ty=S
na=samochód samowyładowczy	0
id=39800	0
jm=m-g	148
ce=91.62	1653633146
cw=91.62	PLN
il=4.08
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39811

[RMS ZEST 208]
ty=S
na=przyczepa do przewożenia kabli	0
id=39971	0
jm=m-g	148
ce=9.14	1653633157
cw=9.14	PLN
il=4.6767
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39971

[RMS ZEST 268]
ty=M
na=rozdzielnia główna RG	0
id=7052999	2
jm=szt.	020
ce=8750	1653602400
cw=8750	PLN
il=1

[RMS ZEST 265]
ty=S
na=spawarka	0
id=72100	0
jm=m-g	148
ce=35.29	1653633177
cw=35.29	PLN
il=7.326
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	72181

[RMS ZEST 184]
ty=M
na=naświetlacz LED 50W hermetyczny z czujnikiem ruchu  wg dokumentacji projektowej	0
id=7302999	1
jm=szt.	020
ce=187.9	1653602400
cw=187.9	PLN
il=10
pr=	0	0	0	7302299

[RMS ZEST 183]
ty=M
na=oprawa  LED 48W - długa  wg dokumentacji projektowej	0
id=7302999	1
jm=szt.	020
ce=178.25	1653602400
cw=178.25	PLN
il=44
pr=	0	0	0	7302299

[RMS ZEST 243]
ty=M
na=oprawa  LED 9W - długa  wg dokumentacji projektowej	0
id=7302999	1
jm=szt.	020
ce=131.44	1653602400
cw=131.44	PLN
il=43

[RMS ZEST 77]
ty=M
na=wyłącznik 1-bieg.	0
id=7519999	1
jm=szt	020
ce=15.9	1647730800
cw=15.9	PLN
il=4.08

[RMS ZEST 245]
ty=M
na=wyłącznik 2-bieg	0
id=7519999	1
jm=szt.	020
ce=22.1	1653602400
cw=22.1	PLN
il=3.06
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7519999

[RMS ZEST 246]
ty=M
na=łącznik schodowy	0
id=7519999	1
jm=szt.	020
ce=29.5	1653602400
cw=29.5	PLN
il=9.18
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7519999

[RMS ZEST 147]
ty=M
na=puszki bakelitowe fi60	0
id=7540499	1
jm=szt	020
ce=2.1	1647730800
cw=2.1	PLN
il=9.18

[RMS ZEST 257]
ty=M
na=rury winidurowe gr ścianki 5mm	0
id=7580099	2
jm=m	040
ce=5.2
cw=5.2	PLN
il=20.8

[RMS ZEST 258]
ty=M
na=złączki	0
id=7580499	2
jm=szt	020
ce=0.64
cw=0.64	PLN
il=8.2

[RMS ZEST 256]
ty=M
na=osłony przewodów	0
id=7590110	2
jm=szt	020
ce=25
cw=25	PLN
il=9.48

[RMS ZEST 263]
ty=M
na=wsporniki dachowe	0
id=7590330	2
jm=szt	020
ce=6.8
cw=6.8	PLN
il=224.22

[RMS ZEST 255]
ty=M
na=złącza kontrolne	0
id=7590610	2
jm=szt	020
ce=28
cw=28	PLN
il=9.48

[RMS ZEST 264]
ty=M
na=złącza rynnowe	0
id=7590640	2
jm=szt	020
ce=4.8
cw=4.8	PLN
il=6.66

[RMS ZEST 266]
ty=M
na=złącza kontrolne ZK-1-ZK-8	0
id=7590799	2
jm=szt	020
ce=25.6	1653602400
cw=25.6	PLN
il=10

[RMS ZEST 71]
ty=M
na=uchwyty	0
id=7598999	1
jm=szt	020
ce=1.2	1647730800
cw=1.2	PLN
il=458.6

[RMS ZEST 238]
ty=M
na=korytko kablowe 20x20	0
id=7598999	1
jm=szt	020
ce=1.2	1647730800
cw=1.2	PLN
il=1008

[RMS ZEST 239]
ty=M
na=korytko kablowe metalowe 50x42mm	0
id=7598999	1
jm=szt	020
ce=24.8	1653602400
cw=24.8	PLN
il=144

[RMS ZEST 211]
ty=M
na=końcówki kablowe	0
id=7629999	2
jm=szt.	020
ce=2.25
cw=2.25	PLN
il=80
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7620099

[RMS ZEST 205]
ty=M
na=opaski kablowe typu Oki	0
id=7648099	2
jm=szt.	020
ce=1.1	1647730800
cw=1.1	PLN
il=78.7
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7648099

[RMS ZEST 242]
ty=M
na=przewody kabelkowe YDYżo 3x1,5mm2	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=6.06	1653602400
cw=6.06	PLN
il=119.6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 247]
ty=M
na=przewód YDYżo 3x4mm2	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=21.99	1653602400
cw=21.99	PLN
il=512.72
pr=	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 248]
ty=M
na=przewód YDYżo 3x2,5mm2	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=11.92	1653602400
cw=11.92	PLN
il=325.52
pr=	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 234]
ty=M
na=kable 7x0,75mm2	0
id=7999999	2
jm=m	040
ce=8.12	1653602400
cw=8.12	PLN
il=268.32
pr=	0	0	0	7960099

[RMS ZEST 235]
ty=M
na=kabel YKY 5x10mm2	0
id=7999999	2
jm=m	040
ce=38.11	1653602400
cw=38.11	PLN
il=243.36

[RMS ZEST 237]
ty=M
na=kabel YKY 4x4mm2	0
id=7999999	2
jm=m	040
ce=13.89	1653602400
cw=13.89	PLN
il=289.12

[RMS ZEST 252]
ty=M
na=przewód izolowany jednożyłowy LY 6mm2	0
id=7999999	1
jm=m	040
ce=14.32	1653602400
cw=14.32	PLN
il=88.4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7920999

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=kołki rozporowe plastikowe	0
id=8990499	1
jm=szt	020
ce=0.8	1647730800
cw=0.8	PLN
il=1614.6

[RMS ZEST 259]
ty=M
na=kołki rozporowe plastikowe	0
id=8990499	1
jm=szt	020
ce=0.2
cw=0.2	PLN
il=42

[RMS ZEST 56]
ty=R
na=Robocizna - instalacje elektryczne (łódzkie)	0
id=999	2
jm=r-g	149
ce=31.6	1653631851
cw=31.6	PLN
il=908.4055
pr=ICB_SREDNIE	31.6	0	0	

[RMS ZEST 270]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=26.6	1647730800
cw=26.6	PLN
il=0

[RMS ZEST 90]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=1313.3688

[ELEMENT 1]
na=Instalacje zewnętrzne
wa=52865.51
kn=5740.65	34867.57	3757.73
id=619
nu=1
wn=6600.02	1899.54	

[ELEMENT 2]
na=Budowa lini zasilających
wa=48741.53
kn=4734.51	34867.57	2587.65
id=1008
nu=1.1
wn=5087.53	1464.27	

[POZYCJA]
id=620
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0701-05	5	0701-05		1
mpn=_1211
na=Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=1
ob=81.6
jm=m3	060
kj=3.16	0	9.898
cj=24.745
wn=740.52	213.14	

[PRZEDMIAR]
wo=81.6	1	255*0,4*0,8					

[RMS 56]
nz=0.1	0	0.1
np=0
wa=257.86
wb=600.984
il=8.16

[RMS 196]
nz=0.1	0	0.1
np=0
wa=807.68
wb=1882.5936
il=8.16

[POZYCJA]
id=623
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0702-05	5	0702-05		1
mpn=_1211
na=Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=2
ob=61.2
jm=m3	060
kj=0.948	0	5.939
cj=13.05
wn=292.9	84.27	

[PRZEDMIAR]
wo=61.2	1	255*0,4*0,6					

[RMS 56]
nz=0.03	0	0.03
np=0
wa=58.02
wb=135.252
il=1.836

[RMS 196]
nz=0.06	0	0.06
np=0
wa=363.45
wb=847.2528
il=3.672

[POZYCJA]
id=626
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0706-01	5	0706-01		1
mpn=_1211
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m i grubości warstwy 2x10cm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=3
ob=255
jm=m	040
kj=0.796	4.856	1.466
cj=9.142
wn=400.86	115.26	
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=255	1	255					

[RMS 56]
nz=0.0126	0	0.0126
np=0
wa=203.06
wb=473.025
il=6.426

[RMS 197]
nz=0.056	0	0.056
np=1
wa=1208.09
wb=1486.14
il=28.56

[RMS 90]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=30.2
wb=36.975
il=30.2022

[RMS 198]
nz=0.008	0	0.008
np=0
wa=373.81
wb=871.335
il=4.08

[POZYCJA]
id=636
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0707-02	5	0707-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Układanie kabli YKY 5x10mm2  w rowach kablowych ręcznie
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=4
ob=234
jm=m	040
kj=2.041	43.665	1.148
cj=49.708
wn=518.54	149.29	

[PRZEDMIAR]
wo=234	1	234					

[RMS 56]
nz=0.0646	0	0.0646
np=0
wa=477.68
wb=1112.904
il=15.1164

[RMS 235]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=9274.45
wb=11407.5
il=243.36

[RMS 205]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=25.74
wb=31.59
il=23.4

[RMS 206]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=668.3
wb=822.042
il=98.28

[RMS 90]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=249.21
wb=306.54
il=249.2122

[RMS 200]
nz=0.0149	0	0.0149
np=0
wa=259.12
wb=603.486
il=3.4866

[RMS 208]
nz=0.0045	0	0.0045
np=0
wa=9.62
wb=22.23
il=1.053

[POZYCJA]
id=826
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0707-02	5	0707-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Układanie kabli YKY 4x4mm2  w rowach kablowych ręcznie - zasilanie studni
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=5
ob=278
jm=m	040
kj=2.041	17.847	1.148
cj=23.89
wn=616.05	177.36	

[PRZEDMIAR]
wo=278	1	278					

[RMS 56]
nz=0.0646	0	0.0646
np=0
wa=567.5
wb=1322.168
il=17.9588

[RMS 237]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=4015.88
wb=4939.782
il=289.12

[RMS 205]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=30.58
wb=37.53
il=27.8

[RMS 206]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=793.97
wb=976.614
il=116.76

[RMS 90]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=121.01
wb=148.73
il=121.0108

[RMS 200]
nz=0.0149	0	0.0149
np=0
wa=307.85
wb=716.962
il=4.1422

[RMS 208]
nz=0.0045	0	0.0045
np=0
wa=11.43
wb=26.41
il=1.251

[POZYCJA]
id=834
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0707-02	5	0707-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Układanie kabli YKY 3x4mm2  w rowach kablowych ręcznie - oświetlenie zbiorników
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=6
ob=275
jm=m	040
kj=2.041	26.482	1.148
cj=32.525
wn=609.4	175.45	

[PRZEDMIAR]
wo=275	1	275					

[RMS 56]
nz=0.0646	0	0.0646
np=0
wa=561.37
wb=1307.9
il=17.765

[RMS 247]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=6289.14
wb=7735.75
il=286

[RMS 205]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=30.25
wb=37.125
il=27.5

[RMS 206]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=785.4
wb=966.075
il=115.5

[RMS 90]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=177.62
wb=218.625
il=177.6197

[RMS 200]
nz=0.0149	0	0.0149
np=0
wa=304.53
wb=709.225
il=4.0975

[RMS 208]
nz=0.0045	0	0.0045
np=0
wa=11.31
wb=26.125
il=1.2375

[POZYCJA]
id=650
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0714-02	5	0714-02		1
mpn=_1211
na=Układanie kabli sterowniczych i sygnalizacyjnych
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=7
ob=258
jm=m	040
kj=3.729	8.656	0.538
cj=16.742
wn=765.23	220.07	

[PRZEDMIAR]
wo=258	1	258					

[RMS 56]
nz=0.118	0	0.118
np=0
wa=962.03
wb=2242.536
il=30.444

[RMS 234]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=2178.76
wb=2679.846
il=268.32

[RMS 90]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=54.47
wb=67.08
il=54.469

[RMS 200]
nz=0.0067	0	0.0067
np=0
wa=128.47
wb=299.538
il=1.7286

[RMS 208]
nz=0.0044	0	0.0044
np=0
wa=10.38
wb=23.994
il=1.1352

[POZYCJA]
id=1004
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0405-03	5	0405-03		1
mpn=_1211
na=Rozdzielnica główna RG o masie do 50 kg  wg opracowania projektowego
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=8
ob=1
jm=szt.	020
kj=88.48	8750	0
cj=8917.671
wn=61.49	17.7	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 56]
nz=2.8	0	2.8
np=0
wa=88.48
wb=206.235
il=2.8

[RMS 268]
nz=1	0	1
np=0
wa=8750
wb=10762.5
il=1

[POZYCJA]
id=656
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0726-10	5	0726-10		1
mpn=1211
na=Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=9
ob=16
jm=szt.	020
kj=79.632	11.531	0
cj=162.434
wn=885.5	254.83	

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16					

[RMS 56]
nz=2.52	0	2.52
np=0
wa=1274.11
wb=2969.776
il=40.32

[RMS 211]
nz=5	0	5
np=1
wa=180
wb=221.408
il=80

[RMS 90]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=4.5
wb=5.536
il=4.5

[POZYCJA]
id=663
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1302-03	5	1302-03		1
mpn=1211
na=Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=10
ob=5
jm=odc.	101
kj=56.88	0	0
cj=107.789
wn=197.66	56.89	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[RMS 56]
nz=1.8	0	1.8
np=0
wa=284.4
wb=662.9
il=9

[ELEMENT 2]
na=Demontaż latarni ośw. zewnętrznego
wa=4123.98
kn=1006.14	0	1170.08
id=1009
nu=1.2
wn=1512.49	435.27	

[POZYCJA]
id=1010
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 1001-08	9	1001-08		1
mpn=1211
na=Demontaż słupów oświetleniowych o masie 100-300 kg
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=11
ob=8
jm=szt.	020
kj=125.768	0	146.261
cj=515.498
wn=1512.48	435.27	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[RMS 56]
nz=3.98	0	3.98
np=0
wa=1006.14
wb=2345.184
il=31.84

[RMS 196]
nz=0.06	0	0.06
np=0
wa=47.51
wb=110.752
il=0.48

[RMS 272]
nz=0.97	0	0.97
np=0
wa=815.34
wb=1900.456
il=7.76

[RMS 200]
nz=0.45	0	0.45
np=0
wa=267.55
wb=623.632
il=3.6

[RMS 273]
nz=0.4	0	0.4
np=0
wa=39.68
wb=92.488
il=3.2

[ELEMENT 1]
na=Instalacje wewnętrzne
wa=161415.69
kn=22964.96	117405.47	258.53
id=1006
nu=2
wn=16141.34	4645.39	

[ELEMENT 2]
na=Instalacje elektryczne -oświetlenie - budynek 
wa=34212.51
kn=5668.36	23470.07	0
id=106
nu=2.1
wn=3940.06	1134.02	

[POZYCJA]
id=136
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0201-02	5-08	0201-02		1
mpn=_1211
na=Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przyg.podłoża mechanicznie - przykręcanie do kołków plastikowych w podłożu z betonu
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=12
ob=58
jm=m	040
kj=9.5	5.535	0
cj=23.538
wn=382.97	110.2	

[PRZEDMIAR]
wo=58	1	58					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 56]
nz=0.3148	0	0.3148
np=0
wa=551
wb=1284.352
il=17.4368

[RMS 71]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=187.92
wb=231.13
il=156.6

[RMS 16]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=125.28
wb=154.106
il=156.6

[RMS 90]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=7.83
wb=9.628
il=7.83

[POZYCJA]
id=5
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0101-03	5-08	0101-03		1
mpn=_1211
na=Montaż uchwytów pod korytka kablowe  z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu z betonu
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=13
ob=259
jm=m	040
kj=7.388	4.1	0
cj=18.101
wn=1329.97	382.8	

[PRZEDMIAR]
wo=259	1	259					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 56]
nz=0.2448	0	0.2448
np=0
wa=1913.38
wb=4460.239
il=60.5501

[RMS 16]
nz=2	0	2
np=1
wa=414.4
wb=509.712
il=518

[RMS 238]
nz=2	0	2
np=1
wa=621.6
wb=764.568
il=518

[RMS 90]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=25.9
wb=31.857
il=25.9

[POZYCJA]
id=842
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0101-03	5-08	0101-03		1
mpn=_1211
na=Montaż uchwytów pod korytka kablowe  z przygotowaniem podłoża mechanicznie -
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=14
ob=72
jm=m	040
kj=7.388	52.48	0
cj=66.481
wn=369.72	106.42	

[PRZEDMIAR]
wo=72	1	72					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 56]
nz=0.2448	0	0.2448
np=0
wa=531.91
wb=1239.912
il=16.8324

[RMS 16]
nz=2	0	2
np=1
wa=115.2
wb=141.696
il=144

[RMS 239]
nz=2	0	2
np=1
wa=3571.2
wb=4392.576
il=144

[RMS 90]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=92.16
wb=113.328
il=92.16

[POZYCJA]
id=31
pd=ORGBUD 1989	KNR	4-03 1003-06	4-03	1003-06		0
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=15
ob=22
jm=otw.	000
kj=12.444	0	0
cj=23.582
wn=190.28	54.76	

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22					

[RMS 56]
nz=0.3938	0	0.3938
np=0
wa=273.77
wb=638.132
il=8.6636

[POZYCJA]
id=141
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0212-01	5-08	0212-01		1
mpn=121,1:0,0911
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania-ośw. hali pomp
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=16
ob=136
jm=m	040
kj=1.283	12.707	0
cj=15.139
wn=121.31	34.95	

[PRZEDMIAR]
wo=136	1	136					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 56]
nz=0.0425	0	0.0425
np=0
wa=174.43
wb=406.776
il=5.52

[RMS 248]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=1685.96
wb=2073.728
il=141.44

[RMS 90]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=42.15
wb=51.816
il=42.149

[POZYCJA]
id=850
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0212-01	5-08	0212-01		1
mpn=121,1:0,0911
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania- ośw. wewn. budynku
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=17
ob=115
jm=m	040
kj=1.283	6.46	0
cj=8.892
wn=102.58	29.56	

[PRZEDMIAR]
wo=115	1	115					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 56]
nz=0.0425	0	0.0425
np=0
wa=147.5
wb=343.965
il=4.6676

[RMS 242]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=724.78
wb=891.365
il=119.6

[RMS 90]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=18.12
wb=22.31
il=18.1195

[POZYCJA]
id=57
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0501-04	5-08	0501-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 2)
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=18
ob=2
jm=kpl.	090
kj=8.45	1.64	0
cj=17.653
wn=11.75	3.38	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 56]
nz=0.28	0	0.28
np=0
wa=16.9
wb=39.392
il=0.5348

[RMS 16]
nz=2	0	2
np=1
wa=3.2
wb=3.936
il=4

[RMS 90]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0.08
wb=0.098
il=0.08

[POZYCJA]
id=180
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0511-20	5-08	0511-20		1
mpn=_1211
na=Montaż opraw  LED 48W - długich (150cm) herm. - z podłączeniem na gotowym podłożu opraw
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=19
ob=44
jm=szt.	020
kj=19.917	178.25	0
cj=215.993
wn=609.05	175.3	

[PRZEDMIAR]
wo=44	1	44					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 56]
nz=0.66	0	0.66
np=0
wa=876.37
wb=2042.656
il=27.7332

[RMS 183]
nz=1	0	1
np=0
wa=7843
wb=9646.912
il=44

[POZYCJA]
id=854
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0511-20	5-08	0511-20		1
mpn=_1211
na=Montaż opraw  LED 9W - długich  herm. - z podłączeniem na gotowym podłożu opraw
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=20
ob=43
jm=szt.	020
kj=19.917	131.44	0
cj=169.183
wn=595.21	171.31	

[PRZEDMIAR]
wo=43	1	43					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 56]
nz=0.66	0	0.66
np=0
wa=856.45
wb=1996.232
il=27.1029

[RMS 243]
nz=1	0	1
np=0
wa=5651.92
wb=6951.853
il=43

[POZYCJA]
id=181
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0511-20	5-08	0511-20		1
mpn=_1211
na=Montaż naświetlaczy zewn. LED 50Wna budynku  z podłączeniem na gotowym podłożu wg dokumentacji projektowej
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=21
ob=10
jm=szt.	020
kj=19.917	192.598	0
cj=230.341
wn=138.42	39.84	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 56]
nz=0.66	0	0.66
np=0
wa=199.17
wb=464.24
il=6.303

[RMS 184]
nz=1	0	1
np=1
wa=1879
wb=2311.17
il=10

[RMS 90]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=46.98
wb=57.79
il=46.975

[POZYCJA]
id=35
pd=ORGBUD wyd.III 1986	KNR	5-08 0307-02	5-08	0307-02		0
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych jednobiegunowych natynkowe
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=22
ob=4
jm=szt.	020
kj=4.979	16.623	0
cj=26.058
wn=13.84	3.98	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 56]
nz=0.165	0	0.165
np=0
wa=19.92
wb=46.42
il=0.6303

[RMS 77]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=64.87
wb=79.792
il=4.08

[RMS 90]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=1.62
wb=1.992
il=1.6218

[POZYCJA]
id=857
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-03	5-08	0307-03		1
mpn=1211
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=23
ob=3
jm=szt.	020
kj=5.975	23.106	0
cj=34.429
wn=12.46	3.59	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 56]
nz=0.198	0	0.198
np=0
wa=17.93
wb=41.781
il=0.5673

[RMS 245]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=67.63
wb=83.181
il=3.06

[RMS 90]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=1.69
wb=2.082
il=1.6908

[POZYCJA]
id=864
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-07	5-08	0307-07		1
mpn=1211
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych krzyżowych, dwubiegunowych do przygotowanego podłoża z podłączeniem
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=24
ob=9
jm=szt.	020
kj=9.959	30.842	0
cj=49.715
wn=62.3	17.93	

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 56]
nz=0.33	0	0.33
np=0
wa=89.63
wb=208.926
il=2.8363

[RMS 246]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=270.81
wb=333.099
il=9.18

[RMS 90]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=6.77
wb=8.325
il=6.7702

[ELEMENT 2]
na=Instalacje elektryczne - budynek  -  obwody gniazd wtykowych
wa=6064.18
kn=1111.1	3958.47	0
id=697
nu=2.2
wn=772.33	222.28	

[POZYCJA]
id=698
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0101-03	5-08	0101-03		1
mpn=_1211
na=Montaż uchwytów - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu betonowym
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=25
ob=85
jm=m	040
kj=7.388	4.1	0
cj=18.101
wn=436.48	125.63	

[PRZEDMIAR]
wo=85	1	85					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 56]
nz=0.2448	0	0.2448
np=0
wa=627.94
wb=1463.785
il=19.8716

[RMS 16]
nz=2	0	2
np=1
wa=136
wb=167.28
il=170

[RMS 71]
nz=2	0	2
np=1
wa=204
wb=250.92
il=170

[RMS 90]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=8.5
wb=10.455
il=8.5

[POZYCJA]
id=703
pd=ORGBUD 1989	KNR	4-03 1003-06	4-03	1003-06		0
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=26
ob=15
jm=otw.	000
kj=12.444	0	0
cj=23.582
wn=129.74	37.34	

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15					

[RMS 56]
nz=0.3938	0	0.3938
np=0
wa=186.66
wb=435.09
il=5.907

[POZYCJA]
id=705
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0214-02	5-08	0214-02		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20 mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=27
ob=126
jm=m	040
kj=1.925	23.442	0
cj=27.09
wn=168.59	48.51	

[PRZEDMIAR]
wo=126	1	126					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 56]
nz=0.0638	0	0.0638
np=0
wa=242.59
wb=565.362
il=7.6771

[RMS 247]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=2881.57
wb=3544.38
il=131.04

[RMS 90]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=72.04
wb=88.704
il=72.0393

[POZYCJA]
id=874
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0214-02	5-08	0214-02		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20 mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=28
ob=28
jm=m	040
kj=1.925	23.442	0
cj=27.09
wn=37.46	10.78	

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 56]
nz=0.0638	0	0.0638
np=0
wa=53.91
wb=125.636
il=1.706

[RMS 247]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=640.35
wb=787.64
il=29.12

[RMS 90]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=16.01
wb=19.712
il=16.0087

[ELEMENT 2]
na=Instalacje elektryczne - budynek  -  obwody grzejników elektrycznych
wa=5109.52
kn=1458.6	2345.22	0
id=878
nu=2.3
wn=1013.9	291.8	

[POZYCJA]
id=879
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0101-03	5-08	0101-03		1
mpn=_1211
na=Montaż uchwytów - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu betonowym
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=29
ob=45
jm=m	040
kj=7.388	4.1	0
cj=18.101
wn=231.08	66.51	

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 56]
nz=0.2448	0	0.2448
np=0
wa=332.44
wb=774.945
il=10.5203

[RMS 16]
nz=2	0	2
np=1
wa=72
wb=88.56
il=90

[RMS 71]
nz=2	0	2
np=1
wa=108
wb=132.84
il=90

[RMS 90]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=4.5
wb=5.535
il=4.5

[POZYCJA]
id=898
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0101-03	5-08	0101-03		1
mpn=_1211
na=Montaż uchwytów pod korytka kablowe  z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu z betonu
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=30
ob=110
jm=m	040
kj=7.388	4.1	0
cj=18.101
wn=564.85	162.58	

[PRZEDMIAR]
wo=110	1	110					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 56]
nz=0.2448	0	0.2448
np=0
wa=812.63
wb=1894.31
il=25.7162

[RMS 16]
nz=2	0	2
np=1
wa=176
wb=216.48
il=220

[RMS 238]
nz=2	0	2
np=1
wa=264
wb=324.72
il=220

[RMS 90]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=11
wb=13.53
il=11

[POZYCJA]
id=884
pd=ORGBUD 1989	KNR	4-03 1003-06	4-03	1003-06		0
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=31
ob=8
jm=otw.	000
kj=12.444	0	0
cj=23.582
wn=69.19	19.91	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[RMS 56]
nz=0.3938	0	0.3938
np=0
wa=99.55
wb=232.048
il=3.1504

[POZYCJA]
id=886
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0214-02	5-08	0214-02		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20 mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=32
ob=32
jm=m	040
kj=1.925	23.442	0
cj=27.09
wn=42.82	12.32	

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 56]
nz=0.0638	0	0.0638
np=0
wa=61.61
wb=143.584
il=1.9497

[RMS 247]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=731.83
wb=900.16
il=33.28

[RMS 90]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=18.3
wb=22.528
il=18.2958

[POZYCJA]
id=890
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0214-02	5-08	0214-02		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20 mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=33
ob=75
jm=m	040
kj=1.925	12.707	0
cj=16.355
wn=100.35	28.88	

[PRZEDMIAR]
wo=75	1	75					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 56]
nz=0.0638	0	0.0638
np=0
wa=144.4
wb=336.525
il=4.5697

[RMS 248]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=929.76
wb=1143.6
il=78

[RMS 90]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=23.24
wb=28.575
il=23.244

[POZYCJA]
id=894
pd=ORGBUD wyd.III 1986	KNR	5-08 0302-01	5-08	0302-01		0
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=34
ob=3
jm=szt.	020
kj=2.656	2.196	0
cj=7.229
wn=5.54	1.59	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 56]
nz=0.088	0	0.088
np=0
wa=7.97
wb=18.573
il=0.2521

[RMS 147]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=6.43
wb=7.905
il=3.06

[RMS 90]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0.16
wb=0.198
il=0.1608

[ELEMENT 2]
na=Instalacje elektryczne - budynek  -  obwody zasilania systemu klimatyzacji
wa=1390.26
kn=449.56	538.27	0
id=971
nu=2.4
wn=312.49	89.94	

[POZYCJA]
id=972
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0101-03	5-08	0101-03		1
mpn=_1211
na=Montaż uchwytów - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu betonowym
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=35
ob=21
jm=m	040
kj=7.388	4.1	0
cj=18.101
wn=107.84	31.04	

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	21					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 56]
nz=0.2448	0	0.2448
np=0
wa=155.14
wb=361.641
il=4.9095

[RMS 16]
nz=2	0	2
np=1
wa=33.6
wb=41.328
il=42

[RMS 71]
nz=2	0	2
np=1
wa=50.4
wb=61.992
il=42

[RMS 90]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=2.1
wb=2.583
il=2.1

[POZYCJA]
id=982
pd=ORGBUD 1989	KNR	4-03 1003-06	4-03	1003-06		0
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=36
ob=4
jm=otw.	000
kj=12.444	0	0
cj=23.582
wn=34.6	9.96	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[RMS 56]
nz=0.3938	0	0.3938
np=0
wa=49.78
wb=116.024
il=1.5752

[POZYCJA]
id=996
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0101-03	5-08	0101-03		1
mpn=_1211
na=Montaż uchwytów pod korytka kablowe  z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu z betonu
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=37
ob=25
jm=m	040
kj=7.388	4.1	0
cj=18.101
wn=128.38	36.95	

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 56]
nz=0.2448	0	0.2448
np=0
wa=184.69
wb=430.525
il=5.8446

[RMS 16]
nz=2	0	2
np=1
wa=40
wb=49.2
il=50

[RMS 238]
nz=2	0	2
np=1
wa=60
wb=73.8
il=50

[RMS 90]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=2.5
wb=3.075
il=2.5

[POZYCJA]
id=988
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0214-02	5-08	0214-02		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20 mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=38
ob=27
jm=m	040
kj=1.925	12.707	0
cj=16.355
wn=36.13	10.4	

[PRZEDMIAR]
wo=27	1	27					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 56]
nz=0.0638	0	0.0638
np=0
wa=51.98
wb=121.149
il=1.6451

[RMS 248]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=334.71
wb=411.696
il=28.08

[RMS 90]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=8.37
wb=10.287
il=8.3677

[POZYCJA]
id=992
pd=ORGBUD wyd.III 1986	KNR	5-08 0302-01	5-08	0302-01		0
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=39
ob=3
jm=szt.	020
kj=2.656	2.196	0
cj=7.229
wn=5.54	1.59	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 56]
nz=0.088	0	0.088
np=0
wa=7.97
wb=18.573
il=0.2521

[RMS 147]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=6.43
wb=7.905
il=3.06

[RMS 90]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0.16
wb=0.198
il=0.1608

[ELEMENT 2]
na=Instalacje elektryczne - budynek  -  połączenia wyrównawcze
wa=5742.18
kn=1205.17	3458.26	0
id=912
nu=2.5
wn=837.66	241.09	

[POZYCJA]
id=913
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0204-04	5-08	0204-04		1
mpn=1211
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 10 mm2 wciągane do rur
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=40
ob=85
jm=m	040
kj=0.929	15.265	0
cj=17.026
wn=54.91	15.81	

[PRZEDMIAR]
wo=85	1	85					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 56]
nz=0.0308	0	0.0308
np=0
wa=79.01
wb=184.11
il=2.5002

[RMS 252]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=1265.89
wb=1557.03
il=88.4

[RMS 90]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=31.65
wb=38.93
il=31.6473

[POZYCJA]
id=918
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0101-03	5-08	0101-03		1
mpn=_1211
na=Montaż uchwytów pod korytka kablowe  z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu z betonu
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=41
ob=110
jm=m	040
kj=7.388	4.1	0
cj=18.101
wn=564.85	162.58	

[PRZEDMIAR]
wo=110	1	110					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 56]
nz=0.2448	0	0.2448
np=0
wa=812.63
wb=1894.31
il=25.7162

[RMS 16]
nz=2	0	2
np=1
wa=176
wb=216.48
il=220

[RMS 238]
nz=2	0	2
np=1
wa=264
wb=324.72
il=220

[RMS 90]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=11
wb=13.53
il=11

[POZYCJA]
id=923
pd=ORGBUD 1989	KNR	4-03 1003-06	4-03	1003-06		0
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=42
ob=8
jm=otw.	000
kj=12.444	0	0
cj=23.582
wn=69.19	19.91	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[RMS 56]
nz=0.3938	0	0.3938
np=0
wa=99.55
wb=232.048
il=3.1504

[POZYCJA]
id=925
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0214-02	5-08	0214-02		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20 mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=43
ob=32
jm=m	040
kj=1.925	23.442	0
cj=27.09
wn=42.82	12.32	

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 56]
nz=0.0638	0	0.0638
np=0
wa=61.61
wb=143.584
il=1.9497

[RMS 247]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=731.83
wb=900.16
il=33.28

[RMS 90]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=18.3
wb=22.528
il=18.2958

[POZYCJA]
id=929
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0214-02	5-08	0214-02		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20 mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=44
ob=75
jm=m	040
kj=1.925	12.707	0
cj=16.355
wn=100.35	28.88	

[PRZEDMIAR]
wo=75	1	75					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 56]
nz=0.0638	0	0.0638
np=0
wa=144.4
wb=336.525
il=4.5697

[RMS 248]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=929.76
wb=1143.6
il=78

[RMS 90]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=23.24
wb=28.575
il=23.244

[POZYCJA]
id=933
pd=ORGBUD wyd.III 1986	KNR	5-08 0302-01	5-08	0302-01		0
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=45
ob=3
jm=szt.	020
kj=2.656	2.196	0
cj=7.229
wn=5.54	1.59	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 56]
nz=0.088	0	0.088
np=0
wa=7.97
wb=18.573
il=0.2521

[RMS 147]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=6.43
wb=7.905
il=3.06

[RMS 90]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0.16
wb=0.198
il=0.1608

-[ELEMENT 2]
na=System technologii - rozdzielnica RT
wa=0
kn=0	0	0
id=184
nu=2._
stn=-1	0
wn=		

-[POZYCJA]
id=183
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996		kalkulacja własna		kalkulacja własna		1
mpn=_1211
na=System technologii - zakup i montaż rozdzielnicy RT wraz z okablowaniem
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=_183
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

-[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

-[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

-[RMS 267]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[ELEMENT 2]
na=System automatyki SZR 
wa=30000
kn=0	30000	0
id=1001
nu=2.6
wn=		

[POZYCJA]
id=1002
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996		kalkulacja własna		kalkulacja własna		1
mpn=_1211
na=Uruchomienie systemu samoczynnego załączania rezerwy SZR
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=46
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	30000	0
cj=30000
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 251]
nz=1	0	1
np=0
wa=30000
wb=36900
il=1

[ELEMENT 2]
na=System AKPiA
wa=28000
kn=0	28000	0
id=909
nu=2.7
wn=		

[POZYCJA]
id=910
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996		kalkulacja własna		kalkulacja własna		1
mpn=_1211
na=Uruchomienie systemu AKPiA zgodnie z dokumentacją projektową b. elektrycznej i sanitarnej-technologi
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=47
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	28000	0
cj=28000
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 249]
nz=1	0	1
np=0
wa=28000
wb=34440
il=1

[ELEMENT 2]
na=System monitoringu GSM/GPRS
wa=18000
kn=0	18000	0
id=906
nu=2.8
wn=		

[POZYCJA]
id=907
pd=						1
mpn=_1211
na=Uruchomienie monitoringu GSM/GPRS - wraz z usługą zleconą firmie zewnętrznej - administratorowi systemu monitoringu w gm. Kodrąb
uw=wycena indywidualna
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=48
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	18000	0
cj=18000
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 269]
nz=1	0	1
np=0
wa=18000
wb=22140
il=1

[ELEMENT 2]
na=Instalacja odgromowa
wa=26996.24
kn=9958.3	7635.18	258.53
id=940
nu=2.9
wn=7100.79	2043.44	

[POZYCJA]
id=941
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001	KNNR	5 0605-05	5	0605-05		0
na=Montaż uziomów poziomych FeZn 30x4mm w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu III
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=49
ob=158
jm=m	040
kj=45.82	28.758	0
cj=115.587
wn=5031.51	1447.91	

[PRZEDMIAR]
wo=158	1	158					

[RMS 56]
nz=1.45	0	1.45
np=0
wa=7239.56
wb=16874.4
il=229.1

[RMS 254]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=3930.53
wb=4834.642
il=164.32

[RMS 255]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=265.44
wb=326.428
il=9.48

[RMS 256]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=237
wb=291.51
il=9.48

[RMS 90]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=110.82
wb=136.196
il=110.8243

[POZYCJA]
id=947
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001	KNNR	5 0103-06	5	0103-06		0
na=Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=50
ob=20
jm=m	040
kj=10.049	7.706	0
cj=26.749
wn=139.68	40.2	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20					

[RMS 56]
nz=0.318	0	0.318
np=0
wa=200.98
wb=468.46
il=6.36

[RMS 257]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=108.16
wb=133.04
il=20.8

[RMS 258]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=5.25
wb=6.44
il=8.2

[RMS 259]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=8.4
wb=10.34
il=42

[RMS 260]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=28.56
wb=35.12
il=42

[RMS 90]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=3.76
wb=4.62
il=3.7593

[POZYCJA]
id=954
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001	KNNR	5 0611-11	5	0611-11		0
na=Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm na dachu
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=51
ob=14
jm=szt.	020
kj=10.396	10	0
cj=29.7
wn=101.15	29.11	

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14					

[RMS 56]
nz=0.329	0	0.329
np=0
wa=145.55
wb=339.234
il=4.606

[RMS 261]
nz=100	0	100
np=0
wa=140
wb=172.2
il=1400

[POZYCJA]
id=957
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001	KNNR	5 0611-11	5	0611-11		0
na=Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych na dachu przy kominach
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=52
ob=4
jm=szt.	020
kj=10.396	10	0
cj=29.7
wn=28.9	8.32	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[RMS 56]
nz=0.329	0	0.329
np=0
wa=41.59
wb=96.924
il=1.316

[RMS 261]
nz=100	0	100
np=0
wa=40
wb=49.2
il=400

[POZYCJA]
id=960
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001	KNNR	5 0601-01	5	0601-01		0
na=Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=53
ob=222
jm=m	040
kj=9.859	11.238	1.165
cj=32.129
wn=1700.96	489.51	

[PRZEDMIAR]
wo=222	1	222					

[RMS 56]
nz=0.312	0	0.312
np=0
wa=2188.74
wb=5101.56
il=69.264

[RMS 262]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=877.34
wb=1079.142
il=230.88

[RMS 263]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=1524.7
wb=1875.456
il=224.22

[RMS 264]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=31.97
wb=39.294
il=6.66

[RMS 90]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=60.85
wb=74.814
il=60.8503

[RMS 265]
nz=0.033	0	0.033
np=0
wa=258.53
wb=602.952
il=7.326

[POZYCJA]
id=967
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001	KNNR	5 0612-06	5	0612-06		0
na=Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=54
ob=10
jm=szt.	020
kj=14.188	26.24	0
cj=53.127
wn=98.61	28.38	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[RMS 56]
nz=0.449	0	0.449
np=0
wa=141.88
wb=330.71
il=4.49

[RMS 266]
nz=1	0	1
np=1
wa=256
wb=314.88
il=10

[RMS 90]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=6.4
wb=7.87
il=6.4

[ELEMENT 2]
na=Pomiary
wa=5900.8
kn=3113.87	0	0
id=109
nu=2.10
wn=2164.11	622.82	

[POZYCJA]
id=87
pd=ORGBUD 1989	KNR	4-03 1202-02	4-03	1202-02		0
na=Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1 i 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=55
ob=48
jm=pomiar.	000
kj=55.616	0	0
cj=105.393
wn=1855.34	533.95	

[PRZEDMIAR]
wo=48	1	48					

[RMS 56]
nz=1.76	0	1.76
np=0
wa=2669.57
wb=6222.384
il=84.48

[POZYCJA]
id=88
pd=ORGBUD 1989	KNR	4-03 1205-05	4-03	1205-05		0
na=Pierwszy pomiar skutecznosci ochrony przeciwporażeniowej
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=56
ob=1
jm=pomiar.	000
kj=15.8	0	0
cj=29.941
wn=10.98	3.16	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 56]
nz=0.5	0	0.5
np=0
wa=15.8
wb=36.827
il=0.5

[POZYCJA]
id=89
pd=ORGBUD 1989	KNR	4-03 1205-06	4-03	1205-06		0
na=Następny pomiar skutecznosci ochrony przeciwporażeniowej
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=57
ob=12
jm=pomiar.	000
kj=8.848	0	0
cj=16.767
wn=73.79	21.24	

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12					

[RMS 56]
nz=0.28	0	0.28
np=0
wa=106.18
wb=247.476
il=3.36

[POZYCJA]
id=90
pd=ORGBUD 1989	KNR	4-03 1206-04 Analogia	4-03	1206-04 Analogia		0
na=Sprawdzenie i pomiary elektryczne przekaźników prądowych lub napięciowych jednozakresowych-wyłączników róźnicowoprądowych
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=58
ob=10
jm=pomiar.	000
kj=15.8	0	0
cj=29.941
wn=109.81	31.6	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[RMS 56]
nz=0.5	0	0.5
np=0
wa=158
wb=368.27
il=5

[POZYCJA]
id=97
pd=ORGBUD 1989	KNR	4-03 1202-01	4-03	1202-01		0
na=Sprawdzenie i pomiar kompletnego 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=59
ob=4
jm=pomiar.	000
kj=41.08	0	0
cj=77.847
wn=114.2	32.86	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[RMS 56]
nz=1.3	0	1.3
np=0
wa=164.32
wb=383.008
il=5.2

