[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.5
pe=2
op=1
opn=2	0	2	1	1	0	19	8	0	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	3	1
prn=2	2	4	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=	

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nb=instalacja c.o. etażowa gazowa
ab=ul. Paderewskiego 1/6 Katowice
ni=KZGM w Katowicach
ai=ul. M. Grażyńskiego 5   40-126 Katowice
br=Instalacyjna
nk=Aleksandra Botor	
dt=15.01.2020	0

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 300]
ty=S
na=samochód	0
id=00001	1
jm=m-g	148
ce=0	1579092571
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 4]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 177]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 370]
ty=M
na=piasek do zapraw''	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0	1579092571
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=0.01

[RMS ZEST 368]
ty=M
na=cement portlandzki 35 bez dodatków''	0
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0	1579092571
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=0.002

[RMS ZEST 369]
ty=M
na=wapno suchogaszone''	0
id=1720200	1
jm=t	034
ce=0	1579092571
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=0.0011

[RMS ZEST 367]
ty=M
na=cegła budowlana pełna''	0
id=1800199	1
jm=szt	020
ce=0	1579092571
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 9]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 168]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 184]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 284]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 387]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 415]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 10]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.III	0
id=203	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 167]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.III	0
id=203	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 179]
ty=R
na=murarze gr.II	0
id=342	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 232]
ty=S
na=wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t'	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1579092571
cw=0	PLN
il=0.04

[RMS ZEST 298]
ty=S
na=środek transportowy'''	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1579092571
cw=0	PLN
il=0.1457

[RMS ZEST 470]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=0.0593
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39000

[RMS ZEST 16]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 169]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 178]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 285]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 388]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 416]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=woda z rurociągu	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1579092571
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.004

[RMS ZEST 199]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t'	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1579092571
cw=0	PLN
il=0.02

[RMS ZEST 323]
ty=S
na=samochód dostawczy do 0,9 t	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1579092571
cw=0	PLN
il=0.04

[RMS ZEST 371]
ty=S
na=betoniarka wolnospadowa elektryczna'	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0	1579092571
cw=0	PLN
il=0.02

[RMS ZEST 494]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm	0
id=5031999	2
jm=m	040
ce=0	1579092571
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.03

[RMS ZEST 479]
ty=M
na=Rura stalowa czarna fi 26,9/2,6(20)mm	0
id=5060702	1
jm=m	040
ce=0	1579092571
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.12

[RMS ZEST 484]
ty=M
na=trójniki z żeliwa ciągliwego czarne o śr. 20 mm do wspawania	0
id=5101999	2
jm=szt.	020
ce=0	1579092571
cw=0	
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 485]
ty=M
na=złączki z żeliwa ciągliwego czarne o śr. 20 mm	0
id=5104999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 486]
ty=M
na=przeciwnakrętki z żeliwa ciągliwego czarne o śr. 20 mm	0
id=5108299	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 390]
ty=M
na=rury miedziane śr.15 mm	0
id=5300060	2
jm=m	040
ce=0	1579092612
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.01
pr=ISS	0	0	0	

[RMS ZEST 381]
ty=M
na=rury miedziane o śr.zewn. 22 mm gr 1mm	0
id=5300999	2
jm=m	040
ce=0	1579092592
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.2
pr=ISS	0	0	0	

[RMS ZEST 384]
ty=M
na=rury miedziane o śr.zewn. 18 mm gr1mm	0
id=5300999	2
jm=m	040
ce=0	1579092599
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.2
pr=ISS	0	0	0	

[RMS ZEST 401]
ty=M
na=rury miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm	0
id=5300999	2
jm=m	040
ce=0	1579092606
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.4
pr=ISS	0	0	0	

[RMS ZEST 385]
ty=M
na=kształtki miedziane o śr.zewn. 18 mm kol.	0
id=5309999	2
jm=szt.	020
ce=0	1579092571
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.65

[RMS ZEST 402]
ty=M
na=kształtki miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm kol	0
id=5309999	2
jm=szt.	020
ce=0	1579092571
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9.3

[RMS ZEST 403]
ty=M
na=kształtki miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm tr 22/22/15	0
id=5309999	2
jm=szt.	020
ce=0	1579092571
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.25

[RMS ZEST 392]
ty=M
na=złączki mosiężne śr.15 mm	0
id=5315906	2
jm=m	040
ce=0	1579092571
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.01

[RMS ZEST 414]
ty=M
na=złączki mosiężne o śr. nominalnej 20 mm	0
id=5315999	2
jm=szt.	020
ce=0	1579092617
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4
pr=LEC	0	0	0	

[RMS ZEST 489]
ty=M
na=złączki mosiężne przejściowe	0
id=5319999	2
jm=szt.	020
ce=0	1579092571
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8

[RMS ZEST 445]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm	0
id=5613999	2
jm=szt.	020
ce=0	1579092571
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.1

[RMS ZEST 456]
ty=M
na=zawory wodne czerpalne mosiężne o śr. nominalnej 15 mm	0
id=5700999	2
jm=szt.	020
ce=0	1579092571
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 413]
ty=M
na=zawory kulowe o śr. nominalnej 20 mm	0
id=5701499	2
jm=szt.	020
ce=0	1579092571
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 391]
ty=M
na=kurki gazowe mosiężne śr.15 mm	0
id=5720001	2
jm=szt.	020
ce=0	1579092571
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.004

[RMS ZEST 271]
ty=M
na=kurek gazowy mosiężny przelotowy M800 20 mm'	0
id=5720002	1
jm=szt.	020
ce=0	1579092571
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 328]
ty=M
na=filtr wodny o śr 20 mm	0
id=5720002	1
jm=szt.	020
ce=0	1579092571
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 480]
ty=M
na=kurki gazowe mosiężne przelotowe o śr. 20 mm	0
id=5720099	2
jm=szt.	020
ce=0	1579092571
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 481]
ty=M
na=klucz stalowe do kurków gazowych	0
id=5728099	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 321]
ty=M
na=termostatyczne zawory grzejnikowe mosiężne o śr.nom. 15 mm'	0
id=5733999	1
jm=szt.	020
ce=0	1579092571
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 491]
ty=M
na=grzejniki stalowe trzypłytowe z kompletem zawieszeńPurmo C33 450/1000	0
id=6011999	2
jm=szt.	020
ce=0	1579092571
cw=0	
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 492]
ty=M
na=grzejniki stalowe trzypłytowe z kompletem zawieszeń                C33 450/1100	0
id=6011999	2
jm=szt.	020
ce=0	1579092571
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 493]
ty=M
na=STD -50/140	0
id=6013999	2
jm=szt.	020
ce=0	1579092571
cw=0	
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 490]
ty=M
na=złączki mosiężne do grzejników o śr. zewn. 15 mm	0
id=6080199	2
jm=szt.	020
ce=0	1579092571
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 373]
ty=M
na=uchwyty do grzejników	0
id=6081099	2
jm=szt.	020
ce=0	1579092571
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6081099

[RMS ZEST 319]
ty=M
na=tarczki ochronne	0
id=6088100	2
jm=szt.	020
ce=0	1579092571
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 272]
ty=M
na=klucze stalowe do zaworów obrotowych gazowych	0
id=6311700	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 290]
ty=M
na=kocioł gazowy dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania (kondensat) Q=24 kW	0
id=6340599	2
jm=szt.	020
ce=0	1579092571
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 487]
ty=M
na=złączki kielichowe miedziane o śr.zew. 22 mm	0
id=6401299	1
jm=szt.	020
ce=0	1579092571
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6

[RMS ZEST 488]
ty=M
na=złączki przejściowe mosiężne o śr.zew. 22 mm	0
id=6460799	1
jm=szt.	020
ce=0	1579092571
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 398]
ty=M
na=dwuzłączki przejściowe mosiężne	0
id=6460999	1
jm=szt.	020
ce=0	1579092571
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6080199

[RMS ZEST 163]
ty=M
na=uchwyty do rur	0
id=6600099	2
jm=szt.	020
ce=0	1579092571
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 395]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr.przyłącza 25 mm	0
id=6601999	2
jm=szt.	020
ce=0	1579092571
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.49
pr=	0	0	0	6601904

[RMS ZEST 446]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm	0
id=6602099	2
jm=szt.	020
ce=0	1579092571
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 383]
ty=M
na=uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr.zewn. 22 mm	0
id=6609999	2
jm=szt.	020
ce=0	1579092571
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=11.7
pr=	0	0	0	6601528

[RMS ZEST 386]
ty=M
na=uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr.zewn. 18 mm	0
id=6609999	2
jm=szt.	020
ce=0	1579092571
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.7
pr=	0	0	0	6601526

[RMS ZEST 94]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1579092571
cw=0	PLN
il=66.3271

[RMS ZEST 95]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0	1579092571
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 96]
ty=R
na=próba hydrantu	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0	1579092571
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 105]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 282]
ty=R
na=robocizna'''	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0	1579092571
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 216]
ty=R
na=robocizna'	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1579092571
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 198]
ty=M
na=sterownik do kotła z możliwością tygodniowego programowania, min. 4 temperatury w ciągu doby., przewodowy.	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1579092571
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 411]
ty=M
na=zawór grzejnikowy prosty odcinający 1/2"	0
id=	2
jm=szt.	020
ce=0	1579092571
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 412]
ty=M
na=głowice termostatyczne	0
id=	1
jm=szt.	020
ce=0	1579092571
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 417]
ty=M
na=adapter AD PS 80/125	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1579092571
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 419]
ty=M
na=trójnik rewizyjny z odskraplaczem	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1579092571
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 420]
ty=M
na=rura prosta RT PSI     L= 250mm 80/125	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1579092571
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 422]
ty=M
na=rozeta ścienna RS 125	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1579092571
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 457]
ty=M
na=komin 125/80 lub 80 i wkład allufol	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0	1579092571
cw=0	PLN
kz=4	0		1	
il=1

[RMS ZEST 97]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=część instalacyjna
wa=0
kn=0	0	0
id=288
nu=1
wn=	

[ELEMENT 2]
na=gaz
wa=0
kn=0	0	0
id=328
nu=1.1
wn=	

[POZYCJA]
id=414
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0303-02	2-15	0303-02		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 94]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[RMS 479]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=3.12

[RMS 395]
nz=0.83	0	0.83
np=1
wa=0
wb=0
il=2.49

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 470]
nz=0.0087	0	0.0087
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0261

[POZYCJA]
id=466
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0304-02	4-02	0304-02		1
mpn=_121,0:0,0911_
na=Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego, czarnego spawanego o śr. 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 94]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.06

[RMS 484]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 485]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 486]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 163]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=465
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0308-02	4-02	0308-02		1
mpn=_1211_
na=Wymiana kurka gazowego przelotowego o śr. 20 mm w instalacjach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 94]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[RMS 480]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 481]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 163]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=334
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0310-02	2-15	0310-02		1
na=Wymiana filtra gazowego o śr. 20 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 94]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0
il=0.296

[RMS 271]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 272]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 97]
nz=0.6	0	0.6
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=341
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0307-01	2-15	0307-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=1
jm=lokal.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 94]
nz=2.36	0	2.36
np=1
wa=0
wb=0
il=2.36

[RMS 390]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 391]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[RMS 392]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 97]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 298]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0002

[ELEMENT 2]
na=Montaż inst. c.o.
wa=0
kn=0	0	0
id=347
nu=1.2
wn=	

[POZYCJA]
id=357
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0315-01	4	0315-01		1
mpn=1211
na=Montaż kotła gazowego dwufunkcyjnego kondensacyjnego klasy A o mocy cieplnej Q=24 kW z palnikiem modulowanym wraz z montażem dwuściennego kwasoodpornego czopucha fi 125/80 lub 100/60 - w zależności od zaleceń producenta kotła gazowego kondensacyjnego.1310elementy czopucha:1310adapter pionowy1310rura dwuścienna 80/125 1310trójnik rewizyjny z odskraplaczem 80/1251310rozeta maskująca
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 94]
nz=3.89	0	3.89
np=1
wa=0
wb=0
il=3.89

[RMS 290]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 417]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 420]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 419]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 422]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=359
pd=		kalk własna		kalk własna		0
na=Montaż wkładu kominowego dwuosiowego kwasoodpornego (125/80 lub 100/60 - w zależności od zaleceń producenta kotła gazowego kondensacyjnego) dla kotła gazowego kondensacyjnego - montaż w przewodzie kominowym:1310kolano z podparciem fi 125/801310kątownik pod kolano z podparciem1310rura prosta L=1000 fi 125/80 9m1310płyta dachowa DHS 1310kołnierz przeciwdeszczowy fi 1251310stabilizator fi 125 6szt.1310lub wkładu jednościennego fi 80 oraz wkładki allufol uszczelniającej komin
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 94]
nz=12	0	12
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 457]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 300]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=360
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0211-01	2-15	0211-01		1
mpn=_1211
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 32 mm o połączeniach wciskowych13101310odprowadzenie skroplin z kotła
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=1
jm=podej.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 94]
nz=0.561	0	0.561
np=1
wa=0
wb=0
il=0.561

[RMS 445]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0
il=3.1

[RMS 446]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 298]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[POZYCJA]
id=358
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0304-04	INSTAL	0304-04		1
mpn=1211
na=Podejście c.o. do kotła o śr.zew. 22 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 94]
nz=1.69	0	1.69
np=1
wa=0
wb=0
il=3.38

[RMS 487]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 488]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 398]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 97]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 470]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=421
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0429-04	2-15	0429-04		1
mpn=1211
na=Rury przyłączne miedziane o śr. zewn. 15 mm do grzejników
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 94]
nz=1.26	0	1.26
np=1
wa=0
wb=0
il=5.04

[RMS 489]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 490]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 319]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 97]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=467
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0113-03	2-15	0113-03		1
mpn=_1211
na=Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 94]
nz=0.484	0	0.484
np=1
wa=0
wb=0
il=4.84

[RMS 401]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=10.4

[RMS 402]
nz=0.93	0	0.93
np=1
wa=0
wb=0
il=9.3

[RMS 383]
nz=0.89	0	0.89
np=1
wa=0
wb=0
il=8.9

[RMS 97]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 298]
nz=0.0039	0	0.0039
np=1
wa=0
wb=0
il=0.039

[POZYCJA]
id=422
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0113-04	2-15	0113-04		1
mpn=_1211
na=Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 94]
nz=0.513	0	0.513
np=1
wa=0
wb=0
il=2.565

[RMS 384]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=5.2

[RMS 385]
nz=0.93	0	0.93
np=1
wa=0
wb=0
il=4.65

[RMS 386]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0
il=3.7

[RMS 97]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 298]
nz=0.0047	0	0.0047
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0235

[POZYCJA]
id=423
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0113-05	2-15	0113-05		1
mpn=_1211
na=Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 94]
nz=0.575	0	0.575
np=1
wa=0
wb=0
il=2.875

[RMS 381]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=5.2

[RMS 403]
nz=0.85	0	0.85
np=1
wa=0
wb=0
il=4.25

[RMS 383]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=2.8

[RMS 97]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 298]
nz=0.0054	0	0.0054
np=1
wa=0
wb=0
il=0.027

[POZYCJA]
id=442
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0418-09	4	0418-09		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 300-500 mm i dług. do 1600 mm1310kuchnia1310wydajność grzejnika dla parametrów 55/45C min. 917W1310np. grzejnik firmy Purmo C33 450/1000-1szt.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 94]
nz=1.78	0	1.78
np=1
wa=0
wb=0
il=1.78

[RMS 491]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 97]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=443
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0418-09	4	0418-09		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 300-500 mm i dług. do 1600 mm1310pokój 2 szt.1310wydajność grzejnika dla parametrów 55/45C min. 1048W1310np. grzejnik firmy purmo C33 450/1100-2szt.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 94]
nz=1.78	0	1.78
np=1
wa=0
wb=0
il=3.56

[RMS 492]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 97]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=444
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0425-03	4	0425-03		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 1800 mm1310wydajność grzejnika dla parametrów 55/45C min. 691W1310np. grzejnik firmy instal-projekt standard D3 STD-50/140
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 94]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0
il=1.07

[RMS 493]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 373]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 97]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=434
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0425-03	4	0425-03		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 1800 mm  Łazienka 13101310wydajność grzejnika dla parametrów 55/45C min. 691W 1310np. grzejnik firmy instal-projekt grzejnik Standard D typ STD- 50/140
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 94]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0
il=1.07

[RMS 493]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 97]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=368
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0430-01	4	0430-01		1
mpn=1211
na=zawór grzejnikowy kątowy odcinający 1/2"
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 94]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=1.08

[RMS 411]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 97]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=369
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0309-07	INSTAL	0309-07		1
mpn=1211
na=Zawór termostatyczny do regulacji c.o.o śr.nom. 15 mm z nastawą wstępną
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 94]
nz=0.39	0	0.39
np=1
wa=0
wb=0
il=1.56

[RMS 321]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 97]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 298]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[POZYCJA]
id=370
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0215-04	0-35	0215-04		1
mpn=_1211
na=Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 16-28 st. C
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 94]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.88

[RMS 412]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 323]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[POZYCJA]
id=372
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0133-02	2-15	0133-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur miedzianych o śr. nominalnej 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 94]
nz=0.504	0	0.504
np=1
wa=0
wb=0
il=1.008

[RMS 413]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 414]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 97]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 298]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=440
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0135-01	2-15	0135-01		1
mpn=1211
na=Zawór spustowy instalacji o śr. nominalnej 15 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 94]
nz=0.171	0	0.171
np=1
wa=0
wb=0
il=0.171

[RMS 456]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 97]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 298]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.002

[POZYCJA]
id=373
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0310-02	2-15	0310-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Filtr wodny o śr. 20 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 94]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0
il=0.296

[RMS 328]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 97]
nz=0.6	0	0.6
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=375
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0406-03	4	0406-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=1
jm=próba	172
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 94]
nz=7.08	0	7.08
np=1
wa=0
wb=0
il=7.08

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=376
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0436-01	4	0436-01		1
mpn=1211
na=Uruchomienie i próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) - po zasiedleniu
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=4
jm=urz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 94]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0
il=1.428

[POZYCJA]
id=273
pd=Energobudowa wyd.III,biuletyny do 9 1996	KNR	7-08 0102-01	7-08	0102-01		1
mpn=_1211
na=Montaż sterownika kotła do pomiaru temperatury podłączenie do kotła, regulator z możliwością zaprogramowania tygodniowego , min. 4 temperatury na dobę, przewodowy - montaż na przedpokoju
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=1
jm=ukl.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 94]
nz=0.91	0	0.91
np=1
wa=0
wb=0
il=0.91

[RMS 198]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 199]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=449
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0105-03	2-15	0105-03		1
mpn=_1211
na=Rury przelotowe  na instalacji c.o. wraz z wypełnieniem wg norm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 94]
nz=0.427	0	0.427
np=1
wa=0
wb=0
il=0.427

[RMS 494]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=1.03

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 470]
nz=0.0132	0	0.0132
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0132

[POZYCJA]
id=446
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0333-08	4-01	0333-08		1
mpn=1211
na=Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 94]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=0.72

[POZYCJA]
id=447
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0323-02	4-01	0323-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. z przewodami
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 94]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0
il=0.98

[RMS 367]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 368]
nz=0.00099	0	0.00099
np=1
wa=0
wb=0
il=0.002

[RMS 369]
nz=0.00056	0	0.00056
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0011

[RMS 370]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 17]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 371]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 232]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[SUMA KONTROLNA]
1558a843a8da5011fc96f0a0c5f4a17b