[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.5
nan=REMONT  MIESZKANIA
pe=1
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	1	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	0	1
prn=2	2	4	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=	

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS OFERTOWY	PRZEDMIAR
nb=Remont  mieszkania
ab=Katowice , ul. Paderewskiego 1 / 6
ni=KOMUNALNY ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W KATOWICACH
ai=UL. GRAŻYŃSKIEGO 5

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 389]
ty=M
na=ałun techniczny glinowo-potasowy gat.I/II (10.5%)	0
id=1410004	1
jm=kg	033
ce=0	1578915548
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.22
pr=	0	0	0	1640099

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=benzyna do lakierów	0
id=1050199	1
jm=dm3	066
ce=0	1578915548
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1971

[RMS ZEST 123]
ty=S
na=betoniarka wolnospadowa elektryczna	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0	1578915548
cw=0	PLN
il=0.14

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=cegła budowlana pełna	0
id=1800199	1
jm=szt.	020
ce=0	1578915548
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=cement portlandzki 35 bez dodatków	0
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0	1578915548
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0041

[RMS ZEST 300]
ty=M
na=cement portlandzki z dodatkami 25	0
id=1701100	1
jm=t	034
ce=0	1578915548
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0182

[RMS ZEST 313]
ty=M
na=ciasto wapienne (wapno gaszone)	0
id=2360000	1
jm=m3	060
ce=0	1578915548
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0168

[RMS ZEST 106]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 328]
ty=R
na=cieśle gr.III	0
id=043	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 78]
ty=R
na=elektromonterzy gr.II	0
id=662	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 324]
ty=R
na=elektromonterzy gr.III	0
id=663	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 325]
ty=R
na=elektromonterzy gr.IV	0
id=664	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 223]
ty=M
na=farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania	0
id=1511499	1
jm=dm3	066
ce=0	1578915548
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1408

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	0
id=1511599	1
jm=dm3	066
ce=0	1578915548
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.4524

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	0
id=1511799	1
jm=dm3	066
ce=0	1578915548
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.2929

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=farby emulsyjne nawierzchniowe	0
id=1510899	1
jm=dm3	066
ce=0	1578915548
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=50.7378

[RMS ZEST 285]
ty=M
na=gwoździe budowlane okrągłe gołe	0
id=1330400	1
jm=kg	033
ce=0	1578915548
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.212

[RMS ZEST 352]
ty=M
na=klej Winylowy Winylep	0
id=1551305	2
jm=kg	033
ce=0	1578915548
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=16.968

[RMS ZEST 392]
ty=M
na=klejowa zaprawa naprawcza	0
id=AT23002	3
jm=kg	033
ce=0	1578915548
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=86.52

[RMS ZEST 354]
ty=M
na=kołki rozporowe z wkrętami	0
id=1330400	1
jm=kg	033
ce=0	1578915548
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.6

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=kratki wentylacyjne	0
id=1350309	1
jm=szt.	020
ce=0	1578915548
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 143]
ty=M
na=kurki gazowe mosiężne śr.15 mm	0
id=5720001	2
jm=szt.	020
ce=0	1578915548
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.004

[RMS ZEST 393]
ty=M
na=listwy przyścienne systemowe	0
id=2631199	1
jm=m	040
ce=0	1578915548
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=46.864
pr=	0	0	0	2631199

[RMS ZEST 144]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego czarne śr.15 mm	0
id=5109903	2
jm=szt.	020
ce=0	1578915548
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.01

[RMS ZEST 16]
ty=R
na=malarze gr.II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 384]
ty=R
na=malarze gr.II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 394]
ty=R
na=malarze gr.II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 257]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 255]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.III	0
id=203	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 105]
ty=R
na=murarze gr.II	0
id=342	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 254]
ty=M
na=Opinia kominiarska	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1578915548
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 147]
ty=M
na=Opłata za składowanie gruzu	0
id=	3
jm=m3	060
ce=0	1578915548
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.1

[RMS ZEST 383]
ty=M
na=Opłata za składowanie wykładzin	0
id=	3
jm=m3	060
ce=0	1578915548
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=papier ścierny w arkuszach	0
id=3920099	1
jm=ark.	116
ce=0	1578915548
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.684

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=piasek do zapraw	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0	1578915548
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1163

[RMS ZEST 353]
ty=M
na=płyty paździerzowe bardzo twarde	0
id=2650299	1
jm=m3	060
ce=0	1578915548
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0599

[RMS ZEST 20]
ty=R
na=posadzkarze gr.II	0
id=382	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 38]
ty=R
na=posadzkarze gr.III	0
id=383	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 390]
ty=M
na=preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	0
id=202x051	3
jm=dm3	066
ce=0	1578915548
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=28.622
pr=	0	0	0	2385099

[RMS ZEST 391]
ty=M
na=preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	0
id=202x050	3
jm=kg	033
ce=0	1578915548
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9.534

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1578915548
cw=0	PLN
il=112.5457

[RMS ZEST 84]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 10]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 385]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 395]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 9]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 142]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane czarne śr.15 mm	0
id=5030010	2
jm=m	040
ce=0	1578915548
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.01

[RMS ZEST 146]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 5 t	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0	1578915548
cw=0	PLN
il=1.788

[RMS ZEST 322]
ty=M
na=szpachlówka celulozowa na tynki	0
id=1513000	1
jm=dm3	066
ce=0	1578915548
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.12

[RMS ZEST 198]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0	1578915548
cw=0	PLN
il=0.1011

[RMS ZEST 8]
ty=R
na=tynkarze gr.II	0
id=462	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 134]
ty=R
na=tynkarze gr.III	0
id=463	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 388]
ty=M
na=wapno hydrauliczne	0
id=1720000	1
jm=t	034
ce=0	1578915548
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0044
pr=	0	0	0	1720399

[RMS ZEST 265]
ty=M
na=wapno suchogaszone'	0
id=1720200	1
jm=t	034
ce=0	1578915548
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0077

[RMS ZEST 216]
ty=M
na=woda z rurociągu	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1578915548
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0234

[RMS ZEST 26]
ty=S
na=wyciąg	0
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0	1578915548
cw=0	PLN
il=0.0513

[RMS ZEST 365]
ty=S
na=wyciąg'	0
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0	1578915548
cw=0	PLN
il=0.2394

[RMS ZEST 7]
ty=S
na=wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1578915548
cw=0	PLN
il=0.175

[RMS ZEST 351]
ty=M
na=wykładzina podłogowa z polichlorku winylu, rulonowa,bez warstwy izolacyjnej,typu Gamrat,gr.2,0 mm	0
id=1563099	2
jm=m2	050
ce=0	1578915548
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=45.78

[RMS ZEST 327]
ty=M
na=zamek skrzynki pocztowej	0
id=1344399	1
jm=szt.	020
ce=0	1578915548
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 6]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
wa=0
kn=0	0	0
id=3
nu=1
wn=	

[POZYCJA]
id=266
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1011-02	4-01	1011-02		1
mpn=1211
na=Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,0						

[RMS 1]
nz=13.01	0	13.01
np=1
wa=0
wb=0
il=13.01

[POZYCJA]
id=277
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0820-03	4-01	0820-03		1
mpn=1211
na=Przykręcenie do podłóg płyt paździerzowych twardych ( uzupełnienie podłogi po piecu kaflowym )
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,0						

[RMS 1]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0
il=1.47

[RMS 353]
nz=0.01995	0	0.01995
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0599

[RMS 354]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=267
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0701-02	4-01	0701-02		1
mpn=1211
na=Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=3.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.5	1	3,50						

[RMS 1]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=1.435

[POZYCJA]
id=270
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1202-07	4-01	1202-07		1
mpn=_1211
na=Skasowanie wykwitów (zacieków)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=2.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.2	1	2,20						

[RMS 1]
nz=0.381	0	0.381
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8382

[RMS 265]
nz=0.0035	0	0.0035
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0077

[RMS 4]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0132

[RMS 388]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0044

[RMS 389]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=203
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0711-01	4-01	0711-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=3.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.5	1	3,50						

[RMS 1]
nz=1.51	0	1.51
np=1
wa=0
wb=0
il=5.285

[RMS 300]
nz=0.0052	0	0.0052
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0182

[RMS 313]
nz=0.0048	0	0.0048
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0168

[RMS 4]
nz=0.0266	0	0.0266
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0931

[RMS 216]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0235

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.175

[RMS 123]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[POZYCJA]
id=22
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0322-02	4-01	0322-02		1
mpn=_1211
na=Wymiana kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,0						

[RMS 1]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=1.36

[RMS 28]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 29]
nz=0.00207	0	0.00207
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0041

[RMS 4]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 31]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=271
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=130.1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=130.1	1	130,10						

[RMS 1]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=10.408

[RMS 390]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=28.622

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 26]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.026

[RMS 198]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.039

[POZYCJA]
id=8
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-02	4-01	1204-02		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=130.1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=130.1	1	130,10						

[RMS 1]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0
il=15.4819

[RMS 11]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0
il=37.2086

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=272
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=45.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=45.4	1	45,40						

[RMS 1]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.724

[RMS 391]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=9.534

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 26]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0091

[RMS 198]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0136

[POZYCJA]
id=9
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-01	4-01	1204-01		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=45.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=45.4	1	45,40						

[RMS 1]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0
il=5.4026

[RMS 11]
nz=0.298	0	0.298
np=1
wa=0
wb=0
il=13.5292

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=11
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1212-28	4-01	1212-28		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych , gazowych i  c.o.  o średnicy do 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=11.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=11.6	1	11,60						

[RMS 1]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=2.552

[RMS 12]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1508

[RMS 13]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1624

[RMS 14]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0696

[RMS 15]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=2.32

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=193
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1212-34	4-01	1212-34		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 100 do 200 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=2.9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.9	1	2,90						

[RMS 1]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0
il=0.928

[RMS 12]
nz=0.049	0	0.049
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1421

[RMS 13]
nz=0.052	0	0.052
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1508

[RMS 14]
nz=0.023	0	0.023
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0667

[RMS 15]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.58

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=268
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-07	4-01	1209-10	 z.sz.4.5.4. 9914-07	1
mpn=50:0:0993,10121,0:1,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=3.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.2	1	1,60*2						

[RMS 1]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0
il=0.992

[RMS 322]
nz=0.0375	0	0.075*0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[RMS 15]
nz=0.245	0	0.49*0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.784

[RMS 223]
nz=0.044	0	0.088*0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1408

[RMS 13]
nz=0.0435	0	0.087*0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1392

[RMS 14]
nz=0.019	0	0.038*0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0608

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=276
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0909-04	4-01	0909-04		1
mpn=1211
na=Regulacja i dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych PCV o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6,0						

[RMS 1]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0
il=6.42

[POZYCJA]
id=171
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0818-05	4-01	0818-05		1
mpn=1211
na=Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=42
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=42	1	42,0						

[RMS 1]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=7.56

[POZYCJA]
id=273
pd=ATHENASOFT wyd.I 2007	KNR	AT-23 0101-06	AT-23	0101-06		1
mpn=1211
na=Przygotowanie podłoża pod wykonanie wykładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwą kleju , z uzupełnieniem ubytków i likwidacja nierówności
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=42
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=42	1	42,0						

[RMS 1]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=11.34

[RMS 392]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=86.52

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=249
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1206-02	2	1206-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej1310( wykładzina podłogowa z polichlorku winylu, rulonowa,bez warstwy izolacyjnej gr. 2,0 mm , min. warstwa ścieralna 0,3 mm , klasa ścieralności T, wgniecenie resztkowe max 0,2 mm,odporności na oddziaływanie krzesła na rolkach  )
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=42
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=42	1	42,0						

[RMS 1]
nz=0.395	0	0.395
np=1
wa=0
wb=0
il=16.59

[RMS 351]
nz=1.09	0	1.09
np=1
wa=0
wb=0
il=45.78

[RMS 352]
nz=0.404	0	0.404
np=1
wa=0
wb=0
il=16.968

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 365]
nz=0.0057	0	0.0057
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2394

[POZYCJA]
id=275
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1113-08	2-02	1113-08		1
mpn=_1211
na=Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne systemowe PCV
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=40.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=40.4	1	40,40						

[RMS 1]
nz=0.0826	0	0.0826
np=1
wa=0
wb=0
il=3.337

[RMS 393]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0
il=46.864

[RMS 285]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=1.212

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 26]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0162

[RMS 198]
nz=0.0012	0	0.0012
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0485

[POZYCJA]
id=237
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0919-24	4-01	0919-24		1
mpn=1211
na=Wymiana zamka skrzynki pocztowej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,0						

[RMS 1]
nz=0.88	0	0.88
np=1
wa=0
wb=0
il=0.88

[RMS 327]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=8	0	8
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=97
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0307-01	4	0307-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=1
jm=lokal.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,0						

[RMS 1]
nz=2.36	0	2.36
np=1
wa=0
wb=0
il=2.36

[RMS 142]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 143]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[RMS 144]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 6]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=172
pd=						0
na=Opinia kominiarska dotycząca sprawności przewodów wentylacyjnych i spalinowych
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,0						

[RMS 254]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=99
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-13 0108-16 	4-01	0108-13	 0108-16 	1
mpn=39:0:15.00968,101211
na=Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15.0 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=1.2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.2	1	1,20						

[RMS 1]
nz=1.81	0	1.81
np=1
wa=0
wb=0
il=2.172

[RMS 146]
nz=1.49	0	0.93+14*0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.788

[POZYCJA]
id=101
pd=						0
na=Opłata za składowanie gruzu na wysypisku
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=1.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.1	1	1,10						

[RMS 147]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1

[POZYCJA]
id=263
pd=						0
na=Opłata za składowanie wykładzin i tworzyw sztucznych na wysypisku
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=0.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.1	1	0,10						

[RMS 383]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[SUMA KONTROLNA]
7ada3f9ee6b79593 7bf64fb7ec37b41