[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.5
nan=REMONT  MIESZKANIA
pe=2
op=1
opn=2	0	2	1	1	0	1	8	0	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	0	1
prn=2	2	4	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS  INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nfn=KZGM w Katowicach 
afn=ul.  Grażyńskiego  5
nb=Remont  mieszkania
ab=Katowice  ul. Kotlarza 15b/41
ni=KZGM w Katowicach
ai=ul. Grażyńskiego 5
nk=Sławomir Kępiński	konstrukcyjno - budowlana	Aleksandra Botor	INŻYNIERYJNA	Jerzy Wysocki	Elektryczna
dt=20.05.2021	1

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=10	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
nm=1
ns=1

[RMS ZEST 1363]
ty=M
na=ałun techniczny glinowo-potasowy gat.III(10.5%)	0
id=1410001	2
jm=kg	033
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.25

[RMS ZEST 1269]
ty=M
na=Bateria umywalk.i zlewozm.stojąca fi 15mm	0
id=5711201	2
jm=szt	020
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 1320]
ty=M
na=bateria wannowa ścienna mosiężna z natryskiem przesuwnym śr.15 mm	0
id=5712002	2
jm=szt.	020
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=	0	0	0	5712002

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=benzyna do lakierów	0
id=1050199	1
jm=dm3	066
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.3031

[RMS ZEST 1206]
ty=M
na=benzyna do lakierów	0
id=1050199	2
jm=dm3	066
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.152

[RMS ZEST 1282]
ty=M
na=benzyna do lakierów	0
id=1050199	1
jm=dm3	066
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.141
pr=	0	0	0	1050099

[RMS ZEST 1310]
ty=M
na=Benzyna ekstrakcyjna opak. 0,5 dm3	0
id=105000101	3
jm=dm3	066
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.018

[RMS ZEST 984]
ty=S
na=betoniarka 150 dm3	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0	1621491705
cw=0	PLN	0
il=0.3722
wcn=0	0

[RMS ZEST 1330]
ty=S
na=betoniarka wolnospadowa elektryczna	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
il=1.1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	43210

[RMS ZEST 1240]
ty=S
na=betoniarka wolnospadowa elektryczna''	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
il=0.04

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=cegła budowlana pełna	0
id=1800199	1
jm=szt.	020
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8

[RMS ZEST 974]
ty=M
na=cegła budowlana pełna'	0
id=1800199	1
jm=szt.	020
ce=0	1621491705
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=16
wcn=0	0

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=cement portlandzki 35 bez dodatków	0
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0083

[RMS ZEST 1236]
ty=M
na=cement portlandzki 35 bez dodatków'	0
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0016

[RMS ZEST 1327]
ty=M
na=cement portlandzki z dodatkami 25	0
id=1701100	1
jm=t	034
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.176
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1700341;1700342

[RMS ZEST 980]
ty=M
na=cement portlandzki z dodatkami"25"	0
id=1701102	2
jm=t	034
ce=0	1621491705
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0521
wcn=0	0

[RMS ZEST 981]
ty=M
na=Ciasto wapienne	0
id=1720301	1
jm=m3	060
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0

[RMS ZEST 1328]
ty=M
na=ciasto wapienne (wapno gaszone)	0
id=2360000	1
jm=m3	060
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.154
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1720399

[RMS ZEST 106]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 850]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1344]
ty=M
na=Drewno opałowe	0
id=3950199	1
jm=m3	060
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0113

[RMS ZEST 310]
ty=M
na=drzwiczki stalowe wodomierzowe powlekane	0
id=1365099	1
jm=szt	020
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 1230]
ty=M
na=Dzwonek elektryczny	0
id=7043399	1
jm=szt.	020
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=	0	0	0	7043399

[RMS ZEST 78]
ty=R
na=elektromonterzy gr.II	0
id=662	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1278]
ty=M
na=emalia olejno-żywiczna ogólnego stosowania	0
id=1510399	1
jm=dm3	066
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.126

[RMS ZEST 1312]
ty=M
na=emalia olejno-żywiczna ogólnego stosowania'	0
id=1510399	1
jm=dm3	066
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.7171

[RMS ZEST 1305]
ty=M
na=Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała	0
id=1502111	2
jm=dm3	066
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=12.8296

[RMS ZEST 1352]
ty=M
na=farba olejna do gruntowania	0
id=1510210	2
jm=dm3	066
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.141

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	0
id=1511599	1
jm=dm3	066
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.6784

[RMS ZEST 1205]
ty=M
na=farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	0
id=1510210	2
jm=dm3	066
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.656

[RMS ZEST 1281]
ty=M
na=farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	0
id=1511599	1
jm=dm3	066
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.14
pr=	0	0	0	1510299

[RMS ZEST 1313]
ty=M
na=farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania'	0
id=1511599	1
jm=dm3	066
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.119
pr=	0	0	0	1510299

[RMS ZEST 1353]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa	0
id=1510100	2
jm=dm3	066
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.132

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	0
id=1511799	1
jm=dm3	066
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.6423

[RMS ZEST 1204]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	0
id=1510100	2
jm=dm3	066
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.592

[RMS ZEST 1280]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	0
id=1511799	1
jm=dm3	066
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.3905
pr=	0	0	0	1510199

[RMS ZEST 1308]
ty=M
na=farby emulsyjne nawierzchniowe	0
id=1502199	2
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=51.3184
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1502199;1503199;1503299

[RMS ZEST 1341]
ty=M
na=folia polietylenowa	0
id=1560200	2
jm=m2	050
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.7457
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1560399

[RMS ZEST 1304]
ty=M
na=Gips budowlany zwykły	0
id=1740101	2
jm=t	034
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.0619

[RMS ZEST 1229]
ty=M
na=gniazda natynkowe	0
id=7530099	1
jm=szt.	020
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.02
pr=	0	0	0	7530010

[RMS ZEST 1340]
ty=M
na=gniazda podtynkowe	0
id=7530399	1
jm=szt.	020
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12.24

[RMS ZEST 1339]
ty=M
na=gniazda podtynkowe'	0
id=7530399	1
jm=szt.	020
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.02
pr=	0	0	0	7530399

[RMS ZEST 1356]
ty=M
na=Gwoździe budowlane okrągłe gołe	0
id=1330499	1
jm=kg	033
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.06

[RMS ZEST 1368]
ty=M
na=gwoździe budowlane okrągłe gołe	0
id=1330400	1
jm=kg	033
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.27

[RMS ZEST 1203]
ty=M
na=kit szpachlowy olejno-żywiczny ogólnego stosowania	0
id=1510700	2
jm=kg	033
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.4528

[RMS ZEST 956]
ty=M
na=Klej kauczukowy rozpuszczalnikowy do gumy i skóry Pronikol OBT-II 0,4kg	0
id=1550209	1
jm=kg	033
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.602

[RMS ZEST 1251]
ty=M
na=klej Thermaflex 474	0
id=6761201	1
jm=dm3	066
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.1164

[RMS ZEST 87]
ty=M
na=klej Winylowy Winylep	0
id=1551305	2
jm=kg	033
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.626

[RMS ZEST 1253]
ty=M
na=klipsy montażowe Thermaclips	0
id=6760010	1
jm=szt	020
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=85.2

[RMS ZEST 1288]
ty=M
na=klucze stalowe do zaworów obrotowych gazowych	0
id=6311700	1
jm=szt.	020
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 1225]
ty=M
na=kołki rozporowe plastikowe	0
id=8990499	1
jm=szt.	020
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=34

[RMS ZEST 1325]
ty=M
na=korki z żeliwa ciągliwego czarne o śr. 15-20 mm	0
id=5102499	1
jm=szt.	020
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 1234]
ty=M
na=korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15 mm	0
id=5102701	1
jm=szt.	020
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 1235]
ty=M
na=korki żeliwne do rur kanalizacyjnych śr. 100 mm	0
id=5330499	1
jm=szt.	020
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1232]
ty=M
na=korki żeliwne kanalizacyjne śr.50 mm	0
id=5330400	1
jm=szt.	020
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=kratki wentylacyjne	0
id=1350309	1
jm=szt.	020
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 971]
ty=M
na=kształtki cokołowe podłogowe	0
id=2525599	2
jm=m	040
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=11.424

[RMS ZEST 1247]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne, z PCW, różne	0
id=5613999	2
jm=szt	020
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=10.06

[RMS ZEST 1315]
ty=M
na=kształtki PCV ciśnieniowe (gwintowane) o śr. nominalnej 20 mm'	0
id=5611999	2
jm=szt.	020
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=14

[RMS ZEST 1317]
ty=M
na=kształtki PCV ciśnieniowe (gwintowane) o śr. nominalnej 20 mm''	0
id=5611999	2
jm=szt.	020
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2

[RMS ZEST 1272]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5639999	2
jm=szt	020
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=9

[RMS ZEST 1243]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm'	0
id=5649999	2
jm=szt.	020
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=15.904

[RMS ZEST 1271]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm'	0
id=5639999	2
jm=szt.	020
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=7

[RMS ZEST 1294]
ty=M
na=kuchnie gazowe 4-palnikowe z piekarnikiem	0
id=6312699	1
jm=szt.	020
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 1289]
ty=M
na=kurek gazowy mosiężny przelotowy M800 15 mm	0
id=5720001	1
jm=szt.	020
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1287]
ty=M
na=kurek gazowy mosiężny przelotowy M800 20 mm	0
id=5720002	1
jm=szt.	020
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2

[RMS ZEST 1364]
ty=M
na=lakier chemoutwardzalny na drewno	0
id=1522499	1
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.535
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1522899;1523399

[RMS ZEST 1343]
ty=M
na=Lepik asfalt.stos.na gorąco b/wypełniacza	0
id=2300100	2
jm=kg	033
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.323

[RMS ZEST 1367]
ty=M
na=listwy i łaty z drewna dębowego	0
id=2610899	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.027
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2611300

[RMS ZEST 955]
ty=M
na=listwy przyścienne z profili z polichlorku winylu	0
id=1567099	2
jm=m	040
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9.202

[RMS ZEST 1298]
ty=M
na=łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 15 mm	0
id=5101201	1
jm=szt	020
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=4.1

[RMS ZEST 1227]
ty=M
na=łączniki instalacyjne	0
id=7519999	1
jm=szt.	020
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.14

[RMS ZEST 1322]
ty=M
na=łączniki redukcyjne o śr. nominalnej 15 mm	0
id=6341899	2
jm=szt.	020
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=4

[RMS ZEST 1295]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego czarne	0
id=5100499	1
jm=szt.	020
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=20.5

[RMS ZEST 1274]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane	0
id=5119999	2
jm=szt.	020
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=12

[RMS ZEST 16]
ty=R
na=malarze gr.II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 410]
ty=R
na=malarze gr.II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1008]
ty=R
na=malarze gr.II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1099]
ty=R
na=malarze gr.II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 257]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 255]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.III	0
id=203	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 105]
ty=R
na=murarze gr.II	0
id=342	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 858]
ty=R
na=murarze gr.II	0
id=342	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1201]
ty=M
na=okucia stolarskie do otworów drzwiowych	0
id=1344399	1
jm=szt.	020
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 147]
ty=M
na=Opłata za składowanie gruzu	0
id=	3
jm=m3	060
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.5

[RMS ZEST 1358]
ty=M
na=ościeżnice drzwiowe stalowe standard'	0
id=2715199	2
jm=szt	020
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1250]
ty=M
na=otuliny Thermaflex FRZ gr. 9 mm	0
id=6750121	1
jm=m	040
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=15.62

[RMS ZEST 1207]
ty=M
na=papier ścierny w arkuszach	0
id=3920099	2
jm=ark.	116
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=17.92

[RMS ZEST 1283]
ty=M
na=papier ścierny w arkuszach	0
id=3920099	1
jm=ark.	116
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.7
pr=	0	0	0	3920099

[RMS ZEST 1301]
ty=M
na=papier ścierny w arkuszach''	0
id=3920099	1
jm=ark.	116
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.1031

[RMS ZEST 1366]
ty=M
na=pasta podłogowa bezbarwna	0
id=1530200	1
jm=kg	033
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.28

[RMS ZEST 1329]
ty=M
na=piasek do zapraw	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.88

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=piasek do zapraw'	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=0.02

[RMS ZEST 982]
ty=M
na=piasek do zapraw'	0
id=1602003	2
jm=m3	060
ce=0	1621491705
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.2332
wcn=0	0

[RMS ZEST 1361]
ty=M
na=piasek do zapraw'	0
id=1602099	2
jm=m3	060
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.015

[RMS ZEST 1238]
ty=M
na=piasek do zapraw''	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.008

[RMS ZEST 1303]
ty=M
na=Piasek uszlachetniony	0
id=1601802	1
jm=m3	060
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.2212

[RMS ZEST 967]
ty=M
na=Płytki gresowe nieszkliwione satyn.30x30cm	0
id=2520621	1
jm=m2	050
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9.828

[RMS ZEST 1296]
ty=M
na=podgrzewacze gazowe wody przepływowej'	0
id=6310300	1
jm=szt.	020
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 1350]
ty=M
na=podokienniki i półki stalowe	0
id=1323099	2
jm=szt.	020
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1323099

[RMS ZEST 20]
ty=R
na=posadzkarze gr.II	0
id=382	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 38]
ty=R
na=posadzkarze gr.III	0
id=383	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1355]
ty=M
na=Progi z drewna dębowego lub jesionowego	0
id=2631702	1
jm=szt	020
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1292]
ty=M
na=przeciwnakrętki z żeliwa ciągliwego czarne	0
id=5108299	2
jm=szt.	020
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 1338]
ty=M
na=przewody antenowe RG 6/75	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=20.8
pr=	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 1334]
ty=M
na=Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V 3x4mm2	0
id=7950808	1
jm=m	040
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.16

[RMS ZEST 1333]
ty=M
na=Przewód YDY-450/750V 3x1,5mm2	0
id=7950806	1
jm=m	040
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=78

[RMS ZEST 1222]
ty=M
na=Przewód YDY-450/750V 3x2,5mm2	0
id=7951008	2
jm=m	040
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=93.6

[RMS ZEST 1337]
ty=M
na=puszki bakelitowe	0
id=7540499	1
jm=szt.	020
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=20.4
pr=	0	0	0	7580799

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
il=345.641

[RMS ZEST 414]
ty=R
na=robocizna'	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 646]
ty=R
na=robocizna''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1208]
ty=R
na=robocizna''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1326]
ty=R
na=robocizna''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
il=48.4

[RMS ZEST 985]
ty=R
na=robocizna'''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
il=11.9098

[RMS ZEST 1007]
ty=R
na=robocizna''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
il=0.48

[RMS ZEST 84]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 10]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 411]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1009]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1100]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1193]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 9]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 413]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1279]
ty=M
na=rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych	0
id=1530599	1
jm=dm3	066
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.095

[RMS ZEST 1221]
ty=M
na=rozłączniki	0
id=7513199	2
jm=szt.	020
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1323]
ty=M
na=Rura stalowa czarna fi 26,9/2,6(20)mm	0
id=5060702	1
jm=m	040
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2.08

[RMS ZEST 1246]
ty=M
na=rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm	0
id=5601199	2
jm=m	040
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=3.36

[RMS ZEST 1248]
ty=M
na=rury PVC przepustowe o śr. 50 mm	0
id=5601499	2
jm=m	040
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.56

[RMS ZEST 1297]
ty=M
na=rury spalinowe z blachy ocynkowanej śr.131 mm	0
id=6312300	1
jm=m	040
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 1286]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o śr.nom. 15 mm	0
id=5040999	2
jm=m	040
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1.04

[RMS ZEST 1336]
ty=M
na=rury winidurowe karbowane	0
id=7580999	1
jm=m	040
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=20.8
pr=	0	0	0	7580099

[RMS ZEST 1242]
ty=M
na=rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=5.5

[RMS ZEST 1245]
ty=M
na=rury z polipropylenu STABI o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=10.12

[RMS ZEST 958]
ty=S
na=Samochód dostaw.do 0.9t (1)	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
il=0.0026

[RMS ZEST 1359]
ty=S
na=Samochód dostaw.do 0.9t (1)'	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
il=0.0738

[RMS ZEST 1349]
ty=S
na=Samochód dostaw.do 0.9t (1)'''''	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
il=0.0059

[RMS ZEST 1260]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
il=0.38

[RMS ZEST 1346]
ty=S
na=Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
il=0.0057

[RMS ZEST 146]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 5 t	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
il=3.425

[RMS ZEST 1265]
ty=M
na=sedesy typu kompakt	0
id=6328112	2
jm=szt	020
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 1347]
ty=M
na=Siatka "Rabitza"10x10mm, fi 0,8-0,9 mm	0
id=1331702	1
jm=m2	050
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.5496

[RMS ZEST 1357]
ty=M
na=skrzydła drzwiowe zezw. wzmacniane'90	0
id=2713999	2
jm=szt	020
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 859]
ty=R
na=stolarze gr.II	0
id=412	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1319]
ty=M
na=Syfon wannowy nadstrop.z tworzywa szt.	0
id=5715908	1
jm=szt	020
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 644]
ty=R
na=szklarze gr.II	0
id=422	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1233]
ty=M
na=sznur konopny smołowany	0
id=6831801	1
jm=kg	033
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.19

[RMS ZEST 1300]
ty=M
na=szpachlówka celulozowa na tynki'	0
id=1513000	1
jm=dm3	066
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.6206
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1513250

[RMS ZEST 1309]
ty=M
na=szpachlówka gipsowa na tynku z dodatkiem farby emulsyjnej	0
id=1502700	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=106.176
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1740099;1502799

[RMS ZEST 1306]
ty=M
na=Szpachlówki emulsyjne ogólnego stosowania	0
id=1502700	2
jm=dm3	066
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=23.8896

[RMS ZEST 198]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
il=0.0105

[RMS ZEST 997]
ty=S
na=środek transportowy'	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
il=0.4718

[RMS ZEST 1254]
ty=S
na=środek transportowy'	0
id=39500	1
jm=m-g	148
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
il=0.0128

[RMS ZEST 1299]
ty=S
na=środek transportowy'	0
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
il=0.03
pr=	0	0	0	39000

[RMS ZEST 1354]
ty=S
na=środek transportowy'''''	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
il=0.006
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39000

[RMS ZEST 1311]
ty=M
na=środki czyszczące	0
id=	3
jm=szt.	020
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 1335]
ty=M
na=tablice licznikowe	0
id=7592999	1
jm=szt.	020
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.02
pr=	0	0	0	7591099

[RMS ZEST 1218]
ty=M
na=tablice rozdzielcze	0
id=7058999	2
jm=szt.	020
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=	0	0	0	7058999

[RMS ZEST 1252]
ty=M
na=taśma Thermatape FR 3x50 mm	0
id=6761120	1
jm=m	040
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.852

[RMS ZEST 1290]
ty=M
na=trójniki z żeliwa ciągliwego czarne	0
id=5101999	2
jm=szt.	020
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 8]
ty=R
na=tynkarze gr.II	0
id=462	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 134]
ty=R
na=tynkarze gr.III	0
id=463	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 412]
ty=R
na=tynkarze gr.III	0
id=463	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1293]
ty=M
na=uchwyty do rur	0
id=6600099	2
jm=szt.	020
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 1285]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr.nom. 15 mm	0
id=6601999	2
jm=szt.	020
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.84

[RMS ZEST 1324]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr.nom. 20 mm	0
id=6601999	2
jm=szt.	020
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.66
pr=	0	0	0	6601903

[RMS ZEST 1275]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów stalowych o śr. nominalnej 15 mm	0
id=6601999	2
jm=szt	020
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=3

[RMS ZEST 1314]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 50 mm	0
id=6602099	2
jm=szt	020
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=5.5

[RMS ZEST 1244]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm'	0
id=6602999	2
jm=szt	020
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=22.306

[RMS ZEST 1231]
ty=M
na=Unifon	0
id=7040399	1
jm=szt.	020
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=	0	0	0	7040399

[RMS ZEST 1264]
ty=M
na=urządzenia sanitarne porcelanowe-kompakt'	0
id=6327799	2
jm=szt	020
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 1365]
ty=M
na=utwardzacze do wyrobów chemoutwardzalnych na drewno	0
id=1530600	1
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.0836
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1531399

[RMS ZEST 1318]
ty=M
na=wanna  w komplecie stelaż nóżki,	0
id=6346199	1
jm=szt.	020
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 1302]
ty=M
na=Wapno hydratyzowane workowane	0
id=1720202	1
jm=t	034
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.0487

[RMS ZEST 1362]
ty=M
na=wapno hydrauliczne	0
id=1720000	2
jm=t	034
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.005

[RMS ZEST 1237]
ty=M
na=wapno suchogaszone	0
id=1720200	1
jm=t	034
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.0009

[RMS ZEST 1360]
ty=M
na=wapno suchogaszone	0
id=1720299	2
jm=t	034
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0088

[RMS ZEST 1316]
ty=M
na=wężyk w oplocie stalowym	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7

[RMS ZEST 1239]
ty=M
na=woda z rurociągu'	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.004

[RMS ZEST 1321]
ty=M
na=wodomierze skrzydełkowe o śr. nominalnej 15 mm	0
id=6305099	2
jm=szt.	020
ce=0	1586159757
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2

[RMS ZEST 26]
ty=S
na=wyciąg	0
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
il=0.0461

[RMS ZEST 983]
ty=S
na=wyciąg	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1621491705
cw=0	PLN	0
il=0.4962
wcn=0	0

[RMS ZEST 1241]
ty=S
na=wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t''	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
il=0.12

[RMS ZEST 1307]
ty=S
na=Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t	0
id=34412	1
jm=m-g	148
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
il=0.0442

[RMS ZEST 1345]
ty=S
na=Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t''''	0
id=34412	1
jm=m-g	148
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
il=0.584

[RMS ZEST 1348]
ty=S
na=Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t''''''	0
id=34412	1
jm=m-g	148
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
il=0.0038

[RMS ZEST 970]
ty=S
na=Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t''''''''	0
id=34412	1
jm=m-g	148
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
il=0.4111

[RMS ZEST 973]
ty=S
na=Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t'''''''''	0
id=34412	1
jm=m-g	148
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
il=0.0381

[RMS ZEST 957]
ty=S
na=Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t'''''''''''''	0
id=34412	1
jm=m-g	148
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
il=0.0017

[RMS ZEST 90]
ty=M
na=wykładzina podłogowa z polichlorku winylu, rulonowa,bez warstwy izolacyjnej,typu Gamrat,gr.2,0 mm	0
id=1563099	2
jm=m2	050
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.085

[RMS ZEST 1331]
ty=M
na=wyłączniki nadprądowe	0
id=7512299	2
jm=szt.	020
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 1332]
ty=M
na=wyłączniki przeciwporażeniowe	0
id=7512799	2
jm=szt.	020
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=	0	0	0	7512799

[RMS ZEST 968]
ty=M
na=Zapr.klej.sucha odkształcalna ATLAS PLUS	0
id=1554221	2
jm=kg	033
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=28.35

[RMS ZEST 1351]
ty=M
na=zaprawa cementowa M 12	0
id=2380824	2
jm=m3	060
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0105

[RMS ZEST 309]
ty=M
na=zaprawa cementowa M 80	0
id=2380807	1
jm=m3	060
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.005

[RMS ZEST 1342]
ty=M
na=zaprawa cementowa m. 12	0
id=2380807	1
jm=m3	060
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.3893

[RMS ZEST 972]
ty=M
na=zaprawa klejowa - sucha mieszanka	0
id=1554299	2
jm=kg	033
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.6608

[RMS ZEST 969]
ty=M
na=zaprawa klejowa do wypełnienia spoin - sucha mieszanka	0
id=2380699	2
jm=kg	033
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.3625

[RMS ZEST 1255]
ty=M
na=zawory kulowe o śr. nominalnej 20 mm	0
id=5701499	2
jm=szt.	020
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=9

[RMS ZEST 1266]
ty=M
na=zlewozmywaki dwukomorowe ze stali nierdzewnej	0
id=6321699	2
jm=szt	020
ce=0	1563443999
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 1273]
ty=M
na=złącza elastyczne metalowe o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5708399	2
jm=szt.	020
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=7

[RMS ZEST 1291]
ty=M
na=złączki z żeliwa ciągliwego czarne	0
id=5104999	2
jm=szt.	020
ce=0	1621491705
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 6]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=-0

[ELEMENT 1]
na=Roboty ogólnobudowlane
wa=0
kn=0	0	0
id=305
nu=1
wn=		

[POZYCJA]
id=1019
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1216-01	4-01	1216-01		1
mpn=1211
na=Zabezpieczenie podłóg folią
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=30.1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=30.1	1	9,5+18,6+2						

[RMS 1]
nz=0.057	0	0.057
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7157

[RMS 1341]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0
il=10.7457

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=785
pd=		,,,		,,,		1
mpn=1211
na=Rozebranie szafy zabudowanej  pawlacy 2,27m x0,6m x 2,55m
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=856
pd=		,,,		,,,		1
mpn=1211
na=Rozebranie boazeri wys. 2m ok 28 m2 przedpokój  i  częściowo kuchnia oraz demontaż karniszy 4 szt.
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=3
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=171
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0818-05	4-01	0818-05		1
mpn=1211
na=Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wykładzina PCV,płytki PCV
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=10.26
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=10.26	1	1,36+3,4+5,5						

[RMS 1]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=3.6936

[POZYCJA]
id=1026
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0816-02	4-01	0816-02		1
mpn=1211
na=Ocyklinowanie posadzek z deszczułek starych niezniszczonych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=30.1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=30.1	1	9,5+2+18,6						

[RMS 1]
nz=0.81	0	0.81
np=1
wa=0
wb=0
il=24.381

[POZYCJA]
id=1027
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1111-08	2-02	1111-08		1
mpn=_1211
na=Lakierowanie posadzek i parkietów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=30.1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=30.1	1	30,1						

[RMS 1]
nz=0.2449	0	0.2449
np=1
wa=0
wb=0
il=7.3715

[RMS 1364]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0
il=10.535

[RMS 1365]
nz=0.036	0	0.036
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0836

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 26]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.009

[RMS 198]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.009

[POZYCJA]
id=1028
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0816-05	4-01	0816-05		1
mpn=1211
na=Zapastowanie i froterowanie posadzek z deszczułek
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=30.1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=30.1	1	30.1						

[RMS 1]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=2.408

[RMS 1366]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=3.01

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1029
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996						1
mpn=1211
na=Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=27
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=27	1	27						

[RMS 1]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=3.51

[RMS 1367]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.027

[RMS 1368]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.27

[RMS 1366]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.27

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=25
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1206-02	2	1206-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej1310( wykładzina podłogowa z polichlorku winylu, rulonowa,bez warstwy izolacyjnej gr. 2,0 mm , min. warstwa ścieralna 0,3 mm , klasa ścieralności T, wgniecenie resztkowe max 0,2 mm,odporności na oddziaływanie krzesła na rolkach ) Wykładzina wzór parkietopodobny
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=6.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6.5	1	6,5						

[RMS 1]
nz=0.395	0	0.395
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5675

[RMS 90]
nz=1.09	0	1.09
np=1
wa=0
wb=0
il=7.085

[RMS 87]
nz=0.404	0	0.404
np=1
wa=0
wb=0
il=2.626

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 26]
nz=0.0057	0	0.0057
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0371

[POZYCJA]
id=703
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1124-06	2-02	1124-06		1
na=Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile - listwy przypodłogowe LM 60+łączniki i narożniki.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=8.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8.6	1	8,6						

[RMS 1]
nz=0.147	0	0.147
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2642

[RMS 955]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0
il=9.202

[RMS 956]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.602

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 957]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0017

[RMS 958]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0026

[POZYCJA]
id=1018
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0801-03	3	0801-03		1
mpn=1211
na=Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=4.7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.7	1	3.4+1,3						

[RMS 1]
nz=0.82	0	0.82
np=1
wa=0
wb=0
il=3.854

[POZYCJA]
id=1020
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1102-01	2-02	1102-01		1
na=Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=9.45
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=9.45	1	4.7+4,75						

[RMS 1]
nz=0.3564	0	0.3564
np=1
wa=0
wb=0
il=6.736

[RMS 1342]
nz=0.0206	0	0.0206
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3893

[RMS 1343]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=1.323

[RMS 1344]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0113

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1345]
nz=0.0309	0	0.0309
np=1
wa=0
wb=0
il=0.584

[RMS 1346]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0057

[POZYCJA]
id=1021
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1106-07	2-02	1106-07		1
na=Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=3.48
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.48	1	3.48						

[RMS 1]
nz=0.074	0	0.074
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2575

[RMS 1347]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=3.5496

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1348]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0038

[RMS 1349]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0059

[POZYCJA]
id=707
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1209-03	2	1209-03		1
na=Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=9.45
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9.45	1	4.7+4,75						

[RMS 1]
nz=0.85	0	0.85
np=1
wa=0
wb=0
il=8.0325

[RMS 967]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=9.828

[RMS 968]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=28.35

[RMS 969]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0
il=2.3625

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 970]
nz=0.0435	0	0.0435
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4111

[POZYCJA]
id=708
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1209-05	2	1209-05		0
na=Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=11.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11.2	1	3.7+7.5						

[RMS 1]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=4.592

[RMS 971]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=11.424

[RMS 972]
nz=0.684	0	0.684
np=1
wa=0
wb=0
il=7.6608

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 973]
nz=0.0034	0	0.0034
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0381

[POZYCJA]
id=857
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0126-01	2-02	0126-01		1
mpn=1211
na=Otwory na okna w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków lub płyt betonowych o wym ok 30x40 cm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.55	0	1.55
np=1
wa=0
wb=0
il=1.55

[POZYCJA]
id=859
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0820-08	4-01	0820-08		1
mpn=_1211
na=Rozebranie okładziny ściennej płytki ścienne w wc i  łazience
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=10.1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10.1	1	4.1+6						

[RMS 1]
nz=1.38	0	1.38
np=1
wa=0
wb=0
il=13.938

[POZYCJA]
id=1016
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0701-01	4-01	0701-01		1
mpn=1211
na=Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 tynk ozdobny baranek
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=1.35

[POZYCJA]
id=711
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0710-03	4-01	0710-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. 5 m2 w 1 miejscu--odbicie uszkodzonych tynkow ( min. po usunietej glazurze, tapetach, otwaorach)-oraz  wyrównanie narozników przy uzyciu listew-analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=12.406
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12.406	1	230.57*1%+#p17						

[RMS 985]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0
il=11.9098

[RMS 980]
nz=0.0042	0	0.0042
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0521

[RMS 981]
nz=0.000002	0	0.000002
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 982]
nz=0.0188	0	0.0188
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2332

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 983]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4962

[RMS 984]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3722

[POZYCJA]
id=1025
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1202-07	4-01	1202-07		1
mpn=_1211
na=Skasowanie wykwitów (zacieków)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=2.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.5	1	2,5						

[RMS 1]
nz=0.381	0	0.381
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9525

[RMS 1360]
nz=0.0035	0	0.0035
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0088

[RMS 1361]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.015

[RMS 1362]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.005

[RMS 1363]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.25

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1022
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1218-04	2-02	1218-04		1
mpn=1211
na=Podokienniki, półki nadgrzejnikowe nakładka PCV długość  ok 240m x 0,32 +2,40m x0,32 + 1,40m*0,2
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0
il=3.9

[RMS 1350]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 1351]
nz=0.0035	0	0.0035
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0105

[RMS 1352]
nz=0.047	0	0.047
np=1
wa=0
wb=0
il=0.141

[RMS 1353]
nz=0.044	0	0.044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.132

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1354]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.006

[POZYCJA]
id=940
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0903-01	4-01	0903-01		1
mpn=1211
na=Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1]
nz=0.79	0	0.79
np=1
wa=0
wb=0
il=3.95

[POZYCJA]
id=863
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1212-02	4-01	1212-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie malowanie ościerznicy drzwi wewnętrznych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=16
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	(0,8*2)*2*5						

[RMS 1]
nz=0.59	0	0.59
np=1
wa=0
wb=0
il=18.88

[RMS 1203]
nz=0.1079	0	0.1079
np=1
wa=0
wb=0
il=3.4528

[RMS 1204]
nz=0.081	0	0.081
np=1
wa=0
wb=0
il=2.592

[RMS 1205]
nz=0.083	0	0.083
np=1
wa=0
wb=0
il=2.656

[RMS 1206]
nz=0.036	0	0.036
np=1
wa=0
wb=0
il=1.152

[RMS 1207]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=17.92

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=860
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0919-21	4-01	0919-21		1
mpn=1211
na=Wymiana klamek z rozetami
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0
il=2.9

[RMS 1201]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 6]
nz=8	0	8
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1024
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0702-06	3	0702-06		1
na=Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych1310(wejściowe, drewniane, wzmocnione, z klamkamii szyldami, zamkiem, wizjerem, numerkiem, szer. 90 cm, ościeżnica stalowa standard)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=1.845
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.845	1	0.90*2.05						

[RMS 1]
nz=3.9	0	3.9
np=1
wa=0
wb=0
il=7.1955

[RMS 1357]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1358]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=11.5	0	11.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1359]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0738

[POZYCJA]
id=1023
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0411-08	4-01	0411-08		0
na=Wymiana elementów podłóg z desek - progi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0
il=0.75

[RMS 1355]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1356]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=717
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-13	4-01	0354-13		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1007]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.48

[POZYCJA]
id=22
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0322-02	4-01	0322-02		1
mpn=_1211
na=Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=2.72

[RMS 28]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 29]
nz=0.00207	0	0.00207
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0083

[RMS 4]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 31]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=936
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-10	4-01	1209-06	 z.sz.4.5.4. 9914-10	1
mpn=52:0:0998,10121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 -  skrzydła bez szczeblin wraz regulacją
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=9.622
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=9.622	1	9,622						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.2		1.2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.315	0	0.315
np=1
wa=0
wb=0
il=7.2742

[RMS 1300]
nz=0.03225	0	0.086*0.75/2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6206

[RMS 1301]
nz=0.16125	0	0.43*0.75/2
np=1
wa=0
wb=0
il=3.1031

[RMS 12]
nz=0.033375	0	0.089*0.75/2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6423

[RMS 13]
nz=0.03525	0	0.094*0.75/2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6784

[RMS 14]
nz=0.01575	0	0.042*0.75/2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3031

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=939
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1210-13	4-01	1210-13		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Jednokrotne lakierowanie stolarki podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0.75 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=0.51

[RMS 1278]
nz=0.042	0	0.042
np=1
wa=0
wb=0
il=0.126

[RMS 1310]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.018

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=213
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1215-01	2-02	1215-01		1
mpn=1211
na=Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.8868	0	0.8868
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8868

[RMS 310]
nz=2	1	2.0
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 309]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.005

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 198]
nz=0.0015	0	0.0015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0015

[POZYCJA]
id=937
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0605-0501	3	0605-05	01	0
na=Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną, z przetarciem tynków z zastosowaniem wapna suchogaszonego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=44.24
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=44.24	1	221,2*20%						

[RMS 1]
nz=0.573	0	0.573
np=1
wa=0
wb=0
il=25.3495

[RMS 1302]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0487

[RMS 1303]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2212

[RMS 1304]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0619

[RMS 1305]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0
il=12.8296

[RMS 1306]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=0
wb=0
il=23.8896

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1307]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0442

[POZYCJA]
id=938
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0605-04	3	0605-04		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=176.96
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=176.96	1	221,2*80%						

[RMS 1]
nz=0.152	0	0.152
np=1
wa=0
wb=0
il=26.8979

[RMS 1308]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0
il=51.3184

[RMS 1309]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=106.176

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1030
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1215-05	4-01	1215-05		1
mpn=1211
na=Mycie po robotach malarskich stolarki i  całego lokalu wraz z balkonem - kalkulacja własna
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=1
jm=mieszk.	104
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 6]
nz=55	0	55
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=99
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-13 0108-16 	4-01	0108-13	 0108-16 	1
mpn=39:0:12.00968,101211
na=Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 12.0 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=2.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.5	1	2,5						

[RMS 1]
nz=1.81	0	1.81
np=1
wa=0
wb=0
il=4.525

[RMS 146]
nz=1.37	0	0.93+11*0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=3.425

[POZYCJA]
id=101
pd=						0
na=Opłata za składowanie gruzu na wysypisku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=2.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.5	1	2.5						

[RMS 147]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5

[ELEMENT 1]
na=część instalacyjna
wa=0
kn=0	0	0
id=941
nu=2
wn=		

[ELEMENT 2]
na=demontaże
wa=0
kn=0	0	0
id=942
nu=2.1
wn=		

[POZYCJA]
id=943
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0235-07	4-02	0235-07		1
mpn=1211
na=Demontaż wanny
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=2.61	0	2.61
np=1
wa=0
wb=0
il=2.61

[RMS 1232]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1233]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[RMS 6]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=944
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0132-02	4-02	0132-02		1
mpn=_1211
na=Demontaż baterii wannowej dwudrogowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.73	0	0.73
np=1
wa=0
wb=0
il=0.73

[RMS 1234]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 6]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=945
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0235-03	4-02	0235-03		1
mpn=1211
na=Demontaż zlewu kuchennego    DO PONOWNEGO MONTAŻU!!!!!
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.69	0	0.69
np=1
wa=0
wb=0
il=0.69

[RMS 1232]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1233]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[RMS 6]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=946
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0235-08	4-02	0235-08		1
mpn=1211
na=Demontaż ustępu z miską fajansową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=3.44	0	3.44
np=1
wa=0
wb=0
il=3.44

[RMS 1234]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1233]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[RMS 1235]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=947
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0507-01	4-02	0507-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8

[POZYCJA]
id=948
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0229-07	4-02	0229-07		1
mpn=_1211
na=Demontaż rurociągu z PVC o śr. do 50 mm na ścianach budynku
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=1.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.5	1	1,5						

[RMS 1]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.21

[POZYCJA]
id=949
pd=ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0336-01	4-01	0336-01		1
na=Wykucie bruzd 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0.64	0	0.64
np=1
wa=0
wb=0
il=2.56

[POZYCJA]
id=950
pd=ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0325-02	4-01	0325-02		1
na=Zamurowanie bruzd o przekroju 1/4x1/2 ceg.w ścianach z cegieł
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	#p43						

[RMS 1]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8

[RMS 974]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[RMS 1236]
nz=0.00039	0	0.00039
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0016

[RMS 1237]
nz=0.00022	0	0.00022
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0009

[RMS 1238]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.008

[RMS 1239]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1240]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[RMS 1241]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[POZYCJA]
id=951
pd=						1
mpn=_1211
na=Czyszczenie grzejników żeberkowych
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 1311]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 6]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=952
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1213-03	4-01	1213-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Lakierowanie grzejników żeberkowych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=4.32
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.32	1	4.32						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=3		3
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0
il=4.9248

[RMS 1312]
nz=0.166	0	0.166
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7171

[RMS 1279]
nz=0.022	0	0.022
np=1
wa=0
wb=0
il=0.095

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=953
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1212-28	4-01	1212-28		1
mpn=_121,0:0,0911
na=jednokrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o średnicy do 50 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=17
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.75		1.5/2
wm=0.5		1/2
ws=0.5		1/2

[RMS 1]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=2.805

[RMS 1280]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1105

[RMS 1313]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.119

[RMS 1282]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.051

[RMS 1283]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 2]
na=wod-kan
wa=0
kn=0	0	0
id=954
nu=2.2
wn=		

[POZYCJA]
id=955
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-01	2-15	0111-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0
il=1.43

[RMS 1242]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=5.5

[RMS 1243]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0
il=5.6

[RMS 1244]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0
il=7.15

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 997]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0085

[POZYCJA]
id=956
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-01	2-15	0111-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) STABI o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych1310łazienka + rozprowadzenie do kuchni po ścianie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=9.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9.2	1	9,20						

[RMS 1]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6312

[RMS 1245]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=10.12

[RMS 1243]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0
il=10.304

[RMS 1244]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0
il=13.156

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 997]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0156

[POZYCJA]
id=957
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0207-01	2-15	0207-01		1
mpn=_1211
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=3.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.5	1	3,50						

[RMS 1]
nz=0.196	0	0.196
np=1
wa=0
wb=0
il=0.686

[RMS 1246]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0
il=3.36

[RMS 1247]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0
il=4.06

[RMS 1248]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.56

[RMS 1314]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3.5

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 997]
nz=0.0061	0	0.0061
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0214

[POZYCJA]
id=958
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-03	0-34	0101-03		1
na=Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=14.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14.2	1	#p48+#p49						

[RMS 1]
nz=0.1553	0	0.1553
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2053

[RMS 1250]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=15.62

[RMS 1251]
nz=0.0082	0	0.0082
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1164

[RMS 1252]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.852

[RMS 1253]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=85.2

[RMS 6]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1254]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0128

[POZYCJA]
id=959
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-02	2-15	0132-02		1
mpn=121,0:1,092,0:0,0911
na=Zawory kątowe w instalacji wodociągowej z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm wraz z wężykiem w oplocie stalowym (wc,J,bat.zl, bat um)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 1]
nz=0.337	0	0.337
np=1
wa=0
wb=0
il=2.359

[RMS 1255]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 1315]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=14

[RMS 1316]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 6]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 997]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.035

[POZYCJA]
id=960
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-02	2-15	0132-02		1
mpn=121,0:1,092,0:0,0911
na=Zawory kątowe w instalacji wodociągowej z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm pr
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.337	0	0.337
np=1
wa=0
wb=0
il=0.337

[RMS 1255]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1317]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 6]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 997]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.005

[POZYCJA]
id=961
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0222-04	2-15	0222-04		1
mpn=_1211
na=Montaż wanien kąpielowych bez obudowy (min. dł. wanny 160cm)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=2.17	0	2.17
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0724

[RMS 1318]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1319]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1260]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[POZYCJA]
id=962
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-08	2-15	0137-08		1
mpn=1211
na=Baterie wannowe ścienne z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.8	0	1.8
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8

[RMS 1320]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 997]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.014

[POZYCJA]
id=963
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0233-03	2-15	0233-03		1
na=Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=3.64	0	3.64
np=1
wa=0
wb=0
il=3.64

[RMS 1264]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1265]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 997]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[POZYCJA]
id=964
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0229-05	2-15	0229-05		1
na=Zlewozmywaki dwukomorowe z blachy na szafce  WYKONAĆ OTWÓR NA BATERIĘ STOJĄCĄ  - ISTNIEJĄCY
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.5		0.5
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.26	0	1.26
np=1
wa=0
wb=0
il=0.63

[RMS 1266]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 997]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[POZYCJA]
id=965
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-02	2-15	0137-02		1
mpn=1211
na=Baterie zmywakowe i umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.957	0	0.957
np=1
wa=0
wb=0
il=1.914

[RMS 1269]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 6]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 997]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.018

[POZYCJA]
id=966
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0140-01	2-15	0140-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Wodomierze skrzydełkowe domowe  radiowe o śr. nominalnej 15 mm ISTNIEJĄCE
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.1		0.1
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0
il=0.168

[RMS 1321]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1322]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 997]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=967
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0123-05	4	0123-05		1
mpn=121,0:1,0911
na=Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych mieszkaniowych o śr. nominalnej 20 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych 1310WODOMIERZ W KUCHNI PRZENIEŚĆ POD ZLEW
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0
il=1.16

[RMS 1255]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1272]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1244]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=968
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0116-08	4	0116-08		1
mpn=121,0:1,0911
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 1]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=4.76

[RMS 1271]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 1272]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 1273]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=969
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0115-01	4	0115-01		1
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0
il=0.78

[RMS 1274]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 1275]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=970
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0211-01	4	0211-01		1
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych1310pralka,zl,
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=1.12

[RMS 1247]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 1314]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=971
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0128-02	2-15	0128-02		1
na=Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=14.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14.2	1	#p51						

[RMS 1]
nz=0.0556	0	0.0556
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7895

[ELEMENT 2]
na=instalacja gazowa
wa=0
kn=0	0	0
id=972
nu=2.3
wn=		

[POZYCJA]
id=973
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0314-03	4-02	0314-03		1
mpn=_1211
na=Demontaż kuchni gazowej 3-4 - palnikowej z piekarnikiem  DO PONOWNEGO MONTAŻU!!!!
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0
il=0.74

[RMS 6]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=974
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0314-07	4-02	0314-07		1
mpn=_1211
na=Demontaż termy gazowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0
il=1.16

[RMS 6]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=975
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0303-01	2-15	0303-01		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych1310PODŁĄCZENIE ISTNIEJĄCEJ NA SZTYWNO
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.502	0	0.502
np=1
wa=0
wb=0
il=0.502

[RMS 1286]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.04

[RMS 1285]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0
il=0.84

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 997]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0067

[POZYCJA]
id=976
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0303-02	2-15	0303-02		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=0.68

[RMS 1323]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.04

[RMS 1324]
nz=0.83	0	0.83
np=1
wa=0
wb=0
il=0.83

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 997]
nz=0.0087	0	0.0087
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0087

[POZYCJA]
id=977
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0303-02	2-15	0303-02		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=0.68

[RMS 1323]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.04

[RMS 1324]
nz=0.83	0	0.83
np=1
wa=0
wb=0
il=0.83

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 997]
nz=0.0087	0	0.0087
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0087

[POZYCJA]
id=978
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0310-02	2-15	0310-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Kurki gazowe przelotowe o śr. 20-25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0
il=0.296

[RMS 1287]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1288]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=0.6	0	0.6
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=979
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0310-01	2-15	0310-01		1
mpn=_1211
na=Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2292

[RMS 1289]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1288]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=0.6	0	0.6
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=980
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0310-02	2-15	0310-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Filtr gazowy o śr. 20 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0
il=0.296

[RMS 1287]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1288]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=0.6	0	0.6
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=981
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0304-02	4-02	0304-02		1
mpn=_121,0:0,0911_
na=Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego, czarnego o śr. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.06

[RMS 1290]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1291]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1292]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1293]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=982
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0311-03	2-15	0311-03		1
mpn=_1211
na=Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym z zabezpieczeniem przed wypływem gazu 1310 PODŁĄCZENIE ISTNIEJĄCEJ!!!!
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.95	0	1.95
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8623

[RMS 1294]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1295]
nz=8.2	0	8.2
np=1
wa=0
wb=0
il=8.2

[RMS 6]
nz=1.4	0	1.4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1260]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=0.17

[POZYCJA]
id=983
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0312-01	2-15	0312-01		1
mpn=_1211
na=Podgrzewacz gazowy wody przepływowej1310Podgrzewacz z czujnikiem zaniku ciągu, bez płomienia dyżurnego, z zapłonem bateryjnym.1310należy uwzględnić również konieczność podłączenia podgrzewacza z kominem rurą stalową kwasoodporną
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=2.3	0	2.3
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1965

[RMS 1296]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1297]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1295]
nz=12.3	0	12.3
np=1
wa=0
wb=0
il=12.3

[RMS 1298]
nz=4.1	0	4.1
np=1
wa=0
wb=0
il=4.1

[RMS 6]
nz=1.4	0	1.4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1260]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[POZYCJA]
id=984
pd=ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	7-12 0101-04	7-12	0101-04		1
mpn=_1211
na=Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=2.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.5	1	2,5						

[RMS 1]
nz=1.0116	0	1.0116
np=1
wa=0
wb=0
il=2.529

[POZYCJA]
id=985
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1212-27	4-01	1212-27		1
mpn=_1211
na=miniowanie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 1]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5

[RMS 1280]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.15

[RMS 1282]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[RMS 1283]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=986
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1212-28	4-01	1212-28		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	#p77						

[RMS 1]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2

[RMS 1280]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.13

[RMS 1281]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[RMS 1282]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 1283]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=987
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0307-01	4-02	0307-01		1
mpn=_1211
na=Zakorkowanie podejścia gazowego korkami żeliwnymi o śr. 15-20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 1325]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=5	0	5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=988
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0307-01	2-15	0307-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=1
jm=lokal.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=2.36	0	2.36
np=1
wa=0
wb=0
il=2.36

[RMS 6]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 997]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0002

[POZYCJA]
id=989
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1301-01	2-02	1301-01		1
mpn=_1211
na=opinia kominiarska powykonawcza- analiza własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 1299]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[ELEMENT 1]
na=Roboty elektryczne1310
wa=0
kn=0	0	0
id=670
nu=3
wn=		

[POZYCJA]
id=990
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-05	4-03	1001-05		1
mpn=_1211
na=Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=110
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=110	1	110						

[RMS 1]
nz=0.1586	0	0.1586
np=1
wa=0
wb=0
il=17.446

[POZYCJA]
id=991
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0705-07	4-01	0705-07		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=110
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=110	1	110						

[RMS 1326]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0
il=48.4

[RMS 1327]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=0
wb=0
il=0.176

[RMS 1328]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.154

[RMS 1329]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.88

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1330]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1

[POZYCJA]
id=992
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 0312-01	4-03	0312-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Wymiana dzwonka elektrycznego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.239	0	1.239
np=1
wa=0
wb=0
il=1.239

[RMS 1230]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=993
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 0312-01	4-03	0312-01		1
mpn=_121,0:2,0911
na=Wymiana Unifonu(słuchawki do domofonu)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.239	0	1.239
np=1
wa=0
wb=0
il=1.239

[RMS 1231]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=994
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1004-02	4-03	1004-02		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 10 cm - śr. rury do 40 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=4
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0.2835	0	0.2835
np=1
wa=0
wb=0
il=1.134

[POZYCJA]
id=995
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-01	5	0404-01		1
mpn=_1211
na=Rozdzielnica bezpiecznikowa 12S
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=2.63	0	2.63
np=1
wa=0
wb=0
il=2.63

[RMS 1218]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=996
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0407-01	5-08	0407-01		1
mpn=_1211
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=5
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9

[RMS 1331]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[POZYCJA]
id=997
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0407-03	5-08	0407-03		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach -  wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.218	0	0.218
np=1
wa=0
wb=0
il=0.218

[RMS 1332]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=998
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0407-03	5-08	0407-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik bezpiecznikowy 1 (2) - biegunowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.218	0	0.218
np=1
wa=0
wb=0
il=0.218

[RMS 1221]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=999
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0210-03	5-08	0210-03		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe YDYp 3x2,5mm2  układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=90
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	90						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.088	0	0.088
np=1
wa=0
wb=0
il=7.5636

[RMS 1222]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=93.6

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1000
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0210-03	5-08	0210-03		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe  YDYp p3x1,5mm2  układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=75
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=75	1	75						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.088	0	0.088
np=1
wa=0
wb=0
il=6.303

[RMS 1333]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=78

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1001
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0210-04	5-08	0210-04		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe YDYp 3x4mm2  układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0726	0	0.0726
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2773

[RMS 1334]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=4.16

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1002
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 0304-02	4-03	0304-02		1
mpn=_1211
na=Wymiana tablic licznikowych na cegle
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.9408	0	0.9408
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9408

[RMS 1335]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 6]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1003
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0301-02	5-08	0301-02		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=17
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.1144	0	0.1144
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8573

[RMS 1225]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=34

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1004
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0109-05	5-08	0109-05		1
mpn=_1211
na=Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd (peschel 13,5mm)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0704	0	0.0704
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3446

[RMS 1336]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=20.8

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1005
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-03	5-08	0302-03		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=20
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.451	0	0.451
np=1
wa=0
wb=0
il=8.6141

[RMS 1337]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=20.4

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1006
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0207-01	5-08	0207-01		1
mpn=_1211
na=Przewody antenowy w powłoce polwinitowej  wciągane do rur-RG 6/75
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0363	0	0.0363
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6933

[RMS 1338]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=20.8

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1007
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-02	5-08	0307-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.165	0	0.165
np=1
wa=0
wb=0
il=1.103

[RMS 1227]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=7.14

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1008
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-03	5-08	0309-03		1
mpn=_1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd TV końcowych podtynkowych  w puszkach z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.187	0	0.187
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1786

[RMS 1339]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1009
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-03	5-08	0309-03		1
mpn=_1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.187	0	0.187
np=1
wa=0
wb=0
il=2.143

[RMS 1340]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=12.24

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1010
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-04	5-08	0309-04		1
mpn=_1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.264	0	0.264
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2521

[RMS 1229]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1011
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1202-01	4-03	1202-01		1
mpn=_1211
na=Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=6
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 1]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0
il=7.8

[POZYCJA]
id=1012
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-01	5	1305-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=104
ob=1
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=0.33

[POZYCJA]
id=1013
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-01	5	1305-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie wyłącznika różnicowoprądowego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=105
ob=1
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=0.33

[POZYCJA]
id=1014
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-02	5	1305-02		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=106
ob=12
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 1]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=3.24

[POZYCJA]
id=1015
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0902-05	5-08	0902-05		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=107
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=0.33

[SUMA KONTROLNA]
f1b94188a09ed030 81d 2ff593b1fb2