[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.5
pe=1
op=1
opn=2	0	2	1	1	0	1	8	1	18	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	0	1
prn=2	2	3	3	4	0	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=1094.6
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=	

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nb=REMONT MIESZKANIA
ab=KATOWICE Lwowska 5/10
ni=Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ai=KATOWICE UL. GRAŻYŃSKIEGO 5
br=Instalacyjna
nk=Botor Aleksandra	
dt=02.01.2020	0

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=10	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
nm=1
ns=1

[RMS ZEST 333]
ty=R
na=malarze gr.II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 443]
ty=M
na=piasek do zapraw'	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=69.57	1579073038
cw=69.57	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.002

[RMS ZEST 441]
ty=M
na=cement portlandzki 35 bez dodatków	0
id=1700301	1
jm=t	034
ce=459.66	1579073043
cw=459.66	PLN
il=0.0004

[RMS ZEST 442]
ty=M
na=wapno suchogaszone	0
id=1720200	1
jm=t	034
ce=441.11	1579073047
cw=441.11	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.0002

[RMS ZEST 440]
ty=M
na=cegła budowlana pełna'	0
id=1800199	1
jm=szt.	020
ce=1.05	1579073055
cw=1.05	PLN
il=4

[RMS ZEST 311]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 322]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 331]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 336]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 374]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 349]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.III	0
id=203	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 446]
ty=S
na=wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t''	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=9.28	1579073055
cw=9.28	PLN
il=0.03

[RMS ZEST 260]
ty=S
na=środek transportowy'	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=61.35	1567757601
cw=61.35	PLN
il=0.265

[RMS ZEST 450]
ty=S
na=środek transportowy''	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=67.32	1579073059
cw=67.32	PLN
il=0.0034

[RMS ZEST 323]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 332]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 350]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 375]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 444]
ty=M
na=woda z rurociągu'	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=4.58	1579073073
cw=4.58	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.001

[RMS ZEST 456]
ty=S
na=środek transportowy'	0
id=39500	1
jm=m-g	148
ce=67.32	1579073077
cw=67.32	PLN
il=0.0018

[RMS ZEST 445]
ty=S
na=betoniarka wolnospadowa elektryczna''	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=5.63	1579073079
cw=5.63	PLN
il=0.01

[RMS ZEST 438]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane	0
id=5119999	2
jm=szt.	020
ce=2.84	1579073179
cw=2.84	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=8

[RMS ZEST 447]
ty=M
na=rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=3.92	1579073260
cw=3.92	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1.1

[RMS ZEST 451]
ty=M
na=rury z polipropylenu STABI o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=11.2
cw=11.2	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1.1

[RMS ZEST 433]
ty=M
na=kształtki PCV ciśnieniowe (gwintowane) o śr. nominalnej 20 mm'	0
id=5611999	2
jm=szt.	020
ce=12.5	1573037690
cw=12.5	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=6

[RMS ZEST 448]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm'	0
id=5649999	2
jm=szt.	020
ce=0.72
cw=0.72	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2.24

[RMS ZEST 409]
ty=M
na=zawory wodne przelotowe żeliwne ocynkowane o śr. 20 mm	0
id=5701099	2
jm=szt.	020
ce=20.17
cw=20.17	PLN
il=1
pr=	0	0	0	5701099

[RMS ZEST 432]
ty=M
na=zawory kulowe o śr. nominalnej 20 mm	0
id=5701499	2
jm=szt.	020
ce=19.69	1567758008
cw=19.69	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=3

[RMS ZEST 435]
ty=M
na=wodomierze skrzydełkowe o śr. nominalnej 15 mm	0
id=6305099	2
jm=szt.	020
ce=55.56
cw=55.56	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 437]
ty=M
na=zlewozmywaki z blachy	0
id=6321499	2
jm=szt.	020
ce=219	1574061979
cw=219	PLN
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6329099

[RMS ZEST 385]
ty=M
na=Syfon zlewozmywakowy pojedynczy z tw.szt.	0
id=6328313	2
jm=szt	020
ce=20.48	1578472500
cw=20.48	PLN
il=1

[RMS ZEST 431]
ty=M
na=syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego podwójne o śr. 50 mm	0
id=6328314	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 436]
ty=M
na=łączniki redukcyjne o śr. nominalnej 15 mm	0
id=6341899	2
jm=szt.	020
ce=2.33
cw=2.33	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2

[RMS ZEST 405]
ty=M
na=Sedesy z tworzyw sztucznych - typu KOMPAKT	0
id=6356000	1
jm=szt	020
ce=39	1574077761
cw=39	PLN
il=1

[RMS ZEST 439]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów stalowych o śr. nominalnej 15 mm	0
id=6601999	2
jm=szt	020
ce=2.72	1579073550
cw=2.72	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2

[RMS ZEST 449]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm'	0
id=6602999	2
jm=szt	020
ce=3.06	1579073572
cw=3.06	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2.86

[RMS ZEST 452]
ty=M
na=otuliny Thermaflex FRZ gr. 9 mm	0
id=6750121	1
jm=m	040
ce=2.78
cw=2.78	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2.2

[RMS ZEST 455]
ty=M
na=klipsy montażowe Thermaclips	0
id=6760010	1
jm=szt	020
ce=0.09	1579073577
cw=0.09	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=12

[RMS ZEST 454]
ty=M
na=taśma Thermatape FR 3x50 mm	0
id=6761120	1
jm=m	040
ce=2.56	1579073577
cw=2.56	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.12

[RMS ZEST 453]
ty=M
na=klej Thermaflex 474	0
id=6761201	1
jm=dm3	066
ce=60.36
cw=60.36	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.0164

[RMS ZEST 82]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=20	1578473607
cw=20	PLN
il=10.7136

[RMS ZEST 84]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=13.5
cw=13.5	PLN
il=0

[RMS ZEST 114]
ty=R
na=robocizna'	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=16	1524653753
cw=16	PLN
il=0

[RMS ZEST 115]
ty=R
na=robocizna''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=13.5
cw=13.5	PLN
il=0

[RMS ZEST 410]
ty=M
na=środki czyszczące	0
id=	3
jm=szt.	020
ce=25	1578566263
cw=25	PLN
il=0.2

[RMS ZEST 434]
ty=M
na=wężyk w oplocie stalowym	0
id=	3
jm=szt	020
ce=13.5	1573032309
cw=13.5	PLN
il=3

[RMS ZEST 83]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=6.8828

[ELEMENT 1]
na=część instalacyjna
wa=1094.6
kn=214.27	613.6	16.93
id=674
nu=1
wn=150.28	99.52

[POZYCJA]
id=806
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0218-02	2-15	0218-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=szt.	020
kj=4.2	20.685	0.614
cj=31.49
wn=3.13	2.86

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 82]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=4.2
wb=7.623
il=0.21

[RMS 385]
nz=1	0	1
np=1
wa=20.48
wb=22.528
il=1

[RMS 83]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0.2
wb=0.226
il=0.2048

[RMS 260]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0.61
wb=1.114
il=0.01

[POZYCJA]
id=820
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0218-03	2-15	0218-03		1
mpn=1211
na=Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=szt.	020
kj=8	0	0.614
cj=15.63
wn=5.6	1.42

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 82]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=8
wb=14.52
il=0.4

[RMS 431]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 83]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 260]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0.61
wb=1.114
il=0.01

[POZYCJA]
id=823
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0229-05	2-15	0229-05		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1
jm=szt.	020
kj=25.2	221.19	13.497
cj=313.54
wn=25.15	28.5

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 82]
nz=1.26	0	1.26
np=1
wa=25.2
wb=45.738
il=1.26

[RMS 437]
nz=1	0	1
np=1
wa=219
wb=240.9
il=1

[RMS 83]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=2.19
wb=2.409
il=2.19

[RMS 260]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=13.5
wb=24.497
il=0.22

[POZYCJA]
id=807
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0224-03	4-02	0224-03		1
mpn=_1211
na=Wymiana sedesu z tworzywa sztucznego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=1
jm=szt.	020
kj=6.4	40.56	0
cj=56.23
wn=4.16	5.11

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 82]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=6.4
wb=11.616
il=0.32

[RMS 405]
nz=1	0	1
np=1
wa=39
wb=42.9
il=1

[RMS 83]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=1.56
wb=1.716
il=1.56

[POZYCJA]
id=821
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-02	2-15	0132-02		1
mpn=121,0:1,092,0:0,0911
na=Zawory kątowe w instalacji wodociągowej z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm wraz z wężykiem w oplocie stalowym (wc,kocioł)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=3
jm=szt.	020
kj=6.74	58.481	0.307
cj=77.12
wn=13.74	21.03

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 82]
nz=0.337	0	0.337
np=1
wa=20.22
wb=36.699
il=1.011

[RMS 432]
nz=1	0	1
np=1
wa=59.07
wb=64.977
il=3

[RMS 433]
nz=2	0	2
np=1
wa=75
wb=82.5
il=6

[RMS 434]
nz=1	0	1
np=1
wa=40.5
wb=44.55
il=3

[RMS 83]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0.87
wb=0.96
il=0.8729

[RMS 260]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0.92
wb=1.674
il=0.015

[POZYCJA]
id=809
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0129-02	4-02	0129-02		1
mpn=_121,0:0,0911_
na=Wymiana zaworu kątowego o śr. 20 mm w rurociągu z rur z tworzyw sztucznych łączonych metodą zgrzewania
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=1
jm=szt.	020
kj=10.8	20.17	0
cj=41.79
wn=7.02	3.8

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 82]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=10.8
wb=19.602
il=0.54

[RMS 409]
nz=1	0	1
np=1
wa=20.17
wb=22.187
il=1

[POZYCJA]
id=811
pd=						0
na=czyszczenie urządzeń sanitarnych - WC, wanna, umywalka, baterie: zl., umywalkowa, wannowa, kuchnia 4-ro palnikowa z piekarnikiem
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=1
jm=kpl.	090
kj=70	5	0
cj=132.55
wn=45.5	12.05

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 82]
nz=3.5	0	3.5
np=1
wa=70
wb=127.05
il=3.5

[RMS 410]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=5
wb=5.5
il=0.2

[POZYCJA]
id=822
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0140-01	2-15	0140-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 15 mm ZW
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=1
jm=kpl.	090
kj=16.8	61.123	0.614
cj=98.84
wn=11.32	8.99

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 82]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=16.8
wb=30.492
il=0.84

[RMS 435]
nz=1	0	1
np=1
wa=55.56
wb=61.116
il=1

[RMS 436]
nz=2	0	2
np=1
wa=4.66
wb=5.126
il=2

[RMS 83]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0.9
wb=0.993
il=0.9033

[RMS 260]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0.61
wb=1.114
il=0.01

[POZYCJA]
id=824
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0115-02	4	0115-02		1
mpn=1211
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 20 mm  -  przesunięcie kotła poza obrys wanny  (zw i cwu)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=2
jm=szt.	020
kj=6.6	14.291	0
cj=27.7
wn=8.58	5.04

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 82]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=13.2
wb=23.958
il=0.66

[RMS 438]
nz=4	0	4
np=1
wa=22.72
wb=24.992
il=8

[RMS 439]
nz=1	0	1
np=1
wa=5.44
wb=5.984
il=2

[RMS 83]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0.42
wb=0.464
il=0.4224

[POZYCJA]
id=825
pd=ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0336-01	4-01	0336-01		1
na=Wykucie bruzd 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=1
jm=m	040
kj=12.8	0	0
cj=23.23
wn=8.32	2.11

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 82]
nz=0.64	0	0.64
np=1
wa=12.8
wb=23.232
il=0.64

[POZYCJA]
id=826
pd=ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0325-02	4-01	0325-02		1
na=Zamurowanie bruzd o przekroju 1/4x1/2 ceg.w ścianach z cegieł
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=1
jm=m	040
kj=9	4.689	0.334
cj=22.1
wn=6.07	2.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 82]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=9
wb=16.335
il=0.45

[RMS 440]
nz=4	0	4
np=1
wa=4.2
wb=4.62
il=4

[RMS 441]
nz=0.00039	0	0.00039
np=1
wa=0.18
wb=0.197
il=0.0004

[RMS 442]
nz=0.00022	0	0.00022
np=1
wa=0.1
wb=0.107
il=0.0002

[RMS 443]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0.14
wb=0.153
il=0.002

[RMS 444]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0.006
il=0.001

[RMS 83]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0.07
wb=0.076
il=0.0693

[RMS 445]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0.06
wb=0.101
il=0.01

[RMS 446]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0.28
wb=0.505
il=0.03

[POZYCJA]
id=827
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-01	2-15	0111-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=1
jm=m	040
kj=5.72	9.637	0.114
cj=21.19
wn=3.79	1.93

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 82]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=5.72
wb=10.382
il=0.286

[RMS 447]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=4.31
wb=4.743
il=1.1

[RMS 448]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0.81
wb=0.887
il=1.12

[RMS 449]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=4.38
wb=4.814
il=1.43

[RMS 83]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0.14
wb=0.157
il=0.1425

[RMS 450]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0.11
wb=0.207
il=0.0017

[POZYCJA]
id=828
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-01	2-15	0111-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) STABI o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=1
jm=m	040
kj=5.72	17.765	0.114
cj=30.13
wn=3.79	2.74

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 82]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=5.72
wb=10.382
il=0.286

[RMS 451]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=12.32
wb=13.552
il=1.1

[RMS 448]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0.81
wb=0.887
il=1.12

[RMS 449]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=4.38
wb=4.814
il=1.43

[RMS 83]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0.26
wb=0.289
il=0.2626

[RMS 450]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0.11
wb=0.207
il=0.0017

[POZYCJA]
id=829
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-03	0-34	0101-03		1
na=Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=2
jm=m	040
kj=3.106	4.375	0.061
cj=10.56
wn=4.12	1.92

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 82]
nz=0.1553	0	0.1553
np=1
wa=6.21
wb=11.276
il=0.3106

[RMS 452]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=6.12
wb=6.728
il=2.2

[RMS 453]
nz=0.0082	0	0.0082
np=1
wa=0.99
wb=1.09
il=0.0164

[RMS 454]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0.31
wb=0.338
il=0.12

[RMS 455]
nz=6	0	6
np=1
wa=1.08
wb=1.188
il=12

[RMS 83]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0.26
wb=0.282
il=0.255

[RMS 456]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0.12
wb=0.222
il=0.0018

[SUMA KONTROLNA]
a759703de84dd2366d2acc6715af 49d