[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.5
nan=Remont mieszkania Katowice ul.Ordona 16/96
pe=3
op=1
opn=2	0	2	1	1	0	1	8	1	18	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	0	1
prn=2	2	5	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=	

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nb=REMONT MIESZKANIA
ab=KATOWICE UL.Ordona 16/96
ni=KOMUNALNY ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
ai=KATOWICE UL. GRAŻYŃSKIEGO 5
br=OGÓLNOBUDOWLANA
nk=JOLANTA SIUDYKA		Michał Bień		Jerzy Wysocki	
dt=28.04.2021r,	0

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=10	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
nm=1
ns=1

[RMS ZEST 451]
ty=M
na=benzyna do lakierów''	0
id=1050199	1
jm=dm3	066
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
il=0.854
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 452]
ty=M
na=benzyna do lakierów	0
id=1050199	1
jm=dm3	066
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
il=0.1442
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 425]
ty=M
na=Ościeżnice drzwiowe stalowe	0
id=1324620	1
jm=szt	020
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 338]
ty=M
na=Gwoździe budowlane okrągłe gołe	0
id=1330499	1
jm=kg	033
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
il=0.42
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 254]
ty=M
na=siatka tkana Rabitza'	0
id=1331799	1
jm=m2	050
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
il=3.6924
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 453]
ty=M
na=kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	0
id=1350309	1
jm=szt	020
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
il=3
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 390]
ty=M
na=Siatka Leduchowskiego cięto-ciągniona z blachy, oczka 15x10 mm, rolki: 5 m2, 10 m2	0
id=135100015	3
jm=m2	050
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
il=23.7116
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 386]
ty=M
na=Klej epoksydowy, opak. 2x12ml	0
id=147030101	3
jm=op.	028
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
il=34.9704
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 431]
ty=M
na=Pianka uszczelniająca poliuretanowa	0
id=1478500	2
jm=dm3	066
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
il=5.068
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 376]
ty=M
na=Emulsja gruntująca, szybkoschnąca ATLAS UNI-GRUNT, opak. 5 kg	0
id=148150104	3
jm=kg	033
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
il=10.054
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 443]
ty=M
na=Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała	0
id=1502111	2
jm=dm3	066
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
il=74.1881
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 444]
ty=M
na=Szpachlówki emulsyjne ogólnego stosowania	0
id=1502700	2
jm=dm3	066
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
il=153.4926
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 454]
ty=M
na=farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania'	0
id=1511499	1
jm=dm3	066
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
il=2.0107
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 455]
ty=M
na=farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania''''	0
id=1511599	1
jm=dm3	066
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
il=1.9782
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 456]
ty=M
na=farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	0
id=1511599	1
jm=dm3	066
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
il=0.3366
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 457]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	0
id=1511799	1
jm=dm3	066
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
il=0.3125
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 384]
ty=M
na=Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych ATLAS, uelastyczniona (GLE), opak. 25 kg	0
id=155420217	3
jm=kg	033
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
il=10.845
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 319]
ty=M
na=zaprawa klejowa - sucha mieszanka'	0
id=1554299	2
jm=kg	033
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
il=3.9257
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 371]
ty=M
na=Folia polietylenowa paroizolacja - Stopair	0
id=156030101	3
jm=m2	050
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
il=11.556
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 436]
ty=M
na=płytki podłogowe	0
id=156121103	3
jm=m2	050
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
il=3.7596
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 437]
ty=M
na=Wykł.podł.z PVC	0
id=1563418	1
jm=m2	050
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
il=54.7943
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 219]
ty=M
na=piasek do zapraw'	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1.1428
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 270]
ty=M
na=piasek do zapraw'''	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.096
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 311]
ty=M
na=piasek do zapraw''''	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
il=0.1344
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 458]
ty=M
na=piasek do zapraw	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.0291
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 558]
ty=M
na=piasek do zapraw''	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.88
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1602000
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=piasek do zapraw	0
id=1602099	2
jm=m3	060
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
il=4.3869
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 459]
ty=M
na=cement portlandzki 35 bez dodatków	0
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
il=0.0062
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 460]
ty=M
na=cement portlandzki 35 bez dodatków'	0
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
il=0.0041
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 419]
ty=M
na=Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work	0
id=1700305	1
jm=t	034
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
il=0.6654
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 551]
ty=M
na=cement portlandzki z dodatkami 25	0
id=1701100	1
jm=t	034
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.176
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1700341;1700342
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 432]
ty=M
na=Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work	0
id=1701106	1
jm=t	034
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.4502
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 461]
ty=M
na=wapno suchogaszone	0
id=1720200	1
jm=t	034
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
il=0.0023
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 329]
ty=M
na=Wapno hydratyzowane workowane	0
id=1720202	1
jm=t	034
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
il=0.6808
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 422]
ty=M
na=Wapno hydratyzowane workowane'	0
id=1720202	1
jm=t	034
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
il=0.0107
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 439]
ty=M
na=Wapno hydratyzowane workowane''	0
id=1720202	1
jm=t	034
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
il=0.5654
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 440]
ty=M
na=Wapno hydratyzowane workowane'''	0
id=1720202	1
jm=t	034
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
il=0.1487
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 442]
ty=M
na=Gips budowlany	0
id=1740100	1
jm=t	034
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
il=0.3581
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 418]
ty=M
na=Cegła bud.pełna	0
id=1800101	1
jm=szt	020
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
il=145.8
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 462]
ty=M
na=cegła budowlana pełna	0
id=1800199	1
jm=szt	020
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
il=48.33
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 238]
ty=M
na=lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco	0
id=2300100	2
jm=kg	033
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
il=1.7334
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 428]
ty=M
na=pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej	0
id=2302200	2
jm=kg	033
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
il=33.705
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 237]
ty=M
na=papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	0
id=2304199	2
jm=m2	050
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
il=10.8819
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 552]
ty=M
na=ciasto wapienne (wapno gaszone)	0
id=2360000	1
jm=m3	060
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.154
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 433]
ty=M
na=Masa szpachlowa samopoziomująca	0
id=238202107	3
jm=kg	033
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=158.8532
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 377]
ty=M
na=Podkład podłogowy samopoziomujący ATLAS SAM 200, 25-60 mm, opak. 25 kg	0
id=238204107	3
jm=kg	033
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
il=2507.4676
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 318]
ty=M
na=kształtki cokołowe podłogowe	0
id=2525599	2
jm=m	040
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
il=5.8456
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 438]
ty=M
na=listwy przyścienne systemowe wraz z łącznikami	0
id=2631199	2
jm=m	040
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
il=69.5768
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=progi drzwiowe	0
id=2631699	1
jm=szt	020
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
il=7
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 427]
ty=M
na=Drzwi wejściowe wew.płytowe z zabezp.	0
id=2710911	1
jm=szt	020
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 424]
ty=M
na=Skrzydło płycin.	0
id=2711223	2
jm=szt	020
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 136]
ty=M
na=skrzydła drzwiowe zezw. wzmacniane'	0
id=2713999	2
jm=szt	020
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 46]
ty=S
na=wyciąg	0
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
il=0.0235
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 434]
ty=S
na=Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
il=3.7291
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 450]
ty=S
na=wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
il=0.2822
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 567]
ty=S
na=wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t'	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
il=1.1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	34312
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 421]
ty=S
na=Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t	0
id=34412	1
jm=m-g	148
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
il=6.871
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 429]
ty=S
na=Wyciąg	0
id=34412	1
jm=m-g	148
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
il=0.1079
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 48]
ty=S
na=środek transportu poziomego	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
il=0.08
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 463]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
il=0.2361
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 464]
ty=S
na=środek transportowy'	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
il=0.1124
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 465]
ty=S
na=środek transportowy''	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
il=0.015
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 466]
ty=S
na=środek transportowy'''	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
il=0.0056
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 467]
ty=S
na=środek transportowy''''	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
il=0.14
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 468]
ty=S
na=środek transportowy'''''	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
il=0.01
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 412]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 413]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 469]
ty=M
na=papier ścierny w arkuszach	0
id=3920099	1
jm=ark.	116
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
il=10.8616
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 470]
ty=M
na=woda z rurociągu	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
il=0.0141
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 566]
ty=M
na=woda z rurociągu'	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.22
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3930001
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 330]
ty=M
na=Woda z rurociągów	0
id=3930001	1
jm=m3	060
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
il=0.4022
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 420]
ty=M
na=Woda z rurociągów'	0
id=3930001	1
jm=m3	060
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
il=0.045
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 471]
ty=S
na=środek transportowy'	0
id=39500	1
jm=m-g	148
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
il=0.0127
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 426]
ty=S
na=Samochód dostaw.do 0.9t (1)	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
il=0.47
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 472]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t'	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
il=0.17
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 473]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
il=0.0066
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 474]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t'''	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
il=0.07
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 430]
ty=S
na=Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
il=0.0709
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 255]
ty=S
na=środek transportowy''	0
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
il=0.0062
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 475]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
il=0.03
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 181]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5 t	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
il=0.84
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 445]
ty=S
na=Samochód samowyład.do 5t (1)	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
il=1.5
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 476]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5 t'	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
il=1.716
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 423]
ty=S
na=Betoniarka wolnosp.elek.150dm3	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
il=6.3442
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 441]
ty=S
na=Betoniarka wolnosp.elek.	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
il=0.336
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 477]
ty=S
na=betoniarka wolnospadowa elektryczna	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
il=0.1411
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 550]
ty=S
na=betoniarka wolnospadowa elektryczna'	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
il=1.1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	43210
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 478]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego czarne	0
id=5100499	1
jm=szt.	020
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=20.5
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 479]
ty=M
na=łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 15 mm	0
id=5101201	1
jm=szt.	020
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=4.1
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 480]
ty=M
na=trójniki z żeliwa ciągliwego czarne	0
id=5101999	2
jm=szt.	020
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 481]
ty=M
na=korki z żeliwa ciągliwego czarne o śr. 25-32 mm	0
id=5102499	1
jm=szt.	020
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
il=2
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 482]
ty=M
na=korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15 mm	0
id=5102701	1
jm=szt.	020
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 483]
ty=M
na=złączki z żeliwa ciągliwego czarne	0
id=5104999	2
jm=szt.	020
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 484]
ty=M
na=przeciwnakrętki z żeliwa ciągliwego czarne	0
id=5108299	2
jm=szt.	020
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 485]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm	0
id=5119999	2
jm=szt.	020
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
il=16
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 486]
ty=M
na=rury miedziane o śr.zewn. 15 mm	0
id=5300999	2
jm=m	040
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
il=1.872
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 487]
ty=M
na=rury miedziane o śr.zewn. 22 mm	0
id=5300999	2
jm=m	040
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
il=0.52
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 488]
ty=M
na=kształtki miedziane o śr.zewn. 15 mm	0
id=5309999	2
jm=szt.	020
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
il=1.71
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 489]
ty=M
na=kształtki miedziane o śr.zewn. 22 mm	0
id=5309999	2
jm=szt.	020
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
il=0.425
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 490]
ty=M
na=korki żeliwne kanalizacyjne śr.50 mm	0
id=5330400	1
jm=szt.	020
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
il=1
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 491]
ty=M
na=rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm	0
id=5601199	2
jm=m	040
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1.92
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 492]
ty=M
na=rury PVC przepustowe o śr. 50 mm	0
id=5601499	2
jm=m	040
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.32
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 493]
ty=M
na=rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm''	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=11.88
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 494]
ty=M
na=rury z polipropylenu STABI o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=3.63
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 495]
ty=M
na=rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm'	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.42
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 496]
ty=M
na=kształtki PVC ciśnieniowe (gwintowane) o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5610999	2
jm=szt.	020
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
il=5
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 497]
ty=M
na=kształtki PCV ciśnieniowe (gwintowane) o śr. nominalnej 15 mm'	0
id=5611999	2
jm=szt.	020
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=10
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 498]
ty=M
na=kształtki z PVC ciśnieniowe łączone na klej o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5611999	2
jm=szt.	020
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
il=5
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 499]
ty=M
na=kształtki PCV ciśnieniowe (gwintowane) o śr. nominalnej 20 mm	0
id=5611999	2
jm=szt.	020
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
il=2
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 500]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm	0
id=5613999	2
jm=szt	020
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=6.82
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 501]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm	0
id=5613999	2
jm=szt	020
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=3
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 502]
ty=M
na=rury przepustowe z PCW	0
id=5631299	1
jm=m	040
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
il=0.3366
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 503]
ty=M
na=Rura PP-R 2,0 MPa fi 40/6,7 mm	0
id=5632309	1
jm=m	040
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
il=1.8392
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 504]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PCW,różne o śr. 40 mm	0
id=5644899	1
jm=szt.	020
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
il=1.848
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 505]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm'	0
id=5649999	2
jm=szt.	020
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=15.792
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 506]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5649999	2
jm=szt.	020
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 507]
ty=M
na=uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o śr. 40 mm	0
id=5651699	1
jm=szt.	020
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
il=2.2
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 508]
ty=M
na=zawory kulowe o śr. nominalnej 20 mm	0
id=5701499	2
jm=szt.	020
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
il=1
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 509]
ty=M
na=zawory wodne przelotowe kątowe o śr. nominalnej 1/2" x 3/4"	0
id=5701999	2
jm=szt.	020
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		0	0
il=5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5701099
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 510]
ty=M
na=bateria umywalkowa  stojąca mosiężna standardowa śr.15 mm	0
id=5711200	2
jm=szt.	020
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5711200
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 511]
ty=M
na=bateria wannowa ścienna mosiężna śr.15 mm	0
id=5712000	2
jm=szt.	020
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
il=1
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 512]
ty=M
na=syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze spustem	0
id=5717020	2
jm=szt.	020
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
il=1
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 513]
ty=M
na=komplety przelewowo-spustowe do wanien	0
id=5717199	2
jm=szt.	020
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5717199
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 514]
ty=M
na=Kurek gazowy przelot.mosiężny fi 15mm	0
id=5720001	1
jm=szt	020
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 515]
ty=M
na=Kurek gazowy przelot.mosiężny fi 20mm	0
id=5720002	1
jm=szt	020
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
il=1
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 516]
ty=M
na=filtr gazowy mosiężny  20 mm	0
id=5720002	1
jm=szt.	020
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
il=1
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 517]
ty=M
na=termy elektryczne przepływowe PPW 5 litrów, 230 V	0
id=6105399	2
jm=szt.	020
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
il=1
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 518]
ty=M
na=wodomierze skrzydełkowe o śr. nominalnej 15 mm	0
id=6305099	2
jm=szt.	020
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 519]
ty=M
na=podgrzewacze gazowe wody przepływowej'	0
id=6310300	1
jm=szt.	020
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 520]
ty=M
na=klucze stalowe do zaworów obrotowych gazowych	0
id=6311700	1
jm=szt.	020
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
il=1
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 521]
ty=M
na=Kolano spalin.ze stali kwasoodp. fi 130mm	0
id=6311805	1
jm=szt	020
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 522]
ty=M
na=rury spalinowe z blachy ocynkowanej śr.131 mm	0
id=6312300	1
jm=m	040
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 523]
ty=M
na=kuchnie gazowe 4-palnikowe z piekarnikiem	0
id=6312699	1
jm=szt.	020
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 524]
ty=M
na=umywalki porcelanowe	0
id=6320299	2
jm=szt.	020
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
il=1
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 525]
ty=M
na=wanny blaszane emaliowane L 1400 mm	0
id=6322299	2
jm=szt.	020
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
il=1
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 526]
ty=M
na=urządzenia sanitarne porcelanowe-kompakt	0
id=6327799	2
jm=szt	020
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 527]
ty=M
na=sedesy typu kompakt	0
id=6328112	2
jm=szt	020
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 528]
ty=M
na=Syfon zlewozmywakowy podwójny z tw.szt.	0
id=6328314	2
jm=szt	020
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 529]
ty=M
na=wsporniki do umywalek	0
id=6328600	2
jm=szt.	020
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6328600
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 530]
ty=M
na=łączniki redukcyjne o śr. nominalnej 15 mm	0
id=6341899	2
jm=szt.	020
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 531]
ty=M
na=uchwyty do rur	0
id=6600099	2
jm=szt.	020
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 532]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów stalowych o śr.nominalnej 20 mm	0
id=6601999	2
jm=szt.	020
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
il=4
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 533]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 50 mm	0
id=6602099	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	2.01
kz=4	-1	PLN	0	0
il=3.5
pr=MAG	2.01	0	0	
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 534]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 110 mm	0
id=6602099	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	3.05
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1
pr=MAG	3.05	0	0	
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 535]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm'	0
id=6602999	2
jm=szt	020
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=6.719
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 536]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm''	0
id=6602999	2
jm=szt	020
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=15.444
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 537]
ty=M
na=uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr.zewn. 15 mm	0
id=6609999	2
jm=szt.	020
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
il=1.602
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 538]
ty=M
na=uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr.zewn. 22 mm	0
id=6609999	2
jm=szt.	020
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
il=0.28
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 539]
ty=M
na=otuliny Thermaflex FRZ gr. 9 mm	0
id=6750121	1
jm=m	040
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=15.51
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 540]
ty=M
na=klipsy montażowe Thermaclips	0
id=6760010	1
jm=szt	020
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=84.6
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 541]
ty=M
na=taśma Thermatape FR 3x50 mm	0
id=6761120	1
jm=m	040
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.846
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 542]
ty=M
na=klej Thermaflex 474	0
id=6761201	1
jm=dm3	066
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.1156
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 543]
ty=M
na=uszczelki gumowe pierścieniowe do rur z PCW o śr. 40 mm	0
id=6810599	1
jm=szt.	020
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
il=3.08
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 544]
ty=M
na=sznur konopny smołowany	0
id=6831801	1
jm=kg	033
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
il=0.05
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 549]
ty=M
na=Aparat domofonu	0
id=7040922	1
jm=szt	020
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 564]
ty=M
na=tablice licznikowe	0
id=7058999	2
jm=szt.	020
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7058999
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 565]
ty=M
na=tablice rozdzielcze	0
id=7058999	2
jm=szt.	020
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7058999
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 553]
ty=M
na=dzwonki na prąd stały lub zmienny'	0
id=7250299	1
jm=szt.	020
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1.02
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7250299
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 557]
ty=M
na=Łącznik 1-P+N n/t 250V/10A st.podst.IP20	0
id=7510001	2
jm=szt	020
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=5.1
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 568]
ty=M
na=Wyłącznik nadprądowy 1P B 16A	0
id=7512203	2
jm=szt	020
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=5
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 563]
ty=M
na=rozłączniki	0
id=7513199	2
jm=szt.	020
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2
pr=	0	0	0	7513199
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 555]
ty=M
na=Gniazdo izol.nt 2P+Z 10/16A 250V IP20 kpl.	0
id=7530023	1
jm=szt	020
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=4.08
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 554]
ty=M
na=Gniazdo 2x2P+Z 10/16A 250V IP-44	0
id=7530231	2
jm=szt	020
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=10.2
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 562]
ty=M
na=puszki	0
id=7580799	1
jm=szt.	020
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=15.3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580799
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 559]
ty=M
na=przewody kabelkowe	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=10.4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 560]
ty=M
na=przewody kabelkowe'	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=104
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 561]
ty=M
na=przewody kabelkowe''	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=88.4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 556]
ty=M
na=Kołek montażowy 6mm	0
id=8990422	1
jm=szt	020
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=40
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 96]
ty=R
na=robocizna'	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
il=121.0539
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 115]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
il=628.8302
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 275]
ty=R
na=robocizna''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 545]
ty=R
na=robocizna'''	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
il=8
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 546]
ty=R
na=robocizna''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
il=0.4349
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 182]
ty=M
na=gruz	0
id=	3
jm=t	034
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=4.8
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 547]
ty=M
na=gruz'	0
id=	3
jm=t	034
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	0	0
il=3.52
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 548]
ty=M
na=środki czyszczące	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1621328280
cw=0	PLN	0
il=1
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 97]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=roboty budowlane
wa=0
kn=0	0	0
id=552
nu=1
wn=	

[POZYCJA]
id=620
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-04	4-01	0354-04		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3	szafy i pawlacze					

[RMS 115]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0
il=3.48

[POZYCJA]
id=594
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0339-07	4-01	0339-07		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd pionowych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 115]
nz=2.6	0	2.6
np=1
wa=0
wb=0
il=5.2

[POZYCJA]
id=655
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0303-02	4-01	0303-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej /zamurowwanie wnęki pod oknem w kuchni/
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	1,50*2,00						

[RMS 115]
nz=2.59	0	2.59
np=1
wa=0
wb=0
il=7.77

[RMS 418]
nz=48.6	0	48.6
np=1
wa=0
wb=0
il=145.8

[RMS 419]
nz=0.00638	0	0.00638
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0191

[RMS 422]
nz=0.00356	0	0.00356
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0107

[RMS 270]
nz=0.032	0	0.032
np=1
wa=0
wb=0
il=0.096

[RMS 420]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.045

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 423]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.15

[RMS 421]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0
il=0.78

[POZYCJA]
id=649
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0426-03	4-01	0426-03		1
mpn=1211
na=Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=13.868
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=13.868	1	[3,43+2,03]*2,54						

[RMS 115]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=2.9123

[POZYCJA]
id=201
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0801-07	3	0801-07		0
na=Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=41.452
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=19.38	1	3,43*5,65						
wo=9.851	1	2,62*3,76						
wo=6.013	1	3,95*1,70-[0,78*0,90]						
wo=2.806	1	1,68*1,67						
wo=3.402	1	1,26*2,70						

[RMS 96]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=7.4614

[POZYCJA]
id=669
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0909-01	4-01	0909-01		0
na=Dopasowanie skrzydeł okiennych ościeżnicowych, półskrzynkowych i skrzynkowych o pow.do 0.5 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 115]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=2.31

[POZYCJA]
id=540
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0702-04	3	0702-04		1
mpn=_1211
na=Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnętrznych1310( drzwi wewnętrzne , przeszklone , zamkami , klamkami , łazienkowe  z  otworem wentylacyjnym  o  pow. 220 cm2 , ościeżnice stalowe standard ,   )
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=9.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	0.80*2*5						
wo=1.4	1	0.70*2						

[RMS 115]
nz=4.33	0	4.33
np=1
wa=0
wb=0
il=40.702

[RMS 424]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 425]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 97]
nz=8	0	8
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 421]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.47

[RMS 426]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.47

[POZYCJA]
id=549
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0702-06	3	0702-06		1
mpn=_1211
na=Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych1310( wejściowe ,  drewniane , wzmocnione , z klamkamii szyldami , zamkiem , wizjerem , numerkiem , szer. 90 cm , ościeżnica stalowa standard - odporne na czynniki atmosferyczne)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,00						

[RMS 115]
nz=3.9	0	3.9
np=1
wa=0
wb=0
il=7.8

[RMS 136]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 427]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 97]
nz=11.5	0	11.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 48]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[POZYCJA]
id=622
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0801-05	3	0801-05		0
na=Rozebranie posadzki z deszczułek z oderwaniem listew i cokołów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=8.819
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8.819	1	3,01*2,93						

[RMS 115]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0
il=6.6143

[POZYCJA]
id=625
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0801-04	3	0801-04		1
mpn=1211
na=Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=3.615
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.456	1	1,78*1,38						
wo=1.159	1	1,38*0,84						

[RMS 115]
nz=0.92	0	0.92
np=1
wa=0
wb=0
il=3.3258

[POZYCJA]
id=675
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0819-15	4-01	0819-15		0
na=Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=8.608
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5.056	1	[1,78+1,38]*1,60						
wo=3.552	1	[1,38+0,84]*1,60						
ko=				

[RMS 115]
nz=1.38	0	1.38
np=1
wa=0
wb=0
il=11.879

[POZYCJA]
id=639
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0804-07	4-01	0804-07		1
mpn=1211
na=Zerwanie posadzki cementowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=3.62
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.62	1	3,62						

[RMS 115]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6788

[POZYCJA]
id=599
pd=BISTYP-CONSULTING, wyd.I,2004	KNR	BC-02 0201-01	BC-02	0201-01		1
mpn=1211
na=Czyszczenie ręczne poziomych powierzchni betonowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=53.89
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.62	1	3,62						
wo=50.27	1	41.45+8,82						

[RMS 115]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=10.778

[POZYCJA]
id=641
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0606-01	2-02	0606-01		1
mpn=_1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=9.63
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=9.63	1	9,63						

[RMS 115]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=3.4668

[RMS 428]
nz=3.5	0	3.5
np=1
wa=0
wb=0
il=33.705

[RMS 371]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0
il=11.556

[RMS 237]
nz=1.13	0	1.13
np=1
wa=0
wb=0
il=10.8819

[RMS 238]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7334

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 429]
nz=0.0112	0	0.0112
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1079

[RMS 430]
nz=0.0068	0	0.0068
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0655

[POZYCJA]
id=645
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-39 0116-01	0-39	0116-01		1
na=Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną masą uszczelniającą Superflex 8; powierzchnie poziome
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=3.62
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.62	1	3,62						

[RMS 115]
nz=0.128	0	0.128
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4634

[RMS 431]
nz=1.4	0	1.4
np=1
wa=0
wb=0
il=5.068

[RMS 430]
nz=0.0015	0	0.0015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0054

[POZYCJA]
id=646
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1106-07	2-02	1106-07		1
na=Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=3.62
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.62	1	3,62						

[RMS 115]
nz=0.074	0	0.074
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2679

[RMS 254]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=3.6924

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 46]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[RMS 255]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0062

[POZYCJA]
id=632
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0803-01	4-01	0803-01		1
mpn=1211
na=Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=34.63
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=9.63	1	9,63						
wo=25	1	25,00						

[RMS 115]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0
il=33.2448

[RMS 432]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4502

[RMS 219]
nz=0.033	0	0.033
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1428

[RMS 97]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=623
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1207-01	2	1207-01		1
mpn=_1211
na=Samopoziomujący podkład podłogowy ATLAS SAM 200 zespolony, gr. 25,0 mm wylewany pod posadzki z kamieni sztucznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=50.27
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=50.27	1	50,27						

[RMS 115]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0
il=17.5945

[RMS 376]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=10.054

[RMS 377]
nz=49.88	0	49.88
np=1
wa=0
wb=0
il=2507.4676

[RMS 330]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4022

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 421]
nz=0.031	0	0.031
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5584

[POZYCJA]
id=636
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1208-02	2	1208-02		0
na=Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N  - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=50.27
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=50.27	1	50,27						

[RMS 115]
nz=0.031	0	0.031
np=1
wa=0
wb=0
il=3.1167

[RMS 433]
nz=1.58	0	1.58
np=1
wa=0
wb=0
il=158.8532

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 434]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6032

[POZYCJA]
id=605
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1203-02	2	1203-02		0
na=Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. ponad 15x15 cm ,
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=3.615
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.456	1	1,78*1,38						
wo=1.159	1	1,38*0,84						

[RMS 115]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=3.7235

[RMS 436]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=3.7596

[RMS 384]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=10.845

[RMS 97]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 434]
nz=0.0435	0	0.0435
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1573

[POZYCJA]
id=673
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1203-03	2	1203-03		0
na=Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=5.731
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4.113	1	(1,78*1,38)*2-0.80						
wo=1.618	1	(1,38*0,84)*2-0,70						

[RMS 115]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=2.3497

[RMS 318]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=5.8456

[RMS 319]
nz=0.685	0	0.685
np=1
wa=0
wb=0
il=3.9257

[RMS 97]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 46]
nz=0.0034	0	0.0034
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0195

[POZYCJA]
id=633
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1206-01	2	1206-01		0
na=Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną typu Gamrat "Rekord 31" 1,6mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=50.27
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=50.27	1	41,45+8,82						

[RMS 115]
nz=0.429	0	0.429
np=1
wa=0
wb=0
il=21.5658

[RMS 437]
nz=1.09	0	1.09
np=1
wa=0
wb=0
il=54.7943

[RMS 386]
nz=0.695652	0	0.695652
np=1
wa=0
wb=0
il=34.9704

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 434]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2212

[POZYCJA]
id=522
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1206-06	2	1206-06		0
na=Listwy do posadzek przyścienne /systemowe/
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=59.98
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=17.36	1	(3,43+5,65)*2-0.80						
wo=11.96	1	(2,62+3,76)*2-0.80						
wo=11.14	1	(3,01+2,96)*2-0.80						
wo=10.5	1	(3,95+1,70)*2-0.80						
wo=9.02	1	(1,68+1,67+1,26+2,70)*2-0.80*7						

[RMS 96]
nz=0.0826	0	0.0826
np=1
wa=0
wb=0
il=4.9543

[RMS 438]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0
il=69.5768

[RMS 97]
nz=0.2	0	0.2
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 421]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.024

[POZYCJA]
id=334
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0411-08	4-01	0411-08		0
na=Wymiana elementów podłóg z desek - progi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 96]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0
il=5.25

[RMS 41]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 338]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[RMS 97]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=304
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0602-01	3	0602-01		0
na=Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na ścianach ceramicznych,betonowych,z płyt wiórowo-cem.,zagrunt.siatkach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=80.772
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=80.772	1	201,93*40%						

[RMS 96]
nz=1.28	0	1.28
np=1
wa=0
wb=0
il=103.3882

[RMS 419]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4039

[RMS 439]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5654

[RMS 25]
nz=0.027	0	0.027
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1808

[RMS 97]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 421]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=4.0386

[RMS 423]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=4.0386

[POZYCJA]
id=539
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0602-04	3	0602-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap. na podłożu drewnianym; osiatkowanie na stropach,biegach i spocznikach schodowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=21.556
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=21.556	1	53,89*40%						

[RMS 115]
nz=3.22	0	3.22
np=1
wa=0
wb=0
il=69.4103

[RMS 419]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2156

[RMS 440]
nz=0.0069	0	0.0069
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1487

[RMS 25]
nz=0.043	0	0.043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9269

[RMS 390]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=23.7116

[RMS 97]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 434]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1556

[RMS 423]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1556

[POZYCJA]
id=671
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0708-01	4-01	0708-01		0
na=Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=33.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=33.6	1	[2.00*2+0.80]*5+[2*2+0.90]+[2*2+0,70]						

[RMS 115]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0
il=20.832

[RMS 419]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0269

[RMS 329]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0336

[RMS 311]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1344

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 434]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.336

[RMS 441]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.336

[POZYCJA]
id=29
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0605-05	3	0605-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=255.821
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=53.89	1	50,27+3,62						
scn=53.89	1						
wo=46.025	1	[3,43+5,63]*2*2.54						
wo=32.41	1	[2,62+3,76]*2*2.54						
wo=30.328	1	[3,01+2,96]*2*2.54						
wo=28.702	1	[3,95+1,70]*2*2.54						
wo=37.135	1	[1,68+1,67+1,26+2,70]*2*2.54						
wo=11.278	1	[1.38+0,84]*2*2.54						
wo=16.053	1	[1,78+1,38]*2*2.54						
scn=201.931	1						

[RMS 115]
nz=0.573	0	0.573
np=1
wa=0
wb=0
il=146.5854

[RMS 329]
nz=0.00253	0	0.00253
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6472

[RMS 25]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2791

[RMS 442]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3581

[RMS 443]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0
il=74.1881

[RMS 444]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=153.4926

[RMS 97]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 434]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2558

[POZYCJA]
id=627
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1215-04	4-01	1215-04		1
mpn=1211
na=Mycie po robotach malarskich okien zespolonych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=11.585
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4.672	1	1,46*1,60*2						
wo=1.427	1	0,87*1,64						
wo=1.854	1	0,73*2,54						
wo=3.632	1	1,43*2,54						

[RMS 115]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2438

[RMS 97]
nz=25	0	25
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=591
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-11	4-01	0108-11		0
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=3
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3,00						

[RMS 115]
nz=0.86	0	0.86
np=1
wa=0
wb=0
il=2.58

[RMS 445]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5

[POZYCJA]
id=592
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-12	4-01	0108-12		0
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=3
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=14

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3,00						

[RMS 181]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.84

[POZYCJA]
id=593
pd=						0
na=Utylizacja gruzu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=3
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3,00						

[RMS 182]
nz=1.6	0	1.6
np=1
wa=0
wb=0
il=4.8

[ELEMENT 1]
na=Remont mieszkania Katowice ul. Ordona 16/96
wa=0
kn=0	0	0
id=677
nu=2
ir=115
wn=	

[ELEMENT 2]
na=INSTALACJE WOD-KAN-GAZ
wa=0
kn=0	0	0
id=678
nu=2.1
wn=	

[ELEMENT 3]
na=rob.przygotowawcze
wa=0
kn=0	0	0
id=679
nu=2.1.1
wn=	

[POZYCJA]
id=680
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-13	4-01	0354-13		0
na=Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 115]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[POZYCJA]
id=681
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0322-02	4-01	0322-02		0
na=Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł oraz w drzwiach łazienkowych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 115]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[RMS 462]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 459]
nz=0.00207	0	0.00207
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0062

[RMS 458]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.015

[RMS 453]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=682
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0235-07	4-02	0235-07		1
mpn=1211
na=Demontaż wanny
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=2.61	0	2.61
np=1
wa=0
wb=0
il=2.61

[RMS 490]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 544]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[RMS 97]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=683
pd=						0
na=Czyszczenie urządzeń sanitarnych - zlewozmywak
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 548]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=684
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0132-02	4-02	0132-02		1
mpn=_1211
na=Demontaż baterii wannowej dwudrogowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=0.73	0	0.73
np=1
wa=0
wb=0
il=0.73

[RMS 482]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 97]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=685
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0235-08	4-02	0235-08		1
na=Demontaż ustępu z miską fajansową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=3.44	0	3.44
np=1
wa=0
wb=0
il=3.44

[POZYCJA]
id=686
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0233-08	4-02	0233-08		1
na=Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0
il=0.46

[RMS 97]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=687
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0336-01	4-01	0336-01		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=12.31
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=12.31	1	3.35+5.14+2.32+1,5						

[RMS 115]
nz=0.64	0	0.64
np=1
wa=0
wb=0
il=7.8784

[POZYCJA]
id=688
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0120-01	4-02	0120-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=10.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10.8	1	10,8						

[RMS 115]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=1.728

[ELEMENT 3]
na=wod-kan
wa=0
kn=0	0	0
id=689
nu=2.1.2
wn=	

[POZYCJA]
id=690
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-01	2-15	0111-01		1
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, w bruzdach w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=10.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10.8	1	10,8						

[RMS 115]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0
il=3.0888

[RMS 493]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=11.88

[RMS 505]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0
il=12.096

[RMS 536]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0
il=15.444

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 463]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0184

[POZYCJA]
id=691
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-01	2-15	0111-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) STABI o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=3.3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.3	1	1.5+1,8						

[RMS 115]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9438

[RMS 494]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=3.63

[RMS 505]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0
il=3.696

[RMS 535]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0
il=4.719

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 466]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0056

[POZYCJA]
id=692
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-03	0-34	0101-03		1
na=Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=14.1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=14.1	1	10.8+1.5+1,8						

[RMS 115]
nz=0.1553	0	0.1553
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1897

[RMS 539]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=15.51

[RMS 542]
nz=0.0082	0	0.0082
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1156

[RMS 541]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.846

[RMS 540]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=84.6

[RMS 97]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 471]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0127

[POZYCJA]
id=693
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0325-01	4-01	0325-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=14.11
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=14.11	1	12.31+1,8						

[RMS 115]
nz=0.48	0	0.48
np=1
wa=0
wb=0
il=6.7728

[RMS 462]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=42.33

[RMS 460]
nz=0.00029	0	0.00029
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0041

[RMS 461]
nz=0.00016	0	0.00016
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0023

[RMS 458]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0141

[RMS 470]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0141

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 477]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1411

[RMS 450]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2822

[POZYCJA]
id=694
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0207-01	2-15	0207-01		1
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 115]
nz=0.196	0	0.196
np=1
wa=0
wb=0
il=0.392

[RMS 491]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0
il=1.92

[RMS 500]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0
il=2.32

[RMS 492]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.32

[RMS 533]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 464]
nz=0.0061	0	0.0061
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0122

[POZYCJA]
id=695
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0205-01	2-15	0205-01		1
mpn=_1211
na=Montaż rurociągów z PCW o śr. 40 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową (odpływ z pralki) - łazienka
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=2.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.2	1	2,2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 546]
nz=0.207	0	0.207
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4349

[RMS 503]
nz=0.836	0	0.836
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8392

[RMS 504]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0
il=1.848

[RMS 502]
nz=0.153	0	0.153
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3366

[RMS 507]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2

[RMS 543]
nz=1.4	0	1.4
np=1
wa=0
wb=0
il=3.08

[RMS 97]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 473]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0066

[POZYCJA]
id=696
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0116-08	4	0116-08		1
mpn=121,0:0,0911
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 115]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=3.4

[RMS 498]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 496]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=697
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0115-02	4	0115-02		1
mpn=1211
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 115]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=1.32

[RMS 485]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[RMS 532]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=698
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0211-01	4	0211-01		1
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=1.5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.5	1	1,5						

[RMS 115]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=0.84

[RMS 500]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=4.5

[RMS 533]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=699
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-01	2-15	0132-01		1
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Zawory przelotowe kątowe do instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 115]
nz=0.277	0	0.277
np=1
wa=0
wb=0
il=1.385

[RMS 509]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 497]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 97]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 465]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.015

[POZYCJA]
id=700
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-02	2-15	0132-02		1
mpn=121,0:1,092,0:0,0911
na=Zawory przelotowe kątowe do instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm (do pralki)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=0.337	0	0.337
np=1
wa=0
wb=0
il=0.337

[RMS 508]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 499]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 97]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 463]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.005

[POZYCJA]
id=701
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0231-04	2-15	0231-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa sztucznego bez obudowy L - 1400 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=2.11	0	2.11
np=1
wa=0
wb=0
il=2.11

[RMS 525]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 513]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 97]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 463]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[POZYCJA]
id=702
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0230-02	2-15	0230-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym min.50cm szer.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=1.95	0	1.95
np=1
wa=0
wb=0
il=1.95

[RMS 524]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 529]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 512]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 97]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 467]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[POZYCJA]
id=703
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-05	2-15	0137-05		1
mpn=1211
na=Baterie wannowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 511]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 97]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 463]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.014

[POZYCJA]
id=704
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-02	2-15	0137-02		1
mpn=1211
na=Baterie umywalkowe o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=0.957	0	0.957
np=1
wa=0
wb=0
il=0.957

[RMS 510]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 97]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 463]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.009

[POZYCJA]
id=705
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0233-03	2-15	0233-03		1
na=Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=3.64	0	3.64
np=1
wa=0
wb=0
il=3.64

[RMS 526]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 527]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 97]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 464]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[POZYCJA]
id=706
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0211-03	4	0211-03		1
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=1.28	0	1.28
np=1
wa=0
wb=0
il=1.28

[RMS 501]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 534]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=707
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0218-03	2-15	0218-03		0
na=Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[RMS 528]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 97]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 464]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=708
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0123-01	2-15	0123-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=0.91	0	0.91
np=1
wa=0
wb=0
il=0.91

[RMS 495]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[RMS 506]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 535]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=709
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0140-01	2-15	0140-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 15 mm [ZW]
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0
il=0.84

[RMS 518]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 530]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 468]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=710
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0150-03	4-02	0150-03		1
mpn=1211
na=Wymiana termy elektrycznej - KUCHNIA
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=2.82	0	2.82
np=1
wa=0
wb=0
il=2.82

[RMS 517]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=711
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1212-19	4-01	1212-19		0
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=10.81
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10.81	1	22*0.23+4*0.23+14*0.23+7*0,23						

[RMS 115]
nz=1.13	0	1.13
np=1
wa=0
wb=0
il=12.2153

[RMS 454]
nz=0.186	0	0.186
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0107

[RMS 455]
nz=0.183	0	0.183
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9782

[RMS 451]
nz=0.079	0	0.079
np=1
wa=0
wb=0
il=0.854

[RMS 469]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=6.0536

[RMS 97]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=712
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1212-28	4-01	1212-28		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną rur C.O. o średnicy do 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=24.04
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=24.04	1	2*2,54+2*0,5+2*2,54+2*0,5+2*2,1+2*1,3+2*2,54						

[RMS 115]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=5.2888

[RMS 457]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3125

[RMS 456]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3366

[RMS 452]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1442

[RMS 469]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=4.808

[RMS 97]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 3]
na=GAZ
wa=0
kn=0	0	0
id=713
nu=2.1.3
wn=	

[POZYCJA]
id=714
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0311-01	4-02	0311-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych o śr. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=1.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.8	1	1.8						

[RMS 115]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.396

[POZYCJA]
id=715
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0311-01	4-02	0311-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych o śr. 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=0.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.5	1	0.5						

[RMS 115]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.11

[POZYCJA]
id=716
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0305-03	2-15	0305-03		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach zaciskowym o śr.zewn. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=1.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.8	1	1.8						

[RMS 115]
nz=0.567	0	0.567
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0206

[RMS 486]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.872

[RMS 488]
nz=0.95	0	0.95
np=1
wa=0
wb=0
il=1.71

[RMS 537]
nz=0.89	0	0.89
np=1
wa=0
wb=0
il=1.602

[RMS 97]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 463]
nz=0.0039	0	0.0039
np=1
wa=0
wb=0
il=0.007

[POZYCJA]
id=717
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0305-05	2-15	0305-05		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach zaciskowych o śr.zewn. 22 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=0.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.5	1	0.5						

[RMS 115]
nz=0.657	0	0.657
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3285

[RMS 487]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.52

[RMS 489]
nz=0.85	0	0.85
np=1
wa=0
wb=0
il=0.425

[RMS 538]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=0.28

[RMS 97]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 463]
nz=0.0054	0	0.0054
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0027

[POZYCJA]
id=718
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0314-03	4-02	0314-03		1
mpn=_1211
na=Demontaż kuchni gazowej 3-4 - palnikowej z piekarnikiem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0
il=0.74

[RMS 97]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=719
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0311-03	2-15	0311-03		1
na=Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym z zabezpieczeniem przed wypływem gazu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 115]
nz=1.95	0	1.95
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8623

[RMS 523]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 478]
nz=8.2	0	8.2
np=1
wa=0
wb=0
il=8.2

[RMS 97]
nz=1.4	0	1.4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 472]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=0.17

[POZYCJA]
id=720
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0310-01	2-15	0310-01		1
na=Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 115]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2292

[RMS 514]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 97]
nz=0.6	0	0.6
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=721
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0304-01	4-02	0304-01		1
na=Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego, czarnego o śr. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=1.65	0	1.65
np=1
wa=0
wb=0
il=1.65

[RMS 480]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 483]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 484]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 531]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=722
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0307-01	2-15	0307-01		1
na=Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=1
jm=lokal.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=2.36	0	2.36
np=1
wa=0
wb=0
il=2.36

[RMS 97]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 464]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0002

[POZYCJA]
id=723
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0312-01	2-15	0312-01		1
mpn=_1211
na=Podgrzewacz gazowy wody przepływowej1310Podgrzewacz z czujnikiem zaniku ciągu, bez płomienia dyżurnego, z zapłonem bateryjnym.1310należy uwzględnić również konieczność podłączenia podgrzewacza z kominem rurą stalową kwasoodporną oraz zmienić położenie tzn. przesunąć w górę o 0,5 m
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 115]
nz=2.3	0	2.3
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1965

[RMS 519]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 522]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 521]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 478]
nz=12.3	0	12.3
np=1
wa=0
wb=0
il=12.3

[RMS 479]
nz=4.1	0	4.1
np=1
wa=0
wb=0
il=4.1

[RMS 97]
nz=1.4	0	1.4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 474]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[POZYCJA]
id=724
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0310-02	2-15	0310-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Kurki gazowe przelotowe o śr. 20-25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 115]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0
il=0.296

[RMS 515]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 520]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 97]
nz=0.6	0	0.6
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=725
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0310-02	2-15	0310-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Filtr gazowy przelotowy o śr. 20 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 115]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0
il=0.296

[RMS 516]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 97]
nz=0.6	0	0.6
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=726
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0307-02	4-02	0307-02		1
mpn=_1211
na=Zakorkowanie podejścia gazowego korkami żeliwnymi o śr. 25-32 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 115]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.16

[RMS 481]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 97]
nz=5	0	5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=727
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1301-01	2-02	1301-01		1
na=opinia kominiarska wstępna i powykonawcza- analiza własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 545]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 475]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[POZYCJA]
id=728
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-11	4-01	0108-11		0
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=2.2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.2	1	2.2						

[RMS 115]
nz=0.86	0	0.86
np=1
wa=0
wb=0
il=1.892

[RMS 476]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1

[POZYCJA]
id=729
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-12	4-01	0108-12		0
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=2.2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=14

[PRZEDMIAR]
wo=2.2	1	2.2						

[RMS 476]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.616

[POZYCJA]
id=730
pd=						0
na=Utylizacja gruzu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=2.2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.2	1	2.2						

[RMS 547]
nz=1.6	0	1.6
np=1
wa=0
wb=0
il=3.52

[ELEMENT 2]
na=
wa=0
kn=0	0	0
id=731
nu=2.2
ir=115
wn=	

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=10	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[POZYCJA]
id=732
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-01	4-03	1001-01		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=110
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=110	1	110						

[RMS 115]
nz=0.0798	0	0.0798
np=1
wa=0
wb=0
il=8.778

[POZYCJA]
id=733
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1003-02	4-03	1003-02		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły  - śr. rury do 40 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=8
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 115]
nz=0.1964	0	0.1964
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5712

[POZYCJA]
id=734
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0705-07	4-01	0705-07		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=110
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=110	1	110						

[RMS 115]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0
il=48.4

[RMS 551]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=0
wb=0
il=0.176

[RMS 552]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.154

[RMS 558]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.88

[RMS 566]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 567]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1

[RMS 550]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1

[POZYCJA]
id=735
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0210-02	5-08	0210-02		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe YdY 3 x 1,5 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=85
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=85	1	85						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 115]
nz=0.0737	0	0.0737
np=1
wa=0
wb=0
il=5.9826

[RMS 561]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=88.4

[RMS 97]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=736
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0210-02	5-08	0210-02		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe  YdY 3 x 2,5 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=100
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 115]
nz=0.0737	0	0.0737
np=1
wa=0
wb=0
il=7.0384

[RMS 560]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=104

[RMS 97]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=737
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0210-02	5-08	0210-02		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkoweYdY  3 x 4 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 115]
nz=0.0737	0	0.0737
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7038

[RMS 559]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=10.4

[RMS 97]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=738
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 0201-01	9	0201-01		1
mpn=_1211
na=Wymiana tablic licznikowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=3.76	0	3.76
np=1
wa=0
wb=0
il=3.76

[RMS 564]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=739
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 0201-01	9	0201-01		1
mpn=_1211
na=Wymiana tablicy mieszkaniowej bezpiecznikowej  S12
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=3.76	0	3.76
np=1
wa=0
wb=0
il=3.76

[RMS 565]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=740
pd=	KNR-W	5-08 0407-01	5-08	0407-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - zabezpieczenie nadprądowe typu S  1 - biegunowy,typ B 10 , 16 A( 2x gn pokoje,1xkuchnia,1xłazienka,1xośw.ogólne)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=5
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 115]
nz=0.218	0	0.218
np=1
wa=0
wb=0
il=1.09

[RMS 568]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[POZYCJA]
id=741
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0407-03	5-08	0407-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach -  wyłącznik różnicowo-prądowy 2 - bieg. , 30 mA , 40A
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=0.218	0	0.218
np=1
wa=0
wb=0
il=0.218

[RMS 563]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=742
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0407-03	5-08	0407-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik bezpiecznikowy przedlicznikowy 1 (2) - biegunowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=0.218	0	0.218
np=1
wa=0
wb=0
il=0.218

[RMS 563]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=743
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0301-02	5-08	0301-02		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=20
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 115]
nz=0.1144	0	0.1144
np=1
wa=0
wb=0
il=2.185

[RMS 556]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=40

[RMS 97]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=744
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0303-04	5-08	0303-04		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu puszek fi 80 z tworzywa sztucznego o ilości wylotów 4 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych przez przykręcenie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=15
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 115]
nz=0.418	0	0.418
np=1
wa=0
wb=0
il=5.9878

[RMS 562]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=15.3

[RMS 97]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=745
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-03	5-08	0307-03		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 115]
nz=0.198	0	0.198
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9455

[RMS 557]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=5.1

[RMS 97]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=746
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-03	5-08	0309-03		1
mpn=_1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 115]
nz=0.187	0	0.187
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7858

[RMS 554]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=10.2

[RMS 97]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=747
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-04	5-08	0309-04		1
mpn=_1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych  2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem,IP 44
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 115]
nz=0.264	0	0.264
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0085

[RMS 555]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=4.08

[RMS 97]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=748
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 0309-11	4-03	0309-11		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Wymiana dzwonka na napięcie sieci 230 V z przedzwonieniem i podłączeniem przewodów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=0.6699	0	0.6699
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6699

[RMS 553]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 97]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=749
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 0312-01	4-03	0312-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Aparat domofonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=1.239	0	1.239
np=1
wa=0
wb=0
il=1.239

[RMS 549]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 97]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=750
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1202-01	4-03	1202-01		1
mpn=_1211
na=Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=5
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 115]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0
il=6.5

[POZYCJA]
id=751
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0902-01	5-08	0902-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=5
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 115]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5

[POZYCJA]
id=752
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0902-02	5-08	0902-02		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=9
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[RMS 115]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=2.52

[POZYCJA]
id=753
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0902-05	5-08	0902-05		1
mpn=1211
na=Próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=0.33

[POZYCJA]
id=754
pd=		kalk.własna		  kalk.własna		0
na=Plombowanie licznika energii               elektrycznej
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=104
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0	0	0	0
cj=0	-1.#IND
wn=	
cjw=0	PLN	38.5
wcn=0	0	0	0*0	0	0*0	0	0*0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[SUMA KONTROLNA]
82f5d546858268 3521934fca7c23add