Górowo Iławeckie 02.11.2021 r.

RIZ.271.1.13.2021

Odpowiedzi na zapytania (1)

### Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg u nieograniczonego pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Gałajnach”

Pyt. nr 1. Czy silos wapna wchodzi w zakres zamówienia?

Odp. Tak. Silos wapna V=5m3  
  
Pyt. Nr 2 Czy pod silos wapna należy wykonać fundament?

Odp. Fundament pod silos wapna należy wykonać zgodnie z wytycznymi dostawcy silosa wapna

Pyt. Nr 3 Czy stacja dozowania PIX wchodzi w zakres zamówienia?   
Odp. Nie.   
  
Pyt. Nr 4 Czy zbiornik nadawy pokazany na schemacie oczyszczalni wchodzi w zakres zamówienia?

Odp. Zbiornik nadawy ewentualnie wchodzi w zakres układu odwadniania osadu, o ile dostawca systemu go zaoferuje.  
  
Pyt. Nr 5 Ile przepływomierzy wchodzi w zakres zamówienia? Prosimy o podanie wielkości każdego z nich.  
Odp. Zestawienie czujników pokazano w tabeli 1 Tom II opisu. Średnice przepływomierzy pokazano na rysunkach branżowych  
  
Pyt. Nr 6 W komorze technicznej KT bloku oczyszczania biologicznego w dokumentacji zaznaczono dwa anemometry (wiatromierze). Prosimy o podanie parametrów.

Odp. Anemometry nie są w zakresie tego przetargu.  
  
Pyt. Nr 7 Jaki jest zakres obecnego zamówienia dla ob. Nr 8 komory połączeniowej? Dokumentacja zakłada wyposażenie jej w przyszłości.

Odp. Należy wykonać komorę połączeniową ob. Nr 8, zgodnie z projektem.   
W zakresie tego postepowania nie należy wykonywać otworu dla rurociągu z obiektu SPT (nie jest objęty tym postępowaniem)  
Wyposażenie komory w mieszało i żurawik nie wchodzi w zakres tego postepowania przetargowego.  
  
Pyt. Nr 8 Czy dmuchawy w kontenerze socjalno-technicznym wchodzą w zakres zamówienia?

Odp. Tak  
  
Pyt. Nr 9 Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o studnię rozprężną.

Odp. Przedmiary pełnia funkcję pomocniczą. Studnia jest w zakresie zamówienia.  
  
Pyt. Nr 10 Brak w dokumentacji parametrów dla aparatury AKPIA  
Odp. Parametry aparatury AKIPA maja być dostosowane do mierzonego medium  
Typ sygnału wyjściowego 4..20mA do przetwornika lub sterownika  
Z przetwornika w zależności od proponowanego przez wykonawcę typu transmisji danych.

Zestawienie czujników pokazano w tabeli I Tom II opisu.

Pyt nr 11 Od strony elektrycznej brak jest dokumentacji, która odpowiadałaby załączonemu przedmiarowi a także na odwrót w przedmiarze nie ma rzeczy które są w dokumentacji. Prosimy o ujednolicenie zakresu robót elektrycznych ujętych w dokumentacji i w przedmiarze robót.  
Odp. Instalacje elektryczne należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją i SWTiOR. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy

Pyt. 12. Na terenie inwestycji stwierdzono występowanie licznych zakrzaczeń i zadrzewień. Po czyjej stronie jest wycinka?

Odp. Oczyszczenie terenu leży po stronie Zamawiającego.

Pyt. Nr 13. Stwierdzono brak drogi dojazdowej do terenu inwestycji na odcinku ok. 500 m. Czy wykonanie drogi wchodzi w zakres inwestycji?

Odp. Wykonanie utwardzenia drogi do terenu planowanej oczyszczalni wykonana Zamawiający. W drodze przewidziane jest przyłącze wodociągowe. Droga zostanie utwardzona po wykonaniu przyłącza wodociągowego.

Pyt. Nr 14. Prosimy o wskazanie miejsca przyłączenia energii elektrycznej na cele budowlane oraz eksploatacyjne oczyszczalni.

Możliwość przyłączenia energii elektrycznej na cele budowlane należy uzgodnić z ENERGA OPERATOR SA. Rejon Dystrybucyjny w Lidzbarku Warmińskim.

Wójt gminy

Bożena Olszewska - Świtaj