KOSZTORYS OFERTOWY

	 

	 
	Budowa :	Zadania gminy Pępowo
	Obiekt :	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w obrębie m. Babkowice etap II
	Adres :	Babkowice    gmina  Pępowo
	 
	Roboty budowlano-montażowe

	Inwestor :	Gmina Pępowo
	Adres :	63-830 Pępowo ul. St. Nadstawek 6
	Wykonawca :	...............................................................................................................................................................................................
	Adres :	...............................................................................................................................................................................................

	Wartość kosztorysowa robót :	..........................................................   zł
	Podatek VAT ..........  % :	..........................................................   zł
	Wartość robót ogółem :	.....................................................  zł
	 
	Słownie :  	.................................................................................................................................................................................................................................................

	 
	Podstawa wyceny : 	..........................................................................................................................................................................................................................
	Opracował : 	...................................................................................................................................................            Data :   ..............................................

	Inwestor :	Wykonawca :

                      Roboty budowlano-montażowe 
	Budowa :	Zadania gminy Pępowo
	Obiekt :	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w obrębie m.Babkowice etap II
	Adres :	Babkowice    gmina  Pępowo

	TABELA  ELEMENTÓW  SCALONYCH
		 Str. 1
	 
	Lp.	                Opis pozycji tabeli	Wartość [ zł ]
	 
	I	Kolektory sanitarne

	I.A	Roboty ziemne
		....................................
	 
	I.B	Roboty konstrukcyjne
		....................................
	 
	I.C	Roboty drogowe rozbiórkowo - naprawcze
		....................................
	 
	I.D	Przewierty - pokonywanie przeszkód
		....................................
	 
	Razem :  Kolektory sanitarne	....................................
	 
	II	Rurociągi tłoczne
	 
	II.A	Roboty ziemne
		....................................
	 
	II.B	Roboty konstrukcyjne
		....................................
	 
	II.C	Roboty drogowe rozbiórkowo - naprawcze
		....................................
	 
	Razem :  Rurociągi tłoczne	....................................
	 
	III	Przykanaliki - kanały boczne
	 
	III.A	Roboty ziemne
		....................................
	 
	III.B	Roboty konstrukcyjne
		....................................
	 
	III.C	Przewierty sterowane na przykanalikach
		....................................
	 
	III.D	Roboty drogowe rozbiórkowo - naprawcze
		....................................
	 
	Razem :  Przykanaliki - kanały boczne	....................................
	 
	IV	Przepompownia ścieków   P - 1 Babkowice II
	 
	IV.A	Roboty ziemne
		....................................
	 
	IV.B	Roboty montażowe
		....................................
	 
	Razem :  Przepompownia ścieków   P - 1 Babkowice II	....................................
	 
	V	Przepompownia ścieków   P - 2 Babkowice II

	                      Roboty budowlano-montażowe 

	TABELA  ELEMENTÓW  SCALONYCH
		 Str. 2
	 
	Lp.	                Opis pozycji tabeli	Wartość [ zł ]

	 
	V.A	Roboty ziemne
		....................................
	 
	V.B	Roboty montażowe
		....................................
	 
	Razem :   Przepompownia ścieków   P - 2 Babkowice II	....................................
	 
	Wartość kosztorysowa robót  :	....................................

	Inwestor :	Wykonawca

	   Roboty budowlano-montażowe 
	Budowa :	Zadania gminy Pępowo
	Obiekt :	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w obrębie m.Babkowice etap II
	Adres :	Babkowice    gmina  Pępowo
	 
	      PRZEDMIAR  INWESTORSKI
	 
		 Str. 1
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	 
	 
	I	Kolektory sanitarne	

	 
	 
	I.A	Roboty ziemne	

	1	KNR  201-0119-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  0,165	km	..................................     .	...................................
		Wytyczenie trasy istniejacego uzbrojenia wodociągu, kabli, gazociągów

	2	KNR  201-0310-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  66,000	m3	..................................     .	...................................
		Wykopy ręczne dołów poszukiwawczych , o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m, ze
		złożeniem urobku na odkład: grunt kat. I-II

	3	KNR  211-0301-04-00  WACETOB Warszawa	  0,360	m3	..................................     .	...................................
		Podwieszenie odkopanych rur i kabli na żerdziach drewnianych

	4	KNR  502-0201-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  18,000	m	..................................     .	...................................
		Zabezpieczenie kabla telefonicznego dzieloną osłoną rurową PS do kabli AROT A 110 PS /0660340/

	5	KNR  201-0119-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  1,744	km	..................................     .	...................................
		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociągów  w terenie równinnym

	6	KNR  201-0218-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 2 687,940	m3	..................................     .	...................................
		 Wykopy oraz przekopy wykonywane w obudowie stalowej na odkład koparkami podsiębiernymi o
		pojemności łyżki 0,60 m3, w gruncie kategorii: I-II

	7	KNR  201-0218-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 1 791,960	m3	..................................     .	...................................
		Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60
		m3, w gruncie kategorii: III

	8	KNR  201-0218-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  268,794	m3	..................................     .	...................................
		Dodatek za wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności
		łyżki 0,60 m3, w gruncie kategorii: I-II w gruncie nawodnionym

	9	KNR  201-0218-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  179,196	m3	..................................     .	...................................
		Dodatek za wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności
		łyżki 0,60 m3, w gruncie kategorii: III nawodnionym

	                      Roboty budowlano-montażowe 
	I.  Kolektory sanitarne
	I.A. Roboty ziemne
	 
		 Str. 2
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	 
	 
	10	KNR  201-0317-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  298,680	m3	..................................     .	...................................
		Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych głębokości do 3,0 m, pod fundamenty, rurociągi i
		kolektory w gruntach suchych kat. I-II, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym: szer.
		wykopu 0,8-1,5 m

	11	KNR  201-0317-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  199,120	m3	..................................     .	...................................
		Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych głębokości do 3,0 m, pod fundamenty, rurociągi i
		kolektory w gruntach suchych kat. III-IV, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym: szer.
		wykopu 0,8-1,5 m

	12	KNR  201-0319-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  29,868	m3	..................................     .	...................................
		Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych - dodatek za grunty nawodnione : grunt kat. I-II

	13	KNR  201-0319-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  19,912	m3	..................................     .	...................................
		Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych - dodatek za grunty nawodnione : grunt kat. III-IV

	14	KNR  201-0321-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 4 329,300	m2	..................................     .	...................................
		Analogia - Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych  wraz z rozbiórką, ścianką
		stalową w gruntach suchych, przy szerokości wykopu do 1,0 m i głębokości do 3,0 m: grunt kat. I-II

	15	KNR  201-0321-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 2 886,200	m2	..................................     .	...................................
		Analogia - Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych ścianką stalową w gruntach
		suchych wraz z rozbiórką, przy szerokości wykopu do 1,0 m i głębokości do 3,0 m: grunt kat. III-IV

	16	KNR  201-0323-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  432,930	m2	..................................     .	...................................
		Analogia - Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych ścianką stalową wraz z
		rozbiórką, w gruntach nawodnionych, przy głębokości wykopu do 3,0 m - dodatek do tablicy 03-21
		grunt kat. I-II

	17	KNR  201-0323-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  288,620	m2	..................................     .	...................................
		Analogia - Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych ścianką stalową  wraz z
		rozbiórką, w gruntach nawodnionych, przy głębokości wykopu do 3,0 m - dodatek do tablicy 03-21
		grunt kat. III-IV

	18	KNR  201-0322-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  981,720	m2	..................................     .	...................................
		Analogia - Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych obudową stalową  wraz z
		rozbiórką, w gruntach suchych, przy szerokości wykopu do 1,0 m i głębokości do 6,0 m: grunt kat.
		I-II

	19	KNR  201-0322-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  654,480	m2	..................................     .	...................................
		Analogia - Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych obudową stalową wraz z
		rozbiórką, w gruntach suchych, przy szerokości wykopu do 1,0 m i głębokości do 6,0 m: grunt kat.

	                      Roboty budowlano-montażowe 
	I.  Kolektory sanitarne
	I.A. Roboty ziemne
	 
		 Str. 3
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

		III-IV

	20	KNR  201-0325-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  98,172	m2	..................................     .	...................................
		Analogia - Umocnienie ścian wykopów liniowych w gruntach nawodnionych, obudową stalową,  w
		gruncie kat.I-II, przy głębokości wykopu do 6,00 m: szerokość wykopu do 1,0 m

	21	KNR  201-0325-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  65,448	m2	..................................     .	...................................
		Analogia - Umocnienie ścian wykopów liniowych w gruntach nawodnionych, obudową stalową,  w
		gruncie kat.III, przy głębokości wykopu do 6,00 m: szerokość wykopu do 1,0 m

	22	KNR  201-0229-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  981,720	m3	..................................     .	...................................
		Przemieszczenie gruntu kat. I-II uprzednio odspojonego, na odległość do 10 m spycharkami
		gąsienicowymi o mocy: 55 kW (75 KM)

	23	KNR  201-0229-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 1 253,600	m3	..................................     .	...................................
		Przemieszczenie gruntu kat. III uprzednio odspojonego na odległość do 10 m spycharkami
		gąsienicowymi o mocy: 55 kW (75 KM)

	24	KNR  201-0320-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  617,820	m3	..................................     .	...................................
		Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych i głębokości do 3,0 m: grunt kat. I-
		II, szer. wykopu 0,8-1,5 m

	25	KNR  201-0320-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  411,880	m3	..................................     .	...................................
		Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych i głębokości do 3,0 m: grunt kat.
		III-IV, szer. wykopu 0,8-1,5 m

	26	KNR  201-0236-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 4 977,400	m3	..................................     .	...................................
		Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami. grunt sypki kategorii I-III

	27	KNR  201-0211-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 2 347,100	m3	..................................     .	...................................
		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębier. o poj.łyżki 0,25 m3, w ziemi uprzednio
		zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku na odległość do 1 km,
		samoch.samowyładowczymi o ładow.do 5 t w gruncie  kat.I-III /spycharka gąs. 75 KM/ - wywóz
		urobku

	28	KNR  201-0214-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 9 388,400	m3	..................................     .	...................................
		Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku
		gruntu kat.I-II po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: do 5 t -
		dalsze 2,0 km

	29	KNR  201-0211-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 2 059,300	m3	..................................     .	...................................
		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębier. o poj.łyżki 0,25 m3, w ziemi uprzednio
		zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku na odległość do 1 km,

	                      Roboty budowlano-montażowe 
	I.  Kolektory sanitarne
	I.A. Roboty ziemne
	 
		 Str. 4
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

		samoch.samowyładowczymi o ładow.do 5 t w gruncie  kat.I-III /spycharka gąs. 75 KM/ - dowóz
		pospółki na wymianę gruntu

	30	KNR  201-0214-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 57 660,400	m3	..................................     .	...................................
		Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku
		gruntu kat.I-II po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: do 5 t -
		dalsze 14,0 km

	31	KNR  201-0416-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 2 347,100	m3	..................................     .	...................................
		Rozplantowanie  ziemi wywożonej wydobytej z wykopów liniowych, w gruncie kat.I-IV, spycharką
		o mocy 75 KM

	32	KNR  201-0202-04-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  287,700	m3	..................................     .	...................................
		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku
		samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t, na odległość do 1 km: grunt kat. I-
		II - dowóz gruntu na podsypkę z odl. 15,0 km

	33	KNR  201-0214-01-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 8 055,600	m3	..................................     .	...................................
		Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po
		terenie lub po drogach gruntowych samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t
		grunt kat. I-II  - dalsze 14,0 km

	34	KNR  201-0607-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  320,000	szt	..................................     .	...................................
		Igłofiltry o średnicy do 50 mm, wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki, do głębokości 4,0 m

	35	KNR  201-0605-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  960,000	m-g	..................................     .	...................................
		Pompowanie wody pompą elektryczną w/g dziennika pracy pomp

	 
	I.B	Roboty konstrukcyjne	

	36	KNR  228-0501-05-10  MRiGŻ	 1 918,400	m2	..................................     .	...................................
		Podłoża z materiałów sypkich pod rurociągi - grubość podłoża: 15 cm  - pospółki do naw.drogowych

	37	KNR  228-0503-02-00  MRiGŻ	 1 744,000	m	..................................     .	...................................
		Rurociągi kanalizacyjne z rur PVC kielichowych litych klasy S o średnicy nominalnej: 200 mm

	38	Analiza własna	 1 744,000	m	..................................     .	...................................
		Kontrola szczelności połączeń i jakości  wykonywanych kolektorów oraz studni poprzez inspekcję
		kamerą wewnątrz kanałów

	39	Analiza własna	  38,000	studnia	..................................     .	...................................

	                      Roboty budowlano-montażowe 
	I.  Kolektory sanitarne
	I.B. Roboty konstrukcyjne
	 
		 Str. 5
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

		Studnie rewizyjne kaskadowe z kręgów betonowych z betonu kl. B-45 łączone na uszczelkę
		elastomerową o średnicy 1000 mm i śr. wysokości całkowitej  2,60 m w gotowym wykopie z
		włazem żeliwnym wypełnionym betonem i z wkładką gumową

	40	Analiza własna	  17,000	szt	..................................     .	...................................
		Trójniki z PCV o fi 200/160 spadowo-kaskadowe z nadbudową o śr. wysokości 2,59 m

	 
	I.C	Roboty drogowe rozbiórkowo - naprawcze	

	41	KNR  231-0803-03-00  IGM Warszawa	 1 262,800	m2	..................................     .	...................................
		Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: 3 cm z
		użyciem piły diamentowej do cięcia asfaltu

	42	KNR  231-0803-04-00  IGM Warszawa	 7 576,800	m2	..................................     .	...................................
		Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: ponad 3 cm
		- dodatek za każdy dalszy 1 cm -  za dalsze 6 cm

	43	KNR  231-0802-07-00  IGM Warszawa	 1 262,800	m2	..................................     .	...................................
		Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubości: 15 cm

	44	KNR  231-0802-08-00  IGM Warszawa	 6 314,000	m2	..................................     .	...................................
		Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubości: ponad 15 cm - dodatek
		za każdy dalszy 1 cm dodatek za 5
		,0 cm

	45	KNR  231-0104-01-00  IGM Warszawa	 1 262,800	m2	..................................     .	...................................
		Warstwy odsączające w korycie i na poszerzeniach - zagęszczenie ręczne: grubość warstwy po
		zagęszczeniu 10 cm

	46	KNR  231-0114-05-00  IGM Warszawa	 1 262,800	m2	..................................     .	...................................
		Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm

	47	KNR  231-0114-06-00  IGM Warszawa	 6 314,000	m2	..................................     .	...................................
		Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: ponad 15 cm -
		dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 5,0cm

	48	KNR  231-0312-01-00  IGM Warszawa	 1 262,800	m2	..................................     .	...................................
		Nawierzchnia z betonu asfaltowego standard II - warstwa wyrównawcza po zagęszczeniu o
		grubości: 4 cm

	49	KNR  231-0312-02-00  IGM Warszawa	 2 525,600	m2	..................................     .	...................................

	                      Roboty budowlano-montażowe 
	I.  Kolektory sanitarne
	I.C. Roboty drogowe rozbiórkowo - naprawcze
	 
		 Str. 6
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

		Nawierzchnia z betonu asfaltowego standard II - warstwa wyrównawcza  po zagęszczeniu o
		grubości: ponad 4 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 2,0 cm

	50	KNR  231-0312-01-00  IGM Warszawa	 3 554,600	m2	..................................     .	...................................
		Wyrównanie pod nakładkę - nawierzchnia z betonu asfaltowego standard II - warstwa wyrównawcza
		po zagęszczeniu o grubości: 4 cm

	51	KNR  231-0312-02-00  IGM Warszawa	 7 109,200	m2	..................................     .	...................................
		Nawierzchnia z betonu asfaltowego standard II - warstwa wyrównawcza  po zagęszczeniu o
		grubości: ponad 4 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 2
		,0 cm

	52	KNR  231-0312-05-00  IGM Warszawa	 3 554,600	m2	..................................     .	...................................
		Nawierzchnia z betonu asfaltowego  - warstwa ścieralna  po zagęszczeniu o grubości: 3 cm

	53	KNR  231-0312-06-00  IGM Warszawa	 3 554,600	m2	..................................     .	...................................
		Nawierzchnia  z betonu asfaltowego  - warstwa ścieralna na po zagęszczeniu o grubości: ponad 3
		cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 1,0 cm

	54	KNR  401-0108-11-00  IGM Warszawa	  366,212	m3	..................................     .	...................................
		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i
		wyładowaniem, na odległość: do 1 km

	55	KNR  401-0108-12-00  IGM Warszawa	  732,424	m3	..................................     .	...................................
		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i
		wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km - za dalsze 2,0 km

	 
	I.D	Przewierty - pokonywanie przeszkód	

	56	KNR  201-0219-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  35,200	m3	..................................     .	...................................
		Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami zgarniakowymi o pojemności łyżki 0,60
		m3, w gruncie kategorii: III
		uwaga:  komory przeciskowe - 1 szt.

	57	KNR  201-0321-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  44,000	m2	..................................     .	...................................
		Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych balami drewnianymi wraz z rozbiórką, w
		gruntach suchych, przy szerokości wykopu do 1,0 m i głębokości do 3,0 m: grunt kat. I-II

	58	KNR  201-0230-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  35,200	m3	..................................     .	...................................
		Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odległość do 10 m, przy zasypywaniu
		wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy: 55 kW ( 75 KM),  kat.gruntu I-III

	                      Roboty budowlano-montażowe 
	I.  Kolektory sanitarne
	I.D. Przewierty - pokonywanie przeszkód
	 
		 Str. 7
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	 
	59	KNR  218-0409-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  7,000	m	..................................     .	...................................
		Przewierty maszyną do wierceń poziomych  długości do 20 m rurami o średnicy nominalnej 356 mm
		w gruncie  kategorii  III

	60	KNR  218-0412-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  7,000	m	..................................     .	...................................
		Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych, przy średnicy nominalnej rurociągu:
		100-300 mm

	61	KNR  218-0413-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  0,040	m3	..................................     .	...................................
		Zamknięcie rur ochronnych betonem

	62	KNR  228-0401-01-00  MRiGŻ	  1,000	1 ściana	..................................     .	...................................
		Wykonanie z 2 płyt przejazdowych ściany oporowej, przy sile nacisku: do 50 t

	 
	II	Rurociągi tłoczne	

	 
	 
	II.A	Roboty ziemne	

	63	KNR  201-0310-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  2,000	m3	..................................     .	...................................
		Wykopy ręczne dołów poszukiwawczych , o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m, ze
		złożeniem urobku na odkład: grunt kat. I-II

	64	KNR  502-0201-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  2,000	m	..................................     .	...................................
		Zabezpieczenie kabla telefonicznego dzieloną osłoną rurową PS do kabli AROT A 110 PS /0660340/

	65	KNR  201-0119-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  0,064	km	..................................     .	...................................
		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociągów  w terenie równinnym

	66	KNR  201-0218-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  60,900	m3	..................................     .	...................................
		Mod.- Wykopy oraz przekopy wykonywane w obudowie stalowej na odkład koparkami
		podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3, w gruncie kategorii: I-II

	67	KNR  201-0218-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  40,600	m3	..................................     .	...................................
		Mod. - Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności
		łyżki 0,60 m3, w gruncie kategorii: III

	68	KNR  201-0317-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  3,282	m3	..................................     .	...................................
		Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych głębokości do 3,0 m, pod fundamenty, rurociągi i

	                      Roboty budowlano-montażowe 
	II.  Rurociągi tłoczne
	II.A. Roboty ziemne
	 
		 Str. 8
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

		kolektory w gruntach suchych kat. I-II, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym: szer.
		wykopu 0,8-1,5 m

	69	KNR  201-0317-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  2,188	m3	..................................     .	...................................
		Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych głębokości do 3,0 m, pod fundamenty, rurociągi i
		kolektory w gruntach suchych kat. III-IV, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym: szer.
		wykopu 0,8-1,5 m

	70	KNR  201-0321-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  116,700	m2	..................................     .	...................................
		Analogia - Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych  wraz z rozbiórką, ścianką
		stalową w gruntach suchych, przy szerokości wykopu do 1,0 m i głębokości do 3,0 m: grunt kat. I-II

	71	KNR  201-0321-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  77,800	m2	..................................     .	...................................
		Analogia - Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych ścianką stalową w gruntach
		suchych wraz z rozbiórką, przy szerokości wykopu do 1,0 m i głębokości do 3,0 m: grunt kat. III-IV

	72	KNR  201-0229-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  41,400	m3	..................................     .	...................................
		Przemieszczenie gruntu kat. I-II uprzednio odspojonego, na odległość do 10 m spycharkami
		gąsienicowymi o mocy: 55 kW (75 KM)

	73	KNR  201-0229-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  27,600	m3	..................................     .	...................................
		Przemieszczenie gruntu kat. III uprzednio odspojonego na odległość do 10 m spycharkami
		gąsienicowymi o mocy: 55 kW (75 KM)

	74	KNR  201-0320-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  37,900	m3	..................................     .	...................................
		Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych i głębokości do 3,0 m: grunt kat. I-
		II, szer. wykopu 0,8-1,5 m

	75	KNR  201-0236-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  106,900	m3	..................................     .	...................................
		Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami. grunt sypki kategorii I-III

	76	KNR  201-0211-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  85,600	m3	..................................     .	...................................
		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębier. o poj.łyżki 0,25 m3, w ziemi uprzednio
		zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku na odległość do 1 km,
		samoch.samowyładowczymi o ładow.do 5 t w gruncie  kat.I-III /spycharka gąs. 75 KM/ - wywóz
		urobku

	77	KNR  201-0214-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  342,400	m3	..................................     .	...................................
		Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku
		gruntu kat.I-II po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: do 5 t -
		dalsze 2,0 km

	78	KNR  201-0416-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  85,600	m3	..................................     .	...................................

	                      Roboty budowlano-montażowe 
	II.  Rurociągi tłoczne
	II.A. Roboty ziemne
	 
		 Str. 9
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

		Rozplantowanie  ziemi wywożonej wydobytej z wykopów liniowych, w gruncie kat.I-IV, spycharką
		o mocy 75 KM

	79	KNR  201-0211-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  76,000	m3	..................................     .	...................................
		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębier. o poj.łyżki 0,25 m3, w ziemi uprzednio
		zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku na odległość do 1 km,
		samoch.samowyładowczymi o ładow.do 5 t w gruncie  kat.I-III /spycharka gąs. 75 KM/ - dowóz
		pospółki na wymianę gruntu

	80	KNR  201-0214-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 2 128,000	m3	..................................     .	...................................
		Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku
		gruntu kat.I-II po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: do 5 t -
		dalsze 14,0 km

	81	KNR  201-0202-04-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  9,600	m3	..................................     .	...................................
		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku
		samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t, na odległość do 1 km: grunt kat. I-
		II - dowóz gruntu na podsypkę z odl. 1,0 km

	82	KNR  201-0214-01-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  268,800	m3	..................................     .	...................................
		Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po
		terenie lub po drogach gruntowych samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t
		grunt kat. I-II - dalsze 14,0 km

	 
	II.B	Roboty konstrukcyjne	

	83	KNR  228-0501-05-10  MRiGŻ	  64,200	m2	..................................     .	...................................
		Podłoża z materiałów sypkich pod rurociągi - grubość podłoża: 15 cm  - pospółki do naw.drogowych

	84	KNR  228-0302-02-01  MRiGŻ	  64,000	m	..................................     .	...................................
		Rurociągi z rur ciśnieniowych PE, łączone metodą zgrzewania, przy średnicy zewnętrznej rury: 90
		mm /SDR 11/

	85	KNR  218-0802-01-20  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  2,000	próba	..................................     .	...................................
		Próba szczelności sieci wodociągowych z rur PE (długość próbnego odcinka rurociągu - 200 m), o
		średnicy nominalnej: 910 mm

	86	Analiza własna	  4,000	kpl	..................................     .	...................................
		Węzły na trasie kolektorów tłocznych z rur PE 90 mm

	 
	II.C	Roboty drogowe rozbiórkowo - naprawcze	

	                      Roboty budowlano-montażowe 
	II.  Rurociągi tłoczne
	II.C. Roboty drogowe rozbiórkowo - naprawcze
	 
		 Str. 10
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	 
	 
	87	KNR  231-0803-03-00  IGM Warszawa	  63,200	m2	..................................     .	...................................
		Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: 3 cm z
		użyciem piły diamentowej do cięcia asfaltu

	88	KNR  231-0803-04-00  IGM Warszawa	  379,200	m2	..................................     .	...................................
		Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: ponad 3 cm
		- dodatek za każdy dalszy 1 cm -  za dalsze 6 cm

	89	KNR  231-0802-07-00  IGM Warszawa	  63,200	m2	..................................     .	...................................
		Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubości: 15 cm

	90	KNR  231-0802-08-00  IGM Warszawa	  316,000	m2	..................................     .	...................................
		Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubości: ponad 15 cm - dodatek
		za każdy dalszy 1 cm dodatek za 5
		,0 cm

	91	KNR  231-0104-01-00  IGM Warszawa	  63,200	m2	..................................     .	...................................
		Warstwy odsączające w korycie i na poszerzeniach - zagęszczenie ręczne: grubość warstwy po
		zagęszczeniu 10 cm

	92	KNR  231-0114-05-00  IGM Warszawa	  63,200	m2	..................................     .	...................................
		Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm

	93	KNR  231-0114-06-00  IGM Warszawa	  316,000	m2	..................................     .	...................................
		Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: ponad 15 cm -
		dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 5,0cm

	94	KNR  231-0312-01-00  IGM Warszawa	  63,200	m2	..................................     .	...................................
		Nawierzchnia z betonu asfaltowego standard II - warstwa wyrównawcza po zagęszczeniu o
		grubości: 4 cm

	95	KNR  231-0312-02-00  IGM Warszawa	  126,400	m2	..................................     .	...................................
		Nawierzchnia z betonu asfaltowego standard II - warstwa wyrównawcza  po zagęszczeniu o
		grubości: ponad 4 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 2,0 cm

	96	KNR  231-0312-01-00  IGM Warszawa	  192,000	m2	..................................     .	...................................
		Wyrównanie pod nakładkę - nawierzchnia z betonu asfaltowego standard II - warstwa wyrównawcza
		po zagęszczeniu o grubości: 4 cm

	97	KNR  231-0312-02-00  IGM Warszawa	  768,000	m2	..................................     .	...................................
		Nawierzchnia z betonu asfaltowego standard II - warstwa wyrównawcza  po zagęszczeniu o

	                      Roboty budowlano-montażowe 
	II.  Rurociągi tłoczne
	II.C. Roboty drogowe rozbiórkowo - naprawcze
	 
		 Str. 11
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

		grubości: ponad 4 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 2,0 cm

	98	KNR  231-0312-05-00  IGM Warszawa	  192,000	m2	..................................     .	...................................
		Nawierzchnia z betonu asfaltowego  - warstwa ścieralna  po zagęszczeniu o grubości: 3 cm

	99	KNR  231-0312-06-00  IGM Warszawa	  192,000	m2	..................................     .	...................................
		Nawierzchnia  z betonu asfaltowego  - warstwa ścieralna na po zagęszczeniu o grubości: ponad 3
		cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 1,0 cm

	100	KNR  401-0108-11-00  IGM Warszawa	  18,328	m3	..................................     .	...................................
		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i
		wyładowaniem, na odległość: do 1 km

	101	KNR  401-0108-12-00  IGM Warszawa	  36,656	m3	..................................     .	...................................
		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i
		wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km - za dalsze 2,0 km

	 
	III	Przykanaliki - kanały boczne	

	 
	 
	III.A	Roboty ziemne	

	102	KNR  201-0119-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  0,255	km	..................................     .	...................................
		Wytyczenie trasy istniejacego uzbrojenia wodociągu, kabli, gazociągów

	103	KNR  201-0310-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  102,000	m3	..................................     .	...................................
		Wykopy ręczne dołów poszukiwawczych , o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m, ze
		złożeniem urobku na odkład: grunt kat. I-II

	104	KNR  211-0301-04-00  WACETOB Warszawa	  0,270	m3	..................................     .	...................................
		Podwieszenie odkopanych rur i kabli na żerdziach drewnianych

	105	KNR  502-0201-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  66,000	m	..................................     .	...................................
		Zabezpieczenie kabla telefonicznego dzieloną osłoną rurową PS do kabli AROT A 110 PS /0660340/

	106	KNR  201-0119-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  0,233	km	..................................     .	...................................
		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociągów  w terenie równinnym

	107	KNR  201-0218-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  155,100	m3	..................................     .	...................................

	                      Roboty budowlano-montażowe 
	III.  Przykanaliki - kanały boczne
	III.A. Roboty ziemne
	 
		 Str. 12
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

		 Wykopy oraz przekopy wykonywane w obudowie stalowej na odkład koparkami podsiębiernymi o
		pojemności łyżki 0,60 m3, w gruncie kategorii: I-II

	108	KNR  201-0218-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  103,400	m3	..................................     .	...................................
		Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60
		m3, w gruncie kategorii: III

	109	KNR  201-0317-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  17,220	m3	..................................     .	...................................
		Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych głębokości do 3,0 m, pod fundamenty, rurociągi i
		kolektory w gruntach suchych kat. I-II, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym: szer.
		wykopu 0,8-1,5 m

	110	KNR  201-0317-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  11,480	m3	..................................     .	...................................
		Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych głębokości do 3,0 m, pod fundamenty, rurociągi i
		kolektory w gruntach suchych kat. III-IV, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym: szer.
		wykopu 0,8-1,5 m

	111	KNR  201-0321-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  361,320	m2	..................................     .	...................................
		Analogia - Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych  wraz z rozbiórką, ścianką
		stalową w gruntach suchych, przy szerokości wykopu do 1,0 m i głębokości do 3,0 m: grunt kat. I-II

	112	KNR  201-0321-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  240,880	m2	..................................     .	...................................
		Analogia - Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych ścianką stalową w gruntach
		suchych wraz z rozbiórką, przy szerokości wykopu do 1,0 m i głębokości do 3,0 m: grunt kat. III-IV

	113	KNR  201-0229-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  144,180	m3	..................................     .	...................................
		Przemieszczenie gruntu kat. I-II uprzednio odspojonego, na odległość do 10 m spycharkami
		gąsienicowymi o mocy: 55 kW (75 KM)

	114	KNR  201-0229-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  96,120	m3	..................................     .	...................................
		Przemieszczenie gruntu kat. III uprzednio odspojonego na odległość do 10 m spycharkami
		gąsienicowymi o mocy: 55 kW (75 KM)

	115	KNR  201-0320-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  46,900	m3	..................................     .	...................................
		Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych i głębokości do 3,0 m: grunt kat. I-
		II, szer. wykopu 0,8-1,5 m

	116	KNR  201-0236-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  287,200	m3	..................................     .	...................................
		Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami. grunt sypki kategorii I-III

	117	KNR  201-0211-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  114,900	m3	..................................     .	...................................
		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębier. o poj.łyżki 0,25 m3, w ziemi uprzednio
		zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku na odległość do 1 km,

	                      Roboty budowlano-montażowe 
	III.  Przykanaliki - kanały boczne
	III.A. Roboty ziemne
	 
		 Str. 13
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

		samoch.samowyładowczymi o ładow.do 5 t w gruncie  kat.I-III /spycharka gąs. 75 KM/ - wywóz
		urobku

	118	KNR  201-0214-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  457,200	m3	..................................     .	...................................
		Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku
		gruntu kat.I-II po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: do 5 t -
		dalsze 2,0 km

	119	KNR  201-0211-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  94,000	m3	..................................     .	...................................
		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębier. o poj.łyżki 0,25 m3, w ziemi uprzednio
		zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku na odległość do 1 km,
		samoch.samowyładowczymi o ładow.do 5 t w gruncie  kat.I-III /spycharka gąs. 75 KM/ - dowóz
		pospółki na wymianę gruntu

	120	KNR  201-0214-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 2 632,000	m3	..................................     .	...................................
		Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku
		gruntu kat.I-II po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: do 5 t -
		dalsze 14,0 km

	121	KNR  201-0416-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  114,900	m3	..................................     .	...................................
		Rozplantowanie  ziemi wywożonej wydobytej z wykopów liniowych, w gruncie kat.I-IV, spycharką
		o mocy 75 KM

	122	KNR  201-0202-04-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  16,100	m3	..................................     .	...................................
		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku
		samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t, na odległość do 1 km: grunt kat. I-
		II - dowóz gruntu na podsypkę z odl. 15,0 km

	123	KNR  201-0214-01-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  450,800	m3	..................................     .	...................................
		Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po
		terenie lub po drogach gruntowych samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t
		grunt kat. I-II  - dalsze 14,0 km

	 
	III.B	Roboty konstrukcyjne	

	124	KNR  228-0501-04-10  MRiGŻ	  179,000	m2	..................................     .	...................................
		Podłoża z materiałów sypkich pod rurociągi - grubość podłoża: 10 cm  - pospółki do naw.drogowych

	125	KNR  228-0503-01-00  MRiGŻ	  179,000	m	..................................     .	...................................
		Rurociągi kanalizacyjne z rur PVC kielichowych litych klasy S, o średnicy  160 mm

	126	KNR  228-0506-02-00  MRiGŻ	  13,060	m	..................................     .	...................................

	                      Roboty budowlano-montażowe 
	III.  Przykanaliki - kanały boczne
	III.B. Roboty konstrukcyjne
	 
		 Str. 14
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

		Kaskadowe połączenia  z rur kielichowych z PVC, o średnicy nominalnej: 150 mm (
		PVC 160mm)

	127	KNR  228-0510-02-01  MRiGŻ	  34,000	szt	..................................     .	...................................
		Kształtki kanalizacyjne do rur kielichowych z PVC, przy połączeniach kaskadowych,  o średnicy
		nominalnej: 150 mm - kolana 160/45^

	128	KNR  228-0408-01-00  MRiGŻ	  20,000	studnia	..................................     .	...................................
		Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o śr.425 mm i głębokości 1,63 m, z gotowych elementów z
		tworzywa sztucznego typu: kineta przepływowa PE 160, właz żeliwny typu D

	 
	III.C	Przewierty sterowane na przykanalikach	

	129	wycena własna	  9,000	kpl	..................................     .	...................................
		Przygotowanie stanowisk do przewiertów sterowanych na przykanalikach

	130	KNR  218-0409-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  54,000	m	..................................     .	...................................
		Przewierty rurami PP o średnicy nominalnej 160 mm, wykonane maszyną do wierceń poziomych w
		gruntach kategorii: III-IV (łącznie z kosztem rur)

	 
	III.D	Roboty drogowe rozbiórkowo - naprawcze	

	131	KNR  231-0803-03-00  IGM Warszawa	  36,400	m2	..................................     .	...................................
		Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: 3 cm z
		użyciem piły diamentowej do cięcia asfaltu

	132	KNR  231-0803-04-00  IGM Warszawa	  218,400	m2	..................................     .	...................................
		Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: ponad 3 cm
		- dodatek za każdy dalszy 1 cm -  za dalsze 6 cm

	133	KNR  231-0802-07-00  IGM Warszawa	  36,400	m2	..................................     .	...................................
		Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubości: 15 cm

	134	KNR  231-0802-08-00  IGM Warszawa	  182,000	m2	..................................     .	...................................
		Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubości: ponad 15 cm - dodatek
		za każdy dalszy 1 cm dodatek za 5
		,0 cm

	135	KNR  231-0104-01-00  IGM Warszawa	  36,400	m2	..................................     .	...................................
		Warstwy odsączające w korycie i na poszerzeniach - zagęszczenie ręczne: grubość warstwy po

	                      Roboty budowlano-montażowe 
	III.  Przykanaliki - kanały boczne
	III.D. Roboty drogowe rozbiórkowo - naprawcze
	 
		 Str. 15
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

		zagęszczeniu 10 cm

	136	KNR  231-0114-05-00  IGM Warszawa	  36,400	m2	..................................     .	...................................
		Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm

	137	KNR  231-0114-06-00  IGM Warszawa	  182,000	m2	..................................     .	...................................
		Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: ponad 15 cm -
		dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 5,0cm

	138	KNR  231-0312-01-00  IGM Warszawa	  36,400	m2	..................................     .	...................................
		Nawierzchnia z betonu asfaltowego standard II - warstwa wyrównawcza po zagęszczeniu o
		grubości: 4 cm

	139	KNR  231-0312-02-00  IGM Warszawa	  72,800	m2	..................................     .	...................................
		Nawierzchnia z betonu asfaltowego standard II - warstwa wyrównawcza  po zagęszczeniu o
		grubości: ponad 4 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 2,0 cm

	140	KNR  231-0312-05-00  IGM Warszawa	  36,400	m2	..................................     .	...................................
		Nawierzchnia z betonu asfaltowego  - warstwa ścieralna  po zagęszczeniu o grubości: 3 cm

	141	KNR  231-0312-06-00  IGM Warszawa	  36,400	m2	..................................     .	...................................
		Nawierzchnia  z betonu asfaltowego  - warstwa ścieralna na po zagęszczeniu o grubości: ponad 3
		cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 1,0 cm

	142	KNR  231-0811-02-00  IGM Warszawa	  13,000	m2	..................................     .	...................................
		Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości: 15 cm, z wypełnieniem spoin
		piaskiem

	143	KNR  231-0309-04-00  IGM Warszawa	  13,000	m2	..................................     .	...................................
		Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych grubości: 15 cm,  na warstwie z betonu B-15 i
		podsypce cemanotowo piaskowej grubości 5,0 cm (odzysk materiału 80%)

	144	KNR  231-0805-03-00  IGM Warszawa	  5,600	m2	..................................     .	...................................
		Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej POLBRUK na podsypce cementowo-piaskowej - ręczne,
		przy wys.kostki 8 cm

	145	KNR  003-0304-04-00  ATHENASOFT Warszawa	  5,600	m2	..................................     .	...................................
		Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej układana mechanicznie o grubości : 8 cm - na podsypce
		piaskowej (odzysk materiału 80%)

	146	KNR  231-0204-03-00  IGM Warszawa	  16,900	m2	..................................     .	...................................
		Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia o grubości po uwałowaniu: 10 cm

	                      Roboty budowlano-montażowe 
	III.  Przykanaliki - kanały boczne
	III.D. Roboty drogowe rozbiórkowo - naprawcze
	 
		 Str. 16
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	 
	 
	147	KNR  201-0505-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  142,400	m2	..................................     .	...................................
		Ręczne plantowanie powierzchni grunt kat.I-III ( wyrównanie terenów po kanalizacji, z obsiewm
		nasionami traw)

	148	KNR  401-0108-11-00  IGM Warszawa	  10,556	m3	..................................     .	...................................
		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i
		wyładowaniem, na odległość: do 1 km

	149	KNR  401-0108-12-00  IGM Warszawa	  21,112	m3	..................................     .	...................................
		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i
		wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km - za dalsze 2,0 km

	 
	IV	Przepompownia ścieków   P - 1 Babkowice II	

	 
	 
	IV.A	Roboty ziemne	

	150	KNR  201-0202-04-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  5,180	m3	..................................     .	...................................
		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku
		samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t, na odległość do 1 km: grunt kat. I-
		II

	151	KNR  201-0202-05-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  3,860	m3	..................................     .	...................................
		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku
		samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t, na odległość do 1 km: grunt kat. III

	152	KNR  201-0214-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  20,720	m3	..................................     .	...................................
		Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po
		terenie lub po drogach gruntowych samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t grunt kat.
		I-II na dalsze 2,0 km

	153	KNR  201-0214-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  15,440	m3	..................................     .	...................................
		Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po
		terenie lub po drogach gruntowych samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t grunt kat.
		III-IV dalsze 2,0 km

	154	KNR  201-0221-07-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  40,900	m3	..................................     .	...................................
		Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyzki 0,60 m3, w
		gruncie kategorii: I-II

	                      Roboty budowlano-montażowe 
	IV.  Przepompownia ścieków   P - 1 Babkowice II
	IV.A. Roboty ziemne
	 
		 Str. 17
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	 
	155	KNR  201-0221-08-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  26,860	m3	..................................     .	...................................
		Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyzki 0,60 m3, w
		gruncie kategorii: III

	156	KNR  201-0218-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  23,040	m3	..................................     .	...................................
		Dodatek za wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności
		łyżki 0,60 m3, w gruncie kategorii: I-II w gruncie nawodnionym

	157	KNR  201-0218-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  15,360	m3	..................................     .	...................................
		Dodatek za wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności
		łyżki 0,60 m3, w gruncie kategorii: III nawodnionym

	158	KNR  201-0326-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  46,080	m2	..................................     .	...................................
		Umocnienie ścian wykopów pod obiekty specjalne wraz z rozbiórką, balami drewnianymi, przy
		głębokości wykopu do 6,0 m, w gruntach suchych kat.I-II

	159	KNR  201-0326-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  30,720	m2	..................................     .	...................................
		Umocnienie ścian wykopów pod obiekty specjalne wraz z rozbiórką, balami drewnianymi, przy
		głębokości wykopu do 6,0 m, w gruntach suchych kat.III-IV

	160	KNR  201-0607-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  70,000	szt	..................................     .	...................................
		Igłofiltry o średnicy do 50 mm, wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki, do głębokości 4,0 m

	161	KNR  201-0605-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  112,000	m-g	..................................     .	...................................
		Pompowanie wody pompą elektryczną w/g dziennika pracy pomp

	162	KNR  201-0229-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  40,900	m3	..................................     .	...................................
		Zasypanie gruntu kat. I-II uprzednio odspojonego, na odległość do 10 m spycharkami gąsienicowymi
		o mocy: 55 kW (75 KM)

	163	KNR  201-0229-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  26,860	m3	..................................     .	...................................
		Zasypka przemieszczenie gruntu kat. III uprzednio odspojonego na odległość do 10 m spycharkami
		gąsienicowymi o mocy: 55 kW (75 KM)

	164	KNR  201-0236-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  67,760	m3	..................................     .	...................................
		Zagęszczenie  warstwami 30cm gruntu,  zagęszczarkami,  kategorii : I-III

	165	KNR  201-0416-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  9,040	m3	..................................     .	...................................
		Rozplantowanie gruntu wydobytej z wykopów, w gruncie kat.I-IV, spycharką o mocy 75 KM

	166	KNR  201-0505-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  400,000	m2	..................................     .	...................................

	                      Roboty budowlano-montażowe 
	IV.  Przepompownia ścieków   P - 1 Babkowice II
	IV.A. Roboty ziemne
	 
		 Str. 18
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

		Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III

	 
	IV.B	Roboty montażowe	

	167	KNR  228-0501-07-10  MRiGŻ	  16,000	m2	..................................     .	...................................
		Podłoża z materiałów sypkich pod rurociągi - grubość podłoża: 30 cm  - pospółki do naw.drogowych

	168	KNR  225-0408-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  9,000	m2	..................................     .	...................................
		Fundament z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni płyty: ponad 3,0 m2

	169	KNR  228-0406-07-00	  1,000	przepom.	..................................     .	...................................
		Analogia. Zakup i montaż kompletnej przepompowni ściekow o wydajności Qp 4,0 l/s ze zbiornikiem
		z elementów prefabrykowanych z betonu B-45  o śred. 1500 mm i wysokości  4300mm  z
		wyposażeniem w pompy orurowaniem zaworami, strowaniem i monitoringiem Profi GPRS System

	170	KNR  510-0103-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  10,000	m	..................................     .	...................................
		Analogia - Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli wielożyłowych Y KY żo 5x6,0 mm2, z
		przykryciem folią, z ręcznym wykopem i zasypaniem wykopów

	171	KNR  231-0407-04-00  IGM Warszawa	  12,000	m	..................................     .	...................................
		Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin zaprawą cementową

	172	KNR  011-0317-01-00  IGM Warszawa	  0,070	100 m2	..................................     .	...................................
		Ułożenie na podsypce cementowo-piaskowej grub.50mm z wypełnieniem spoin zaprawą
		cementową, nawierzchni z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 50 mm - podsypka cementowo -
		piaskowa gr. 10 cm  - teren przepompowni i wjazd

	 
	V	Przepompownia ścieków   P - 2 Babkowice II	

	 
	 
	V.A	Roboty ziemne	

	173	KNR  201-0202-04-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  5,910	m3	..................................     .	...................................
		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku
		samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t, na odległość do 1 km: grunt kat. I-
		II

	174	KNR  201-0202-05-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  3,940	m3	..................................     .	...................................
		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku

	                      Roboty budowlano-montażowe 
	V.  Przepompownia ścieków   P - 2 Babkowice II
	V.A. Roboty ziemne
	 
		 Str. 19
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

		samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t, na odległość do 1 km: grunt kat. III

	175	KNR  201-0214-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  23,640	m3	..................................     .	...................................
		Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po
		terenie lub po drogach gruntowych samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t grunt kat.
		I-II na dalsze 2,0 km

	176	KNR  201-0214-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  15,760	m3	..................................     .	...................................
		Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po
		terenie lub po drogach gruntowych samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t grunt kat.
		III-IV dalsze 2,0 km

	177	KNR  201-0221-07-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  45,930	m3	..................................     .	...................................
		Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyzki 0,60 m3, w
		gruncie kategorii: I-II

	178	KNR  201-0221-08-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  30,620	m3	..................................     .	...................................
		Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyzki 0,60 m3, w
		gruncie kategorii: III

	179	KNR  201-0218-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  25,920	m3	..................................     .	...................................
		Dodatek za wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności
		łyżki 0,60 m3, w gruncie kategorii: I-II w gruncie nawodnionym

	180	KNR  201-0218-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  17,280	m3	..................................     .	...................................
		Dodatek za wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności
		łyżki 0,60 m3, w gruncie kategorii: III nawodnionym

	181	KNR  201-0326-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  51,840	m2	..................................     .	...................................
		Umocnienie ścian wykopów pod obiekty specjalne wraz z rozbiórką, balami drewnianymi, przy
		głębokości wykopu do 6,0 m, w gruntach suchych kat.I-II

	182	KNR  201-0326-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  34,560	m2	..................................     .	...................................
		Umocnienie ścian wykopów pod obiekty specjalne wraz z rozbiórką, balami drewnianymi, przy
		głębokości wykopu do 6,0 m, w gruntach suchych kat.III-IV

	183	KNR  201-0607-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  70,000	szt	..................................     .	...................................
		Igłofiltry o średnicy do 50 mm, wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki, do głębokości 4,0 m

	184	KNR  201-0605-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  112,000	m-g	..................................     .	...................................
		Pompowanie wody pompą elektryczną w/g dziennika pracy pomp

	                      Roboty budowlano-montażowe 
	V.  Przepompownia ścieków   P - 2 Babkowice II
	V.A. Roboty ziemne
	 
		 Str. 20
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	 
	185	KNR  201-0229-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  45,930	m3	..................................     .	...................................
		Zasypanie gruntu kat. I-II uprzednio odspojonego, na odległość do 10 m spycharkami gąsienicowymi
		o mocy: 55 kW (75 KM)

	186	KNR  201-0229-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  30,620	m3	..................................     .	...................................
		Zasypka przemieszczenie gruntu kat. III uprzednio odspojonego na odległość do 10 m spycharkami
		gąsienicowymi o mocy: 55 kW (75 KM)

	187	KNR  201-0236-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  76,550	m3	..................................     .	...................................
		Zagęszczenie  warstwami 30cm gruntu,  zagęszczarkami,  kategorii : I-III

	188	KNR  201-0416-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  9,850	m3	..................................     .	...................................
		Rozplantowanie gruntu wydobytej z wykopów, w gruncie kat.I-IV, spycharką o mocy 75 KM

	189	KNR  201-0505-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  400,000	m2	..................................     .	...................................
		Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III

	 
	V.B	Roboty montażowe	

	190	KNR  228-0501-07-10  MRiGŻ	  16,000	m2	..................................     .	...................................
		Podłoża z materiałów sypkich pod rurociągi - grubość podłoża: 30 cm  - pospółki do naw.drogowych

	191	KNR  225-0408-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  9,000	m2	..................................     .	...................................
		Fundament z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni płyty: ponad 3,0 m2

	192	KNR  228-0406-07-00	  1,000	przepom.	..................................     .	...................................
		Analogia. Zakup i montaż kompletnej przepompowni ściekow o wydajności Qp 4,0 l/s ze zbiornikiem
		z elementów prefabrykowanych z betonu B-45  o śred. 1500 mm i wysokości  4300mm  z
		wyposażeniem w pompy orurowaniem zaworami, strowaniem i monitoringiem Profi GPRS System

	193	KNR  510-0103-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  10,000	m	..................................     .	...................................
		Analogia - Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli wielożyłowych Y KY żo 5x6,0 mm2, z
		przykryciem folią, z ręcznym wykopem i zasypaniem wykopów

	194	KNR  231-0407-04-00  IGM Warszawa	  12,000	m	..................................     .	...................................
		Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin zaprawą cementową

	195	KNR  011-0317-01-00  IGM Warszawa	  0,070	100 m2	..................................     .	...................................
		Ułożenie na podsypce cementowo-piaskowej grub.50mm z wypełnieniem spoin zaprawą
		cementową, nawierzchni z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 50 mm - podsypka cementowo -

	                      Roboty budowlano-montażowe 
	V.  Przepompownia ścieków   P - 2 Babkowice II
	V.B. Roboty montażowe
	 
		 Str. 21
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

		piaskowa gr. 10 cm  - teren przepompowni i wjazd

	 
	Wartość kosztorysowa robót	

	Inwestor :	Wykonawca :