**……………………………………….**

**……………………………………….**

**……………………………………….**

 (Nazwa i adres Wykonawcy)

Załącznik nr 2

do SWZ

IR-I.272.15.2024.MK

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego 9 miejscowego, dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych na potrzeby utworzenia Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Dąbrowie Białostockiej, współfinansowanych ze środków PFRON.**

**!!W PUSTE POLA NALEŻY WPISAĆ OFEROWANY PARAMETR!!**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie** **parametrów** | **Wymagania** **Zamawiającego** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)** |
|  | Przedmiot umowy ma być fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, nie poddawany wcześniej jakimkolwiek naprawom, nie wykorzystywany do pokazów i prezentacji, wolny od wad fizycznych i prawnych, nie mogą do niego mieć praw osoby trzecie, nie może być przedmiotem żadnego postępowania ani zabezpieczenia, | należy podać producenta, typ, model pojazdu |  |
|  | Pojazd zabudowany i wyposażony, musi spełniać:-wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących samochodów osobowych zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1251 t.j.) wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy -Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia(Dz. U. z 2024 r. poz. 502 t.j.) | Wymagane |  |
|  | Przystosowany do ruchu prawostronnego – kierownica po lewej stronie | wymagane |  |
|  | Rok produkcji - 2024 | wymagane |  |
|  | Liczba miejsc  | 9 |  |
|  | Rodzaj paliwa | diesel |  |
|  | Dopuszczalna masa całkowita do 3,5t | wymagane |  |
|  | Pojemność silnika | min. 1900 cm3 | ………………………… |
|  | Moc silnika  | min. 140 KM | ………………………… |
|  | Norma emisji spalin | min. euro 6 | ………………………… |
|  | Skrzynia biegów | manualna / automatyczna | ………………………… |
|  | Pojemność zbiornika na paliwo | min. 70l | ………………………… |
|  | Długość pojazdu | Min. 4900 mm | ……………………….. |
|  | Hamulce przednie i tylne | tarczowe |  |
|  | Kompletne koła letnie na felgach stalowych z kołpakami | min. 16” | ………………………… |
|  | Kompletne koła zimowe na stalowych felgach – 4 szt. min. 16” | wymagane |  |
|  | Koła zapasowe pełnowymiarowe z obręczą stalową | wymagane |  |
|  | Zdalnie sterowany centralny zamek (kluczyk z pilotem)  | wymagane |  |
|  | Komplet kluczyków zapasowych | wymagane |  |
|  | Klimatyzacja półautomatyczna z nawiewem w kabinie kierowcy, ogrzewanie i przewietrzanie przestrzeni pasażerskiej | wymagane |  |
|  | Prędkościomierz, licznik przebiegu, obrotomierz, wskaźnik ilości paliwa, zegar | wymagane |  |
|  | Wycieraczki przedniej szyby z regulacją prędkości | wymagane |  |
|  | Fotel lewy w kabinie kierowcy z regulacją wysokości | wymagane |  |
|  | Drzwi boczne przesuwane po prawej stronie przestrzeni pasażerskiej | wymagane |  |
|  | Drzwi tylne, otwierane pod kątem 180º | wymagane |  |
|  | Podłoga w kabinie kierowcy wyłożona wykładziną gumową | wymagane |  |
|  | Podłoga w przestrzeni pasażerskiej/ładunkowej wyłożona wykładziną gumową, osłona krawędzi | wymagane |  |
|  | Obsługa stacji radiowych | wymagane |  |
|  | Instalacja telefoniczna Bluetooth | wymagane |  |
|  | Gaśnica | wymagane |  |
|  | Apteczka doraźnej pomocy  | wymagane |  |
|  | Trójkąt ostrzegawczy ze znakiem homologacji | wymagane |  |
|  | Oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu symbolem pojazd dla osób niepełnosprawnych zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym | wymagane |  |
|  | Przystosowanie do przewozu osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim z aluminiowymi, rozsuwanymi i antypoślizgowymi szynami najazdowymi umożliwiającymi wjazd i wyjazd osoby niepełnosprawnej, oraz pasami bezpieczeństwa do mocowania wózka i niepełnosprawnego pasażera – wprowadzanie wózka od tyłu pojazdu | wymagane |  |
|  | Poduszki powietrzne i napinacze pasów dla kierowcy i pasażera | wymagane |  |
|  | Zagłówki z przodu i z tyłu z regulacją wysokości | wymagane |  |
|  | System stabilizacji toru jazdy z asystentem hamowania | wymagane |  |
|  | System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania | wymagane |  |
|  | System kontroli trakcji | wymagane |  |
|  | Wskaźnik ciśnienia w oponach | wymagane |  |
|  | Układ ułatwiający ruszanie z miejsca na wzniesieniach  | wymagane |  |
|  | Wspomaganie układu kierowniczego | wymagane |  |
|  | Lusterko wsteczne wewnętrzne | wymagane |  |
|  | Ostrzeżenie dźwiękowe i kontrolka informująca o niezapiętych pasach bezpieczeństwa kierowcy  | wymagane |  |
|  | Światła do jazdy dziennej | wymagane |  |
|  | Immobilizer | wymagane |  |

Najpóźniej w dniu przekazania pojazdu Zamawiającemu, Wykonawca dostarczy niezbędne dokumenty dopuszczające pojazd do ruchu drogowego w Polsce i umożliwiające jego rejestrację i eksploatację. Wykonawca jest zobowiązany wraz z dostawą samochodu przekazać Zamawiającemu dokumenty w formie papierowej:

1) świadectwo homologacji pojazdu bazowego,

2) instrukcję obsługi samochodu i instrukcje obsługi innych urządzeń dostarczonych wraz z samochodem - w języku polskim,

3) książkę serwisową samochodu (jeżeli występuje w formie papierowej);

4) książkę gwarancyjną wraz wykazem ASO;

Uwaga! *Formularz należy złożyć* ***w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym****, zgodnie z przepisami Rozporządzenia z dn. 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzenia i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).*