Zakres naprawy amortyzatora rys. X073100-3-00:

- czyszczenie powierzchni amortyzatora poprzez piaskowanie,

- demontaż i mycie części składowych amortyzatora,

- pomiar i weryfikacja elementów składowych,

- wymiana oleju i wymiana wszystkich uszczelnień,

- wymiana wyeksploatowanych tulei metalowo-gumowych,

- wymiana wyeksploatowanych części składowych, które nie spełniają wymagań,

- konserwacja amortyzatora poprzez malowanie,

- oznakowanie amortyzatora (czytelny i trwały znak wykonawcy naprawy, typ

amortyzatora, siła tłumienia, rok naprawy oraz nr kolejny amortyzatora),

- sprawdzenie amortyzatora po naprawie na stanowisku prób, badanie oraz wydanie

świadectwa odbioru.