|  |
| --- |
| **Kosztorys ofertowy - część 2****Remont podleśniczówki w Brzózie** |
|  |
| **Lp.** | **Podstawa opisu i zakres robót** | **Budynek podleśniczówki w l-ctwie Brzóza** | **J.m.** | **Ilość****Jedn.** | **Cena** **Jednostkowa** | **Wartość w zł (netto)** |
| **1** | **Element** | **Budynek** |  |  |  |  |
| **1.1.** | KNR 2-021611-0 | Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 6 m | kol. | 3 |  |  |
| **1.2.** | KNR 4-01 615-11 | Czyszczenie i dwukrotne malowanie elementów drewnianych lakierobejcą impregnującą, np. Sadolin Extra lubrównoważną o podobnych parametrach - kolor do ustalenia z Inwestorem ELEWACJA FRONTOWA | m2 | 50 |  |  |
| **1.3.** | Kalkulacja własna | Demontaż drzwi zewnętrznych wraz z ościeżnicami | m2 | 1,8 |  |  |
| **1.4.** | Kalkulacja własna | Montaż drzwi drewnianych zewnętrznych jednoskrzydłowych z szybką doświetlającą wraz z ościeżnicą regulowaną. Współczynnik przewodzenia ciepła drzwi wynosi max. U=1,3 W/m2\*K. Drzwi malowane, kolor ”złoty dąb” do uzgodnienia z Inwestorem. Drzwi wyposażone w klamkę i zamek. | m2 | 1,8 |  |  |
|  |  | **RAZEM:** **VAT:** **RAZEM BRUTTO:**  |  |