Opis drzwi do laboratorium 410 w budynku

Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii

Drzwi aluminiowe malowane proszkowo na kolor czarny.

Drzwi o odporności ogniowej EI 60.

Wymiary drzwi szerokość180 cm , wysokość 235 cm.

Drzwi dwudzielne (100 i 80 cm), całkowicie przeszklone , szkło przeźroczyste, bezpieczne.

Klamka w skrzydle szerszym, na wysokości ok.105 cm od dołu drzwi.

W obu skrzydłach zamocowane samozamykacze.

Każde skrzydło posiada 4 zawiasy.

Ościeżnica ma być dostosowana do zamontowania w drzwiach systemu kontroli dostępu.

Drzwi mają być wykonane tak by pasowały do istniejących drzwi na korytarzu.

Załączone są zdjęcia drzwi z korytarza 4 kondygnacji.

UWAGA: Wykonawca musi sprawdzić wymiary stolarki na budowie