|  |  |
| --- | --- |
| **Monitor komputerowy panoramiczny (min. 34”)** | |
| **Nazwa elementu, parametru lub cechy** | **Opis wymagań urządzenia** |
| **Rodzaj wyświetlacza:** | Monitor LCD z podświetleniem LED |
| **Wielkość przekątnej:** | Min. 34" |
| **Wbudowane urządzenia:** | Przełącznik KVM, koncentrator USB 3.2 |
| **Typ panela:** | IPS |
| **Rozdzielczość natywna:** | Min. 3440 x 1440 przy 60 Hz |
| **Rozstaw pikseli:** | Max. 0.233 mm |
| **Jasność:** | Min. 300 cd/m² |
| **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** | Min. 2000:1 |
| **Obsługa kolorów:** | Min. 1,07 miliarda kolorów |
| **Czas reakcji (szybki):** | Max. 5 ms |
| **Paleta Kolorów:** | sRGB 100% |
| **Poziomy kąt widzenia pionowo / poziomo** | Min. 177°/177° |
| **Języki OSD:** | Min. angielski, polski |
| **Ochrona oczu** | Redukcja niebieskiego światła |
| **Interfejsy:** | Min. 2 x HDMI (HDCP 2.2)  Min. 1 x DisplayPort 1.4 (HDCP 2.2)  Min 1 x USB-C/DisplayPort 1.4  Min 1 x USB-C 3,2 Generacji 2 upstream (tylko dane)  Min. 1 x USB-C 3.2 Generacji 2. downstream (zasilanie do 15 W)  Min. 4 x USB 3.2 Generacji 2 downstream  Min. 1 x USB 3.2 downstream z Ładowaniem Baterii 1.2  Min. 1 x Wyjście audio  Min. 1 x LAN (RJ-45) |
| **Regulacja pozycji ekranu:** | Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie |
| **Kąt pochylenia:** | Min. -5/+21 |
| **Kąt obrotu:** | Min. -30/+30 |
| **Regulacja wysokości:** | Min. 145 mm |
| **Interfejs Montażowy VESA:** | 100 x 100 mm |
| **Dołączone przewody:** | Min. 1 x Kabel DisplayPort - 1,8 m Min. 1 x Kabel HDMI - 1,8 m Min. 1 x Kabel USB-C - 1,0 m Min. 1 x Kabel USB – 1m |
| **Zgodność z normami:** | Min. PVC-free |
| **Audio** | Głośniki – stereo |
| **Moc wbudowanych głośników** | 2 x 5 W |
| **Pobór Mocy (Standardowy):** | Max. 199 wat |
| **Zużycie energii w stanie czuwania:** | Max. 0.4 wat |
| **Certyfikaty:** | Min. EPEAT Gold, ENERGY STAR, TCO |
| **Gwarancja producenta:** | Min. 36 miesięcy on-site |