**Załącznik nr 2.10. do SWZ**

**NS.270.22.2023**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ OPIS OFEROWANEGO POJAZDU**

**CZĘŚĆ 10 – dostawa samochodów 5 osobowych typu kombivan**

**5 sztuk samochodów**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **WYMAGANIA minimalne** | **Oferowane parametry**  **/lub informacja o spełnieniu wymagań minimalnych TAK/NIE** |
| 1 | Samochód 5-cio osobowy typ dostawczo – użytkowy (kombivan) | fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2024 w przypadku zamówień składanych w roku 2024 i nie wcześniej niż 2025 w przypadku zamówień składanych w roku 2025, kierownica po lewej stronie |  |
| 2 | Silnik o zapłonie iskrowym | pojemność min. 1200 ccm, moc min. 88 kW |  |
| 3 | Skrzynia biegów manualna | wymagane |  |
| 4 | Napęd na jedną oś | wymagane |  |
| 5 | Norma emisji toksycznych spalin | min EURO 6, zgodna z normą obowiązującą w dniu sprzedaży |  |
| 6 | Rozstaw osi | nie mniej niż2700 mm |  |
| 7 | Prześwit pojazdu | min. 160 mm |  |
| 8 | Pojemność bagażnika | min. 550 dm3 |  |
| 9 | Felgi aluminiowe min. 16” lub większe dostosowane do oferowanego pojazdu | wymagane |  |
| 10 | System monitorowania spadku ciśnienia w kołach | wymagane |  |
| 11 | Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa, nawiewy powietrza w drugim rzędzie siedzeń. | wymagane |  |
| 12 | Wycieraczki z czujnikiem deszczu | wymagane |  |
| 13 | System audio z Bluetooth | wymagane |  |
| 14 | Gniazdo 12V, USB w konsoli kierowcy i drugim rzędzie | wymagane |  |
| 15 | Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne | wymagane |  |
| 16 | Poduszki powietrzne | minimum czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtynowe poduszki powietrzne |  |
| 17 | System bezkluczykowy | wymagane |  |
| 18 | Przednie i tylne czujniki parkowania | wymagane |  |
| 19 | Tylna kamera cofania | wymagane |  |
| 20 | Aktywna kontrola stabilizacji jazdy pojazdu  Układ ABS z elektronicznym rozdziałem siły hamowania  Układ wspomagania hamowania | wymagane |  |
| 21 | Hamulec pomocniczy manualny | wymagane |  |
| 22 | Tempomat, regulator prędkości | wymagane |  |
| 23 | Immobilizer | wymagane |  |
| 24 | Centralny zamek | wymagane |  |
| 25 | Kierownica pokryta skórą | wymagane |  |
| 26 | Fotel kierowcy z regulacją wysokości  Tapicerka minimum tekstylna | wymagane |  |
| 27 | Światła przeciwmgielne przednie LED | wymagane |  |
| 28 | Wszystkie światła w technologii LED , światła do jazdy dziennej | wymagane |  |
| 29 | Regulowane elektrycznie szyby drzwi przednich i tylnych | wymagane |  |
| 30 | Gumowe dywaniki podłogowe | wymagane |  |
| 31 | Przyciemniane tylne szyby | wymagane |  |
| 32 | Lakier metalizowany  Minimum 4 kolory | Wymagane |  |
| 33 | Zużycie paliwa | W cyklu mieszanym nie więcej niż 6,9l/100km |  |
| 34 | Średnia emisja CO | Zgodna z normą właściwą w dniu sprzedaży |  |
| 35 | Emisja zanieczyszczeń THC+Nox | Max 34 mg/km |  |
| 36 | Hak holowniczy | Wymagany |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **WYMOGI DOTCZĄCE GWARANCJI** |
| 1 | Minimalny okres gwarancji na pojazd w tym na elementy napędu elektrycznego **– 3 lata lub 100 000** w zależności od tego co nastąpi wcześniej |
|  | **STACJE ASO** |
| 3 | Ilość autoryzowanych Stacji obsługi dla oferowanego modelu na terenie każdego województwa (minimum 1), a przypadku braku ASO na terenie województwa wykonawca pokrywa koszty transportu samochodu do najbliżej położonej stacji ASO . Pokrycie kosztów transportu dotyczy zarówno przeglądów gwarancyjnych jak i wszelkiego rodzaju napraw w okresie gwarancji |