**Wykaz linii kablowych 15; 0,4 kV, p.poż. oraz światłowodu do zainstalowania w nowej kanalizacji na terenie MTP:**

1. 3xXRUHKXS 1x240/50 12/24kV relacji GPZ Jeżyce – GSR II (tor 1).
2. 3xXRUHKXS 1x240/50 12/24kV relacji GPZ Jeżyce – GSR II (tor 2).
3. 3xXRUHKXS 1x240/50 12/24kV relacji GSR I – GSR II (tor 1).
4. 3xXRUHKXS 1x240/50 12/24kV relacji GSR I – GSR II (tor 2).
5. 3xYHAKXS 1x120/50 12/24kV relacji GSR II – stacja ST23 (tor 1)
6. 3xYHAKXS 1x120/50 12/24kV relacji GSR II – stacja ST23 (tor 2)
7. 3xYHAKXS 1x120/50 12/24kV relacji GSR II – stacja ST22 (tor 1)
8. 3xYHAKXS 1x120/50 12/24kV relacji GSR II – stacja ST22 (tor 2)
9. YLY 4x25 relacji GSR II – stacja ST 21.
10. 2xYKY 1x95 relacji GSR I – GSR II (tor 1).
11. 2xYKY 1x95 relacji GSR I – GSR II (tor 2).
12. Kabel światłowodowy Z-X0TKTSD 10G/50 relacji  GSR II pawilon 3A – GSR I
13. Kabel p.poż. XzTKMXPw3x2x0,8