Przodkowo, dnia 24 maja 2022r.

**Gmina Przodkowo**

**ul. Kartuska 21**

**83-304 Przodkowo**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający – Gmina Przodkowo na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. w Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), udziela poniżej wyjaśnień w związku ze złożonymi pytaniami dotyczącymi Specyfikacji Warunków Zamówienia pn ,, **Remont odcinków dróg gminnych: w Przodkowie (ulica Łąkowa), Pomieczyno-Rąb, Kczewo-Małkowo”** ZP.271.23.2022

**Dotyczy cz. 1: Przodkowo ul. Łąkowa:**

***Pytanie nr 1:***

Proszę o potwierdzenie , ze przedmiot zamówienia obejmuje rozbiorę istniejącej nawierzchni z płyt żelbetowych a nie jak w Opisie Technicznym pkt. 5.1 Zakres zamówienia: frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej.

***Odpowiedź na pytanie 1:***

TAK - rozbiórkę nawierzchni z płyt żelbetowych, przykrytych warstwą bitumiczną.

***Pytanie nr 2:***

Proszę o podanie miejsca – odległości na jaką należy wywieść płyty z rozbiórki.

***Odpowiedź na pytanie 2:***

Płyty z rozbiórki należy wywieść na miejsca wskazane przez Zamawiającego na odległość do 10 km.

***Pytanie nr 3:***

Czy przedmiot zamówienia obejmuje zgodnie z Opisem Technicznym pkt. 5.1 Zakres opracowania : wymiana istniejących krawężników betonowych na nowe? Jeżeli tak proszę o uzupełnienie przedmiaru o brakującą pozycję dotyczącą rozbiórki istniejących krawężników. Zgodnie z SWZ III Opis przedmiotu zamówienia pkt. 10. należy do umowy przedstawić kosztorys na podstawie załączonych do SWZ przedmiarów robót.

***Odpowiedź na pytanie 3:***

Należy przyjąć do rozbiórki 100 krawężników.

***Pytanie nr 4:***

Czy nawierzchnie z kotki bet. gr. 8 cm na chodniku i na zjazdach mogą mieć do wyboru kolor czerwony lub żółty?

***Odpowiedź na pytanie 4:***

Nawierzchnia chodnika żółta, nawierzchnia zjazdów grafitowa.

***Pytanie nr 5:***

Brak w przedmiarze pozycji: opornik betonowy 12x25 cm. Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót. Zgodnie z SWZ III Opis przedmiotu zamówienia pkt. 10. należy do umowy przedstawić kosztorys na podstawie załączonych do SWZ przedmiarów robót.

***Odpowiedź na pytanie 5:***

Całość jezdni obramować krawężnikiem 15x30 lub 15x22.

***Pytanie nr 6:***

Proszę o uzupełnienie Opisu Technicznego o dane dotyczące ogrodzeń do przestawienia (parametry, zdjęcia istniejących ogrodzeń) dł. 20 i dł. 60 mb.

***Odpowiedź na pytanie 6:***

Oba ogrodzenia są wykonane z siatki drucianej bez podmurówki o wysokości 1,5 mb .W załączeniu dokumentacja zdjęciowa.

***Pytanie nr 7:***

Proszę o podanie średnic pni drzew do wycinki – 18 szt.

***Odpowiedź na pytanie 7:***

Należy wycenić frezowanie 5 drzew o średnicy pnia: 1 sztuka -600 cm i 4 od 1-1,7 m oraz przesadzenie 75 tuji o wysokości do 1,70 m.

***Pytanie nr 8:***

Zgodnie z opisem Technicznym pkt. 5.3 należy wyregulować wysokościowo wszystkie skrzynki zaworów oraz włazy studni i wpusty. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o pozycję dotyczącą regulacji z podaniem ilości. Zgodnie z SWZ III Opis przedmiotu zamówienia pkt. 10. należy do umowy przedstawić kosztorys na podstawie załączonych do SWZ przedmiarów robót.

***Odpowiedź na pytanie 8:***

W wycenie zamówienia należy uwzględnić regulację wysokościową 15 zaworów, 8 studni, 3 skrzynki elektryczne, 1 słupek teletechniczny.

Sporządziła: Monika Warkusz