**Załącznik nr 2.2. do SWZ**

**NS.270.22.2023**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ OPIS OFEROWANEGO POJAZDU**

**Część 2 – dostawa samochodów typu Pick-up TYP 2**

**5 szt. samochodów**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **JEDNOSTKA** | **WYMAGANIA minimalne** | **Oferowane parametry**  **/lub informacja o spełnieniu wymagań minimalnych TAK/NIE** |
| 1 | Pojazd terenowy |  | W nadwoziu pick-up, fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2024 w przypadku zamówień składanych w roku 2024 i nie wcześniej niż 2025 w przypadku zamówień składanych w roku 2025, kierownica po lewej stronie |  |
| 2. | Silnik wysokoprężny |  | Pojemności min. 1800 ccm, moc min 150 KM, moment obrotowy min. 350Nm |  |
| 3 | Napęd 4x4 |  | Stały lub dołączany ze skrzynią redukcyjną |  |
| 4 | Rozstaw osi | mm | Nie mniej niż 3000 |  |
| 5 | Prześwit podłużny | mm | Nie mniej niż 200 |  |
| 6 | Kąty | stopnie | Natarcia – 28 (nie mniej)  Zejścia – 21 (nie mniej) |  |
| 7 | Ładowność | kg | Min. 1000 |  |
| 8 | Nadwozie |  | Ilość drzwi 4 lub 5 z częścią ładunkową |  |
| 9 | Układ przeniesienia napędu |  | Skrzynia biegów automatyczna, minimum 6-cio stopniowa |  |
| 10 | Układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania, system stabilizacji toru jazdy |  | Wymagany |  |
| 11 | Kontrola zjazdu ze wzniesienia |  | Wymagany |  |
| 12 | System wspomagania ruszania pod wzniesienia |  | Wymagany |  |
| 13 | Immobiliser |  | Wymagany |  |
| 14 | Centralny zamek sterowany pilotem |  | Wymagany |  |
| 15 | Autoalarm |  | Funkcja monitoringu wnętrza + niezależna syrena |  |
| 16 | Zawieszenie |  | Przód podwójne wahacze poprzeczne, stabilizator, tył resory piórowe |  |
| 17 | 3 punktowe pasy bezpieczeństwa przednich siedzeń, napinacze pirotechniczne |  | Wymagany |  |
| 18 | 3 punktowe tylne pasy bezpieczeństwa |  | Wymagany |  |
| 19 | Tapicerka wnętrza materiałowa |  | Wymagany |  |
| 20 | Aluminiowe felgi z oponami o rozmiarze min. 16 cali |  | Wymagany |  |
| 21 | Klimatyzacja sterowana elektronicznie min. jednostrefowa |  | Wymagana |  |
| 22 | Elektrycznie sterowane szyby z przodu i z tyłu |  | Wymagane |  |
| 23 | Kamera cofania z wyświetlaczem min. 5 cali |  | Wymagane |  |
| 24 | Elektrycznie sterowane, podgrzewane lusterka boczne |  | Wymagane |  |
| 25 | Przednie światła przeciwmgielne |  | Wymagane |  |
| 26 | Regulowana kierownica wielofunkcyjna (obsługująca radioodtwarzacz, telefon GSM) |  | Wymagana |  |
| 27 | Dolna osłona silnika |  | Wymagana |  |
| 28 | System audio wraz z głośnikami (minimum 6szt.), system głośnomówiący - bluetooth dla telefonów GSM, z wyjściem USB, Aplikacja dająca dostęp do funkcji telefonu typu Android Auto / Car Play na wyświetlaczu w samochodzie lub system nawigacji |  | Wymagany |  |
| 29 | Tempomat |  | Wymagany |  |
| 30 | Apteczka pierwszej pomocy |  | Wymagany |  |
| 31 | Gaśnica, linka holownicza |  | Wymagany |  |
| 32 | Trójkąt ostrzegawczy, kamizelka odblaskowa 2szt. |  | Wymagany |  |
| 33 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | Wymagany |  |
| 34 | Pełnowymiarowe koło zapasowe, klucz do kół, podnośnik |  | Wymagany |  |
| 35 | Emisja zanieczyszczeń |  | Min. EURO 6, zgodnie z normą w dniu sprzedaży |  |
| 36 | Zużycie paliwa |  | W cyklu mieszanym nie więcej niż 10,5l/100km |  |
| 37 | Średnie zużycie energii | MJ/km | max. 3.78 |  |
| 38 | Średnia emisja CO | g/km | Zgodna z normą właściwą w dniu sprzedaży |  |
| 39 | Emisja zanieczyszczeń: HC + NOx | mg/km | max 127,4 |  |
| 40 | Cząstki stałe | mg/km | max. 3,00 |  |
| 41 | Lakier metalizowany, minimum 4 kolory |  | Wymagany |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **WYMOGI DOTYCZĄCE GWARANCJI** |
| 1. | Minimalny okres gwarancji fabrycznej na silnik i podzespoły min. **48 miesięcy lub 100 000 km** w zależności od tego co nastąpi wcześniej |
| 2. | Minimum **24 miesiące** na lakier nadwozia |
| 3. | Minimum **6 lat** na perforację blachy nadwozia |
|  | **STACJE ASO** |
| 4. | Ilość autoryzowanych stacji obsługi na terenie każdego województwa (minimum 1) - przypadku braku ASO na terenie województwa wykonawca pokrywa koszty transportu samochodu do najbliżej położonej stacji ASO. Zwrot kosztów transportu dotyczy zarówno przeglądów gwarancyjnych jak i wszelkiego rodzaju napraw w okresie gwarancji. |