**Załącznik nr 2.9. do SWZ**

**NS.270.22.2023**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ OPIS OFEROWANEGO POJAZDU**

**CZĘŚĆ 9 – dostawa samochodów 8 osobowych z napędem na jedną oś**

**8 szt. samochodów**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **JEDNOSTKA** | **WYMAGANIA minimalne** | **Oferowane parametry**  **/lub informacja o spełnieniu wymagań minimalnych TAK/NIE** |
| 1 | Pojazd osobowy | |  | Samochód 8 osobowy, fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2024 w przypadku zamówień składanych w roku 2024 i nie wcześniej niż 2025 w przypadku zamówień składanych w roku 2025, kierownica po lewej stronie |  |
| 2 | Silnik | |  | Wysokoprężny z turbodoładowaniem o pojemności nie większej niż 3000 cm i mocy nie mniejszej niż 145 kW |  |
| 3 | Napęd | |  | Na jedną oś |  |
| 4 | Rozstaw osi | | mm | nie mniej niż 3300 |  |
| 5 | Obręcze kół aluminiowe min. 17” | |  | Wymagane |  |
| 6 | Koło zapasowe pełnowymiarowe | |  | Wymagane |  |
| 7 | Klapa z tyłu z oknem ogrzewanym i wycieraczką | |  | Wymagane |  |
| 8 | Drzwi boczne rozsuwane po prawej stronie samochodu | |  | Wymagane |  |
| 9 | Skrzynia biegów | |  | Automatyczna |  |
| 10 | Poduszki powietrzne | | szt. | Min. 2- kierowcy i pasażera |  |
| 11 | Układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania, system stabilizacji toru jazdy, system zapobiegający utracie przyczepności kół podczas przyśpieszania | |  | Wymagane |  |
| 12 | Norma emisji toksycznych związków w spalinach | |  | Min. EURO 6, zgodna z normą obowiązującą w dniu sprzedaży |  |
| 13 | Kierownica wielofunkcyjna umożliwiająca obsługę radia i telefonu komórkowego | |  | Wymagane |  |
| 14 | Kierownica z regulacją w dwóch płaszczyznach | |  | Wymagane |  |
| 15 | Immobiliser | |  | Wymagane |  |
| 16 | Zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia | |  | Wymagane |  |
| 17 | Zestaw Bluetooth wraz z zestawem głośnomówiącym i wyświetlaczem wielofunkcyjnym | |  | Wymagane |  |
| 18 | Radio z odtwarzaczem, 6 głośników montowanych fabrycznie, wejście USB plus nawigacja fabryczna | |  | Wymagane |  |
| 19 | Lusterka regulowane elektrycznie , ogrzewane | |  | Wymagane |  |
| 20 | Fotel kierowcy z regulacją wysokości podłokietnikami, regulacją lędźwi, zagłówki z regulacją wysokości ~~i pochylenia~~ lub fotel kierowcy z regulacją położenia w trzech płaszczyznach w tym z regulacją położenia wysokości siedziska w miejsce regulacji kolumny kierowcy | |  | Wymagane |  |
| 21 | Klimatyzacja automatyczna minimum dwustrefowa i półautomatyczna w I i II rzędzie siedzeń. | |  | Wymagane |  |
| 22 | Hamulce tarczowe wentylowane przód i tarczowe pełne tył | |  | Wymagane |  |
| 23 | Wyłożenie ścian bocznych elementami z tworzywa sztucznego, wykończenie dachu tkaniną | |  | Wymagane |  |
| 24 | Reflektory LED wraz z tylnymi światłami w technologii LED | |  | Wymagane |  |
| 25 | Dywaniki podłogowe gumowe | |  | Wymagane |  |
| 26 | Lakier metalizowany, minimum 4 kolory | |  | Wymagany |  |
| 27 | Alarm antywłamaniowy z własnym zasilaniem, dozorem wnętrza oraz zabezpieczeniem przed odholowaniem | |  | Wymagane |  |
| 28 | Centralny zamek | |  | Wymagane |  |
| 29 | Gniazdo zapalniczki | |  | Wymagane |  |
| 30 | Siedzenie dwuosobowe ze składanym oparciem lub oddzielnie składanymi oparciami + jednoosobowe odchylane w 1 rzędzie siedzeń | |  | Wymagane |  |
| 31 | Siedzenie trzyosobowe ze składanym oparciem w II rzędzie siedzeń lub pojedyńcze fotele z regulacją oparć i podłokietnikami | |  | Wymagane |  |
| 32 | Siedzenie pojedyncze po prawej stronie kierowcy | |  | Wymagane |  |
| 33 | Czujnik parkowania w przednim i tylnym zderzaku | |  | Wymagane |  |
| 34 | Zużycie paliwa | |  | W cyklu mieszanym maksymalnie 10l/100 km |  |
| 35 | Zużycie energii | | MJ/km | Zgodne z normą właściwą w dniu sprzedaży |  |
| 36 | Średnia emisja CO | | g/km | Zgodna z normą właściwą w dniu sprzedaży |  |
| 37 | Emisja zanieczyszczeń HC + NOx | | mg/km | Zgodna z normą właściwą w dniu sprzedaży |  |
| 38 | Cząstki stałe | | mg/km | Zgodne z normą właściwą w dniu sprzedaży |  |
| 39 | Nawigacja | |  | Wymagana |  |
| 40 | Szyby w przedziale pasażerskim przyciemniane fabrycznie | |  | Wymagane |  |
| 41 | Aktywny tempomat | |  | Wymagany |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **LP** | **WYMOGI DOT. GWARANCJI** |
| 1 | Okres fabrycznej gwarancji na pojazd – **minimum 2 lata** bez limitu kilometrów |
| 2 | Okres gwarancji na perforację karoserii – **10 lat minimum** |
|  | **STACJE ASO** |
| 3 | Ilość autoryzowanych Stacji obsługi na terenie każdego województwa ( minimum 1 ) – w przypadku braku ASO na terenie województwa wykonawca pokrywa koszty transportu samochodu do najbliżej położonej stacji ASO. Zwrot kosztów transportu dotyczy zarówno przeglądów gwarancyjnych jak i wszelkiego rodzaju napraw w okresie gwarancji |