**Załącznik nr 3 do SWZ**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**(Odpowiednio do Zadania)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Asortyment** | **Parametry** | **J.m.** | **Ilość szacunkowa** |
| **Zadanie nr 1** | | | | |
| 1. | **Niszczarki przybiurkowe  P-4** | * DIN 66399: P-4/T-4/E-3/F-1 * szer. szczeliny wejściowej: min. 230mm * ilość jednorazowo niszczonych kart A4(80g): min 10 * możliwość niszczenia dokumentów papierowych, kart plastikowych, zszywek, spinaczy * pojemność kosza: min. 20 litrów * moc silnika: min. 280W * urządzenie przystosowane do pracy ciągłej przez min. 10 minut * zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem * kółka transportowe * 36 miesięcy gwarancji na urządzenie | szt. | 100 |
| **Zadanie nr 2** | | | | |
| 2. | **Niszczarki biurowe**  **P-4** | * DIN 66399: P-4/T-4/E-3/F-1/O-3 * szer. szczeliny wejściowej: min. 310mm * ilość jednorazowo niszczonych kart A4(80g): min. 22 * możliwość niszczenia dokumentów papierowych, płyt CD, kart plastikowych, zszywek * i spinaczy * pojemność kosza: min.100 litrów * moc silnika: min. 640W * czujnik wejścia (fotokomórka) * automatyczne cofanie papieru w przypadku zacięcia/blokady * automatyczne włączanie, funkcja start/stop * wielofunkcyjny panel dotykowy lub przełącznik ze zintegrowanymi wskaźnikami świetlnymi oraz graficznymi wskazującymi aktualny stan pracy urządzenia * system tnący bez plastikowych elementów w tym jednoelementowe wałki tnące wraz z metalowymi separatorami * urządzenie przystosowane do pracy ciągłej przez min. 4 godziny * dożywotnia gwarancja na wałki tnące * 36 miesięcy gwarancji na urządzenie * 2 opakowania oleju do konserwacji niszczarki o pojemności min 200ml | szt. | 60 |
| **Zadanie nr 3** | | | | |
| 3. | **Niszczarki biurowe**  **P-5** | * DIN 66399: P-5/T-5/E-4/F-2 * szer. szczeliny wejściowej: min. 310mm * ilość jednorazowo niszczonych kart A4 (80g): min. 13 * możliwość niszczenia dokumentów papierowych, kart plastikowych, zszywek i spinaczy * pojemność kosza: min. 100 litrów * moc silnika: min. 640W * czujnik wejścia (fotokomórka) * automatyczne cofanie papieru w przypadku zacięcia/blokady * automatyczne włączanie, funkcja start/stop * wielofunkcyjny panel dotykowy lub przełącznik ze zintegrowanymi wskaźnikami świetlnymi oraz graficznymi wskazującymi aktualny stan pracy urządzenia * system tnący bez plastikowych elementów w tym jednoelementowe wałki tnące wraz z metalowymi separatorami * urządzenie przystosowane do pracy ciągłej przez min. 4 godziny * dożywotnia gwarancja na wałki tnące * 36 miesięcy gwarancji na urządzenie * 2 opakowania oleju do konserwacji niszczarki o pojemności min 200ml | szt. | 30 |
| **Zadanie nr 4** | | | | |
| 4. | **Niszczarki biurowe**  **P-7** | * DIN 66399: P-7/F-3 * szer. szczeliny wejściowej: min. 310mm * ilość jednorazowo niszczonych kart A4 (80g): min. 5 * możliwość niszczenia dokumentów papierowych * pojemność kosza: min. 100 litrów * moc silnika: min. 640W * czujnik wejścia (fotokomórka) * automatyczne cofanie papieru w przypadku zacięcia/blokady * automatyczne włączanie, funkcja start/stop * wielofunkcyjny panel dotykowy lub przełącznik ze zintegrowanymi wskaźnikami świetlnymi oraz graficznymi wskazującymi aktualny stan pracy urządzenia * system tnący bez plastikowych elementów w tym jednoelementowe wałki tnące wraz z metalowymi separatorami * urządzenie przystosowane do pracy ciągłej przez min. 4 godziny * dożywotnia gwarancja na wałki tnące * 36 miesięcy gwarancji na urządzenie * 2 opakowania oleju do konserwacji niszczarki o pojemności min 200ml | szt. | 20 |