**Załącznik nr 3 do SWZ**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**(Odpowiednio do Zadania)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Asortyment** | **Parametry** | **J.m.** | **Ilość szacunkowa** |
| **Zadanie nr 1** |
| 1. | **Niszczarki przybiurkowe P-4** | * DIN 66399: P-4/T-4/E-3/F-1
* szer. szczeliny wejściowej: min. 230mm
* ilość jednorazowo niszczonych kart A4(80g): min 10
* możliwość niszczenia dokumentów papierowych, kart plastikowych, zszywek, spinaczy
* pojemność kosza: min. 20 litrów
* moc silnika: min. 280W
* urządzenie przystosowane do pracy ciągłej przez min. 10 minut
* zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
* kółka transportowe
* 36 miesięcy gwarancji na urządzenie
 | szt.  | 100 |
| **Zadanie nr 2** |
| 2. | **Niszczarki biurowe** **P-4** | * DIN 66399: P-4/T-4/E-3/F-1/O-3
* szer. szczeliny wejściowej: min. 310mm
* ilość jednorazowo niszczonych kart A4(80g): min. 22
* możliwość niszczenia dokumentów papierowych, płyt CD, kart plastikowych, zszywek
* i spinaczy
* pojemność kosza: min.100 litrów
* moc silnika: min. 640W
* czujnik wejścia (fotokomórka)
* automatyczne cofanie papieru w przypadku zacięcia/blokady
* automatyczne włączanie, funkcja start/stop
* wielofunkcyjny panel dotykowy lub przełącznik ze zintegrowanymi wskaźnikami świetlnymi oraz graficznymi wskazującymi aktualny stan pracy urządzenia
* system tnący bez plastikowych elementów w tym jednoelementowe wałki tnące wraz z metalowymi separatorami
* urządzenie przystosowane do pracy ciągłej przez min. 4 godziny
* dożywotnia gwarancja na wałki tnące
* 36 miesięcy gwarancji na urządzenie
* 2 opakowania oleju do konserwacji niszczarki o pojemności min 200ml
 | szt. | 60 |
| **Zadanie nr 3** |
| 3. | **Niszczarki biurowe** **P-5** | * DIN 66399: P-5/T-5/E-4/F-2
* szer. szczeliny wejściowej: min. 310mm
* ilość jednorazowo niszczonych kart A4 (80g): min. 13
* możliwość niszczenia dokumentów papierowych, kart plastikowych, zszywek i spinaczy
* pojemność kosza: min. 100 litrów
* moc silnika: min. 640W
* czujnik wejścia (fotokomórka)
* automatyczne cofanie papieru w przypadku zacięcia/blokady
* automatyczne włączanie, funkcja start/stop
* wielofunkcyjny panel dotykowy lub przełącznik ze zintegrowanymi wskaźnikami świetlnymi oraz graficznymi wskazującymi aktualny stan pracy urządzenia
* system tnący bez plastikowych elementów w tym jednoelementowe wałki tnące wraz z metalowymi separatorami
* urządzenie przystosowane do pracy ciągłej przez min. 4 godziny
* dożywotnia gwarancja na wałki tnące
* 36 miesięcy gwarancji na urządzenie
* 2 opakowania oleju do konserwacji niszczarki o pojemności min 200ml
 | szt. | 30 |
| **Zadanie nr 4** |
| 4. | **Niszczarki biurowe** **P-7** | * DIN 66399: P-7/F-3
* szer. szczeliny wejściowej: min. 310mm
* ilość jednorazowo niszczonych kart A4 (80g): min. 5
* możliwość niszczenia dokumentów papierowych
* pojemność kosza: min. 100 litrów
* moc silnika: min. 640W
* czujnik wejścia (fotokomórka)
* automatyczne cofanie papieru w przypadku zacięcia/blokady
* automatyczne włączanie, funkcja start/stop
* wielofunkcyjny panel dotykowy lub przełącznik ze zintegrowanymi wskaźnikami świetlnymi oraz graficznymi wskazującymi aktualny stan pracy urządzenia
* system tnący bez plastikowych elementów w tym jednoelementowe wałki tnące wraz z metalowymi separatorami
* urządzenie przystosowane do pracy ciągłej przez min. 4 godziny
* dożywotnia gwarancja na wałki tnące
* 36 miesięcy gwarancji na urządzenie
* 2 opakowania oleju do konserwacji niszczarki o pojemności min 200ml
 | szt. | 20 |