**Opis mebli:**

**1. Pokój pielęgniarki oddziałowej - 100.P.01**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Opis** | **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** |
| **I.** | | **Parametry techniczne** |  |  |
| 1. | | Zestaw mebli kuchennych wykonanych z materiałów łatwo zmywalnych, nienasiąkliwych, odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych z wbudowanym zlewem 1 komorowym ( jednouchwytowa bateria kuchenna)  z blatem gr.38mm montowane 15cm nad podłogą, z wbudowaną lodówką  Fronty i korpusy płyta wiórowa laminowana, blat hpl 38mm. | TAK | Tak. Zgodnie z kolumną 2 /Parametry Techniczne/ |
| 2. | | W skład zabudowy wchodzi: zabudowa dolna   * Szafka dolna 1 drzwiowa pod zlew   Wymiary: 600x600x910 mm – szt.1   * Szafka dolna 1 drzwiowa Wymiary: 600x600x910 mm – szt.1 * Szafka stojąca z szufladami - Wymiary: 600x600x910 mm – szt. 1 * Szafka stojąca 1 drzwiowa zabudowa lodówki - Wymiary: 600x600x8910 mm – szt. 1 * Szafka stojąca 1 drzwiowa w wbudowanym pojemnikiem na odpady - Wymiary: 600x600x910 mm – szt. 1 * Zabudowa górna wisząca : szafka z półką 1 drzwiowa 600x370x720 – 5 szt. | TAK | Tak. Zgodnie z kolumną 2 /Parametry Techniczne/ |
| 3. | | Fronty szafek - płyta wiórowa o podwyższonym standardzie ścieralności norma EN14322 kolor do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta. Dokument potwierdzający klasyfikację ogniową i odporność i odporność na wysoką temperaturę wystawione przez lub dla producenta płyt. | TAK | Tak. Zgodnie z kolumną 2 /Parametry Techniczne/ |
| 4. | | Korpus szafek- płyta wiórowa o podwyższonym standardzie ścieralności norma EN14322 kolor do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta. Dokument potwierdzający klasyfikację ogniową i odporność i odporność na wysoką temperaturę wystawione przez lub dla producenta płyt.  Prowadnice: łożyskowe z hamulcem  Zawiasy: z hamulcem | TAK | Tak. Zgodnie z kolumną 2 /Parametry Techniczne/ |
| 5. | | Blat hpl gr. 38 mm w kolorze i strukturze do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta ( wymagany atest lub inny dokument świadczący o właściwościach antybakteryjnych i odporności na chemikalia). | TAK | Tak. Zgodnie z kolumną 2 /Parametry Techniczne/ |
| 6. | | Biurko 160x70x76 na stelażu metalowym  blat wykonany z trójwarstwowej płyty meblowej obustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości 36 mm, płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm w kolorze płyty, krawędzie obrzeża zaokrąglone,  - stelaż metalowy malowany proszkowo – kolor do wyboru przez zamawiającego,  - rodzaj nogi – typu „L”,  - biurko wyposażone w osłonę czołową malowaną proszkowo w kolorze blatu, o wysokości 40 - 45 cm,  - biurko posiada przepust kablowy o średnicy fi 60 mm wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze do wyboru przez zamawiającego,  - kolor blatu – do uzgodnienia z zamawiającym. | TAK | Tak. Zgodnie z kolumną 2 /Parametry Techniczne/ |
| 7. | | Kontener 4 szufladowy :  - korpus, plecy, front i wieniec dolny z płyty meblowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm,  - wieniec górny z płyty meblowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o grubości 36 mm,  - wszystkie krawędzie wykończone obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty, krawędzie obrzeża zaokrąglone,  - kontener posiada cztery szuflady o wkładach z płyty meblowej  kontener posiada zamek centralny z dwoma kluczami łamanymi – montowany we froncie,  - szuflady na prowadnicach łożyskowych, z pełnym wysuwem, z cichym systemem samodomykania  - kontener posiada cztery kółka jezdne, w tym co najmniej dwa posiadają hamulec, kółka nie rysujące podłogi,  - szuflady wyposażone w chwyty stalowe, kolor oraz rodzaj uchwytu do uzgodnienia z zamawiającym |  |  |
| 8. | | Fotel obrotowy:  Wymiary:  - wysokość całkowita: 100 – 120 cm  Opis:  - szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie  - miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie z eko-skóry – kolor do uzgodnienia z zamawiającym  - oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem  - możliwość blokady siedziska i oparcia w różnych pozycjach  - regulacja siły oporu oparcia  - ścieralność tkaniny: minimum 300 000 cykli Martindale’a.  - zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika  - regulacja głębokości siedziska  - płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego  - podłokietniki: regulowane z miękkimi nakładkami  - kółka: samohamowne | TAK | Tak. Zgodnie z kolumną 2 /Parametry Techniczne/ |
| 9. | | Szafka wisząca nad biurkiem  Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.): 75x100x35  Szafka wisząca z 1 półką przestawną. Przestrzeń zamknięta niezależnie otwieranymi drzwiami pełnymi.  Wykonanie szafy:  - korpus i fronty z płyty meblowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm,  - wszystkie krawędzie wykończone obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty, krawędzie obrzeża zaokrąglone,  - wnętrze szafy posiada nawiercenia do regulacji półek na całej wysokości,  - półki płytowe, wykonane z płyty meblowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm,  - półki wyposażone w podpórki typu „secura” zapobiegające przypadkowemu wysunięciu półki,  - elementy mebla łączone za pomocą mimośrodów (nie dopuszcza się łączenia za pomocą kleju),  - ściany tylne szafek wykonane z płyty HDF o grubości 3 mm jednostronnie lakierowanej na kolor biały z systemowym stalowym wzmocnieniem,  - zawiasy puszkowe z cichym systemem samodomykania, o kącie otwarcia minimum 100o, z regulacją w trzech płaszczyznach,  - uchylne drzwi szafy wyposażone w zamki jednopunktowe, każdy zamek w komplecie z dwoma kluczami łamanymi i możliwością zastosowania klucza matki tzw. "master-key", | TAK, podać | Tak. Gwarancja 24 miesięcy |
|  | 10. | Szafa aktowa  Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.): 200 x 60 x 45 cm  Szafa w środku 2 półki stałe i 2 półki przesuwne..  Wykonanie szafy:  - korpus z płyty meblowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm,  - wszystkie krawędzie wykończone obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty, krawędzie obrzeża zaokrąglone,  - wnętrze szafy posiada nawiercenia do regulacji półek na całej wysokości,  - półki płytowe, wykonane z płyty meblowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm,  - półki wyposażone w podpórki typu „secura” zapobiegające przypadkowemu wysunięciu półki,  - elementy mebla łączone za pomocą mimośrodów (nie dopuszcza się łączenia za pomocą kleju),  - ściany tylne szafek wykonane z płyty HDF o grubości 3 mm jednostronnie lakierowanej na kolor biały z systemowym stalowym wzmocnieniem,  - cokolik szafek dolnych demontowalny na klipsach. | TAK, podać | Tak. Gwarancja 24 miesięcy |
|  | **II.** | **Pozostałe warunki** | TAK |  |
|  | 1. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać | Tak. Gwarancja 24 miesięcy |

**2. Pokój lekarski - 100.P.02**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Opis** | **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** |
| **I.** | | **Parametry techniczne** |  |  |
| 1. | | Zestaw mebli kuchennych wykonanych z materiałów łatwo zmywalnych, nienasiąkliwych, odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych z wbudowanym zlewem 1 komorowym ( jednouchwytowa bateria kuchenna)  z blatem gr.38mm montowane 15cm nad podłogą, z wbudowaną lodówką  Fronty i korpusy płyta wiórowa laminowana, blat hpl 38mm. | TAK | Tak. Zgodnie z kolumną 2 /Parametry Techniczne/ |
| 2. | | W skład zabudowy wchodzi: zabudowa dolna   * Szafka dolna 1 drzwiowa pod zlew   Wymiary: 600x600x910 mm – szt.1   * Szafka dolna 1 drzwiowa Wymiary: 600x600x910 mm – szt.1 * Szafka stojąca z szufladami - Wymiary: 600x600x910 mm – szt. 1 * Szafka stojąca 1 drzwiowa zabudowa lodówki - Wymiary: 600x600x8910 mm – szt. 1 * Szafka stojąca 1 drzwiowa w wbudowanym pojemnikiem na odpady - Wymiary: 600x600x910 mm – szt. 1 * Zabudowa górna wisząca : szafka z półką 1 drzwiowa 600x370x720 – 5 szt. | TAK | Tak. Zgodnie z kolumną 2 /Parametry Techniczne/ |
| 3. | | Fronty szafek - płyta wiórowa o podwyższonym standardzie ścieralności norma EN14322 kolor do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta. Dokument potwierdzający klasyfikację ogniową i odporność i odporność na wysoką temperaturę wystawione przez lub dla producenta płyt. | TAK | Tak. Zgodnie z kolumną 2 /Parametry Techniczne/ |
| 4. | | Korpus szafek- płyta wiórowa o podwyższonym standardzie ścieralności norma EN14322 kolor do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta. Dokument potwierdzający klasyfikację ogniową i odporność i odporność na wysoką temperaturę wystawione przez lub dla producenta płyt.  Prowadnice: łożyskowe z hamulcem  Zawiasy: z hamulcem | TAK | Tak. Zgodnie z kolumną 2 /Parametry Techniczne/ |
| 5. | | Blat hpl gr. 38 mm w kolorze i strukturze do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta ( wymagany atest lub inny dokument świadczący o właściwościach antybakteryjnych i odporności na chemikalia). | TAK | Tak. Zgodnie z kolumną 2 /Parametry Techniczne/ |
| 6. | | Biurko 160x70x76 na stelażu metalowym  blat wykonany z trójwarstwowej płyty meblowej obustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości 36 mm, płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm w kolorze płyty, krawędzie obrzeża zaokrąglone,  - stelaż metalowy malowany proszkowo – kolor do wyboru przez zamawiającego,  - rodzaj nogi – typu „L”,  - biurko wyposażone w osłonę czołową malowaną proszkowo w kolorze blatu, o wysokości 40 - 45 cm,  - biurko posiada przepust kablowy o średnicy fi 60 mm wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze do wyboru przez zamawiającego,  - kolor blatu – do uzgodnienia z zamawiającym. | TAK | Tak. Zgodnie z kolumną 2 /Parametry Techniczne/ |
| 7. | | Kontener 4 szufladowy :  - korpus, plecy, front i wieniec dolny z płyty meblowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm,  - wieniec górny z płyty meblowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o grubości 36 mm,  - wszystkie krawędzie wykończone obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty, krawędzie obrzeża zaokrąglone,  - kontener posiada cztery szuflady o wkładach z płyty meblowej  kontener posiada zamek centralny z dwoma kluczami łamanymi – montowany we froncie,  - szuflady na prowadnicach łożyskowych, z pełnym wysuwem, z cichym systemem samodomykania  - kontener posiada cztery kółka jezdne, w tym co najmniej dwa posiadają hamulec, kółka nie rysujące podłogi,  - szuflady wyposażone w chwyty stalowe, kolor oraz rodzaj uchwytu do uzgodnienia z zamawiającym |  |  |
| 8. | | Fotel obrotowy:  Wymiary:  - wysokość całkowita: 100 – 120 cm  Opis:  - szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie  - miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie z eko-skóry – kolor do uzgodnienia z zamawiającym  - oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem  - możliwość blokady siedziska i oparcia w różnych pozycjach  - regulacja siły oporu oparcia  - ścieralność tkaniny: minimum 300 000 cykli Martindale’a.  - zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika  - regulacja głębokości siedziska  - płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego  - podłokietniki: regulowane z miękkimi nakładkami  - kółka: samohamowne | TAK | Tak. Zgodnie z kolumną 2 /Parametry Techniczne/ |
| 9. | | Szafka wisząca nad biurkiem  Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.): 75x100x35  Szafka wisząca z 1 półką przestawną. Przestrzeń zamknięta niezależnie otwieranymi drzwiami pełnymi.  Wykonanie szafy:  - korpus i fronty z płyty meblowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm,  - wszystkie krawędzie wykończone obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty, krawędzie obrzeża zaokrąglone,  - wnętrze szafy posiada nawiercenia do regulacji półek na całej wysokości,  - półki płytowe, wykonane z płyty meblowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm,  - półki wyposażone w podpórki typu „secura” zapobiegające przypadkowemu wysunięciu półki,  - elementy mebla łączone za pomocą mimośrodów (nie dopuszcza się łączenia za pomocą kleju),  - ściany tylne szafek wykonane z płyty HDF o grubości 3 mm jednostronnie lakierowanej na kolor biały z systemowym stalowym wzmocnieniem,  - zawiasy puszkowe z cichym systemem samodomykania, o kącie otwarcia minimum 100o, z regulacją w trzech płaszczyznach,  - uchylne drzwi szafy wyposażone w zamki jednopunktowe, każdy zamek w komplecie z dwoma kluczami łamanymi i możliwością zastosowania klucza matki tzw. "master-key", | TAK, podać | Tak. Gwarancja 24 miesięcy |
|  | 10. | Szafa aktowa  Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.): 200 x 60 x 45 cm  Szafa w środku 2 półki stałe i 2 półki przesuwne..  Wykonanie szafy:  - korpus z płyty meblowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm,  - wszystkie krawędzie wykończone obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty, krawędzie obrzeża zaokrąglone,  - wnętrze szafy posiada nawiercenia do regulacji półek na całej wysokości,  - półki płytowe, wykonane z płyty meblowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm,  - półki wyposażone w podpórki typu „secura” zapobiegające przypadkowemu wysunięciu półki,  - elementy mebla łączone za pomocą mimośrodów (nie dopuszcza się łączenia za pomocą kleju),  - ściany tylne szafek wykonane z płyty HDF o grubości 3 mm jednostronnie lakierowanej na kolor biały z systemowym stalowym wzmocnieniem,  - cokolik szafek dolnych demontowalny na klipsach. | TAK, podać | Tak. Gwarancja 24 miesięcy |
|  | 11. | Sofa rozkładana 3 -osobowa – tapicerka zmywalna dł. 210cm | TAK | Tak. Zgodnie z kolumną 2 /Parametry Techniczne/ |
|  | **II.** | **Pozostałe warunki** | TAK |  |
|  | 1. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać | Tak. Gwarancja 24 miesięcy |

**3. Punkt pielęgniarki - 100.P.03**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Opis** | **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** |
| **I.** | | **Parametry techniczne** |  |  |
| 1. | | Blat hpl gr. 38 mm w kolorze i strukturze do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta ( wymagany atest lub inny dokument świadczący o właściwościach antybakteryjnych i odporności na chemikalia). | TAK | Tak. Zgodnie z kolumną 2 /Parametry Techniczne/ |
| 2. | | Fotel obrotowy:  Wymiary:  - wysokość całkowita: 100 – 120 cm  Opis:  - szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie  - miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie z eko-skóry – kolor do uzgodnienia z zamawiającym  - oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem  - możliwość blokady siedziska i oparcia w różnych pozycjach  - regulacja siły oporu oparcia  - ścieralność tkaniny: minimum 300 000 cykli Martindale’a.  - zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika  - regulacja głębokości siedziska  - płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego  - podłokietniki: regulowane z miękkimi nakładkami  - kółka: samohamowne | TAK | Tak. Zgodnie z kolumną 2 /Parametry Techniczne/ |
|  | **II.** | **Pozostałe warunki** | TAK |  |
|  | 1. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać | Tak. Gwarancja 24 miesięcy |

**6. Pomieszczenie socjalne dla pielęgniarek - 100.P.04**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Opis** | **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** |
| **I.** | | **Parametry techniczne** |  |  |
| 1. | | Zestaw mebli kuchennych wykonanych z materiałów łatwo zmywalnych, nienasiąkliwych, odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych z wbudowanym zlewem 1 komorowym ( jednouchwytowa bateria kuchenna)  z blatem gr.38mm montowane 15cm nad podłogą, z wbudowaną lodówką  Fronty i korpusy płyta wiórowa laminowana, blat hpl 38mm. | TAK | Tak. Zgodnie z kolumną 2 /Parametry Techniczne/ |
| 2. | | W skład zabudowy wchodzi: zabudowa dolna   * Szafka dolna 1 drzwiowa pod zlew   Wymiary: 600x600x910 mm – szt.1   * Szafka dolna 1 drzwiowa Wymiary: 600x600x910 mm – szt.1 * Szafka stojąca z szufladami - Wymiary: 600x600x910 mm – szt. 1 * Szafka stojąca 1 drzwiowa zabudowa lodówki - Wymiary: 600x600x8910 mm – szt. 1 * Szafka stojąca 1 drzwiowa w wbudowanym pojemnikiem na odpady - Wymiary: 600x600x910 mm – szt. 1 * Zabudowa górna wisząca : szafka z półką 1 drzwiowa 600x370x720 – 5 szt. | TAK | Tak. Zgodnie z kolumną 2 /Parametry Techniczne/ |
| 3. | | Fronty szafek - płyta wiórowa o podwyższonym standardzie ścieralności norma EN14322 kolor do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta. Dokument potwierdzający klasyfikację ogniową i odporność i odporność na wysoką temperaturę wystawione przez lub dla producenta płyt. | TAK | Tak. Zgodnie z kolumną 2 /Parametry Techniczne/ |
| 4. | | Korpus szafek- płyta wiórowa o podwyższonym standardzie ścieralności norma EN14322 kolor do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta. Dokument potwierdzający klasyfikację ogniową i odporność i odporność na wysoką temperaturę wystawione przez lub dla producenta płyt.  Prowadnice: łożyskowe z hamulcem  Zawiasy: z hamulcem | TAK | Tak. Zgodnie z kolumną 2 /Parametry Techniczne/ |
| 5. | | Blat hpl gr. 38 mm w kolorze i strukturze do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta ( wymagany atest lub inny dokument świadczący o właściwościach antybakteryjnych i odporności na chemikalia). | TAK | Tak. Zgodnie z kolumną 2 /Parametry Techniczne/ |
| 6. | | Stolik o śr. 80cm na metalowej kolumnowej podstawie w kolorze do ustalenia + 4 krzesła z polipropylenu ( do ustalenia) | TAK | Tak. Zgodnie z kolumną 2 /Parametry Techniczne/ |
|  | **II.** | **Pozostałe warunki** | TAK |  |
|  | 1. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać | Tak. Gwarancja 24 miesięcy |

**4. Kuchenka oddziałowa - 100.T.01**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Opis** | **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** |
| **I.** | | **Parametry techniczne** |  |  |
| 1. | | Zestaw mebli kuchennych wykonanych z materiałów łatwo zmywalnych, nienasiąkliwych, odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych z wbudowanym zlewem 1 komorowym ( jednouchwytowa bateria kuchenna)  z blatem gr.38mm montowane 15cm nad podłogą, z wbudowaną lodówką  Fronty i korpusy płyta wiórowa laminowana, blat hpl 38mm. | TAK | Tak. Zgodnie z kolumną 2 /Parametry Techniczne/ |
| 2. | | W skład zabudowy wchodzi: zabudowa dolna   * Szafka dolna 1 drzwiowa pod zlew   Wymiary: 600x600x910 mm – szt.1   * Szafka dolna 1 drzwiowa Wymiary: 600x600x910 mm – szt.1 * Szafka stojąca z szufladami - Wymiary: 600x600x910 mm – szt. 1 * Szafka stojąca 1 drzwiowa zabudowa lodówki - Wymiary: 600x600x8910 mm – szt. 1 * Szafka stojąca 1 drzwiowa w wbudowanym pojemnikiem na odpady - Wymiary: 600x600x910 mm – szt. 1 * Zabudowa górna wisząca : szafka z półką 1 drzwiowa 600x370x720 – 5 szt. | TAK | Tak. Zgodnie z kolumną 2 /Parametry Techniczne/ |
| 3. | | Fronty szafek - płyta wiórowa o podwyższonym standardzie ścieralności norma EN14322 kolor do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta. Dokument potwierdzający klasyfikację ogniową i odporność i odporność na wysoką temperaturę wystawione przez lub dla producenta płyt. | TAK | Tak. Zgodnie z kolumną 2 /Parametry Techniczne/ |
| 4. | | Korpus szafek- płyta wiórowa o podwyższonym standardzie ścieralności norma EN14322 kolor do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta. Dokument potwierdzający klasyfikację ogniową i odporność i odporność na wysoką temperaturę wystawione przez lub dla producenta płyt.  Prowadnice: łożyskowe z hamulcem  Zawiasy: z hamulcem | TAK | Tak. Zgodnie z kolumną 2 /Parametry Techniczne/ |
| 5. | | Blat hpl gr. 38 mm w kolorze i strukturze do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta ( wymagany atest lub inny dokument świadczący o właściwościach antybakteryjnych i odporności na chemikalia). | TAK | Tak. Zgodnie z kolumną 2 /Parametry Techniczne/ |
|  | **II.** | **Pozostałe warunki** | TAK |  |
|  | 1. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać | Tak. Gwarancja 24 miesięcy |

**Zabudowa meblowa:**

**1. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy - 100.G.01**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis** | **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** |
| **I.** | **Parametry techniczne** |  |  |
| 1. | Zestaw mebli medycznych wykonanych z materiałów łatwo zmywalnych, nienasiąkliwych, odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych z wbudowanym zlewem 1 komorowym i umywalką i lodówką podblatową z blatem gr.30 mm montowane 15cm nad podłogą. | TAK | Tak. Zgodnie z kolumną 2 /Parametry Techniczne/ |
| 2. | W skład zabudowy wchodzi: zabudowa dolna   * Szafka dolna 1 drzwiowa pod umywalkę Wymiary: 600x600x910 mm – szt.1 * Szafka dolna 1 drzwiowa   Wymiary: 600x600x910 mm – szt.1   * Szafka stojąca 1 drzwiowa zabudowa lodówki - Wymiary: 600x600x8910 mm – szt. 1 * Szafka stojąca z szufladami - Wymiary: 600x600x910 mm –   szt. 1   * Szafka dolna 1 drzwiowa pod zlew Wymiary: 600x600x910 mm – szt.1 * Zabudowa górna wisząca : szafka z półką 1 drzwiowa 600x370x720 – 5 szt. | TAK | Tak. Zgodnie z kolumną 2 /Parametry Techniczne/ |
| 3. | Fronty szafek - płyta mdf lakierowana w kolorze do ustalenia | TAK | Tak. Zgodnie z kolumną 2 /Parametry Techniczne/ |
| 4. | Korpus szafek- płyta wiórowa o podwyższonym standardzie ścieralności norma EN14322 kolor do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta. Dokument potwierdzający klasyfikację ogniową i odporność i odpornośc na wysoką temperaturę wystawione przez lub dla producenta płyt. | TAK | Tak. Zgodnie z kolumną 2 /Parametry Techniczne/ |
| 5. | Blat konglomerat o gr. 30mm w kolorze do ustalenia | TAK | Tak. Zgodnie z kolumną 2 /Parametry Techniczne/ |
| **II.** | **Pozostałe warunki** | TAK |  |
| 1. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać | Tak. Gwarancja 48 miesięcy |