Torzym, 23.04.2024 r.

Nr sprawy: BGN.ll.271.2.2024

Zamawiający:

**Gmina Torzym**

**ul. Wojska Polskiego**

**32 66-235 Torzym**

 **Do wszystkich uczestników postępowania**

 **o udzielenie zamówienia publicznego**

Odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnień i zmiany treści SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy pn.: **„Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Torzymiu.”**

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2024-03-26 pod nr 2024/BZP 00260812/01

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy

 z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. poz. 2023 poz. 1605, 1720), wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi:

1.Prosimy o udostępnienie warunków technicznych przyłączenia do istniejących sieci wod.-kan., które zostały przywołane na str. 3 opisu technicznego zewnętrznych instalacji sanitarnych.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający udostępnia w załączniku.**

2. Brak profili sieci wodociągowej de63PE zasilającej zbiornik wody pożarowej oraz sieci wody z odzysku de63PE pomiędzy zbiornikiem retencyjnym a budynkiem hali sportowej. Prosimy o uzupełnienie.

**Odpowiedź:**

**Wnioskowane rozwiązanie jest składnikiem projektu wykonawczego, który to zgodnie z zapisami SWZ leży po stronie wykonawcy robót.**

3.Prosimy o udostępnienie schematu pomieszczenia kotłowni oraz rozwinięcia instalacji CT przywołanych na str. 4 i 5 opisu technicznego wewnętrznych instalacji sanitarnych.

**Odpowiedź:**

**Wnioskowane rozwiązanie jest składnikiem projektu wykonawczego, który to zgodnie z zapisami SWZ leży po stronie wykonawcy robót.**

4. W pomieszczeniu kotłowni nie został zaprojektowany wpust podłogowy wraz z włączeniem do instalacji kanalizacji podposadzkowej, więc prosimy o potwierdzenie braku konieczności jego wykonania.

**Odpowiedź: Wnioskowane rozwiązanie jest składnikiem projektu wykonawczego, który to zgodnie z zapisami SWZ leży po stronie wykonawcy robót.**

5.Prosimy o udostępnienie kart doborowych pomp ciepła zawierających szczegółowe wytyczne wyposażenia urządzeń, które zostały przywołane na str. 4 opisu technicznego wewnętrznych instalacji sanitarnych.

**Odpowiedź:**

**Wnioskowane rozwiązanie jest składnikiem projektu wykonawczego, który to zgodnie z zapisami SWZ leży po stronie wykonawcy robót.**

 6. W przedmiarze (część budowlana), dziale „pokrycia dachowe”, poddziale „zaplecze socjalne”, pozycja 144 wskazuje wełnę mineralną gr. 20cm. Zgodnie z dokumentacją grubość wełny mineralnej powinna wynosić 30 cm.
Prosimy o wskazanie poprawnego rozwiązania i ewentualną korektę przedmiaru robót.

**Odpowiedź:**

**Do wyceny należy przyjąć 30 cm.**

7. W przedmiarze (część budowlana), dziale „pokrycia dachowe”, poddziale „sala sportowa” brak pozycji dotyczącej warstwy z wełny mineralnej gr. 5cm – 50kg/m3 w ilości 1370,6m2 (zgodnie z oznaczeniem V1.1 SUFIT SALI).
Czy Zamawiający potwierdza powyższe? Jeśli tak, to prosimy o ewentualną korektę przedmiaru robót.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający potwierdza, do wyceny należy przyjąć wełnę mineralną nad okładzinami akustycznymi.**

**Zamawiający informuje że na etapie składania ofert nie żąda kosztorysu ofertowego tylko tabelę TECR**

8. W przedmiarze (część budowlana), witrynę szklaną pomieszczenia spikerki błędnie opisano jako fasadę FAS-6. Ilość przedmiarowa tej witryny, zgodnie z dokumentacją projektową, powinna wynosić 21,625m2 a wynosi 31,05
Czy Zamawiający potwierdza powyższe? Jeśli tak, to prosimy o ewentualną korektę przedmiaru robót.

**Odpowiedź:**

**Tak**

9. Przedmiar (część budowlana), dział „roboty wykończeniowe”, poddział „sala sportowa”, pozycja 222 wskazuje ilość 592,00m2.Z dokumentacji projektowej wynikaj ilość 761,25 m2.
Prosimy o wyjaśnienie i ewentualną korektę przedmiaru robót.

**Odpowiedź:**

**Do wyceny należy przyjąć wielkość zgodnie z częścią rysunkową.**

10. Przedmiar (część budowlana), dział „roboty wykończeniowe”, poddział „sala sportowa”, pozycja 223 wskazuje ilość sufitu akustycznego 1198m2. Z dokumentacji projektowej wynika ilość 1412,3 m2. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualną korektę przedmiaru robót.

**Odpowiedź:**

**Do wyceny należy przyjąć wielkość zgodnie z częścią rysunkową.**

11. Przedmiar (część budowlana), dział „roboty wykończeniowe”, poddziały „parter”, „pom. Nr 2 korytarz”, pozycja 232 wskazuje montaż drzwi D-3 w ilości 10szt.
Zgodnie z dokumentacją projektową ilość drzwi D-3 powinna tu wynosić 13 szt.
Prosimy o wyjaśnienie i ewentualną korektę przedmiaru robót.

**Odpowiedź:**

**Do wyceny należy przyjąć wielkość zgodnie z częścią rysunkową.**

12. Przedmiar (część budowlana), dział „roboty wykończeniowe”, poddziały „parter”, „pom. Nr 3 wiatrołap”, pozycja 250 dotycząca sufitów podwieszanych wskazuje ilość 17,46m2
Zgodnie z dokumentacją projektową ilość sufitów powinna tu wynosić 35,06 m2
Prosimy o wyjaśnienie i ewentualną korektę przedmiaru robót.

**Odpowiedź:**

**Do wyceny należy przyjąć wielkość zgodnie z częścią rysunkową.**

13. Przedmiar (część budowlana), dział „roboty wykończeniowe”, poddziały „parter”, „pom. Nr 3 wiatrołap”, pozycje 251 i 252 dotyczące gruntowania i wykonania posadzek z płytek typu GRES wskazują ilości po 17,46m2 każda.
Zgodnie z dokumentacją projektową prawidłowe ilości powinny wynosić po 35,06 m2 dla każdej pozycji. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualną korektę przedmiaru robót.

**Odpowiedź:**

**Do wyceny należy przyjąć wielkość zgodnie z częścią rysunkową.**

14. Przedmiar (część budowlana), dział „roboty wykończeniowe”, poddziały „parter”, „pom. Nr 12 siłownia”, pozycje 287,290,291 dotycząca gruntowania, tynków gipsowych oraz gładzi ścian wskazuje ilości po 53,089m2. Zgodnie z dokumentacją projektową ilość powyższych robót powinna wynosić po 89,56 m2 Prosimy o wyjaśnienie i ewentualną korektę przedmiaru robót.

**Odpowiedź:**

**Do wyceny należy przyjąć wielkość zgodnie z częścią rysunkową.**

15. Przedmiar (część budowlana), dział „roboty wykończeniowe”, poddziały „parter”, „pom. Nr 12 siłownia”, pozycja 294 dotycząca sufitów podwieszanych wskazuje ilość 44,91m2.
Zgodnie z dokumentacją projektową ilość sufitów powinna tu wynosić 71,23 m2
Prosimy o wyjaśnienie i ewentualną korektę przedmiaru robót.

**Odpowiedź:**

**Do wyceny należy przyjąć wielkość zgodnie z częścią rysunkową.**

16. Przedmiar (część budowlana), dział „roboty wykończeniowe”, poddziały „parter”, „pom. Nr 12 siłownia”, pozycje 295,296 dotyczące gruntowania i wykonanie posadzek z płytek typu wykładzina wskazują ilości po 44,91m2 każda.
Zgodnie z dokumentacją projektową prawidłowe ilości powinny wynosić po 71,23 m2 dla każdej pozycji. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualną korektę przedmiaru robót.

**Odpowiedź:**

**Do wyceny należy przyjąć wielkość zgodnie z częścią rysunkową.**

17. Przedmiar (część budowlana), dział „roboty wykończeniowe”, poddziały „parter”, „pom. Nr 13 magazynek”, pozycje 298,299,300,301 dotycząca gruntowania, tynków gipsowych, gładzi oraz malowania ścian wskazuje ilości po 21,058m2.
Zgodnie z dokumentacją projektową, ilość powyższych robót powinna wynosić po 45,23 m2 dla każdej pozycji.
Prosimy o wyjaśnienie i ewentualną korektę przedmiaru robót.

**Odpowiedź:**

**Do wyceny należy przyjąć wielkość zgodnie z częścią rysunkową.**

18. Przedmiar (część budowlana), dział „roboty wykończeniowe”, poddziały „parter”, „pom. Nr 13 magazynek”, pozycje 303,304 dotyczące gruntowania i wykonanie posadzek z płytek typu GRES wskazują ilości po 4,02m2 każda.
Zgodnie z dokumentacją projektową prawidłowe ilości powinny wynosić po 13,23 m2 dla każdej pozycji.
Prosimy o wyjaśnienie i ewentualną korektę przedmiaru robót.

**Odpowiedź:**

**Do wyceny należy przyjąć wielkość zgodnie z częścią rysunkową.**

19. Przedmiar (część budowlana), dział „roboty wykończeniowe”, poddziały „parter”, „pom. Nr 14 wc niepełnosprawnych”, pozycje 308,309,310 dotyczące gruntowania i wykonania posadzek z płytek typu GRES oraz sufitów podwieszanych, wskazują ilości po 2,984m2 każda.
Zgodnie z dokumentacją projektową prawidłowe ilości powinny wynosić po 11,23 m2 dla każdej pozycji. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualną korektę przedmiaru robót.

**Odpowiedź:**

**Do wyceny należy przyjąć wielkość zgodnie z częścią rysunkową.**

20. Przedmiar (część budowlana), dział „roboty wykończeniowe”, poddziały „parter”, „pom. Nr 14 wc niepełnosprawnych”, pozycje 306,307 dotyczące gruntowania, licowania ścian płytkami, wskazują ilości po 17,839m2.
Zgodnie z dokumentacją projektową ilość powyższych robót powinna wynosić po 37,45 m2 każda. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualną korektę przedmiaru robót.

**Odpowiedź:**

**Do wyceny należy przyjąć wielkość zgodnie z częścią rysunkową.**

21. Przedmiar (część budowlana), dział „roboty wykończeniowe”, poddziały „parter”, „pom. Nr 15 pom. techniczne”. Dokumentacja projektowa pod numerem 15, wskazuje pomieszczenie klatki schodowej.
Prosimy o wyjaśnienie i korektę przedmiaru robót, ilości robót oraz tabeli elementów ceny ryczałtowej o prawidłowe pomieszczenie.

**Odpowiedź:**

**Do wyceny należy przyjąć wielkość zgodnie z częścią rysunkową.**

22. Przedmiar (część budowlana), dział „roboty wykończeniowe”, poddziały „parter”, „ pom. nr
16,1P\_34,5P – klatka schodowa”, wskazują tu do wykonania pomieszczenia nr 16,1P\_34,5P – klatka schodowa.
Pomieszczenie nr 34 zostało również uwzględnione poddziale „pom nr 34 – klatka schodowa”.
Ponadto pomieszczenie nr 1P powinno mieścić się w poziomie widowni, nie zaś w poziomie parteru.
Prosimy o wyjaśnienie i korektę przedmiaru robót, ilości robót oraz tabeli elementów ceny ryczałtowej o prawidłowe pomieszczenia.

**Odpowiedź:**

**Do wyceny należy przyjąć wielkość zgodnie z częścią rysunkową.**

23. Przedmiar (część budowlana), dział „roboty wykończeniowe”, poddziały „parter”, „pom. Nr 17 pom. trenerów”, pozycje 334,337,338,339 dotycząca gruntowania, tynków gipsowych, gładzi oraz malowania ścian wskazuje ilości po 46,50m2.
Zgodnie z dokumentacją projektową ilość powyższych robót powinna wynosić po 72.45 m2
Prosimy o wyjaśnienie i ewentualną korektę przedmiaru robót.

**Odpowiedź:**

**Do wyceny należy przyjąć wielkość zgodnie z częścią rysunkową.**

24. Przedmiar (część budowlana), dział „roboty wykończeniowe”, poddziały „poziom widowni”, „pom. Nr 2P, 6P korytarz”, pozycje 414-417 dotyczące gruntowania, tynków gipsowych, gładzi oraz malowania ścian wskazują ilości po 56,08m2 każda.
Zgodnie z dokumentacją projektową, ilość powyższych robót powinna wynosić po 86,96 m2 każda. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualną korektę przedmiaru robót.

**Odpowiedź:**

**Do wyceny należy przyjąć wielkość zgodnie z częścią rysunkową.**

25. Przedmiar (część budowlana), dział „roboty wykończeniowe”, poddziały „poziom widowni”, „pom. Nr 2P, 6P korytarz”, pozycja 419, dotycząca sufitów podwieszanych, wskazuje ilość 14,4m2. Zgodnie z dokumentacją projektową ilość sufitów powinna tu wynosić 39,59 m2 Prosimy o wyjaśnienie i ewentualną korektę przedmiaru robót.

**Odpowiedź:**

**Do wyceny należy przyjąć wielkość zgodnie z częścią rysunkową.**

26. Przedmiar (część budowlana), dział „roboty wykończeniowe”, poddziały „poziom widowni”, „pom. Nr 2P, 6P korytarz”, pozycje 420,421, dotyczące gruntowania i wykonania posadzek z płytek typu GRES wskazują ilości po 14,40m2 każda.
Zgodnie z dokumentacją projektową prawidłowe ilości powinny wynosić po 56,06 m2 dla każdej pozycji. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualną korektę przedmiaru robót.

**Odpowiedź:**

**Do wyceny należy przyjąć wielkość zgodnie z częścią rysunkową.**

27. Przedmiar (część budowlana), dział „roboty wykończeniowe”, poddziały „poziom widowni”, „pom. 9P - spikerka”, pozycja nr 442 uwzględnia montaż fasady szklanej w ilości 11,05m2, opisanej jako FAS-6. Dokumentacja projektowa wskazuje tu wykonanie witryny szklanej spikerki, w ilości 31,23 m2.
Prosimy o wyjaśnienie i korektę przedmiaru robót, ilości robót oraz tabeli elementów ceny ryczałtowej o prawidłowe pomieszczenie.

**Odpowiedź:**

**Do wyceny należy przyjąć wielkość zgodnie z częścią rysunkową.**

28. Przedmiar (część budowlana), dział „roboty wykończeniowe”, poddziały „poziom widowni”, „pom. Nr 10P – widownia 200 miejsc”, pozycja 457 dotycząca wykonania izolacji z płyty lamelowej wskazuje ilość 155,02m2
Zgodnie z dokumentacją projektową prawidłowa ilość powinna wynosić 256,23 m2
Prosimy o wyjaśnienie i ewentualną korektę przedmiaru robót.

**Odpowiedź:**

**Do wyceny należy przyjąć wielkość zgodnie z częścią rysunkową.**

29. Przedmiar (część budowlana), dział „roboty wykończeniowe”, poddziały „poziom widowni”, „pom. Nr 10P – widownia 200 miejsc”, pozycje 458,459,461 dotyczące ułożenia podłogi – 2xpłyta StopFire wraz z wykładziną wskazuję ilość po 130,19m2
Zgodnie z dokumentacją projektową prawidłowe ilości powinny wynosić po 185,23 m2
Prosimy o wyjaśnienie i ewentualną korektę przedmiaru robót.

**Odpowiedź:**

**Do wyceny należy przyjąć wielkość zgodnie z częścią rysunkową.**

30. Przedmiar (część budowlana), nie uwzględnia pomieszczeń nr: 35,36,37,38,16,14P,
15P,17P,18P,,19P,20P,21P,22P,24P, które wskazane są w dokumentacji projektowej.
Prosimy o wyjaśnienie i korektę przedmiaru robót, ilości robót oraz tabeli elementów ceny ryczałtowej o brakujące pomieszczenia.

**Odpowiedź:**

**Do wyceny należy przyjąć wielkość zgodnie z częścią rysunkową.**

31. Przedmiar (część sanitarna zewnętrzna), dział „Instalacje sanitarne zew”, poddział „instalacja wodociągowa”, pozycje nr 616,617,618, wskazują kolejno:
- montaż rurociągów o średnicy 90mm w ilości 69,32mb
- montaż rurociągów o średnicy 63mm w ilości 8,18mb
- montaż rurociągów o średnicy 32mm w ilości 8,18mb
Dokumentacja projektowa zawiera jedynie profil instalacji wody dla średnicy rurociągu 90mm w ilości 23,15m. Brakuje natomiast profili dla średnicy 63mm (wodociąg i woda z odzysku) i 32mm. Na rysunku „zagospodarowania terenu” zaznaczone są tylko rurociągi o średnicy 63mm i 90mm. Brak zaznaczenia tu rurociągu o średnicy 32mm.
Prosimy o wyjaśnienie i udostępnienie wszystkich profili wodociągowych.

**Odpowiedź:**

**Wnioskowane rozwiązanie jest składnikiem projektu wykonawczego który to zgodnie z zapisami SWZ leży po stronie wykonawcy robót.**

32. Przedmiar (część sanitarna zewnętrzna), dział „Instalacje sanitarne zew”, poddział „kanalizacja deszczowa”, pozycje nr 668,669,670 wskazują do wykonania kolejno:
- montaż kanałów o średnicy 250mm w ilości 79,89m
- montaż kanałów o średnicy 200mm w ilości 116,24m
Zgodnie z profilem kanalizacji deszczowej ilości powinny wynosić:
- montaż kanałów o średnicy 250mm w ilości 105,3 m
- montaż kanałów o średnicy 200mm w ilości 149,5 m
Prosimy o wyjaśnienie i ewentualną korektę przedmiaru robót.

**Odpowiedź:**

**Do wyceny należy przyjąć wielkość zgodnie z częścią rysunkową.**

33. Prosimy o przedstawienie specyfikacji w zakresie balustrady zewnętrznej montowanej do ścian oporowych.

**Odpowiedź:**

**Stal nierdzewna**

34. Prosimy o wskazanie na rysunkach gdzie należy zamontować ścianki oporowe. Prosimy jednocześnie o wskazanie ich wysokości.

**Odpowiedź:**

**Lokalizacje ścianek oporowych wskazano na projekcie zagospodarowania terenu. Szczegółowe rozwiązania będą zawarte w dokumentacji wykonawczej leżącej po stornie wykonawcy robót**

35. Prosimy o sprecyzowanie w jakim zakresie należy przewidzieć nowe ogrodzenie.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z częścią zagospodarowania terenu.**

36. Prosimy o jednoznaczne wskazanie ilości, gatunków i średnic pni drzew do wycinki.

**Odpowiedź:**

**Uzyskanie zgody na wycinkę drzew leży po stronie wykonawcy robót, wykonawca przekaże wniosek o wycinkę Zamawiającemu.**

37. Czy w ramach udzielonej gwarancji należy uwzględnić koszty konserwacji instalacji i urządzeń oraz wymianę materiałów eksploatacyjnych?

**Odpowiedź:**

**Nie**

38. Prosimy o wskazanie ilości sprzętu pomieszczenia siłowni. Pomiędzy opisem technicznym a
przedmiarem robót jest rozbieżność.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z częścią opisową.**

39. Prosimy o uszczegółowienie sposobu wykończenia salki RICOCHAT. Zestawienie wykończenie nie uwzględnia tego pomieszczenia.

**Odpowiedź:**

**Wnioskowane rozwiązanie jest składnikiem projektu wykonawczego który to zgodnie z zapisami SWZ leży po stronie wykonawcy robót.**

40. W pozycjach przedmiaru robót 537 oraz 582 wskazano dostawę tego samego wyposażenia
sportowego. Prosimy o informację, czy w obu pozycjach należy wycenić ten sam sprzęt sportowy?

**Odpowiedź:**

**Do wyceny należy przyjąć wielkość zgodnie z częścią rysunkową.**

41. W związku z przekroczeniem 50kW mocy instalacji fotowoltaicznej, co zmienia jej typ na małą instalację, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę mocny instalacji fotowoltaicznej na 49,5kW co pozwoli zaklasyfikować instalację jako mikro.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

42. W związku z obowiązkiem wykonania przez Wykonawcę projektu wykonawczego 40 dni od zawarcia Umowy, informujemy, ze wykonanie kosztorysu jest możliwe do wykonania wyłącznie po zrealizowaniu projektu wykonawczego, dlatego wnioskujemy w powyższym uzasadnieniu o wykreślenie obowiązku przedłożenia kosztorysu do umowy.

**Odpowiedź:**

**Na etapie składania ofert zmawiający nie żąda kosztorysu ofertowego tylko tabel TECR.**

43. Proszę o potwierdzenie występowania zgodnie z przedstawionymi badania geologicznymi oraz opisem w branży konstrukcyjnej warstw nasypowych nienośnych w obrębie projektowej hali sportowej i konieczności jej wymiany wraz z pozostałościami po budynku.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający potwierdza wymianę gruntu.**

44. Prosimy o uzupełnienie zestawienia brakującej stolarki fasadowej FAS - 9 i 9-FAS 10

**Odpowiedź:**

 **Do wyceny należy przyjąć wielkość zgodnie z częścią rysunkową.**

45. Prosimy o określenie EI dla wszystkich fasad wyszczególnionych na rys A-12 oraz brakujących na zestawieniu FAS - 9 i 10 W danych technicznych żadna Fasada nie została opisana jako EI Prosimy o uzupełnienie dokumentacji

**Odpowiedź:**

**W części rysunkowej wskazano które elementy są w ścianach oddzielenia pożarowego oraz jaką mają odporność pożarową.**

46. Projekt Wykonawczy nie przewiduje ingerencji w zagospodarowanie terenu polegającego na użytkowaniu drogi dojazdowej na teren budowy ( ok 750 mb dorgi )
Prosimy o informację dot. klasy drogi dojazdowej ( w celu transportu materiałów na budowę i sprzętu cieżkiego)

**Odpowiedź:** **Zamawiający nie ma wiedzy na temat klasy , czy nośności drogi. Zamawiający informuje że jeżeli w wyniku prac budowlanych drogi dojazdowe zostaną uszkodzone, wykonawca robót staraniem własnym i na koszt własny przywróci je do stanu pierwotnego.**

47. Czy w ramach inwestycji należy uwzględnić odtworzenie drogi dojazdowej

**Odpowiedź:**

**Tak, jeżeli zostanie uszkodzona.**

48. Prosimy o podanie konstrukcji ( podbudowy ) drogi dojazdowej

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z dokumentacja projektową.**

49. Prosimy o wskazanie właściciela/ zarządcę dróg dojazdowych do budynku Szkoły

**Odpowiedź:**

**Gmina Torzym oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.**

50. Czy dla przeszkleń FAS-9 i FAS-10 (salki Ricochet i Fitness), których nie ma w zestawieniu przeszkleń, należy przyjąć wymagania analogicznie jak dla pozostałych przeszkleń?

**Odpowiedź:**

**Tak, za wyjątkiem izolacyjności termicznej.**

51. Czy oprócz 2 szt. kotar dzielących salę sportową na 3 części (wykazanych w zestawieniu wyposażenia) należy również przyjąć w ofercie dodatkową kotarę wydzielającą widownię (kotara niewykazana w zestawieniu, ale widoczna na przekroju P1)?

**Odpowiedź:**

**Tak.**

52. Salka Ricochet – czy dopuszczają Państwo wykonanie salki w systemie ścian betonowych lub tynkowanych bez specjalnych, drogich okładzin?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań , lecz mając na uwadze charakter użytkowy salki oczekuje trwałości okładzin zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia.**

53. Prosimy o udostępnienie kart doborowych pomp ciepła zawierających szczegółowe wytyczne wyposażenia urządzeń, które zostały przywołane na str. 4 opisu technicznego wewnętrznych instalacji sanitarnych.

**Odpowiedź**:

**Wnioskowane karty są składnikiem projektu wykonawczego, który to zgodnie z zapisami SWZ leży po stronie wykonawcy robót.**

54. Prosimy o udostępnienie schematu pomieszczenia kotłowni oraz rozwinięcia instalacji CT przywołanych na str. 4 i 5 opisu technicznego wewnętrznych instalacji sanitarnych.

**Odpowiedź:**

**Wnioskowane rozwiązanie jest składnikiem projektu wykonawczego który to zgodnie z zapisami SWZ leży po stronie wykonawcy robót.**

55. W pomieszczeniu kotłowni nie został zaprojektowany wpust podłogowy wraz z włączeniem do instalacji kanalizacji podposadzkowej, więc prosimy o potwierdzenie braku konieczności jego wykonania.

**Odpowiedź:**

**Szczegółowe rozwiązania są składnikiem projektu wykonawczego który to zgodnie z zapisami SWZ leży po stronie wykonawcy robót.**

56. Brak profili sieci wodociągowej de63PE zasilającej zbiornik wody pożarowej oraz sieci wody z odzysku de63PE pomiędzy zbiornikiem retencyjnym a budynkiem hali sportowej. Prosimy o uzupełnienie.

**Odpowiedź:**

 **Szczegółowe rozwiązania są składnikiem projektu wykonawczego który to zgodnie z zapisami SWZ leży po stronie wykonawcy robót.**

Powyższe wyjaśnienia Specyfikacji Warunków Zamówienia wiążą Wykonawców z chwilą ich zamieszczenia na stronie prowadzonego postepowania.

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

 Burmistrz Miasta i Gminy Torzym

 /-/ Ryszard Stanulewicz