|  |
| --- |
| **nr sprawy: GPI.PZP.7.2023 Załącznik nr 1 do SWZ** |
| **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** |

1. Przedmiotem zamówienia jest **„Naprawa nawierzchni gruntowych dróg gminnych wraz z profilowaniem i zagęszczeniem”:**
2. W zakres zamówienia wchodzi wykonanie:
3. remontu gruntowych dróg gminnych mieszanką kamienną 0 – 31,5 mm (C 90/30) na wyznaczonych przez Zamawiającego odcinkach położonych na terenie Gminy Zawonia, który swoim zakresem obejmuje:
4. ścięcie zawyżonego pobocza z odwozem materiału
5. mechaniczne profilowanie równiarką i zagęszczenie istniejącego podłoża (nadania profilu podłużnego i poprzecznego drogi),
6. mechaniczne zagęszczenie nawierzchni drogi walcem wibracyjnym,
7. zakup, transport i ułożenie rozściełaczem mas bitumicznych warstwy z mieszanki kamiennej wraz zagęszczeniem (10 cm po zagęszczeniu). Mieszanka kamienna frakcja 0 – 31,5 mm, C 90/3 do górnych warstw szutrowych, typu granit. Wierzchnią warstwę wykonanej nawierzchni z kruszywa łamanego należy uzupełnić drobnymi frakcjami grysowymi 2-5 mm przed dogęszczeniem ostatecznym. Deklaracja GA 85 odpowiadająca Normie PNEN 13242+A1.
8. ręcznie plantowanie poboczy gruntowych.
9. regulacji wysokościowej urządzeń podziemnych w pasie drogowym,
10. szacunkowa ilość powierzchni do remontu łącznie około 5485,0 m2,
11. szacunkowa ilość powierzchni do profilowania nawierzchni równiarką oraz mechanicznego zagęszczenia walcem: 6000,0 m2,
12. należy używać kruszyw wysokiej jakości dla górnych warstw podbudowy. Kruszywo musi być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny, frakcja 0-31,5 mm zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowiącą załącznik do SWZ. Dostarczony materiał nie może zawierać gwoździ, metalowych drutów, śmieci, drewna i innych zanieczyszczeń mogących uszkodzić pojazdy poruszające się po drogach. W przypadku ujawnienia w zawartości kruszywa takich zanieczyszczeń Zamawiający żądać będzie usunięcia tych zanieczyszczeń. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia w ramach każdej z dostaw potwierdzonego za zgodność z oryginałem dokumentu – certyfikatu potwierdzającego klasę kruszywa. Z uwagi na fakt, iż prace będą wykonywane na terenie użytkowanym, Wykonawca przy wykonaniu usługi musi zakładać jak najmniejszą uciążliwość dla użytkowników drogi oraz przestrzegać zasad BHP. Powyższe roboty planuje się wykonać na drogach gminnych – gruntowych na terenie gminy Zawonia.

**UWAGA!!!**

**Odpady należy wywieźć i zagospodarować na koszt Wykonawcy zgodnie z przepisami prawa.**

**Integralną częścią Opisu przedmiotu zamówienia pn.: Naprawa nawierzchni gruntowych dróg gminnych wraz z profilowaniem i zagęszczeniem, są następujące dokumenty:**

1. Szczegółowe specyfikacje techniczne.