##### Szafki i regały na sprzęt medyczny z blatami do sporządzania leków – 2 kpl.

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

***Uwaga! Szczegółowy opis wypełnienia niniejszego załącznika znajduje się w Rozdz. XI, pkt. 4 SIWZ.***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | Podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PARAMETRY** | PARAMETRY GRANICZNE | Oferowane parametry  (wypełnia Wykonawca) |
| KOMPLET I | | |
| Zabudowa meblowa (2k) wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Fronty malowane proszkowo na dowolny kolor z palety RAL- do wyboru przez Zamawiającego.  W skład zabudowy wchodzą:  **1)** **Szafka stojąca dwudrzwiowa podblatowa**  - **4 szt.**  Opis:  Drzwi szafki pełne, otwierane skrzydłowo. Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Wewnątrz szafki jedna półka czyli dwie przestrzenie. Półka regulowana. Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary: 1000x600x850 mm  **2) Szafka stojąca z 4 szufladami, podblatowa – 2 szt.**  Opis:  Szuflady o równej głębokości umieszczone jedna pod drugą, na prowadnicach samodociągowych z pełnym wysuwem. Fronty szafki wykonane w technologii podwójnych ścianek z wypełnieniem. Każda z szuflad wyposażona w uchwyt typu C. Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary: 500x600x850 mm.  Blat ciepły z materiału typu Corian. Wymiary: 2500x600 mm.  **3) Szafka dwudrzwiowa, wisząca – 4 szt.** Opis:  Drzwi szafki otwierane skrzydłowo. Drzwi szafki przeszklone. Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyte. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Wewnątrz jedna półka czyli dwie przestrzenie. Półka regulowana. Wszystkie krawędzie zaokrąlone, bezpieczne.  Wymiary: 1000x370x600 mm.  **4) Szafka jednodrzwiowa, wisząca – 2 szt.** Opis:  Drzwi szafki otwierane z prawej na lewą stronę (standardowo) lub odwrotnie (na życzenie Zamawiającego). Drzwi szafki przeszklone (front). Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyte. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Wewnątrz jedna półka czyli dwie przestrzenie. Półka regulowana.  Wszystkie krawędzie zaokrąlone, bezpieczne. Wymiary: 500x370x600 mm.  Oświetlenie podszafkowe LED | TAK |  |
| KOMPLET II | | |
| Zabudowa meblowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Fronty malowane proszkowo na dowolny kolor z palety RAL- do wyboru przez Zamawiającego. Blat ciepły z materiału typu Corian.  W skład zabudowy wchodzą:  **1) Szafa dwudrzwiowa – 1 szt.**  Opis:  Szafa z drzwiami przeszklonymi. Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste. Drzwi szafy otwierane skrzydłowo. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy). Wewnątrz szafy pięć półek czyli sześć przestrzeni. Półki regulowane, wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Szafa wyposażona w zamek. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary: 1000x580x2000 mm.  **2)** **Szafka stojąca dwudrzwiowa – 1 szt.**  Opis:  Drzwi szafki pełne, otwierane skrzydłowo. Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Wewnątrz szafki jedna półka czyli dwie przestrzenie. Półka regulowana. Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm  (możliwość wypoziomowania szafki). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Szafka wyposażona w zamek. Wymiary: 1200x600x850 mm.  **3) Szafka stojąca z 4 szufladami – 1 szt**.  Opis:  Szuflady o równej głębokości umieszczone jedna pod drugą, na prowadnicach samodociągowych z pełnym wysuwem. Fronty szafki wykonane w technologii podwójnych ścianek z wypełnieniem. Każda z szuflad wyposażona w uchwyt typu C. Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Szafka wyposażona w zamek centralny. Wymiary: 600x600x850 mm  Oświetlenie podszafkowe LED | TAK |  |
| Komplet I i II zgodny z wymaganiami technologicznymi określonymi w zał. nr 3 do SIWZ | TAK |  |