|  |
| --- |
| Przedmiot zamówienia - wymagania sprzętowe Zamawiającego |
| Monitor | LCD |
| Proporcje obrazu | 16:09 |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Typ matrycy | TFT IPS |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 336.31 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 597.89 mm |
| Plamka matrycy | 0.311 mm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Czas reakcji | 8 ms |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | ·        1 x 15-pin D-Sub |
| ·        1 x DisplayPort |
| Certyfikaty | ·        Energy Star |
| ·        TCO |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 30 W |
| Akcesoria w zestawie | ·        Monitor z podstawą |
| ·        Przewód zasilający |
| ·        1 x kabel DP (DP-DP) |
| ·        1 x kabel VGA (tylko w regionie EMEA i w Japonii) |
| ·        1 x osłona śruby VESA |
| ·        1 x kabel DP do HDMI 1,8m |
| ·        Skrócony podręcznik konfiguracji |
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | Max. 459 mm |
| Szerokość | Max. 622 mm |
| Głębokość | Max. 175 mm |
| Waga | Max. 5.9 kg |
| Gwarancja | 36 m-cy door-to-door |