**Opis przedmiotu zamówienia:**

1. Piaskarka fabrycznie nowa, kompletna, sprawna technicznie, gotowa do eksploatacji, bez zastawu, bez obciążeń, wolna od wad prawnych i fizycznych (konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych). Pod pojęciem „fabrycznie nowa” Zamawiający rozumie posypywarkę nie używaną, nie zniszczoną, nie eksploatowaną (przed nabyciem nie była w jakiejkolwiek formie używana i eksploatowana);
2. Rok produkcji  2020 - 2021;
3. Pojemność zbiornika posypywarki min 0,2m3 max. 0,3m3;
4. Konstrukcja blach i profili wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej;
5. Układ jezdny jednoosiowy (oś sztywna)
6. Napęd taśmowy mechanizmu podającego (silnik hydrauliczny)
7. Napęd tarcz adaptera rozsypującego (silnik hydrauliczny)
8. Sterowanie posuwem taśmy, płynnie zaworem hydraulicznym
9. Zapotrzebowanie mocy do 50KM
10. Przeznaczona do posypywania różnymi środkami uszorstniającymi ze szczególnym  uwzględnieniem piasku oraz mieszanek solno-piaskowych za pomocą obracającego się walca
11. Rozrzut grawitacyjny
12. Szerokości sypania – od 1100 mm do 1300 mm
13. Ładowność od 320 kg – 400 kg
14. Intensywność posypywania uzależniona jest od szybkości obrotów oraz stopniowej regulacji siły docisku przesłony do walca.
15. W zestawie – mieszadło służące do rozdrabniania wsypanego materiału przeciwdziałające jego zbryleniu w maszynie.
16. W zestawie nadstawka zwiększająca pojemność zbiornika max do 0,4 m3
17. Części stalowe zabezpieczone powłoką antykorozyjną zabezpieczającą przed chemicznym działaniem soli;
18. Pokrowiec ochronny zabezpieczający materiał rozsypywany przed działaniem czynników zewnętrznych z możliwością szybkiego i łatwego zakrywania i odkrywania bez konieczności wchodzenia na urządzenie
19. Krata spełniająca funkcję zabezpieczające przed przedostawaniem się materiału   
    o nadmiernych gabarytach oraz zapewniająca pełne bezpieczeństwo operatora
20. Niezbędne elementy do mocowania i zabezpieczenia posypywarki na skrzyni ładunkowej nośnika;
21. Piaskarka pomalowana na kolor pomarańczowy;
22. Podnóża (podpory) umożliwiające montaż i demontaż posypywarki z nośnika;
23. Wymagania dodatkowe:

* Dostawa posypywarki i wykonanie nieodpłatnego pierwszego montażu posypywarki na nośnik w siedzibie Zamawiającego;
* Udzielenie gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum 24 miesięcy (licząc od daty odbioru);
* W okresie gwarancji zapewnienie obsługi serwisowej co najmniej dwa razy w roku oraz napraw gwarancyjnych w siedzibie Zamawiającego bez ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów w tym kosztów dojazdu do siedziby Zamawiającego. W przypadku gdy warunki techniczne uniemożliwią wykonanie naprawy u Zamawiającego, Wykonawca dokona naprawy we własnym serwisie ponosząc koszty transportu urządzenia oraz zapewni na czas naprawy urządzenie zastępcze (gdy czas naprawy będzie dłuższy niż 7 dni);
* Koszty materiałów eksploatacyjnych (smary, oleje itp.) w okresie gwarancji pokrywa Wykonawca;
* Dołączenie do przekazanej piaskarki opracowanej w języku polskim deklaracji zgodności, instrukcji techniczno – eksploatacyjnej i katalogu części zamiennych;
* Dostawca jest odpowiedzialny za jakość oraz zgodność przedmiotu zamówienia z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia;
* Wykonawca zobowiązany jest do wskazania osób wraz z ich telefonami kontaktowymi   
  i numerów faksów niezbędnych do prawidłowej realizacji umowy.