|  |
| --- |
| **Parametry przedmiotu zamówienia** |
| **Przedmiot zamówienia** | **Typ, rodzaj, wymiary w cm dł. x gł. x wys.** | **Ilość/j.m.** |
| **Szafa na ubrania** Zdjęcie poglądowe | 1. Dwudrzwiowa.
2. Dwie półki, drążek lub wieszak poprzeczny na wieszaki zamocowany od spodu do górnej półki.
3. Wykonane z płyt wiórowych obustronnie laminowanych o właściwościach antyrefleksyjnych, dużą odpornością: na ścieranie i zarysowanie, działanie czynników chemicznych i wilgoć, na działanie temperatury w klasie higieniczności E1, oraz parametrom zawartych w normie PN-EN 14323.
4. Front - Kolor brzoza, płyta wiórowa, laminowana gr 18 mm.
5. Korpus - płyta wiórowa, laminowana gr 18 mm. Kolor RAL 9006.
6. Ściana tylna - płyta wiórowa, laminowana grubość min. 10 mm. Kolor RAL 9006.
7. Półki - płyta wiórowa, laminowana grubość min. 22 mm. Kolor RAL 9006.
8. Wykończenie krawędzi - PCV/PP grubość 2 mm.
9. Uchwyty - metalowe kolor RAL 9006, rozstaw 128 mm.
10. Zamek – fronty płytowe-zamek patentowy + 2 klucze, klucz i zamek mają posiadać swój indywidualny numer.
11. Osadzone na stopkach lub nóżkach o gr/ fi 4- 5 cm, wys. 2,5-5 cm, regulacja od wewnątrz szafy, zakres regulacji od 0 do min 1 cm.
12. Wymiary w cm: 60 x 42 – 45 x 184-205.
 | 25 sztuk |
| **Szafa na dokumenty 5 OH** Zdjęcie poglądowe | 1. Dwudrzwiowa.
2. 4 półki (5 przestrzeni), przestrzeń między półkami na swobodne włożenie segregatorów A-4.
3. Możliwość regulacji wysokości półek nie dot. półek konstrukcyjnych.
4. Wykonane z płyt wiórowych obustronnie laminowanych o właściwościach antyrefleksyjnych, dużą odpornością: na ścieranie i zarysowanie, działanie czynników chemicznych i wilgoć, na działanie temperatury w klasie higieniczności E1, oraz parametrom zawartych w normie PN-EN 14323.
5. Front - Kolor brzoza, płyta wiórowa, laminowana gr 18 mm.
6. Korpus - płyta wiórowa, laminowana grubość 18 mm. Kolor RAL 9006.
7. Ściana tylna - płyta wiórowa, laminowana grubość min. 10 mm. Kolor RAL 9006.
8. Półki - płyta wiórowa, laminowana grubość min. 22 mm. Kolor RAL 9006.
9. Wykończenie krawędzi - PCV/PP grubość 2 mm.
10. Uchwyty - metalowe kolor RAL 9006, rozstaw 128 mm.
11. Zamek – fronty płytowe -zamek patentowy + 2 klucze, klucz i zamek mają posiadać swój indywidualny numer.
12. Osadzone na stopkach lub nóżkach o gr/ fi 4- 5 cm, wys. 2,5-5 cm, regulacja od wewnątrz szafy, zakres regulacji od 0 do min 1 cm.
13. Wymiary w cm: 80 x 42 – 45 x 184-205.
 | 15 sztuk |
| **Przedmiot zamówienia** | **Typ, rodzaj, wymiary w cm dł. x gł. x wys.** | **Ilość/j.m.** |
| **Szafka - komoda 3 OH 2/3 częściowo zamknięta**Zdjęcie poglądowe | 1. Dwudrzwiowa.
2. Górna cześć otwarta.
3. W 2/3 dwudrzwiowa zamknięta 1 półka z możliwością regulacji.
4. Wykonane z płyt wiórowych obustronnie laminowanych o właściwościach antyrefleksyjnych, dużą odpornością: na ścieranie i zarysowanie, działanie czynników chemicznych i wilgoć, na działanie temperatury w klasie higieniczności E1, oraz parametrom zawartych w normie PN-EN 14323.
5. Front - kolor brzoza, płyta wiórowa, laminowana grubość 18 mm.
6. Korpus - płyta wiórowa, laminowana grubość 18 mm. Kolor RAL 9006.
7. Ściana tylna - płyta wiórowa, laminowana grubość min. 10 mm. Kolor RAL 9006.
8. Półki - płyta wiórowa, laminowana grubość min. 22 mm. Kolor RAL 9006.
9. Wykończenie krawędzi - PCV/PP grubość 2 mm.
10. Uchwyty - metalowe kolor RAL 9006, rozstaw 128 mm.
11. Zamek - fronty płytowe - zamek patentowy + 2 klucze, klucz i zamek mają posiadać swój indywidualny numer.
12. Osadzone na stopkach lub nóżkach o grubości fi 4- 5 cm, wysokości 2,5-5 cm, regulacja od wewnątrz szafy, zakres regulacji od 0 do min 1 cm.
13. Wymiary w cm: 80 x 42 – 45 x 112-128.
 | 13 sztuk |
| **Front** | Kolor brzoza. Płyta wiórowa, laminowana grubość 18 mm. |
| **Wieniec górny + korpus + ściana tylna + wieniec dolny + półki** | Średnio-szary (RAL 9006) |
| **Wieniec górny + wieniec dolny** | Płyta wiórowa, laminowana grubość min. 18 mm |
| **Korpus**  | Płyta wiórowa, laminowana grubość 18 mm. |
| **Ściana tylna** | Płyta wiórowa, laminowana grubość min. 10 mm. |
| **Półki**  | Płyta wiórowa, laminowana grubość min. 22 mm.Mocowane przy pomocy systemu zapobiegającemu przypadkowemu wypadnięciu. |
| **Wykończenie krawędzi**  | PCV/PP grubość 2 mm  |
| **Uchwyty** | Metalowe kolor RAL 9006 rozstaw 128 mm |
| **Zamek – fronty płytowe** | Patentowy + 2 klucze, klucz i zamek mają posiadać swój indywidualny numer. |
| **Szafy bez cokołu**  | Osadzone na stopkach lub nóżkach o grubości fi 4- 5 cm, wysokości 2,5-5 cm; Regulacja od wewnątrz szafy, zakres regulacji od 0 do min 1 cm; |

|  |
| --- |
| **Wymagane Dokumenty** |
| **Karta katalogowa** format (min A-4) zawierająca: 1) zdjęcie/wizualizacja, 2) model, nazwę, 3) producenta, 4) podstawowe parametry - wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia. **Certyfikat lub Atest** potwierdzający zgodność oferowanych (kontenerów, szaf, szafek z aktualnymi normami PN-EN 14 073-2 wystawiony przez niezależną jednostkę (polską lub innego kraju Unii Europejskiej) |