[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.6
nan=BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG NA OSIEDLU PYRZYCKIM W STARGARDZIE-ETAP 2
pe=1
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	19	8	1	7.7	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	2	2	2	1	2	0	1
own=3	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR ROBÓT	PRZEDMIAR
nb=BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG NA OSIEDLU PYRZYCKIM W STARGARDZIE - KANALIZACJA DESZCZOWA W ULICY PILECKIEGO
ab=ulica Rotmistrza Witolda Pileckiego w Stargardzie
ni=GMINA MIASTO STARGARD
ai=UL. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO 17, 73-110 STARGARD
br=SANITARNA
nk=Grażyna Chojenka	SANITARNA 
dt=MAJ 2021 R.	0
cpv=45231300-8	Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	Kanalizacja wód opadowych zlokalizowana jest na terenie projektowanych dróg na osiedlu Pyrzyckim w Stargardzie. Wody opadowe odprowadzane są za pomocą wpustów ulicznych z osadnikami do istniejącej  oraz projektowanej sieci kanalizacji deszczowej.1310Zaprojektowano odcinki kanalizacji deszczowej o średnicach ?160-?200 mm PVC SN 8 Lite, odprowadzający wody opadowe z istniejącej drogi. 1310Wody opadowe odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji za pomocą projektowanych kanałów, koryt betonowych, studni oraz do istniejących studni kanalizacyjnych.1310Odpływ wód opadowych odbywa się grawitacyjnie. 13101310KOSZTORYS INWESTORSKI OPRACOWANO ZGODNIE Z ROZPORZĄZDENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY                         1310 z dnia 18 maja 2004 r.                                          1310w sprawie określenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym1310Stawki RMS 4 kw 2017 średnie oraz ceny producentów dostępne na stronach internetowych.131013101310

[RMS ZEST 89]
ty=M
na=Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm,kl.III	0
id=2640020	2
jm=m3	060
ce=0	1622458830
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=Beton zwykły (B-7,5)	0
id=2370601	2
jm=m3	060
ce=0	1622458830
cw=0	PLN
il=0.23

[RMS ZEST 256]
ty=M
na=Beton zwykły C8/10 (B-10)	0
id=2370602	1
jm=m3	060
ce=0	1622458830
cw=0	PLN
il=0.47

[RMS ZEST 562]
ty=M
na=Cegła bud.klink.pełna 25x12x6,5cm-kl.35	0
id=1800001	1
jm=szt	020
ce=0	1622458830
cw=0	PLN
il=6

[RMS ZEST 570]
ty=M
na=Cement	0
id=1701106	1
jm=t	034
ce=0	1622458830
cw=0	PLN
il=0.06

[RMS ZEST 116]
ty=M
na=Dno studni śr. 1000 mm z kineta betonową i rzejsciami szczelnymi	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0	1622458830
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 129]
ty=M
na=Drewno na stemple okrągłe korowane	0
id=3950010	2
jm=m3	060
ce=0	1622458830
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 586]
ty=M
na=Element betonowy wpustu śr. 500 mm h=1,94-2,3 m	0
id=5471001	2
jm=kpl.	090
ce=0	1622458830
cw=0	PLN
il=6

[RMS ZEST 91]
ty=M
na=Klamry ciesielskie z pr.stal. 14-16x250-30	0
id=1341201	1
jm=kg	033
ce=0	1622458830
cw=0	PLN
il=10.8

[RMS ZEST 219]
ty=S
na=Kop.j-nacz.na p.gąs.0.60m3 (1)	0
id=11163	1
jm=m-g	148
ce=0	1622458830
cw=0	PLN
il=4.88

[RMS ZEST 115]
ty=M
na=Kręgi betonowe wys.500 mm 1000 mm	0
id=5420000	2
jm=szt.	020
ce=0	1622458830
cw=0	PLN
il=-1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5420003

[RMS ZEST 597]
ty=M
na=Kręgi betonowe wys.500 mm 1000 mm'	0
id=5420000	2
jm=szt.	020
ce=0	1622458830
cw=0	PLN
il=5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5420003

[RMS ZEST 598]
ty=M
na=Kształtki kanalizacyjne dwukielichowe PVC z uszczelką o śr. zewn.	0
id=5614999	2
jm=szt.	020
ce=0	1622458830
cw=0	PLN
il=12

[RMS ZEST 107]
ty=M
na=Kształtki kanalizacyjne dwukielichowe PVC z uszczelką o śr. zewn.TRÓJNIK 250/200 mm	0
id=5614999	2
jm=szt.	020
ce=0	1622458830
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 101]
ty=M
na=Kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z uszczelką o śr. zewn. 160 mm-KOLANO 90 st.	0
id=5614999	2
jm=szt.	020
ce=0	1622458830
cw=0	PLN
il=6

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=Pale szalunkowe stalowe (wypraski)	0
id=1124000	2
jm=t	034
ce=0	1622458830
cw=0	PLN
il=0
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1124099

[RMS ZEST 114]
ty=M
na=Pierścienie odciążające żelbetowe	0
id=5470500	2
jm=szt.	020
ce=0	1622458830
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 113]
ty=M
na=Pokrywy nastudzienne żelbetowe 1000 mm	0
id=5470899	2
jm=szt.	020
ce=0	1622458830
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 271]
ty=M
na=Pospółka	0
id=1602211	1
jm=m3	060
ce=0	1622458830
cw=0	PLN
il=61.12

[RMS ZEST 134]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1622458830
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 360]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1622458830
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 541]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1622458830
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 531]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Roboty instalacji sanitarnych (ZP)	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1622458830
cw=0	PLN
il=323.78

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=Roztwór asfaltowy do gruntowania	0
id=2301501	2
jm=kg	033
ce=0	1622458830
cw=0	PLN
il=2.98

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=Roztwór asfaltowy izolacyjny	0
id=2301551	2
jm=kg	033
ce=0	1622458830
cw=0	PLN
il=5.48

[RMS ZEST 553]
ty=M
na=Rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy S o śr. zewn. 160 mm	0
id=5601299	2
jm=m	040
ce=0	1622458830
cw=0	PLN
il=36.72

[RMS ZEST 552]
ty=M
na=Rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy S o śr. zewn. 200 mm	0
id=5601299	2
jm=m	040
ce=0	1622458830
cw=0	PLN
il=18.36

[RMS ZEST 577]
ty=S
na=Samochód samowyład.5-10t (1)	0
id=39812	1
jm=m-g	148
ce=0	1622458830
cw=0	PLN
il=29.9

[RMS ZEST 109]
ty=S
na=Samochód skrzyn.5-10t (1)	0
id=39531	1
jm=m-g	148
ce=0	1622458830
cw=0	PLN
il=8.36

[RMS ZEST 227]
ty=S
na=Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0	1622458830
cw=0	PLN
il=2.16

[RMS ZEST 596]
ty=S
na=samochód skrzyniowy	0
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=0.4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39500

[RMS ZEST 251]
ty=S
na=Spych.gąsienicowa 74kW  (1)	0
id=11334	1
jm=m-g	148
ce=0	1622458830
cw=0	PLN
il=1.95

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=Stopnie włazowe żeliwne	0
id=6330799	2
jm=szt.	020
ce=0	1622458830
cw=0	PLN
il=6.3

[RMS ZEST 589]
ty=M
na=Tuleje przejściowe śr. 160 mm	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1622458830
cw=0	PLN
il=6

[RMS ZEST 590]
ty=M
na=Tuleje przejściowe śr. 200 mm	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1622458830
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 132]
ty=S
na=Ubijak wibracyjny 66-78 kg	0
id=12622	1
jm=m-g	148
ce=0	1622458830
cw=0	PLN
il=4.55

[RMS ZEST 117]
ty=M
na=Uszczelki studzienne śr 1000 mm	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1622458830
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 59]
ty=M
na=Właz kanał.żel.fi 600mm, H150,kl. D400	0
id=6330111	2
jm=szt	020
ce=0	1622458830
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 569]
ty=M
na=Wpusty uliczne żeliwne ściekowe typ ciężki 650x450 mm	0
id=6331001	2
jm=szt.	020
ce=0	1622458830
cw=0	PLN
il=6

[RMS ZEST 546]
ty=S
na=Zagęszcz.wibr.spal.70-90m3/h	0
id=12521	1
jm=m-g	148
ce=0	1622458830
cw=0	PLN
il=34.9

[RMS ZEST 108]
ty=M
na=Zaprawa cementowa	0
id=2380824	2
jm=m3	060
ce=0	1622458830
cw=0	PLN
il=0.07

[RMS ZEST 110]
ty=S
na=Żuraw samochodowy do 4t (1)	0
id=31112	1
jm=m-g	148
ce=0	1622458830
cw=0	PLN
il=2.56

[RMS ZEST 8]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Kanalizacja deszczowa grawitacyjna-Roboty ziemne i monażowe
wa=0
kn=0	0	0
id=885
nu=1
cpv=45231300-8

[POZYCJA]
id=887
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0212-07	2-01	0212-07		1
mpn=_1211
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. I-II-80%
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=75.98
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=75.98	1	[1.2*1*10+2.2*2+1.2*1*14+2.2*2+1.2*1*6+2.2*2+(2.6+2.65)*0.5*15*1+1.6*1.6*2.5]*0,8						

[RMS 1]
nz=0.09	0	0.088
np=1
wa=0
wb=0
il=6.84

[RMS 219]
nz=0.03	0	0.0299
np=1
wa=0
wb=0
il=2.28

[POZYCJA]
id=888
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0310-0101	2-01	0310-0101		1
mpn=_1211
na=Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym kat. I-II; głębokość do 1.5 m-20%
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=19
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	[1.2*1*10+2.2*2+1.2*1*14+2.2*2+1.2*1*6+2.2*2+(2.6+2.65)*0.5*15*1+1.6*1.6*2.5]*0.2						

[RMS 1]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0
il=22.8

[POZYCJA]
id=889
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0314-01	2-01	0314-01		1
mpn=_1211
na=Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. I-II wraz z rozbiórką (szerokość do 1m)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=90
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	18*2,5*2						

[RMS 1]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0
il=63

[RMS 31]
nz=0	0	0.00026
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 89]
nz=0	0	0.00106
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 129]
nz=0	0	0.00093
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 91]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=10.8

[POZYCJA]
id=890
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-01	2-18	0511-01		1
mpn=1211_
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 10 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=10
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 1]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0
il=21

[RMS 271]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0
il=12.2

[RMS 8]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 546]
nz=0.77	0	0.77
np=1
wa=0
wb=0
il=7.7

[POZYCJA]
id=918
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0408-03	2-18	0408-03		1
mpn=_1211_
na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=18
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						

[RMS 1]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[RMS 552]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=18.36

[RMS 8]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 227]
nz=0.01	0	0.0104
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[POZYCJA]
id=919
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0408-02	2-18	0408-02		1
mpn=_1211_
na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=36
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=36	1	36						

[RMS 1]
nz=0.35	0	0.345
np=1
wa=0
wb=0
il=12.6

[RMS 553]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=36.72

[RMS 8]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 227]
nz=0.01	0	0.0083
np=1
wa=0
wb=0
il=0.36

[POZYCJA]
id=489
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0422-02	2-18	0422-02		1
mpn=_1211_
na=Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=12
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 1]
nz=0.31	0	0.313
np=1
wa=0
wb=0
il=3.72

[RMS 598]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 8]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 227]
nz=0.09	0	0.085
np=1
wa=0
wb=0
il=1.08

[POZYCJA]
id=484
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0421-02	2-18	0421-02		1
mpn=_1211_
na=Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm-KOLANO 90 st.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=6
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 1]
nz=0.28	0	0.276
np=1
wa=0
wb=0
il=1.68

[RMS 101]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 8]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 227]
nz=0.09	0	0.085
np=1
wa=0
wb=0
il=0.54

[POZYCJA]
id=1100
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0422-04	2-18	0422-04		1
mpn=_1211_
na=Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 250 mm - trójnik 250 / 200
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0.37	0	0.372
np=1
wa=0
wb=0
il=1.48

[RMS 107]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 8]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 596]
nz=0.1	0	0.101
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[POZYCJA]
id=492
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0513-01	2-18	0513-01		1
mpn=1211
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m-WRAZ Z PRZEJŚCIAMI SZCZELNYMI, KINETA BETONOWA, WŁAZ Z WYPEŁNIENIEM BETONOWYM, ODJĘTO 2 szt DEN STUDNI
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=1
jm=stud.	275
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=21.3	0	21.3
np=1
wa=0
wb=0
il=21.3

[RMS 597]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 53]
nz=0.23	0	0.232
np=1
wa=0
wb=0
il=0.23

[RMS 256]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=0.47

[RMS 108]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[RMS 56]
nz=3.73	0	3.73
np=1
wa=0
wb=0
il=3.73

[RMS 57]
nz=6.84	0	6.84
np=1
wa=0
wb=0
il=6.84

[RMS 58]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 59]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 113]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 114]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 116]
nz=4	1	6-2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 117]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 8]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 109]
nz=2.35	0	2.35
np=1
wa=0
wb=0
il=2.35

[RMS 110]
nz=3.04	0	3.04
np=1
wa=0
wb=0
il=3.04

[POZYCJA]
id=493
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0513-02	2-18	0513-02		1
mpn=1211
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głębokości
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=-1
jm=[0.5 m] stud.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=-1	1	-1						

[RMS 1]
nz=2.03	0	2.03
np=1
wa=0
wb=-0
il=-2.03

[RMS 115]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=-0
il=-1

[RMS 108]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=-0
il=-0.01

[RMS 56]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=-0
il=-0.75

[RMS 57]
nz=1.36	0	1.36
np=1
wa=0
wb=-0
il=-1.36

[RMS 58]
nz=1.7	0	1.7
np=1
wa=0
wb=-0
il=-1.7

[RMS 117]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=-0
il=-1

[RMS 8]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=-0
il=0

[RMS 109]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=-0
il=-0.23

[RMS 110]
nz=0.48	0	0.48
np=1
wa=0
wb=-0
il=-0.48

[POZYCJA]
id=953
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0524-02	2-18	0524-02		1
mpn=1211
na=Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 1]
nz=9.27	0	9.27
np=1
wa=0
wb=0
il=55.62

[RMS 586]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 569]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 570]
nz=0.01	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 271]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[RMS 8]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 109]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=6.24

[POZYCJA]
id=975
pd=WACETOB wyd.I 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	7-28 0204-12	7-28	0204-12		1
mpn=1211
na=Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 300 mm w ścianach betonowych o grubości do 20 cm-osadzenie przejść w istniejących studniach śr. 160 mm i 200 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=3
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
nz=4.39	0	4.39
np=1
wa=0
wb=0
il=13.17

[RMS 562]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 108]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[RMS 589]
nz=6	1	6
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 590]
nz=2	1	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 8]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=907
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-03	2-18	0511-03		1
mpn=1211_
na=Obsypka z materiałów sypkich gr.40 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=40
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						

[RMS 1]
nz=1.86	0	1.86
np=1
wa=0
wb=0
il=74.4

[RMS 271]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0
il=48.8

[RMS 8]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 546]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=27.2

[POZYCJA]
id=911
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0222-01	2-01	0222-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III-80%
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=65
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=65	1	65						

[RMS 251]
nz=0.01	0	0.0127
np=1
wa=0
wb=0
il=0.65

[POZYCJA]
id=913
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0228-01	2-01	0228-01		1
mpn=_1211
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=65
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=65	1	65						

[RMS 1]
nz=0.13	0	0.134
np=1
wa=0
wb=0
il=8.45

[RMS 132]
nz=0.07	0	0.0704
np=1
wa=0
wb=0
il=4.55

[POZYCJA]
id=914
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0312-0101	2-01	0312-0101		1
mpn=_1211
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II-40%
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=10
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 1]
nz=0.88	0	0.88
np=1
wa=0
wb=0
il=8.8

[POZYCJA]
id=955
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0208-07	2-01	0208-07		1
mpn=_121,0:1,092,0:1,0911
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=65
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=65	1	65						

[RMS 1]
nz=0.03	0	0.034
np=1
wa=0
wb=0
il=1.95

[RMS 219]
nz=0.04	0	0.0419
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6

[RMS 251]
nz=0.02	0	0.0239
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3

[RMS 577]
nz=0.1	0	0.0993
np=1
wa=0
wb=0
il=6.5

[POZYCJA]
id=956
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0210-01	2-01	0210-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. I-II-9 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=65
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
krn=18	

[PRZEDMIAR]
wo=65	1	65						

[RMS 1]
nz=0	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 577]
nz=0.02	0	0.0156
np=1
wa=0
wb=0
il=23.4

[SUMA KONTROLNA]
f73b bd9c86e90 0e62c62b77954a45a