[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.6
pe=1
op=1
opn=0	0	2	0	0	1	0	8	1	7.4	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	0	1
prn=2	2	3	3	4	0	10	0	0
own=1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=koszty pośrednie	zysk
wn=	

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR ROBÓT	PRZEDMIAR
nb=Budowa oświetlenia ulicznego - etap I
ab=73-110 Stargard , ul. Pileckiego
ni=Gmina Miasto Stargard 
ai=73-110  Stargard, ul. Czarnieckiego 17
br=Elektryczna - oświetlenie uliczne 
dt=II kw 2021 rok	0

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 2]
na=koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 81]
ty=M
na=drut DFe śr. 8mm	0
id=1121099	2
jm=m	040
ce=0	1622452379
cw=0	PLN
il=255.84
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1121099

[RMS ZEST 84]
ty=M
na=drut DFe śr. 8mm	0
id=1121399	2
jm=m	040
ce=0	1622452380
cw=0	PLN
il=15.6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1121399

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub. pow. 0,4-0,6 mm gat I/II	0
id=1561125	1
jm=m2	050
ce=0	1622452380
cw=0	PLN
il=101.64

[RMS ZEST 77]
ty=M
na=kabel YAKY 4x25mm2	0
id=00001	1
jm=m	040
ce=0	1622452380
cw=0	PLN
il=46.8

[RMS ZEST 78]
ty=M
na=kabel YAKY 4x25mm2	0
id=7969999	1
jm=m	040
ce=0	1622452381
cw=0	PLN
il=283.92

[RMS ZEST 61]
ty=S
na=koparko-spycharka 0.15 m3	0
id=11111	1
jm=m-g	148
ce=0	1622452416
cw=0	PLN
il=0.4784
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	11111

[RMS ZEST 10]
ty=S
na=koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15 m3	0
id=11111	1
jm=m-g	148
ce=0	1622452416
cw=0	PLN
il=21.567

[RMS ZEST 88]
ty=M
na=lampa oświetleniowa kompletna  typu 24 LED w/g projektu	0
id=7331399	1
jm=kpl.	090
ce=0	1622452383
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=lampa oświetleniowa kompletna  typu 48 LED w/g projektu	0
id=7331399	1
jm=kpl	090
ce=0	1622452383
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 90]
ty=M
na=lampa oświetleniowa kompletna typu 32 LED w/g projektu	0
id=7331399	2
jm=kpl.	090
ce=0	1622452383
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=opaski kablowe OKi	0
id=7640101	1
jm=szt	020
ce=0	1622452384
cw=0	PLN
il=30.28

[RMS ZEST 59]
ty=M
na=piasek	0
id=1601799	2
jm=m3	060
ce=0	1622452384
cw=0	PLN
il=3.008
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1601799

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=piasek do betonów zwykłych	0
id=1601808	1
jm=m3	060
ce=0	1622452386
cw=0	PLN
il=26.544

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=przewód YDY 3x2,5mm2	0
id=7919999	1
jm=m	040
ce=0	1622452386
cw=0	PLN
il=72.8

[RMS ZEST 20]
ty=S
na=przyczepa dłużycowa	0
id=39650	1
jm=m-g	148
ce=0	1622452417
cw=0	PLN
il=3.2

[RMS ZEST 21]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1622452372
cw=0	PLN
il=308.7854

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=Rury przepustowe DVK 110mm	0
id=5630899	1
jm=m	040
ce=0	1622452386
cw=0	PLN
il=15.6

[RMS ZEST 72]
ty=M
na=rury przewodowe A-PS śr. 110mm	0
id=2300299	2
jm=m	040
ce=0	1622452387
cw=0	PLN
il=33.28

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=rury przewodowe A-PS śr. 160mm	0
id=2300299	2
jm=m	040
ce=0	1622452387
cw=0	PLN
il=46.8

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=rury przewodowe DVK śr. 160mm	0
id=2300299	2
jm=m	040
ce=0	1622452388
cw=0	PLN
il=31.2

[RMS ZEST 76]
ty=M
na=rury przewodowe SRS-G 110mm	0
id=2300299	2
jm=m	040
ce=0	1622452389
cw=0	PLN
il=16.64

[RMS ZEST 25]
ty=S
na=samochod samowyładowczy 5 t	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0	1622452417
cw=0	PLN
il=3.792

[RMS ZEST 26]
ty=S
na=samochód dostawczy	0
id=39510	1
jm=m-g	148
ce=0	1622452417
cw=0	PLN
il=0.52

[RMS ZEST 27]
ty=S
na=Samochód dostawczy	0
id=39510	1
jm=m-g	148
ce=0	1622452418
cw=0	PLN
il=0.18

[RMS ZEST 60]
ty=S
na=samochód samowyładowczy	0
id=39800	1
jm=m-g	148
ce=0	1622452418
cw=0	PLN
il=0.4384
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39810

[RMS ZEST 29]
ty=S
na=samochód skrzyniowy	0
id=39500	1
jm=m-g	148
ce=0	1622452418
cw=0	PLN
il=0.36

[RMS ZEST 30]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy	0
id=39500	1
jm=m-g	148
ce=0	1622452419
cw=0	PLN
il=0.1095

[RMS ZEST 31]
ty=S
na=samochód specjalny liniowy z platformą i balkonem	0
id=39911	1
jm=m-g	148
ce=0	1622452419
cw=0	PLN
il=6.516

[RMS ZEST 32]
ty=S
na=Samochód specjalny liniowy z platformą i balkonem	0
id=39911	1
jm=m-g	148
ce=0	1622452420
cw=0	PLN
il=0.7

[RMS ZEST 85]
ty=M
na=słup stalowy oc. stożkowy 08/60/4  do wkopania w grunt	0
id=8110199	2
jm=szt.	020
ce=0	1622452390
cw=0	PLN
il=6

[RMS ZEST 91]
ty=M
na=słup stalowy oc.stożkowy 06/60/4 do wkopania w grunt	0
id=8110199	1
jm=szt	020
ce=0	1622452390
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=słupki oznaczeniowe typ SO 115x20x30 cm	0
id=8190601	1
jm=szt	020
ce=0	1622452391
cw=0	PLN
il=3.63

[RMS ZEST 80]
ty=S
na=spawarka	0
id=72100	1
jm=m-g	148
ce=0	1622452421
cw=0	PLN
il=12.792
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	72100

[RMS ZEST 38]
ty=S
na=spawarka transformatorowa do 500A	0
id=72121	1
jm=m-g	148
ce=0	1622452421
cw=0	PLN
il=0.159

[RMS ZEST 40]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1622452422
cw=0	PLN
il=8.7779

[RMS ZEST 64]
ty=M
na=uszczelka do rury A-PS 160mm	0
id=001	3
jm=szt	020
ce=0	1622452392
cw=0	PLN
il=6.0003

[RMS ZEST 73]
ty=M
na=uszczelka do rury DVK 110mm	0
id=001	3
jm=szt	020
ce=0	1622452393
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=uszczelka do rury DVK 160mm	0
id=001	3
jm=szt	020
ce=0	1622452394
cw=0	PLN
il=4.0002

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=uziom prętowy 3/4"	0
id=1101099	1
jm=kpl	090
ce=0	1622452394
cw=0	PLN
il=1.04

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=wazelina techniczna	0
id=1034799	1
jm=kg	033
ce=0	1622452395
cw=0	PLN
il=5.702

[RMS ZEST 44]
ty=S
na=wibromłot elektryczny lub spalinowy do 3kW	0
id=21811	1
jm=m-g	148
ce=0	1622452423
cw=0	PLN
il=0.159

[RMS ZEST 87]
ty=M
na=wysięgnik jednoramienny kątowy l=1,0m h= 1,0m	0
id=7341399	1
jm=szt	020
ce=0	1622452396
cw=0	PLN
il=6

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=złącza krzyżowe	0
id=7590799	2
jm=szt	020
ce=0	1622452397
cw=0	PLN
il=8

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=złączki IZK-4	0
id=7593399	1
jm=szt	020
ce=0	1622452408
cw=0	PLN
il=8

[RMS ZEST 53]
ty=S
na=żuraw samochodowy	0
id=31100	1
jm=m-g	148
ce=0	1622452424
cw=0	PLN
il=4.8056

[RMS ZEST 54]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[RMS ZEST 55]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Oświetlenie ulicy Pileckiego od istniejacej szfaki OS do słupa 12/1/01  i od słupa 12/1/01 do słupa 19/1/01  
wa=0
kn=0	0	0
id=37
nu=1
wn=	

[POZYCJA]
id=2
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-01 0702-02	2-01	0702-02		0
na=Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=237
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=237	1	237						

[RMS 21]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=7.11

[RMS 10]
nz=0.0746	0	0,0746
np=1
wa=0
wb=0
il=17.6802

[POZYCJA]
id=3
pd=ORGBUD wyd.III 1987	KNR	5-10 0301-01	5-10	0301-01		0
na=Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=474
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=474	1	474						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 21]
nz=0.0132	0	0,0132
np=1
wa=0
wb=0
il=5.9752

[RMS 16]
nz=0.056	0	0,056
np=1
wa=0
wb=0
il=26.544

[RMS 54]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 25]
nz=0.008	0	0,008
np=1
wa=0
wb=0
il=3.792

[POZYCJA]
id=4
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-01 0705-02	2-01	0705-02		0
na=Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=237
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=237	1	237						

[RMS 10]
nz=0.0164	0	0,0164
np=1
wa=0
wb=0
il=3.8868

[POZYCJA]
id=6
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	5-10 0303-02	5-10	0303-02		0
na=Układanie rur ochronnych DVK o śr.do 110 mm w wykopie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[RMS 21]
nz=0.128	0	0,128
np=1
wa=0
wb=0
il=1.92

[RMS 22]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=15.6

[RMS 55]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 27]
nz=0.004	0	0,004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 30]
nz=0.0073	0	0,0073
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1095

[POZYCJA]
id=399
pd=WACETOB wyd.II 2000	KNR-W	5-10 0303-02	5-10	0303-02		1
mpn=1211
na=Układanie rur ochronnych SRS-G o średnicy 110 mm w wykopie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=16
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[RMS 21]
nz=0.128	0	0,128
np=1
wa=0
wb=0
il=2.048

[RMS 76]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=16.64

[RMS 54]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 40]
nz=0.0073	0	0,0073
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1168

[POZYCJA]
id=10
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.II 2000	KNR-W	5-10 0114-02	5-10	0114-02		0
na=Układanie kabli wielożyłowych YAKY 4x25mm2 w słupach i szafce
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=45
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45						

[RMS 21]
nz=0.127	0	0,127
np=1
wa=0
wb=0
il=5.715

[RMS 42]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8

[RMS 14]
nz=0.08	0	0,08
np=1
wa=0
wb=0
il=3.6

[RMS 77]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=46.8

[RMS 54]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 40]
nz=0.0067	0	0,0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3015

[POZYCJA]
id=11
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.II 2000	KNR-W	5-10 0114-02	5-10	0114-02		0
na=Układanie kabli wielożyłowych YAKY 4x25mm2 w rurach przepustowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=31
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=31	1	31						

[RMS 21]
nz=0.127	0	0,127
np=1
wa=0
wb=0
il=3.937

[RMS 42]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.24

[RMS 14]
nz=0.08	0	0,08
np=1
wa=0
wb=0
il=2.48

[RMS 54]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 78]
nz=1.04	0	1,04
np=0
wa=0
wb=0
il=32.24

[RMS 40]
nz=0.0067	0	0,0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2077

[POZYCJA]
id=12
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.II 2000	KNR-W	5-10 0103-02	5-10	0103-02		0
na=Ręczne układanie kabli wielożyłowych YAKY 4x25mm2  w rowach kablowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=242
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=242	1	242						

[RMS 21]
nz=0.0646	0	0,0646
np=1
wa=0
wb=0
il=15.6332

[RMS 42]
nz=0.011	0	0,011
np=1
wa=0
wb=0
il=2.662

[RMS 14]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=24.2

[RMS 5]
nz=0.42	0	0,42
np=1
wa=0
wb=0
il=101.64

[RMS 35]
nz=0.015	0	0,015
np=1
wa=0
wb=0
il=3.63

[RMS 54]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 78]
nz=1.04	0	1,04
np=0
wa=0
wb=0
il=251.68

[RMS 40]
nz=0.0149	0	0,0149
np=1
wa=0
wb=0
il=3.6058

[RMS 53]
nz=0.0044	0	0,0044
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0648

[POZYCJA]
id=539
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0608-07	5-08	0608-07		1
mpn=_1211
na=Układanie bednarki w rowach kablowych - drut DFe śr. 8mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=246
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=246	1	246						

[RMS 21]
nz=0.104	0	0,104
np=1
wa=0
wb=0
il=25.584

[RMS 81]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=255.84

[RMS 54]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 80]
nz=0.052	0	0,052
np=1
wa=0
wb=0
il=12.792

[POZYCJA]
id=544
pd=	KNR-W	5-08 0609-02 analogia	5-08	0609-02 analogia		1
mpn=_1211
na=Układanie przewodów uziemiających DFe śr. 8 mm w słupie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[RMS 21]
nz=0.334	0	0,334
np=1
wa=0
wb=0
il=5.01

[RMS 84]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=15.6

[RMS 54]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=17
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0619-05	5-08	0619-05		0
na=Montaż złączy krzyżowych w instalacji przewodów wyrównawczych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 21]
nz=0.323	0	0,323
np=1
wa=0
wb=0
il=2.584

[RMS 51]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 54]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=18
pd=ORGBUD wyd.III 1986	KNR	5-08 0614-02	5-08	0614-02		0
na=Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gr.kat. III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 21]
nz=0.3179	0	0,3179
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3036

[RMS 41]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.04

[RMS 54]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 44]
nz=0.159	0	0,159
np=1
wa=0
wb=0
il=0.159

[RMS 38]
nz=0.159	0	0,159
np=1
wa=0
wb=0
il=0.159

[POZYCJA]
id=19
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997, errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0707-02	2-01	0707-02		0
na=Wykopy ręczne o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem dla słupów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=7.7
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=7.7	1	7.7						

[RMS 21]
nz=2.86	0	2,86
np=1
wa=0
wb=0
il=22.022

[POZYCJA]
id=20
pd=WACETOB wyd.II 2000	KNR-W	5-10 0708-01	5-10	0708-01		0
na=Stawianie słupa oświetleniowego stalowego oc. stożkowego o przekroju kołowym do wkopania w grunt  typu 08//60/4
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 21]
nz=4.14	0	4,14
np=1
wa=0
wb=0
il=24.84

[RMS 85]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 54]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 53]
nz=0.45	0	0,45
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7

[RMS 40]
nz=0.45	0	0,45
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7

[RMS 20]
nz=0.4	0	0,4
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4

[POZYCJA]
id=21
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.II 2000	KNR-W	5-10 0708-01	5-10	0708-01		0
na=Stawianie słupów oświetleniowych oc. stożkowych o przekroju kołowym do wkopania w grunt  typu 06/60/4
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 21]
nz=4.14	0	4,14
np=1
wa=0
wb=0
il=8.28

[RMS 91]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 54]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 53]
nz=0.45	0	0,45
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9

[RMS 40]
nz=0.45	0	0,45
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9

[RMS 20]
nz=0.4	0	0,4
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8

[POZYCJA]
id=22
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.II 2000	KNR-W	5-10 1002-01	5-10	1002-01		0
na=Montaż wysięgnika kątowego l=1m, h=1m  na słupie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 21]
nz=0.72	0	0,72
np=1
wa=0
wb=0
il=4.32

[RMS 87]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 54]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 29]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.36

[RMS 31]
nz=0.37	0	0,37
np=1
wa=0
wb=0
il=2.22

[POZYCJA]
id=23
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.II 2000	KNR-W	5-10 1001-03	5-10	1001-03		0
na=Montaż złączek słupowych  IZK-4
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 21]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 52]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 54]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 26]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.16

[POZYCJA]
id=25
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.II 2000	KNR-W	5-10 1004-01	5-10	1004-01		0
na=Wciąganie przewodów YDY 3x2,5mm2 z udziałem podnośnika samochodowego w słup
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=64
jm=m-1 przew	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=64	1	64						

[RMS 21]
nz=0.0573	0	0,0573
np=1
wa=0
wb=0
il=3.6672

[RMS 19]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=66.56

[RMS 54]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 31]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=1.92

[POZYCJA]
id=26
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.II 2000	KNR-W	5-10 1004-02	5-10	1004-02		0
na=Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w wysięgnik na słupie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=6
jm=m-1 przew	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 21]
nz=0.0879	0	0,0879
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5274

[RMS 19]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=6.24

[RMS 54]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 31]
nz=0.046	0	0,046
np=1
wa=0
wb=0
il=0.276

[POZYCJA]
id=27
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	5-10 1005-07	5-10	1005-07		0
na=Montaż na słupie opraw  typu 24 LED (A)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 21]
nz=0.67	0	0,67
np=1
wa=0
wb=0
il=1.34

[RMS 88]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 55]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 27]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[RMS 32]
nz=0.35	0	0,35
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7

[POZYCJA]
id=28
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.II 2000	KNR-W	5-10 1005-07	5-10	1005-07		0
na=Montaż na słupie opraw typu  48 LED (B)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 21]
nz=0.67	0	0,67
np=1
wa=0
wb=0
il=2.68

[RMS 12]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 54]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 26]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[RMS 31]
nz=0.35	0	0,35
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4

[POZYCJA]
id=549
pd=WACETOB wyd.II 2000	KNR-W	5-10 1005-07	5-10	1005-07		1
mpn=1211
na=Montaż na słupie opraw typu 32 LED (C)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 21]
nz=0.67	0	0,67
np=1
wa=0
wb=0
il=1.34

[RMS 90]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 54]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 26]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[RMS 31]
nz=0.35	0	0,35
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7

[POZYCJA]
id=30
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0804-01	5-08	0804-01		0
na=Podłączenie przewodów kabelkowych  pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=48
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=48	1	48						

[RMS 21]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.96

[POZYCJA]
id=31
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0803-05	5-08	0803-05		0
na=Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły 25 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=64
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=64	1	64						

[RMS 21]
nz=0.0378	0	0,0378
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4192

[POZYCJA]
id=32
pd=ORGBUD 1989	KNR	4-03 1205-01	4-03	1205-01		0
na=Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=1
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 21]
nz=1.24	0	1,24
np=1
wa=0
wb=0
il=1.24

[POZYCJA]
id=33
pd=ORGBUD 1989	KNR	4-03 1205-02	4-03	1205-02		0
na=Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=7
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 21]
nz=0.56	0	0,56
np=1
wa=0
wb=0
il=3.92

[POZYCJA]
id=34
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1203-02	4-03	1203-02		0
na=Badanie linii kablowej nn o ilosci żył 4
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=8
jm=odc.	101
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 21]
nz=1.8	0	1,8
np=1
wa=0
wb=0
il=14.4

[POZYCJA]
id=35
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1202-01	4-03	1202-01		0
na=Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=8
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 21]
nz=1.3	0	1,3
np=1
wa=0
wb=0
il=10.4

[ELEMENT 1]
na=Zabezpieczenie istniejacych kabli SN
wa=0
kn=0	0	0
id=183
nu=2
wn=	

[POZYCJA]
id=198
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0701-0903	2-01	0701-0903		1
mpn=1211
na=Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 1,0 m i szerokości dna do 0.8 w gruncie kat. IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=16
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[RMS 21]
nz=2.78	0	2,78
np=1
wa=0
wb=0
il=44.48

[POZYCJA]
id=191
pd=WACETOB wyd.II 2000	KNR-W	5-10 0301-02	5-10	0301-02		1
mpn=1211
na=Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokości do 0.6 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=16
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[RMS 21]
nz=0.0179	0	0,0179
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2864

[RMS 59]
nz=0.076	0	0,076
np=1
wa=0
wb=0
il=1.216

[RMS 54]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 60]
nz=0.0114	0	0,0114
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1824

[POZYCJA]
id=196
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0705-0503	2-01	0705-0503		1
mpn=1211
na=Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szerokości dna do 0.8 m w gruncie kat. I-II
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=16
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[RMS 61]
nz=0.0299	0	0,0299
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4784

[POZYCJA]
id=178
pd=WACETOB wyd.II 2000	KNR-W	5-10 0303-03	5-10	0303-03		1
mpn=1211
na=Układanie rur ochronnych SN A-PS na kablu SN o średnicy 160 mm w wykopie (3 x 15m = 45m)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=45
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45						

[RMS 21]
nz=0.128	0	0,128
np=1
wa=0
wb=0
il=5.76

[RMS 57]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=46.8

[RMS 64]
nz=0.13334	0	0,13334
np=1
wa=0
wb=0
il=6.0003

[RMS 54]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 40]
nz=0.0095	0	0,0095
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4275

[POZYCJA]
id=184
pd=WACETOB wyd.II 2000	KNR-W	5-10 0303-03	5-10	0303-03		1
mpn=1211
na=Układanie rur ochronnych DVK na kablu SN o średnicy 160 mm w wykopie (2 x 15 m = 30m)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[RMS 21]
nz=0.128	0	0,128
np=1
wa=0
wb=0
il=3.84

[RMS 58]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=31.2

[RMS 63]
nz=0.13334	0	0,13334
np=1
wa=0
wb=0
il=4.0002

[RMS 54]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 40]
nz=0.0095	0	0,0095
np=1
wa=0
wb=0
il=0.285

[ELEMENT 1]
na=Przeniesienie kabla linii n/n
wa=0
kn=0	0	0
id=204
nu=3
wn=	

[POZYCJA]
id=202
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0701-0202	2-01	0701-0202		1
mpn=1211
na=Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szerokości dna do 0.4 w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=64
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=64	1	64						

[RMS 21]
nz=0.745	0	0,745
np=1
wa=0
wb=0
il=47.68

[POZYCJA]
id=205
pd=WACETOB wyd.II 2000	KNR-W	5-10 0301-01	5-10	0301-01		1
mpn=1211
na=Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=32
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32						

[RMS 21]
nz=0.0126	0	0,0126
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4032

[RMS 59]
nz=0.056	0	0,056
np=1
wa=0
wb=0
il=1.792

[RMS 54]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 60]
nz=0.008	0	0,008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.256

[POZYCJA]
id=210
pd=	KNR-W	5-10 0103-03 analogia	5-10	0103-03 analogia		1
mpn=121,0:0,0911
na=Ręczne przeniesienie kabla linii n/n w rowie kablowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=32
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32						

[RMS 21]
nz=0.107	0	0,107
np=1
wa=0
wb=0
il=3.424

[RMS 54]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 53]
nz=0.0044	0	0,0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1408

[POZYCJA]
id=222
pd=WACETOB wyd.II 2000	KNR-W	5-10 0303-02	5-10	0303-02		1
mpn=1211
na=Układanie rur ochronnych A-PS na linii n/n o średnicy 110 mm w wykopie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=32
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32						

[RMS 21]
nz=0.128	0	0,128
np=1
wa=0
wb=0
il=4.096

[RMS 72]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=33.28

[RMS 73]
nz=0.0625	0	0,0625
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 54]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 40]
nz=0.0073	0	0,0073
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2336

[POZYCJA]
id=228
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0704-0302	2-01	0704-0302		1
mpn=1211
na=Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szerokości dna do 0.4 m w gruncie kat. IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=32
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32						

[RMS 21]
nz=0.395	0	0,395
np=1
wa=0
wb=0
il=12.64

[SUMA KONTROLNA]
c4ef8a79b3986fa44f759d4d14b0e57d