Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

1. **Przedmiotem zamówienia jest:**

Zakup i dostawa zamiatarki elewatorowej dostosowanej do współpracy z ciągnikiem rolniczym.

1. Wymagania minimalne Zamawiającego dla zakupu i dostawy zamiatarki elewatorowej
2. rok produkcji – nie starsza niż 2023 r. (fabrycznie nowa);
3. masa: do 3500 kg;
4. szerokość robocza: 2400-2700 mm;
5. zasilanie: napędzana wałem przegubowym od WOM ciągnika;
6. pojemność zbiornika wody: 1000 – 1200 dm³;
7. pojemność zbiornika na śmieci: min. 3 m³;
8. wysokość wyładunku śmieci: min. 2200 mm ;
9. zespół zamiatający 3 szczotki: jedna walcowa min. dł.1100 mm i dwie szczotki talerzowe o średnicy min. 1100 mm;
10. dodatkowa szczotka boczna (wysuwana z prawej strony);
11. układ zraszania z pompą i zbiornikiem wody z dyszami zraszającymi umieszczonymi przed szczotkami talerzowymi, szczotką walcową i nad przenośnikiem zapobiegając przez to pyleniu podczas pracy;
12. panel sterowniczy umieszczony w kabinie operatora umożliwiający sterowanie funkcjami zamiatarki takimi jak: włączanie i wyłączanie zamiatania, zmiana prędkości obrotowej szczotek, ustawienie docisku do podłoża szczotek, otwieranie i zamykanie zbiornika, włączanie i wyłączanie zraszania, regulacja pochylenia prawej szczotki talerzowej, uruchomienie wstecznego ruchu przenośnika;
13. Konieczne wyposażenie dodatkowe zamiatarki:
14. myjka ciśnieniowa , ciśnienie min. 150 bar;
15. wał przegubowo-teleskopowy,
16. dodatkowe oświetlenie ostrzegawcze,
17. hydrauliczne pochylenie szczotki lewej,
18. wspornik tablicy rejestracyjnej wraz z jej oświetleniem
19. układ wibratora ułatwiający opróżnianie zbiornika

**3.** Wykonawca w dniu przekazania przedmiotu zamówienia dostarczy Zamawiającemu:

1. instrukcję w języku polskim;
2. katalog części zamiennych w formie obrazkowo-numerycznej jako katalog książkowy bądź w formie elektronicznej, na nośniku cyfrowym lub na portalu Wykonawcy;
3. kartę gwarancyjną;
4. dokumenty umożliwiające poruszanie się pojazdu po drogach publicznych.

**4.** Wykonawca zapewni serwis w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.

Serwis dokonywany będzie w siedzibie Zamawiającego w terminie 14 dni roboczych
od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego potrzeby wykonania jakichkolwiek napraw lub innych czynności serwisowych, a zakończenie naprawy nastąpi maksymalnie w terminie 30 dni od dnia jej rozpoczęcia.

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania zgłoszeń usterek lub wad i przeglądów do różnych podmiotów. Do przyjmowania zgłoszeń usterek, wad, czy przeglądów
i nadzorowania realizacji ich usuwania zobowiązany jest wyłącznie Wykonawca.
2. Wykonawca w dniu przekazania przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do przeprowadzenia nieodpłatnego szkolenia kierowców oraz pracowników obsługi
z zakresu obsługi i eksploatacji zamiatarki oraz zainstalowanych w niej urządzeń,
co zostanie potwierdzone wydaniem stosownych certyfikatów (zaświadczeń).
3. Wszystkie pozostałe zapisy dotyczące ww. przedmiotu zamówienia, zostały szczegółowo określone w Istotnych Postanowieniach Umowy (wzór Umowy).

**Ważne:** Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Za równoważny uważa się taki produkt, materiał czy system o parametrach technicznych, funkcjonalnych
i jakościowych nie gorszych niż wymienione w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ).

Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wraz z formularzem oferty, wypełnionych wymagań minimalnych Zamawiającego.