ZAŁĄCZNIK NR2

Dostawca zobowiązany jest do wypełnienia formularza oferty technicznej przez uzupełnienie kolumny „Dane techniczne oferowane”, poprzez wpisanie TAK / NIE / NIE DOTYCZY lub wpisanie parametrów oferowanej posypywarki

|  |  |
| --- | --- |
| Posypywarka do zimowego utrzymania dróg przystosowana do pracy z kosiarką ISEKI sxg 323+ | **Dane techniczne oferowane** |
| 1 | Osprzęt do zimowego utrzymania: posypywarka do materiałów uszostniających  | Wymagane  |  |
| 2 | Posypywarka przystosowana do bezpośredniego montażu do maszyny ISEKI SXG 323+ | Wymagane |  |
| 3 | Stan: nowa | Wymagane |  |
| 4 | Rok produkcji: nie starsza niż 2021 | Należy wpisać |  |
| 5 | Producent / marka | Należy wpisać |  |
| 6 | Model | Należy wpisać |  |
| 7 | Zasilanie z 1 pary hydraulicznej  | Wymagane  |  |
| 8 | Pojemność posypywarki minimum 100l  | Wymagane |  |
| 9 | Oświetlenie drogowe w przypadku gdy posypywarka zasłania światła w nośniku  | Wymagane |  |
| 10 | Elementy odblaskowe na tyle posypywarki  | Wymagane |  |
| 11 | Regulowana ilość stosowanego materiału | Wymagane  |  |
| 12 | Plandeka chroniąca materiał przed opadami atmosferycznymi | Należy wpisać, 2 pkt. za plandekę |  |
| 13 | Posypywarka malowana proszkowo lub wykonana ze stali nierdzewnej  | Należy wpisać, 5 pkt. za stal nierdzewną  |  |
| 14 | sposób stosowania materiału w obrysie urządzenia | Wymagane |  |
| 15 | materiał do stosowania piasek, sól, mieszanka piaskowo-solna | Wymagane  |  |
| 16 | Szerokość rozsypu minimalna 80cm maksymalna 120cm  | Należy wpisać, 10 pkt. za najszerszy |  |
| 17 | Pierwszy montaż na nośniku | Wymagane |  |
| 18 | instrukcja obsługi | Wymagane |  |
| 19 | katalog części  | Wymagane |  |
| 20 | Gwarancja 24mc  | Wymagane |  |

……………………………… ……………………………………………………………

 miejscowość, data (podpis osoby uprawnionej)