Załącznik 3.

W 2021 na obaszarze virbo wykonano remont posadzek zgodnie z poniższym zakresem prac:

**Zakres robót :**

1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE
2. Skucie posadzki
3. Załadunek i wywóz gruzu poza teren SKF i utylizacja
4. Przegłębienie do poziomu -30 cm od 0 istniejącej posadzki
5. Załadunek i wywóz ziemi poza teren SKF i utylizacja
6. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
7. Naniesienie poziomów wysokościowych dla warstwy wyrównawczej z betonu C10/12
8. Zagęszczenie mechaniczne warstwy piasku
9. Ułożenie mieszanki betonowej z betonu C10/12 jako warstwy pod posadzkę główną
10. ROBOTY POSADZKOWE
11. Ułożenie obwodowej pianki poliuretanowej na styku ściana – posadzka wraz z docięciem jej po wylaniu płyty betonowej
12. Ułożenie folii PE 0,2 dwuwarstwowo na zakład
13. Wykonanie, dostawa i montaż dylatacji roboczej z profila stalowego ze stali czarnej ( profil sinusoidalny )
14. Wykonanie płyty betonowej z zatarciem na gładko o grubości do 18 cm z betonu posadzkowego C25/30 z zbrojeniem włóknem rozproszonym w ilości 20 kg/m3
15. Utwardzenie powierzchniowe w kolorze szarym z naturalnymi dla betonu przebarwieniami
16. Zaimpregnowanie płyty betonowej
17. Nacięcie i wypełnienie dylatacji w kolorze szarym po okresie 4-6 tygodni