**OFERTA**

**NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ:**

**ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1669K JORDANÓW - SPYTKOWICE W MIEJSCOWOŚCI SPYTKOWICE, ZNAK PZD-ZP.261.2.2024**

*UWAGA:*

*W celu ewentualnej kompresji przekazywanych danych Wykonawca musi wykorzystać, pod rygorem odrzucenia na podstawie art.226 ust.1 pkt 6 ustawy, jeden z następujących formatów danych:* ***.zip;.7Z;.tar;.gz (.gzip).*** *Zamawiający* ***nie dopuszcza stosowania innych formatów*** *danych służących kompresji, niż wskazane w zdaniu poprzednim.*

**1. Dane dotyczące Wykonawcy:**

Nazwa *(pełna nazwa zgodna z aktem rejestrowym)*: …………………………………………………………………………………..……

Nr NIP: ………………………………….…

Nr REGON: ………………..…………………

Adres pocztowy *(ulica, nr lokalu/domu, kod pocztowy)*: …………………………………………..

Miejscowość: ………………...…………………………………………………………….…

Województwo: \*/ .………………………………………………………….…………………

Kraj: …………………………………………………………. Skrót lit.: ……………….

Adres e-mail: ..………………………….……

reprezentowany przez:

……………….………………………………

……………….………………………………

*(podstawa do reprezentacji)*

**2. Dane dotyczące Zamawiającego:**

**Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu**

Adres:

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

**3. Zobowiązania Wykonawcy:**

Zobowiązujemy się wykonać całość zamówienia pn. **Rozbudowa drogi powiatowej nr 1669K Jordanów - Spytkowice w miejscowości Spytkowice** zgodnie z wymogami Specyfikacji warunków zamówienia znak: PZD-ZP.261.2.2024 i na warunkach tam określonych za cenę:

**Tabela elementów rozliczeniowych**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa | Nr specyfikacji  techn. | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto  [zł] | Wartość netto  [zł]  f × g = h |
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| **Rozbudowa drogi powiatowej nr 1669K Jordanów - Spytkowice w miejscowości Spytkowice** | | | | | | | |
| **ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE** | | | | | | | |
| **1** | KNNR 1  0111-02 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim | km | 0,569 |  |  |
| **2** | KNNR 1  0202-03  analogia | D-01.02.02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gr. kat. I-II z transp. urobku na odl. do 1 km sam. samowyład. - zdjęcie warstwy humusu | m3 | 170,7 |  |  |
| **ROBOTY ROZBIÓRKOWE** | | | | | | | |
| **3** | KNR AT-03  0101-02  KNR 2-31 z.  o.2.13.  9902-01 | D-01.02.04 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm  26-75 pojazdów na godzinę | m | 569 |  |  |
| **4** | KNR AT-03  0102-01 | D-01.02.04 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z  wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 20 km | m2 | 3 120 |  |  |
| **5** | KNR 2-31  0803-03  analogia | D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych  o grubości 3 cm  Krotność = 3 | m2 | 100 |  |  |
| **6** | KNR 4-04  0302-02  analogia | D-01.02.03 | Rozebranie różnych konstrukcji betonowych (umocnienia, murki, studnie) -  ścianki na zjazdach | m3 | 21,12 |  |  |
| **7** | KNR 2-31  0816-03  analogia | D-01.02.03 | Rozebranie przepustów rurowych na zjazdach - rury betonowe o śr. 50-60 cm | m | 120 |  |  |
| **8** | KNR 2-31  0801-03  analogia | D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm | m2 | 44 |  |  |
| **9** | KNR 2-31  0817-04  analogia | D-01.02.04 | Rozebranie ścieków z elementów betonowych o grubości 10 cm na podsypce  cementowo-piaskowej | m | 40 |  |  |
| **10** | KNR 2-31  0803-03  analogia | D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych  o grubości 5 cm | m2 | 45 |  |  |
| **11** | KNR 2-31  0807-01  analogia | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem  spoin piaskiem | m2 | 98 |  |  |
| **12** | KNR 2-31  0817-04  analogia | D-01.02.04 | Rozebranie ścieków z elementów betonowych o grubości 10 cm na podsypce  cementowo-piaskowej | m | 42 |  |  |
| **13** | KNR 4-04  1103-04  1103-05  analogia | D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 5 km | m3 | 35 |  |  |
| **14** | KNR 2-01  0103-03 | D-01.02.01 | Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm) wraz z karczowaniem i  wywozem do 20 km | szt. | 9 |  |  |
| **15** | KNR 2-01  0108-05 | D-01.02.02 | Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia | ha | 0,06 |  |  |
| **ODWODNIENIE ODCINKA DROGI** | | | | | | | |
| **16** | KNNR 1  0210-03 | D -02.01.01 | Wykopy oraz przekopy o głęb. do 3.0 m wyk. na odkład koparkami podsiębiernymi  o poj. łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr. kat. III-IV | m3 | 564,48 |  |  |
| **17** | KNNR 4  1424-02  analogia | D -03.02.01 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu,  oraz koszem osadczym, na zawiasach  - wpust z rusztem klasy D400 żeliwo szare | szt. | 10 |  |  |
| **18** | KNNR 4  1308-03 | D -03.02.01 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm | m | 70 |  |  |
| **19** | KNNR 4  1308-05 | D -03.02.01 | Kanały z rur PP SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm | m | 371 |  |  |
| **20** | KNNR 4  1413-03  analogia | D -03.02.01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m | stud. | 10 |  |  |
| **21** | KNNR 4  1430-01  analogia | D-10.01.01 | Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3  - elementy betonowe  - włączenie przykanalików i kanałów do studni | m3 | 3,2 |  |  |
| **22** | KNNR 4  1411-04  analogia | D -03.02.01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm - obsypka przykanalików i kanałów - grubość 30 cm | m3 | 55 |  |  |
| **23** | KNNR 1  0608-01  analogia | D -03.02.01 | Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z przygotowaniem kruszywa | m3 | 34 |  |  |
| **24** | KNNR 6  0109-03  analogia | D -03.02.01 | Podłoża betonowe pod studnie rewizyjne | m2 | 11,4 |  |  |
| **25** | KNNR 1  0318-03 z.o.  2.11.4.  9911-03  analogia | D-02.03.01 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i  głęb. do 3.0 m w gr. kat. I-III - współczynnik zagęszczenia Js=1.00)  - zasypanie materiałem dowiezionym, kruszywo lub grunt niewysadzinowy  kwalifikowany | m3 | 445,2 |  |  |
| **26** | KNNR 6  0109-02  analogia | D-04.07.01 | Podbudowy betonowe gr.15 cm pod ściek przykrawężnikowy z kostki ; pielęgnowane piaskiem i wodą+ odwodnienie liniowe | m2 | 118,6 |  |  |
| **27** | KNNR 6  0607-02 z.o.  2.7. 9902-01  analogia | D-08.05.06 | Ścieki uliczne jednoskrzydłowe z kostki betonowej brukowej gr 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, 2 rzędy kostki - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) | m | 569 |  |  |
| **28** | analiza indywidualna | D-08.05.06 | Odwodnienie liniowe na zjazdach , korytko betonowe szer. 20 cm, ruszt stalowy klasa D400 | m | 24 |  |  |
| **29** | KNNR 1  0513-01  analogia | D-08.05.06 | Umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi korytka betonowe 50x50x15 | m | 323 |  |  |
| **30** | KNNR 1  0513-01  analogia | D-08.05.06 | Umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi [korytkami żelbetowymi] -korytko górskie | m | 66 |  |  |
| **31** | KNNR 4  1410-02  analogia | D-08.05.06 | Podłoża betonowe o grubości 10 cm pod korytka | m3 | 20,4 |  |  |
| **32** | KNNR 6  0105-08  analogia | D-08.05.06 | Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o  gr.10 cm | m2 | 20,4 |  |  |
| **33** | KNR 2-11  0411-01  analogia | D -06.01.01 | Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata" | m2 | 120 |  |  |
| **34** | KNNR 4  1308-07 | D -03.02.01 | Kanały z rur PP SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 500 mm -rury pod zjazdami | m | 56 |  |  |
| **35** | KNR 2-11  0208-04  analogia | D-10.01.01 | Budowle o obj. 1.01-10.0 m3 elementy żelbetowe: ścianki wylotowa i wlotowa | m3 | 8 |  |  |
| **36** | KNNR 1  0201-03 | D -02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi | m3 | 16 |  |  |
| **BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z POSZERZENIEM** | | | | | | | |
| **37** | KNNR 1  0202-08  analogia | D -02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3  w gr. kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami  samowyładowczymi - wykop pod chodnik | m3 | 455,2 |  |  |
| **38** | KNNR 1  0318-03 z.o.  2.11.4.  9911-03  analogia | D -02.03.01 | Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m - formowanie nasypów  za chodnikiem materiałem dowiezionym, kruszywo lub grunt niewysadzinowy  kwalifikowany | m3 | 1 570,44 |  |  |
| **39** | KNNR 6  0103-01 | D-02.00.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV  pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 1 365,6 |  |  |
| **40** | KNR 2-31  0402-04 | D-08.01.01 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem | m3 | 79,66 |  |  |
| **41** | KNNR 6  0401-04  analogia | D -08.01.01 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm bez ław na podsypce  cementowo-piaskowej | m | 569 |  |  |
| **42** | KNR 2-31  0402-03 | D-08.03.01 | Ława pod obrzeża betonowa | m3 | 22,76 |  |  |
| **43** | KNNR 6  0404-05  analogia | D -08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - chodniki | m | 569 |  |  |
| **44** | KNNR 6  0112-01  analogia | D-04.04.02 | Chodniki - warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm (docelowo 30 cm)  Krotność = 1,5 | m2 | 1 024,2 |  |  |
| **45** | KNNR 6  0113-06  analogia | D-04.04.02 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm (docelowo 20 cm)  Krotność = 1,33 | m2 | 1 170 |  |  |
| **46** | KNNR 6  0502-04  analogia | D-08.02.02 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej  z wypełnieniem spoin piaskiem / 30% kostka kolor czerwony na zjazdach | m2 | 1 024,2 |  |  |
| **47** | analiza indywidualna | D-10.01.01 | Ułożenie palisady betonowej 18x18x120 | m | 17,5 |  |  |
| **48** | KNR 2-31  0402-03 | D-08.03.01 | Ława pod palisade | m3 | 2,7 |  |  |
| **49** | KNR AT-03  0102-04  analogia | D-01.02.04 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 10 cm z  wywozem materiału wg wskazań Inwestora | m2 | 311,4 |  |  |
| **50** | KNNR 6  0101-03 | D-02.01.01 | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej  szerokości jezdni i chodników  Krotność = 3,4 | m2 | 512,1 |  |  |
| **51** | KNNR 6  0112-01  analogia | D-04.05.01 | Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem gr 25 cm -  analogia Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po  zagęszczeniu 25 cm  Krotność = 1,25 | m2 | 512,1 |  |  |
| **52** | KNNR 6  0113-02  analogia | D-04.05.00 | Warstwa mrozochronna z mieszanki niezwiązanej podbudowy (kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie), CBR > 60%, gr. 28cm 0/63 mm -analogia  Krotność = 1,4 | m2 | 512,1 |  |  |
| **53** | KNNR 6  0113-05  analogia | D-04.04.00 | Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej (kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie), C50/30 E2 > 160MPa, 0/31 mm gr. 20 cm  - Analogia do Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości  po zagęszczeniu 10 cm  Krotność = 2 | m2 | 512,1 |  |  |
| **54** | KNR AT-03  0202-02 | D-04.03.01 | Skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/  bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 | m2 | 341,4 |  |  |
| **55** | KNNR 6  0108-02  analogia | D –04.07.  01A | Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubość 7cm | t | 99,575 |  |  |
| **56** | KNR AT-03  0202-02 | D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy  lub nawierzchni betonowej/ bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 | m2 | 682,8 |  |  |
| **57** | KNR AT-03  0203-01  analogia | D-05.03.26a | Regeneracja nawierzchni bitumicznych przy użyciu siatek zbrojeniowych o  wytrzymałości na rozciąganie nie mniej niż 120x120 kN/m – wzmocnienie siatką | m2 | 682,8 |  |  |
| **58** | KNR AT-03  0202-02 | D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy  lub nawierzchni betonowej /bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 | m2 | 672 |  |  |
| **59** | KNNR 6  0308-02  analogia | D-05.03.05 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości  5 cm (warstwa wiążąca) | m2 | 682,8 |  |  |
| **60** | KNR AT-03  0202-02 | D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy  lub nawierzchni betonowej/  bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 | m2 | 3 414 |  |  |
| **61** | KNNR 6  0308-02  analogia | D-05.03.05 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości  5 cm (warstwa wiążąca) | m2 | 3 414 |  |  |
| **62** | KNNR 6  0309-02  analogia | D-05.03.05 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości  4 cm | m2 | 3 414 |  |  |
| **ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I TOWARZYSZĄCE** | | | | | | | |
| **63** | KNNR 6  0113-06  analogia | D-06.03.01a | Utwardzenie nawierzchni zjazdów warstwą zagęszczonego tłucznia gr. 15  cm | m2 | 216 |  |  |
| **64** | KNR 2-31  0701-03  analogia | D-07.06.02 | Poręcze ochronne sztywne ocynkowane z pochwytem i przeciągiem z rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur 60 mm 1.5 m - 2,0 m | m | 98 |  |  |
| **65** | KNNR 1  0507-01  analogia | D -06.03.01 | Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm | m2 | 684 |  |  |
| **66** | KNR 2-31  0702-02 | D-07.02.01 | Ustawienie znaku D-6 przejście dla pieszych, dwustronny | szt. | 2 |  |  |
| **67** | KNR 2-31  0706-02 | D-07.01.01 | Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na  jezdni farbą chlorokauczukową | m2 | 140 |  |  |
| **68** | KNR 2-31  0706-05 | D-07.01.01 | Ręczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą  chlorokauczukową | m2 | 12 |  |  |
| **69** | KNNR 6  0702-04  kalk. własna | D-07.02.01 | Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej dwustronnej o wym. 1800x1200 mm na 2 słupkach stalowych dla potrzeb zadań realizowanych w ramach Programu Polski Ład | szt. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Ogółem netto | | |  |
|  |  |  |  | Stawka podatku VAT [%] | | |  |
|  |  |  |  | Podatek VAT [zł] | | |  |
|  |  |  |  | **Cena oferty brutto [zł]** | | |  |

*Uwaga*

*Przypomina się, że zgodnie z zapisami §6 ust.5 projektowanych postanowień umowy, Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa zobowiązany będzie, cyt.: „(…) w terminie 5 dni od zawarcia Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu szczegółowego kosztorysu ofertowego, gdzie cena jednostkowa netto dla danej pozycji musi być tożsama z odpowiadającą jej pozycją w ofercie. Ww. szczegółowy kosztorys ofertowy musi zawierać kalkulację szczegółową cen jednostkowych zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. (…)”.*

Ustalając cenę oferty należy uwzględnić minimalne wynagrodzenie za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. – Rozdział XXVI ust.7 SWZ

**4. Oświadczenia Wykonawcy:**

1. Wydłużamy okres gwarancji jakości w stosunku do minimalnego okresu gwarancji jakości przewidzianego przez Zamawiającego w SWZ *(należy podać o ile lat Wykonawca przedłuży gwarancję ponad trzyletni okres obowiązkowy)* o ………………… **rok/lata**.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1669K Jordanów - Spytkowice w miejscowości Spytkowice i z projektowanymi postanowieniami umowy (załącznik nr 3), które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia oraz, że przyjmujemy ich treść bez żadnych zastrzeżeń.
3. Oświadczamy, że przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia.
4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni począwszy od dnia otwarcia ofert.
5. Poświadczamy wniesienie wadium w wysokości: 15 000,00 zł w formie:

………………..………………………………………....................………………

1. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu pn.Rozbudowa drogi powiatowej nr 1669K Jordanów - Spytkowice w miejscowości Spytkowice *(oświadczenie to ma zastosowanie w przypadku, gdy Wykonawca przekazuje w toku niniejszego postępowania dane osobowe osób trzecich)*.
2. W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego, nie będziemy zgłaszać roszczeń do wniesionego wadium.
3. Do oferty dołączamy następujące dokumenty: *(zgodnie z rozdziałem XXII* *ust.3 SWZ)*

…………………………………………………………………………………………………

**5. Informacja czy wybór niniejszej oferty Wykonawcy będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.** *(jeśli dotyczy)*\*:

……………………………………………….……………………………………………

5.1.Wskazanie nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego:

………………………………………….…………………………………………………

5.2.Wskazanie wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku:

…………………………………………….………………………………………………

5.3.Wskazanie stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie:

…………………………………………….………………………………………………

**6. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu**, określonych przez Zamawiającego w rozdziale XIII ust.2 Specyfikacji warunków zamówienia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1669K Jordanów - Spytkowice w miejscowości Spytkowice, znak PZD-ZP.261.2.2024 Wykonawca:

* nie polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby/\*
* polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby/\*

*UWAGA:*

*W przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby w zakresie doświadczenia, podmioty te muszą zrealizować roboty / usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.*

*W przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą złożyć zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.*

*Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby:*

**7. Wskazanie części zamówienia, której/których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy/podwykonawcom i nazwy (firmy) podwykonawców, o ile podwykonawcy są już znani** *(jeśli dotyczy; w przypadku polegania na podmiocie udostępniającym zasoby w zakresie doświadczenia, podmioty te muszą zrealizować roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane):*

…………………………………………….…………………………………………………

**8. Informacja dot. rodzaju Wykonawcy** *(w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy wypełnić odrębnie dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się)***:**

* Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem/\*,

*(Przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EURO).*

* Wykonawca jest małym przedsiębiorstwem/\*,

*(Przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i katorgo roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO).*

* Wykonawca jest średnim przedsiębiorstwem/\*,

*(Przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR. lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EURO).*

*(szczegółowe wyjaśnienia w powyższej kwestii znajdują się w rozdziale XXX ust.5 pkt 7 SWZ)*

* Wykonawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą/\*,
* Wykonawca (osoba fizyczna) nieprowadzący działalności gospodarczej/\*,

* Wykonawca posiada inny status/\*.

**9. Uzasadnienie zastrzeżenia dokumentów jako tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust.4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji** *(jeżeli dotyczy)*\*:

…………………………………………………………………………………………………

**10. Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia** *(jeżeli dotyczy)*\*:

Wykaz Wykonawców składających wspólnie ofertę:…………………………………………………………………………………………………

**11. Pełnomocnik** *(jeśli dotyczy)\*:*

Nazwisko, imię / Podmiot ……………………………………………………………………

Telefon: …...............………………… e-mail: ……...........…………………...……….…….

Zakres umocowania :

………………………………………………………………………………………………

**12. Inne informacje Wykonawcy:**

………………………………………………………………………………………………

**13. Wykonawca informuje, iż w celu potwierdzenia, że osoba działająca:** *(jeśli dotyczy*)\*

1. w jego imieniu jest umocowana do jego reprezentowania nie dołącza następujących podmiotowych środków dowodowych:*(wymienić jakich)*

………………………………………………………..…………

gdyż Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, tj.: *(wskazać dane umożliwiające dostęp do tych środków, np. nr KRS; jeśli dotyczy)*\*

………………………………………………………..…………

1. w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jest umocowana do ich reprezentowania niedołącza następujących podmiotowych środków dowodowych:*(wymienić jakich)*

………………………………………………………..…………

gdyż Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, tj.: *(wskazać dane umożliwiające dostęp do tych środków, np. nr KRS; jeśli dotyczy)*\*

………………………………………………………..…………

1. w imieniupodmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w rozdziale XIV SWZ (art.118 ustawy) jest umocowana do jego reprezentowania nie dołącza następujących podmiotowych środków dowodowych:*(wymienić jakich)*

………………………………………………………..…………

gdyż Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, tj.: *(wskazać dane umożliwiające dostęp do tych środków, np. nr KRS; jeśli dotyczy)*\*

………………………………………………………..…………

**14. Zwrotu wadium prosimy dokonać na rachunek:** *(w przypadku, gdy zwrotu należy dokonać na inne konto, niż konto, z którego wadium zostało wniesione, jeżeli dotyczy)*\*

Bank: ....................................................................................................................................

Nr rachunku: ........................................................................................................................

**15. Oświadczenie o zwolnieniu wadium należy przesłać na adres poczty elektronicznej gwaranta/poręczyciela:** *(jeżeli dotyczy)*\*

e-mail: ........................................................................................................................

*Ofertę należy opatrzyć podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym* *osoby uprawnionej do złożenia oferty w imieniu Wykonawcy*