Znak: BI.I.271.11.2024 Radomyśl Wielki, 04.09.2024 r.

**Gmina Radomyśl Wielki**

**Rynek 32**

**39-310 Radomyśl Wielki**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Pzp na zadanie pod nazwą **„Poprawa efektywności systemu ratownictwa na terenie Gminy Radomyśl Wielki poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego ”**

**Zmiana zapisów treści**

**specyfikacji warunków zamówienia**

Zgodnie z art. 137 ust. 1, 2, 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) zw. dalej ustawą PZP, Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) w zakresie opisu przedmiotu zamówienia. W związku ze zmianą treści SWZ Zamawiający przesuwa terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą, o czas niezbędny do zapoznania się Wykonawców ze zmianą oraz przygotowania oferty.

1. **Zamawiający modyfikuje *Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia* stanowiący Rozdział III SWZ w następujący sposób:**

**Zmiana dotyczy Części I *Wymagania ogólne*, punkt 7:**

**Jest w SWZ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **L.P.** | **PODSTAWOWE WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ OFEROWANY POJAZD** |
| I. | WYMAGANIA OGÓLNE |
| 7 | Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno - ostrzegawcze, akustyczne i świetlne pojazdu uprzywilejowanego wykonane w technologii LED:  1. Belka sygnalizacyjna niebieska (LED) umieszczona bezpośrednio na dachu kabiny.   * + Długość: ok. 1650mm   + Pokrywa przeźroczysta- transparentna   + Ilość modułów 4+4   + Belka zabezpieczona osłoną chroniącą przed porysowaniem/uderzeniem  1. Cztery sztuki lamp kierunkowych na masce pojazdu - niebieskie LED.    * Z tyłu lampy narożne wbudowane w obrys zabudowy    * Dodatkowe 2 lampy kierunkowe umieszczone w atrapie pojazdu.    * Wzmacniacz/ syrena 24V, moc 200W, 4 sygnały + airhorn    * Nagłośnienie niskotonowe typu Rumbler    * Nagłośnienie wysokotonowe typu Hadley    * Modulator typu Whelen 295SL lub Federal PA300   Zmiana tonów za pomocą przycisku sygnału dźwiękowego w kierownicy. |

**Zmienia się na:**

|  |  |
| --- | --- |
| **L.P.** | **PODSTAWOWE WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ OFEROWANY POJAZD** |
| I. | WYMAGANIA OGÓLNE |
| 7 | Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno - ostrzegawcze, akustyczne i świetlne pojazdu uprzywilejowanego wykonane w technologii LED:  1. Belka sygnalizacyjna niebieska (LED) umieszczona bezpośrednio na dachu kabiny.   * + Długość: ok. 1650mm   + Pokrywa przeźroczysta- transparentna   + Ilość modułów 4+4   + Belka zabezpieczona osłoną chroniącą przed porysowaniem/uderzeniem  1. Cztery sztuki lamp kierunkowych na masce pojazdu - niebieskie LED.    * Z tyłu lampy narożne wbudowane w obrys zabudowy    * Dodatkowe 2 lampy kierunkowe umieszczone w atrapie pojazdu.    * Wzmacniacz/ syrena 24V, moc 200W, 4 sygnały + airhorn    * Nagłośnienie niskotonowe typu Rumbler lub równoważne    * Nagłośnienie wysokotonowe typu Hadley lub równoważne    * Modulator typu Whelen 295SL lub Federal PA300 lub równoważne   Zmiana tonów za pomocą przycisku sygnału dźwiękowego w kierownicy. |

1. **Zamawiający modyfikuje *Opis parametrów technicznych oferowanego ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego*, stanowiącego Załącznik nr 2 do Rozdziału I SWZ w następujący sposób:**

**Zmiana dotyczy Części I *Wymagania ogólne*, punkt 7:**

**Jest w SWZ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **L.P.** | **PODSTAWOWE WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ OFEROWANY POJAZD** |
| I. | WYMAGANIA OGÓLNE |
| 7 | Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno - ostrzegawcze, akustyczne i świetlne pojazdu uprzywilejowanego wykonane w technologii LED:  1. Belka sygnalizacyjna niebieska (LED) umieszczona bezpośrednio na dachu kabiny.   * + Długość: ok. 1650mm   + Pokrywa przeźroczysta- transparentna   + Ilość modułów 4+4   + Belka zabezpieczona osłoną chroniącą przed porysowaniem/uderzeniem  1. Cztery sztuki lamp kierunkowych na masce pojazdu - niebieskie LED.    * Z tyłu lampy narożne wbudowane w obrys zabudowy    * Dodatkowe 2 lampy kierunkowe umieszczone w atrapie pojazdu.    * Wzmacniacz/ syrena 24V, moc 200W, 4 sygnały + airhorn    * Nagłośnienie niskotonowe typu Rumbler    * Nagłośnienie wysokotonowe typu Hadley    * Modulator typu Whelen 295SL lub Federal PA300   Zmiana tonów za pomocą przycisku sygnału dźwiękowego w kierownicy. |

**Zmienia się na:**

|  |  |
| --- | --- |
| **L.P.** | **PODSTAWOWE WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ OFEROWANY POJAZD** |
| I. | WYMAGANIA OGÓLNE |
| 7 | Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno - ostrzegawcze, akustyczne i świetlne pojazdu uprzywilejowanego wykonane w technologii LED:  1. Belka sygnalizacyjna niebieska (LED) umieszczona bezpośrednio na dachu kabiny.   * + Długość: ok. 1650mm   + Pokrywa przeźroczysta- transparentna   + Ilość modułów 4+4   + Belka zabezpieczona osłoną chroniącą przed porysowaniem/uderzeniem  1. Cztery sztuki lamp kierunkowych na masce pojazdu - niebieskie LED.    * Z tyłu lampy narożne wbudowane w obrys zabudowy    * Dodatkowe 2 lampy kierunkowe umieszczone w atrapie pojazdu.    * Wzmacniacz/ syrena 24V, moc 200W, 4 sygnały + airhorn    * Nagłośnienie niskotonowe typu Rumbler lub równoważne    * Nagłośnienie wysokotonowe typu Hadley lub równoważne    * Modulator typu Whelen 295SL lub Federal PA300 lub równoważne   Zmiana tonów za pomocą przycisku sygnału dźwiękowego w kierownicy. |

*Zamawiający załącza poprawiony Załącznik nr 2.*

1. **Zamawiający modyfikuje Instrukcję dla Wykonawców stanowiącą Rozdział I do SWZ w następujący sposób:**

**Zmiana dotyczy punktu 6.2.1, 6.2.2 i 6.3.1:**

**Jest w SWZ:**

**6.2. Termin składania i otwarcia ofert, otwarcie ofert**

* + 1. Termin składania ofert: do dnia **10.09.2024 roku godzina 10:00**
    2. Termin otwarcia ofert: **10.09.2024 roku godzina 10:30** z zastrzeżeniem art **222** ustawy.

6.3. **Termin związania ofertą**

6.3.1. Wykonawca jest związany ofertą przez **okres 60 dni** od terminu składania ofert. **Bieg terminu związania ofertą upływa z dniem 08.11.2024 roku.**

**Zmienia się na:**

**6.2. Termin składania i otwarcia ofert, otwarcie ofert**

6.2.1. Termin składania ofert: do dnia **01.10.2024 roku godzina 10:00**

6.2.2. Termin otwarcia ofert: **01.10.2024 roku godzina 10:30** z zastrzeżeniem art **222** ustawy.

6.3. **Termin związania ofertą**

6.3.1.Wykonawca jest związany ofertą przez **okres 60 dni** od terminu składania ofert. **Bieg terminu związania ofertą upływa z dniem 29.11.2024 roku.**

Zmiana treści SWZ powoduje zmianę ogłoszenia o zamówieniu

**Pozostałe zapisy treści SWZ pozostają bez zmian.**

Agnieszka Machnik

Kierownik Zamawiającego