**Specyfikacja techniczna – Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa**

**Dane ogólne:**

* Urządzenie fabrycznie nowe
* Urządzenia powinno być wyposażone w dwa oryginalne akumulatory;
* Posiadać oryginalną ładowarkę;
* Wymagany wskaźnik naładowania akumulatora
* Posiadać 4 wymienne uchwyty: wiertarski, kątowy, do końcówek wkręcających, do wkręcania blisko krawędzi.

**Podstawowe dane techniczne:**

* Miękki moment obrotowy: 15 Nm
* Twardy moment obrotowy: 30 Nm
* Prędkość obrotowa bez obciążenia: (1./2. Bieg): 0-400 , min-1
* Napięcie akumulatora: 12 V
* Pojemność akumulatora: 2,0Ah Li-lon
* Ciężar bez akumulatora: 0,6 kg
* Długość z uchwytem wiertarskim <180 mm
* Średnica wiercenia w drewnie: 30 mm
* Średnica wiercenia w stali: 10 mm
* Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski: 10 mm

**Wyposażenie podstawowe zestawu**

* Walizka narzędziowa
* Wymienny uchwyt wiertarski
* Wymienny uchwyt do końcówek wkręcających
* Wymienny uchwyt kątowy
* Wymienny uchwyt wkręcania blisko krawędzi
* Szybka ładowarka
* 2 x akumulatory 12V 2,0 Ah
* Gwarancja min 24 m-ce