Remont drogi powiatowej nr 1011D w miejscowości Piersna – etap II

1. Istniejący teren

Droga objęta opracowaniem posiada nawierzchnię z kostki brukowej kamiennej, w złym stanie,   
o szerokości około 3,6 m. Na przekrój drogowy składają się także obustronne pobocza. Na danym etapie inwestycji droga znajduje się poza obszarem zabudowanym. Odwodnienie przedmiotowej drogi realizowane jest powierzchniowo, za pomocą odpowiednich spadków, kierujących wody opadowe   
i roztopowe na sąsiednie pobocza i tereny zielone. Inwestycja nie zakłada ingerencji w drzewa lub krzewy, nie jest konieczna wycinka drzew ani krzewów.

2. Remont nawierzchni

W ramach inwestycji planuje się wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1011D. Remont będzie polegać na wyrównaniu nawierzchni istniejącej poprzez czyszczenie kostki granitowej i uzupełnienie zapadlisk na kostce granitowej mieszanką mineralno-bitumiczno-grysową, wykonaniu warstwy wiążącej BA ACI6W oraz warstwy ścieralnej BA ACIIS gr. 4 cm. Szerokość jezdni jak w stanie istniejącym.

3. Rozwiązania wysokościowe

Niweletę remontowanej jezdni należy dostosować do stanu istniejącego – do istniejącej drogi powiatowej, istniejących zjazdów. Nawierzchnia jezdni będzie miała pochylenie poprzeczne daszkowe 2%, dostosowane do istniejącego zagospodarowania terenu.

4. Odwodnienie

Odprowadzenie wód roztopowych i opadowych planuje się wykonać jak w stanie istniejącym,   
tj. poprzez nadanie remontowanej nawierzchni jezdni poprzecznych i podłużnych, kierujących wody opadowe i roztopowe na przyległe tereny zielone.

5. Remontowane pobocza drogi

Pobocza drogi o szerokości zmiennej do 75 cm należy wykonać z tłucznia po zagęszczeniu 10 cm.

8. Uwarunkowania prawne

Zgodnie z Prawem budowlanym art. 29 ust. 3 pkt. 2) a) *Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, wykonywanie robót budowlanych polegających na remoncie budowli, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu   
na budowę*. W związku z tym wykonanie remontu odcinka drogi powiatowej nr 1011D wymaga zgłoszenia do Administracji Budowlanej.