ZAŁĄCZNIK NR 2

Dostawca zobowiązany jest do wypełnienia formularza oferty technicznej przez uzupełnienie kolumny „Dane techniczne oferowane”, poprzez wpisanie TAK / NIE / NIE DOTYCZY lub wpisanie parametrów oferowanej kosiarki samojezdnej

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dostawa nowej lub popokazowej kosiarki samojezdnej z wysokim wysypem, napędzanej silnikiem diesla - uruchomienie i przeszkolenie pracowników | | | **Dane techniczne oferowane** |
|  | Maszyna nowa lub popokazowa o przebiegu do 100mtg | Należy wpisać  jaka i przebieg popokazowej |  |
|  | | | |
| 1 | producent / marka: | Należy wpisać |  |
| 2 | model: | Należy wpisać |  |
| 3 | rok produkcji: | Należy wpisać |  |
| 4 | Rodzaj paliwa: olej napędowy | Wymagane |  |
| 5 | Ilość cylindrów silnika – minimum 3 | Należy wpisać |  |
| 6 | Silnik o pojemności minimum 1000cm3 | Należy  wpisać |  |
| 7 | Silnik chłodzony cieczą | Wymagane |  |
| 8 | Moc silnika min. 20KM | Wymagane |  |
| 9 | Norma emisji spalin | Należy wpisać |  |
| 10 | Napęd hydrauliczny na wszystkie koła stały lub załączany ręcznie | Należy wpisać rodzaj napędu |  |
| 11 | Prędkość robocza min. 12km/h | Należy wpisać |  |
| 12 | Maksymalna prędkość przejazdowa w km/h | Należy wpisać |  |
| 13 | Agregat koszący umiejscowiony między osiami | Wymagane |  |
| 14 | Noże przeciwstawne horyzontalne | Wymagane |  |
| 15 | Regulacja kolumny kierownicy w min. jednej płaszczyźnie | Wymagane |  |
| 16 | Czujnik obecności operatora (brak operatora wyłącza agregat koszący) | Wymagane |  |
| 17 | Obecność noży w agregacie koszącym bez demontażu agregatu koszącego | Wymagane |  |
| 18 | Szerokość koszenia min. 120cm | Należy wpisać |  |
| 19 | Podać maksymalną szerokość maszyny | Należy wpisać |  |
| 20 | Pojemność kosza na pokos min. 550L | Należy wpisać |  |
| 21 | Wysokość opróżniania kosza na pokos min. 180cm | Należy wpisać |  |
| 22 | Regulacja wysokości koszenia w zakresie min. od 45 do 130mm | Podać zakres regulacji |  |
| 23 | Regulacja koszenia nie wymagająca zastosowania dodatkowych narzędzi | Wymagane |  |
| 24 | Licznik motogodzin | Wymagane |  |
| 25 | Lampa ostrzegawcza pomarańczowa w technologii LED | Wymagane |  |
| 26 | Osłona na lampę ostrzegawczą chroniąca przed gałęziami | Wymagane |  |
| 27 | Dokument potwierdzający homologację drogową | Wymagane |  |
| 28 | Dokument potwierdzający normę emisji spalin | Wymagane |  |
| 29 | W przypadku występowania opcjonalnej kabiny podać jej cenę | Należy wpisać |  |
| 30 | Kosiarka z kabiną lub możliwością założenia kabiny | Należy wpisać oferowane rozwiązanie |  |
| 31 | Masa maszyny gotowej do pracy w kg | Należy wpisać |  |
| 32 | Zalaminowana lista płynów eksploatacyjnych wraz z ich ilościami | Wymagane |  |
| 33 | Zamontowana gaśnica wraz z uchwytem 2kg produkcji polskiej | Wymagane |  |
| 34 | Apteczka | Wymagane |  |
| 35 | Książka serwisowa | Wymagane |  |
| 36 | Gwarancja min. 12m-cy | opcja. 24 m-ce 5 pkt. |  |
| 37 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Wymagane |  |
| 38 | Katalog części | Wymagane |  |
| 39 | Szkolenie 3 pracowników z obsługi maszyny | Wymagane |  |
| 40 | Serwis mobilny | Wymagane |  |
| 41 | Odległość serwisu stacjonarnego od siedziby zamawiającego | Należy wpisać |  |
| 42 | Maszyna popokazowa przekazana po wymaganych czynnościach serwisowych z nowymi płynami oraz filtrami | Wymagane |  |