**OPIS TECHNICZNY WIATY PRZYSTANKOWEJ**

1. Wiata przystankowa.
2. Materiał: stal.
3. Powłoka: ocynk ogniowy, malowanie proszkowe.
4. Kolor: RAL 7016 (szary) dotyczy konstrukcji stalowej wiaty.
5. Pokrycie dachu: poliwęglan komorowy.
6. Siedzisko: ławka drewniana na stalowych nogach z powłoką z ocynku ogniowego, malowane proszkowo.
7. Tylna i boczne ściany: deski drewniane zabezpieczone lakierobejcą,

 montowane w poziomie

1. Maksymalne wymiary:

Głębokość: min. 0,80 m; max 1,00 m; dach max 1,40 m

Długość: min. 2,00 m; max 2,10 m

Wysokość w najniższym miejscu: min.1,80 m; max 1,90 m

Wysokość w najwyższym miejscu: min. 2,10 m; max 2,20m

1. Montaż: do przykręcenia ze stopami.
2. Istniejące podłoże pod wiaty: kostka brukowa.
3. Lokalizacja wiaty do montażu: 64-510 Wronki, ul. Polna
4. Termin realizacji do 31.10.2018r
5. Okres gwarancji: min 24 msc.