Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego

**Opis przedmiotu zamówienia**

**Zakres robót:**

1. Wymiana ok. 60 mb. krawężników typ ciężki drogowy
2. Osadzenie ok. 40 mb. krawężników typ ciężki drogowy
3. Przygotowanie podłoża pod asfaltowanie (uzupełnienie ubytków w kostce betonowej, oczyszczenie, smołowanie itd.)– ok. 1600 m2
4. Nałożenie pierwszej warstwy mieszanki asfaltowej gr. 3 cm– ok. 1600 m2
5. Nałożenie drugiej warstwy (warstwa ścieralna) mieszanki asfaltowej gr. 3 cm-   
   ok. 1600 m2
6. Uporządkowanie terenu

**Wymagania i informacje dodatkowe:**

1. Asfaltowanie należy wykonać na istniejącej kostce betonowej,.
2. Całkowita wysokość wykonanego asfaltowania: 6 cm
3. Powierzchnia do asfaltowania: ok. 1600 m2 (zakres oznaczony na załączonej mapie)
4. Gwarancja: 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego
5. **Dostawa krawężników po stronie Zamawiającego.**
6. Obowiązkowa wizja lokalna.
7. Termin realizacji – do 26 sierpnia 2022 r.