|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr** | **Opis robót** | **jm** | **ilość** |
|  | **Przedmiar**  |  |  |
| 1 | **Ul. Ogrodowa** |  |  |
| 1.1 | Rozbiórka krawężników betonowych | mb | 160 |
| 1.2 | Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi, transport urobku samochodami samowyładowczymi | m3 | 204 |
| 1.3 | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr.52cm | M2 | 340 |
| 1.4 | Montaż krawężników betonowych 15x30x100 na ławie betonowej | mb | 160 |
| 1.5 | Ułożenie kostki brukowej gr. 8cm | M2 | 340 |
| 1.6 | Wycinka drzew, wyrwanie korzeni | szt | 6 |
| 1.7 | Karczowanie zarośli | M2 | 700 |
| 1.8 | Mikroniwelacja terenu z dowiezieniem ziemi 10-30cm zasianiem trawy | M2 | 700 |
|  |  |  |  |
| 2 | **Ciek wodny ul Krakowska** |  |  |
| 2.1 | Rozbiórka przyczółków/ mostu z wywiezienim gruzu | kpl | 1 |
| 2.2 | Rozbiórka płyt betonowych 2,5m x 1,25m | szt | 10 |
| 2.3 | Ułożenie rury karbowanej / przepustowej fi 500 | mb | 500 |
| 2.4 | Zasypanie rury ziemią z zagęszczeniem mechanicznym | M3 | 1125 |
| 2.5 | Wyrównanie zasypu, nawiezienie 10cm czarnej ziemi,zasianie trawy | M2 | 1125 |
| 2.6 | Doprowadzenie do stanu pierwotnego uszkodzonego chodnika po pracy sprzętu budowlanego oraz ciężarówek z ziemią do zasypu | kpl | 1 |
| 3 | **Plac Moniuszki** |  |  |
| 3.1 | Rozbiórka budynku starej toalety | szt | 1 |
| 3.2 | Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi, transport urobku samochodami samowyładowczymi | M3 | 270 |
| 3.3 | Rozbiórka płyt chodnikowych 50cm x 50cm | M2 | 70 |
| 3.4 | Ręczne roboty ziemne, transport urobku samochodami samowyładowczymi | M3 | 21 |
| 3.5 | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 52cm | M2 | 522 |
| 3.6 | Montaż krawężników 15x30x100 na ławie betonowej | mb | 23 |
| 3.7 | Wymiana/montaż pokrywy kanalizacyjnej fi60 | Szt | 1 |
| 3.8 | Wymiana/ montaż kraty kanalizacji deszczowej | szt | 1 |
| 3.9 | Odnowienie studni z zamontowaniem zdroju ulicznego | szt | 1 |
| 3.10 | Ułożenie kostki brukowej gr 8cm | M2 | 522 |
|  |  |  |  |
| 4 | **Ulica Skalbmierska** |  |  |
| 4.1 | Rozbiórka krawężników betonowych | mb | 140 |
| 4.2 | Rozbiórka płyt betonowych 50cm x 50cm | M2 | 168 |
| 4.3 | Rozbiórka muru oporowego wysokość 60cm | mb | 35 |
| 4.4 | Demontaż/ poprawienie kostki koło mostu | M2 | 10 |
| 4.5 | Demontaż krat odwodnienia liniowego | szt | 4 |
| 4.6 | Wymiana rur kanalizacji deszczowej  | mb | 40 |
| 4.7 | Demontaż wjazdów na posesje  | M2 | 120 |
| 4.8 | Ułożenie rur przepustowych fi 50 | mb | 20 |
| 4.9 | Montaż przyczółków | Szt | 6 |
| 4.10 | Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi, transport urobku samochodami samowyładowczymi (chodniki wjazdy) | M3 | 370 |
| 4.11 | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 30cm | M2 | 1230 |
| 4.12 | Montaż krawężników szarych 15x30x100 na ławie betonowej | mb | 475 |
| 4.13 | Montaż obrzeży szarych 8x25x100 na ławie betonowej | mb | 415 |
| 4.14 | Ułożenie kostki brukowej szarej gr 8cm | M2 | 553 |
| 4.15 | Ułożenie kostki brukowej szarej gr.6cm | M2 | 677 |
| 4.16 | Obróbka studzienek / zaworów wody | szt | 12 |
| 4.17 | Montaż palisady wysokość 1m na ławie betonowej | mb | 35 |
| 4.18 | Frezowanie asfaltu gr. 4cm | M2 | 3270 |
| 4.19 | Wywiezienie sfrezowanego asfaltu samochodami samowyładowczymi | M3 | 130,8 |
| 4.20 | Smołowanie nawierzchni przed wylaniem warstwy ścieralnej asfaltu | M2 | 3270 |
| 4.21 | Wylanie warstwy ścieralnej asfaltu 4cm | M2 | 3270 |
| 4.22 | Czyszczenie rowów z wywiezieniem urobku samochodami samowyładowczymi | mb | 510 |
| 4.23 | Dosypanie Kruszywa na pobocza gr. 10cm | M2 | 240 |
| 4.24 | Zagospodarowanie terenu wokoło drogi i chodników | M2 | 600 |
| 4.25 | **Remont drogi wewnętrznej na działkach nr ewid. 260, 513, 514/1:** korytowanie 20 cm, podbudowa z kamienia dolna 10cm, podbudowa górna 10 cm, warstwa nawierzchniowa 3 cm na odcinku dł. 46,34 m o szerokości 3 m.  | Kpl  | 1 |
| 5 | **Niwelacja i utwardzenie placu przy budynku urzędu miasta i gminy**  |  |  |
| 5.1 | Rozbiórka utwardzenia z bloczków betonowych z wywozem samochodami samowyładowczymi | M2 | 90 |
| 5.2 | Wyburzenie budynku garażu oraz toalety | kpl | 1 |
| 5.3 | Załadunek oraz wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi | M3 | 50 |
| 5.4 | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr.52cm | M2 | 250 |
| 5.5 | Karczowanie terenu za garażem | M2 | 150 |
| 5.6 | Wycinka drzew, wyrwanie korzeni | szt | 3 |
| 5.7 | Zebranie nadmiaru ziemi wywiezinie samochodami samowyładowczymi | M3 | 150 |
| 5.8 | Podbudowa z półsuchego betonu grubość 10cm pod płyty ażurowe na skarpie | M2 | 35 |
| 5.9 | Ułożenie płyt ażurowych na skarpie | M2 | 35 |
| 5.10 | Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi, transport urobku samochodami samowyładowczymi | M3 | 125 |
| 5.11 | Montaż krawężników 15x30x100 na ławie betonowej | mb | 30 |
| 5.12 | Ułożenie kostki brukowej szarej gr 8cm | mb | 250 |
| 5.13 | Montaż ogrodzenia panelowego na podmurówce z prefabrykatu | mb | 45 |
| 6 | **Urządzenie placu zabaw, wykonanie nawierzchni tartanowej na działce nr ewid.590/8, okolice Samorządowego Przedszkola w Działoszycach przy ul. Krakowskiej 5** | Kpl | 1 |
| 7 | **Wykonanie stanowisk parkingowych z możliwością ładowania samochodów elektrycznych Car port przy Urzędzie Miasta 1 szt.**  | Kpl  | 1 |
| 8 | **Wykonanie systemu monitoringu jakości powietrza na budynku UMiG** | Kpl | 1 |