Specefikacja artykułu:

Podkładka M6 ocynk DIN 9021 poszerzana 3

Specyfikacja techniczna: Średnica: d1 – 6,4 mm , d2 - 18 mm , grubość : h – 1,6 mm Wykonana ze stali: 140 HV Powłoka: ocynk galwaniczny

